SOGO SS-21815 Stropní ventilátor CZ, SK
Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.
Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky SOGO. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. SOGO ani importér nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny: Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky, v kterých je výrobek zabalen. Výrobky SOGO jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud není v bezvadné m stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě, používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosi. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz, musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení, jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy    nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody, pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte  viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje, u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj SOGO nepoužívejte, pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila, jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu, pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte, je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obracejte na odborný servis. Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu. Po použití netahejte pro odpojení z napájení za kabel, ale zástrčku! Technická specifikace přístroje je uvedena v originálním návodu.

UPOZORNĚNÍ: Zařízení musí být instalováno ve výšce minimálně 2,3 metru od podlahy (2,3 metru znamená od podlahy ke spodní části ventilátoru),

0,76 m od stěny nebo překážky. Instalace zařízení musí být napájení ze sítě realizováno pomocí flexibilní kabelové zástrčky nebo pólovým spínačem se vzdáleností rozevření kontaktů minimálně 3 mm.
Popis: 
Uper canopy - horní kryt

Support plate - držák ventilátoru. (Přišroubujte na strop v místě, kde chcete stropní ventilátor umístit s dodržením odstupu jak je znázorněno na prvním obrázku nahoře str.11)

A- Šrouby a podložky pro montáž vrtulových listů
Support pot - držák motoru



B- Upevňovací šrouby do betonových stropů
Lower canopy - kryt držáku motoru



C- Upevňovací šrouby do dřevěných stropů
LED light kit - LED osvětlení



D- Balance kit (slouží k vyvážení ventilátoru, aby nedošlo k rozkmytání
Blades - vrtulová čepel 




     vrtule).
Lamp shade - stínítko na LED osvětlení

Remote control - dálkové ovládání

MONTÁŽ a POUŽITÍ:
Pro elektrické zapojení postupujte podle obrázku nastr.12 nahoře. Zdroj elektrické energie musí být až do úplného smontování ventilátoru bez napětí. Vypnutý jistič přívodního kabelu instalace.

1.  Otevřete   kartonovou krabici a   vyjměte   ventilátor (obr. 1). Postupujte podle obrázků dole na str.12.
2. Smontujte opěrnou desku na   strop pomocí dvou nebo   více šroubových kotev a vhodných podložek.  Pozor: dodávané šrouby jsou určené pro betonový strop nebo dřevěný nosník. (obr. 2). 

3. Vložte podpěrnou tyč přes horní a dolní víčko. 

4. Vložte elektrické kabely vycházející z motoru přes podpěrnou tyč a připojte je ke šroubové svorce umístěné na horní straně podpěrné tyče. 

5. Upevněte podpěrnou tyč k   motoru pomocí čepu a   matice kolíku. (obr. 3) 

6. Zavěste ventilátor na háček na opěrnou desku a připojte elektrický kabel přicházející ze  stropu ke šroubové svorce umístěné na horní straně podpěrné tyče, ujistěte se, že přijímač musí být vložen do podpěrné desky (viz Připojení dálkového  ovládání). 

7. Posuňte horní víčko nahoru a     upevněte jej šroubem. (obr. 4) 

8. Posuňte spodní víčko dolů; musí být podepřen motorem. Upevněte jej      šroubem. (obr. 4) 9. Vycentrujte drážky na čepelích pomocí hlav upevňovacích šroubů čepelí a posuňte čepele tak, aby hlava šroubů byla umístěna na konci slotu. (obr. 5) 

10. Utáhněte šroub. (obr. 6) 

11. Vyjměte    šrouby z připojovací desky motoru, pečlivě uspořádejte všechny vodiče do připojovací desky. Sestavte a zarovnejte otvory na zadní straně LED světla ke třem šroubům na připojovací desce motoru. (obr. 7) 

12. Poté utáhněte tři šrouby na LED desce, připojte konektor spolu s kabelem motoru, ujistěte se, že po utažení šroubů nelze světelnou sadu přesunout. (obr. 8) 

13. Umístěte stínidlo lampy na ventilátor. (obr. 9)    
OVLÁDANÍ:    
Stropní ventilátor je vybaven dálkovým ovládáním. Chcete-li zapnout  stropní ventilátor, vyberte požadovanou rychlost a ventilátor  se  zapne  s vybranou  rychlostí: HI-Vysoká rychlost, MED-Střední rychlost, LOW-NÍZKÁ rychlost, STOP-Vypnutí. SVĚTLO: Pro  zapnutí světla stiskněte  tlačítko "LIGHT ON/OFF".  Existují tři úrovně intenzity světla.  Když   jej   stisknete, jakmile se světlo rozsvítí na úrovni intenzity 1 (3000K), opětovným stisknutím  jej změníte na úroveň intenzity 2 (4000K), stiskněte jej  potřetí pro maximální     intenzita světla (6000K) a dalším stisknutím  světla vypněte.  Světlo lze také   zapnout, když je ventilátor vypnutý. ČASOVAČ: Časovač vypnutí lze  nastavit pomocí čtyř  možností na dálkovém  ovládání 1h, 2h, 4h a 8h.  Pokud   byl časovač nastaven dříve, opětovným stisknutím kteréhokoli  tlačítka  časovače resetujete  časovač od začátku.
 Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem bez jakýchkoliv přísad.

[image: image1.emf]Pokud přístroj přestanete používat, postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK. 
Ďakujeme, že ste zakúpili výrobok značky Sogo. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho Bezpečnostné pokyny: Pri rozbaľovaní ihneď znehodnoťte plastové vrecka v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky Sogo sú určené len pre nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte pokiaľ nie je v bezchybné m stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený. Keď je prístroj určený na napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätia pre prevádzku uvedené na štítku prístroja. Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu káblu s uzemnením. Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi. Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí. Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzka musí byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojenie ak sú opatrené krytom, potom i nim. Prístroj ani jeho súčasti nikdy neklaďte na horúci alebo mokrý podklad, neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak, pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prívodný kábel, nenechávajte visieť prívodný kábel cez okraje dole, aby nedošlo k pádu prístroja. Na to dbajte najmä pri prístrojoch, v alebo na ktorých, sa pripravujú horúce potraviny. Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejmé, že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Žiadny prístroj Sogo nepožívajte ak sa kúpete alebo sprchujete. Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávacie schopnosti sú nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dozoru osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred nepoučila ako sa prístroj používa . Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky ak na to nie je určený. Prístroj nepoužívajte ak je poškodená zásuvka alebo prívodný kábel. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis. Technická špecifikácia prístroja je uvedená v originálnom návode.
UPOZORNENIE: Zariadenie musí byť inštalované vo výške minimálne 2,3 metra od podlahy (2,3 metra znamená od podlahy k spodnej časti ventilátora),

0,76 m od steny alebo prekážky. Inštalácia zariadenia musí byť napájanie zo siete realizované pomocou flexibilnej káblovej zástrčky alebo pólovým spínačom so vzdialenosťou rozovretia kontaktov minimálne 3 mm.

Popis:

Uper canopy - horný kryt

Support plate - držiak ventilátora. (Priskrutkujte na strop v mieste, kde chcete stropný ventilátor umiestniť s dodržaním odstupu ako je znázornené na prvom obrázku hore str.11) A- Skrutky a podložky pre montáž vrtuľových listov

Support pot - držiak motora B- Upevňovacie skrutky do betónových stropov

Lower canopy - kryt držiaka motora C- Upevňovacie skrutky do drevených stropov

LED light kit - LED osvetlenie D- Balance kit (slúži na vyváženie ventilátora, aby nedošlo k rozkmytaniu

Blades - vrtuľová čepeľ vrtule).

Lamp shade - tienidlo na LED osvetlenie

Remote control - diaľkové ovládanie

MONTÁŽ a POUŽITIE:

Pre elektrické zapojenie postupujte podľa obrázku nastr.12 hore. Zdroj elektrickej energie musí byť až do úplného zmontovania ventilátora bez napätia. Vypnutý istič prívodného kábla inštalácie.

1. Otvorte kartónovú škatuľu a vyberte ventilátor (obr. 1). Postupujte podľa obrázkov dole na str.12.

2. Zmontujte opornú dosku na strop pomocou dvoch alebo viacerých skrutkových kotiev a vhodných podložiek. Pozor: dodávané skrutky sú určené pre betónový strop alebo drevený nosník. (obr. 2).

3. Vložte podpornú tyč cez horné a dolné viečko.

4. Vložte elektrické káble vychádzajúce z motora cez podpornú tyč a pripojte ich k skrutkovej svorke umiestnenej na hornej strane podpornej tyče.

5. Upevnite podpernú tyč k motoru pomocou čapu a matice kolíka. (obr. 3)

6. Zaveste ventilátor na háčik na opornú dosku a pripojte elektrický kábel prichádzajúci zo stropu k skrutkovej svorke umiestnenej na hornej strane podpornej tyče, uistite sa, že prijímač musí byť vložený do podpornej dosky (viď Pripojenie diaľkového ovládania).

7. Posuňte horné viečko hore a upevnite ho skrutkou. (obr. 4)

8. Posuňte spodné viečko dole; musí byť podoprený motorom. Upevnite ho skrutkou. (obr. 4) 9. Vycentrujte drážky na čepeliach pomocou hláv upevňovacích skrutiek čepeľou a posuňte čepele tak, aby hlava skrutiek bola umiestnená na konci slotu. (obr. 5)

10. Utiahnite skrutku. (obr. 6)

11. Vyberte skrutky z pripojovacej dosky motora, starostlivo usporiadajte všetky vodiče do pripojovacej dosky. Zostavte a zarovnajte otvory na zadnej strane LED svetla k trom skrutkám na pripojovacej doske motora. (obr. 7)

12. Potom utiahnite tri skrutky na LED doske, pripojte konektor spolu s káblom motora, uistite sa, že po utiahnutí skrutiek nemožno svetelnú sadu presunúť. (obr. 8)

13. Umiestnite tienidlo lampy na ventilátor. (obr. 9)

OVLÁDANIE:

Stropný ventilátor je vybavený diaľkovým ovládaním. Ak chcete zapnúť stropný ventilátor, vyberte požadovanú rýchlosť a ventilátor sa zapne s vybranou rýchlosťou: HI Vysoká rýchlosť MED Stredná rýchlosť NÍZKA rýchlosť STOP Vypnite stropný ventilátor SVETLO: Pre zapnutie svetla stlačte tlačidlo "LIGHT ON/OFF". Existujú tri úrovne intenzity svetla. Keď ho stlačíte, akonáhle sa svetlo rozsvieti na úrovni intenzity 1 (3000K), opätovným stlačením ho zmeníte na úroveň intenzity 2 (4000K), stlačte ho tretíkrát pre maximálnu intenzita svetla (6000K) a ďalším stlačením svetla vypnite. Svetlo je možné tiež zapnúť, keď je ventilátor vypnutý. ČASOVAČ: Časovač vypnutia je možné nastaviť pomocou štyroch možností na diaľkovom ovládaní 1h, 2h, 4h a 8h. Ak bol časovač nastavený skôr, opätovným stlačením ktoréhokoľvek tlačidla časovača resetujete časovač od začiatku.
Čistenie a údržba:

Prístroj vypnite. Pri manipulácii dbajte na opatrnosť, aby ste prístroj náhodne nezapli. Telo prístroja môžete utrieť vlhkou handričkou bez akýchkoľvek prísad.

[image: image2.emf]Ak prístroj prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaistíte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.

