GZ-3641A

EN
Electrical hot-plated oven

Large inner volume with capacity 42 liters
Two hot plates, 145 mm (1000W) and 180 mm (1500W)
Upper (650W) and lower (650W) heating elements
Interior lighting
Steam cleaning function – the easiest way of cleaning the oven using just two cups of water
Adjustable tray level
90 minutes timer 
Easy clean enamel cavity
Thermostat to adjust temperature level 40°C - 230°C
Enameled cooking tray and Cr-Ni grid
Heat resistant double walled glass door with silicon gasket
Compliant with A13 European Regulations of efficiency and surface temperature
White oven body, knobs and handle
220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 2500W
External dimensions (H x W x D) 360 x 520 x 450 mm
Internal dimensions (H x W x D) 234,4 x 395,5 x 388,4 mm
Made in Turkey


CZ
Elektrická pečící trouba s plotýnkami

Velký vnitřní prostor o objemu 42 litrů
Dvě plotýnky 145 mm (1000W) a 180 mm (1500W)
Horní (650W) a spodní (650W) topné těleso
Vnitřní osvětlení
Funkce parního čištění – nejstadnější způsob čištění s použitím pouze dvou šálků vody
Výškově nastavitelný pečící plech
90 minutový časový spínač
Snadno udržovatelný, smaltovaný, vnitřní plášť trouby
Plynulé nastavení teploty v rozsahu 40°C - 230°C
Smaltovaný pečící plech a Cr-Ni rošt
Žáruvzdorná dvoustěnná skleněná dvířka se silikonovým těsněním
V souladu s předpisem A13 upravujícím účinnost a povrchovou teplotu
Bílé tělo trouby, ovladače i madlo dvířek
220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 2500W
Vnější rozměry (V x Š x H) 360 x 520 x 450 mm
Vnitřní rozměry (V x Š x H) 234,4 x 395,5 x 388,4 mm
Vyrobeno v Turecku

Model				GZ 3641A
EAN				8594186723492
Rozměry (V x Š x H)		36 x 52 x 45 cm
Váha				12,1 kg
Vnitřní rozměry (V x Š x H)	23,4 x 39,5 x 38,8 cm
Rozměry balení (V x Š x H)	38 x 56,5 x 48 cm
Váha balení			13,2 kg
Max. příkon			2500 W
Barva				bílá


SK
Elektrická rúra s platničkami 

Veľký vnútorný priestor s objemom 42 litrov
Dve platničky 145 mm (1000W) a 180 mm (1500W)
Horné (650W) a dolné (650W) ohrevné teleso
Vnútorné osvetlenie
Funkcia parného čistenia – najjednoduchší spôsob čistenia s použitím len dvoch pohárov vody
Výškovo nastaviteľný plech na pečenie
90 minútový časový spínač
Jednoducho udržiavateľný, smaltovaný, vnútorný plášť rúry
Plynulé nastavenie teploty v rozsahu 40°C - 230°C
Smaltovaný plech na pečenie a Cr-Ni rošt
Žiaruvzdorné dvojstenné sklenené dvierka so silikónovým tesnením
V súlade s predpisom A13 upravujúcim účinnosť a povrchovú teplotu
Biele telo rúry, ovládače aj madlo dvierok
220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 2500W
Vonkajšie rozmery (V x Š x H) 360 x 520 x 450 mm
Vnútorné rozmery (V x Š x H) 234,4 x 395,5 x 388,4 mm
Vyrobené v Turecku


DE
Elektrischer Backofen mit Kochfeld

Großer 42-Liter-Garraum
Zwei Kochzonen 145 mm (1000 W) und 180 mm (1500 W)
Oberer (650 W) und unterer (650 W) Heizkörper
Innenbeleuchtung
Funktion der Dampfreinigung – die einfachste Reinigungsart, bei der nur zwei Tassen Wasser verwendet werden
Höheneinstellbares Backblech
90-Minuten-Timer
Pflegeleichter, emaillierter Innenmantel
Stufenlose Temperaturregelung von 40 °C bis zu 230 °C
Emailliertes Backblech und CrNi-Rost
Hitzebeständige zweischichtige Glastür mit Silikondichtung
In Übereinstimmung mit der Vorschrift A13 über Effektivität und Oberflächentemperatur
Backofenkörper, Bedienungselemente und Türgriff in weißer Farbe
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 2500 W
Außenabmessungen (H x B x T) 360 x 520 x 450 mm
Innenabmessungen (H x B x T) 234,4 x 395,5 x 388,4 mm
Hergestellt in der Türkei


PL
Kuchenka elektryczna z płytami i piekarnikiem

Duża pojemność piekarnika 42 litrów
Dwie płyty 145 mm (1000W) oraz 180 mm (1500W)
Dwie grzałki - góra (650W) i dół (650W)
Oświetlenie wnętrza
Funkcja czyszczenia parą – najłatwiejszy sposób czyszczenia z wykorzystaniem tylko dwóch szklanek wody
Blacha do pieczenia z regulacją wysokości
90 minutowy zegar sterujący
Emaliowana powierzchnia wewnętrzna piekarnika, łatwa w konserwacji
Płynna regulacja temperatury w zakresie od 40°C do 230°C
Blacha do pieczenia emaliowana oraz ruszt Cr-Ni
Drzwi dwuścienne ze szkła żaroodpornego,  z uszczelką silikonową
Zgodne z przepisem A13 regulującym wydajność i temperaturę powierzchni
Obudowa piekarnika, pokrętła sterujące i uchwyt drzwi w kolorze białym
220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 2500W
Wymiary zewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 360 x 520 x 450 mm 
Wymiary wewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 234,4 x 395,5 x 388,4 mm
Wyprodukowano w Turcji


HU

Elektromos sütő főzőlapokkal

Nagy belső tér, 42 liter térfogat
Két, 145 mm (1000W) és 180 mm (1500W) főzőlap
Felső (650W) és alsó (650W) melegítés
Belső világítás
Gőztisztítás funkció – a tisztítás legegyszerűbb módja mindössze két pohár víz felhasználásával
Beállítható magasságú sütőlemez
90 perces időzítő 
Könnyen tisztítható, zománcozott belső felület
40°C - 230°C közötti hőfok – szabályozás
Zománcozott sütőlemez és Cr-Ni rostély
Duplafalú, tűzálló üvegajtó szilikon tömítéssel
Megfelel a hatékonyságot és felszíni hőmérsékletet szabályozó  A13 európai rendeletnek
Fehér szekrényváz, irányítógombok és fogantyú
220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 2500W
Külső méretek (mag. x szé. x mély.) 330 x 520 x 450 mm
Belső méretek (mag. x szé. x mély.) 234,4 x 395,5 x 388,4 mm
Gyártási helye: Törökország



