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· [image: ]Elegantní povrchová úprava s vysokým leskem
· Motorizovaná automatická horní klapka s širokým kmitáním, ovladatelná i pomocí dálkového ovládání
· Digitální ovládací panel a LED displej
· Multifunkční dálkové ovládání s digitálním displejem
· Digitální časovač zapnutí a vypnutí programovatelný (24h)
·  Funkce: chlazení, větrání, odvlhčování a vytápění
· Funkce "Swing": automatická oscilace klapek
· Funkce „Spánek“: pohodlí během spánku
· Funkce "Memory": automatické restartování po výpadku napětí s posledním nastavením 
· Funkce autodiagnostika-  zobrazuje chyby na displeji
· Funkce „filtr“: Signalizuje vyčištění vzduchového filtru 
· 3 rychlosti ventilátoru (nízký, střední, vysoký) + Auto 
· Omyvatelný vzduchový filtr, snadno odnímatelný
· Praktická kolečka a boční rukojeti
· Hadice, okenní adaptér a sada součástí dodávky 
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Informační list
	 
	 
	Orion Plus

	 
	 
	chlazení
	ohřev

	Maximální výkon za studena (35 ° C; 80% u.r.) 
	BTU/h
	13000
	10000

	kW
	kW
	3,4
	2,7

	Akustický tlak (b.-m.-a.) 
	 
	A
	|A+

	kW
	kW
	2,6
	2,8

	m3/h
	m3/h
	350
	350

	Odvlhčování /  24h 
	h/24h
	30
	 

	Počet rychlostí
	 
	3 + auto

	Akustický tlak (b.-m.-a.) 
	dB(A)
	48-50-52

	Hlučnost
	dB(A)
	64

	Napájení / Napájení V / F / 
	V/F/HZ
	230/1/50

	Jmenovitý příkon / jmenovitý příkon 
	kW
	1,28
	0,97

	Hodinová spotřeba elektřiny kWh / 60 min 
	KwH/60 min
	1,3
	1

	Spotřeba energie v pohotovostním režimu 
	W
	0,38

	Typ chladiva / chladiva typu 
	 
	R290

	GWP chladivo / chladivo GWP kgCO2
	KG CO2 EQ
	3

	Průměr hadice 
	mm
	140-150

	Délka hadice 
	m
	1,5

	Čistá hmotnost 
	KG CO2 EQ
	33,5

	Rozměry 
	mm
	710/476/385
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