|  |
| --- |
| **GSLV70PZTD** |

|  |
| --- |
| **Informační list** pro chladící a mrazící přístroje i pro kombinace chladničky s mrazničkou, dle Nařízení Evropské unie č. 2019/2016 |
| Značka | LG |
| Název výrobku | GSLV70PZTD |
| Kategorie chladicích přístrojů pro domácnost (1) | 7 |
| Třída energetické účinnosti (2) | D (v rozsahu A až G) |
| Roční spotřeba energie (kWh/rok) (AE\_C) (3) | 280 |
| Užitný objem, chladicí zóna celkem (l) | 416 |
| z toho chladicí zóna (l) | - |
| z toho zóna pro víno (l) | - |
| z toho sklepní zóna (l) | - |
| z toho skladovací prostor pro čerstvé potraviny (l) | 416 |
| Užitný objem, mrazicí zóna (l) | 219 |
| Hvězdičkové označení (4)  | \*\*\*\* |
| Teplota ostatních zón (°C) | - |
| Nejnižší teplota ve vinotéce (°C) | - |
| Nenamrzající | Ano |
| Doba skladování při poruše (h) | 2 |
| Kapacita mražení (kg/24h) (5) | 12 |
| Klimatická třída (6) | T |
| Hlučnost (dB(A) re 1pW) | 35 |
| Třída hlučnosti | B (v rozsahu A až D) |
| Vestavný spotřebič | Ne |
| Vinotéka (7) | Ne |
| Volně stojící přístroj / podstavný | ano / - |
| Rozměry přístroje vxšxh (cm) | 179 × 91,3 × 73,5 |
| Váha brutto (kg) | 142 |
| Váha netto (kg) | 132 |
| Příkon (W) | - |
| Jištění (A) | 10 |
| Napětí (V) | 220 - 240 |
| Frekvence (HZ) | 50 |
| Vysvětlivky:1) Kategorie chladicích přístrojů pro domácnost: 1 = chladnička s jednou nebo více přihrádkami pro čerstvé potraviny; 2 = chladnička se sklepní zónou, chladnička se sklepní zónou a vinotékou; 3 = chladnička s chladicí zónou a 0hvězdičkovou přihrádkou; 4 = chladnička s 1hvězdičkovou zónou; 5= chladnička s 2hvězdičkovou zónou; 6= chladnička s 3hvězdičkovou zónou; 7 = chladnička s mrazničkou; 8 = mraznička; 9 = pultový mrazák; 10 = víceúčelový chladicí přístroj a ostatní chladicí přístroje |
| 2) Stupnice od A+++ (nejúspornější) do D (nejnižší účinnost) |
| 3) Spotřeba energie ‚XYZ‘ kWh za rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče. |
| 4) \* = přihrádka –6°C nebo chladnější. \*\*\* = přihrádka s hloubkovým chlazením -18 °C nebo chladnější, \*\*\*\* = mrazicí zóna a zóna hloubkového chlazení -18 °C a chladnější s minimální kapacitou mrazení |
| 5) Kapacity mražení v uvedeném množství lze dosáhnout jen po přepnutí na trvalý provoz a nelze zopakovat dříve než za 24 hodin. Dbejte pokynů v návodu k obsluze. |
| 6) Klimatická třída SN: přístroj je určený pro provoz v prostředí s teplotou mezi +10°C a +32°C |
|  Klimatická třída N: přístroj je určený pro provoz v prostředí s teplotou mezi +16°C a +32°C |
|  Klimatická třída ST: přístroj je určený pro provoz v prostředí s teplotou mezi +16°C a +38°C |
|  Klimatická třída T: přístroj je určený pro provoz v prostředí s teplotou mezi +16°C a +43°C |
| 7) Tento přístroj je určený výhradně ke skladování vína |