Digitální detektor alkoholu AL 2500
Návod k obsluze
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1. vstup dechu (inhalátor)

2. displej – zobrazované údaje jsou v promile

3. tlačítko – zapnutí

Detekce alkoholu
1. Stiskněte krátce (1 sec.) tlačítko ZAP (3). Detektor začne na displeji odpočítávat čísla až se na displeji zobrazí 0,00. Během této doby se zahřívá senzor v detektoru a celý přístroj se připravuje k činnosti. Čas přípravy k měření se liší podle prostředí ve kterém se nacházíte. 
2. Jakmile uslyšíte pípnutí a zároveň se na displeji zobrazí 0.00, tak po tomto signálu foukejte rovnoměrně do detektoru ze vzdálenosti cca 5 cm (1 sec.). Po pípnutí přestaňte foukat do detektoru. Do 2 sekund, bude výsledek testu zobrazen na displeji. Po 20 sekundách se přístroj znovu aktivuje a můžete provádět další měření.

3. Údaje na displeji jsou udávány v promile. V případě, že jste požili velmi malé množství alkoholu (koncentrace je pod 0,1promile), detektor naměří hodnotu 0,00 a pípne. Pokud nemáte žádný alkohol v dechu, přístroj zdánlivě nereaguje, stále svítí 0,00, a ani se neozve pípnutí, je to správná reakce detektoru.

4. Pro dosažení větší přesnosti proveďte měření opakovaně ( 2 krát)

Výměna baterie

Pokud ve spodní části displeje začne blikat symbol baterie je nutné baterie vyměnit. Používejte pouze alkalické baterie (Duracell)

Důležitá upozornění

1. Protože se čidlo potřebuje zahřát, počkejte až proběhne inicializace detektoru asi  30 sec - po inicializaci se ozve pípnutí.

2. Počkejte nejméně 30 minut po konzumaci alkoholu před používáním detektoru alkoholu. Budete mít jistotu, že vzorek alkoholu je odebrán pouze z vašich plic a ne ze zbytků alkoholu ve vašich ústech, což může mít za následek vyšší naměřené hodnoty. 

3. Čidlo v detektoru je vysoce citlivé, nepoužívejte detektor bezprostředně po kouření nebo pití alkoholu. Počkejte aspoň dvě minuty. Kouř nebo alkohol může zničit čidlo detektoru. Nepoužívejte detektor v silném větru nebo v místnosti se silně znečištěným vzduchem (kouř, alkohol). Nelijte ani nijak jinak nevpravujte žádnou tekutinu do detektoru můžete zničit čidlo detektoru.

4. Všeobecně snímače alkoholu ovlivňuje teplota a vlhkost vzduchu.  Proto se můžou vyskytnout mírné nepřesnosti měření. Tolerance je 0,15 promile.

5. Nevystavujte detektor extrémním teplotním a klimatickým vlivům. 
6. Baterii vyměňte když začne blikat symbol baterie ve spodní části displeje. 

Specifikace:

Rozměry: 
10,4 x 4,0 x 2,0 cm 
Hmotnost: 
85 g 

Typ senzoru: 
Advanced Semiconductor Oxide Senzor

Čas přípravy k měření:
30 s

Čas reakce:
4 s

Doba regenerace: 
20 s

Baterie: 
2 x 1,5V AA alkalická

Životnost baterie: 
200 měření

Rozsah měření: 
0,0 – 4  promile

Provozní teplota: 
+10  – +  40°C

Přesnost: 
+/- 15 %



Kalibrace: 
doporučuje se při běžném používání po 3 – 6 měsících případně po cca 300 měření.


Kalibraci provádí dovozce detektoru.


Životnost senzoru: 
cca 1000 měření

Certifikát: 
CE
Záruka: 
2 roky

ZÁRUKA

Přebíráme záruku po dobu 24 měsíců ode dne prodeje za bezvadnou jakost a činnost výrobku v souladu s normou výrobce a veškeré závady v činnosti, které se vyskytnou během této lhůty, bezplatně opravíme. Na základě této záruky nelze uplatňovat další nároky na vzniklé ideální ztráty (ušlý zisk atp.)

Záruka se nevztahuje na:

závady zaviněné neodborným zacházením 

vdechování vysoké koncentrace alkoholu a kouře (bezprostředně po požití alkoholu, případně po kouření)

zásah nepovolané osoby 

přirozené opotřebení vnějších povrchů 

přirozené opotřebení čidla (více jak 1000 měření)

nutnost kalibrace detektoru (po cca 300 měření)
