UŽIVATELSKÝ MANUÁL – Govee RGBIC venkovní úsporná světla Flood lights – model h7060

Přečtěte si a uložte tyto pokyny
Bezpečnostní pokyny
Světlo je klasifikováno jako vodotěsné s krytím IP66. Lze jej používat venku, ale nelze jej ponořit do vody.
Napájecí adaptér není vodotěsný. Nevystavujte jej stříkající vodě, kapkám vody nebo prostředí s vysokou vlhkostí.
Před instalací světlometů utáhněte vodotěsnou krytku.
Vnitřní světelné zdroje světelných tyčí a světelných pásů nelze vyměnit. Pokud se světlo
zdroje poškodí, je třeba výrobek vyměnit.
Nedovolte dětem montovat a instalovat tento výrobek bez dozoru dospělé osoby.
Neinstalujte tento výrobek v blízkosti velkých zdrojů tepla.
S tímto výrobkem nelze používat externí stmívače.
Tento výrobek používejte pouze s dodaným napájecím adaptérem.

Úvod
Děkujeme, že jste si vybrali světla Govee RGBIC Flood Lights. Pomocí aplikace Govee Home App můžete nastavovat barvu světla, vybírat režimy a nastavovat časovače.

Obsah balení
Venkovní světla			4		Zemní kolík			4
Napájecí kabel			1		Šrouby				4
Uživatelský manuál		1		Servisní karta			1
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[image: ]Instalace venkovních světel
1. Připojte 4 světla k ovládacímu kabelu. Utáhněte vodotěsnou ochranu kabelu.

Poznámka: Zařízení může správně fungovat pouze tehdy, jsou-li na ovládacím kabelu připojena všechna čtyři světla.
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2. Ke stojanu každého světla připevněte zemnící kolík.
Poznámka: Pokud plánujete instalovat tento výrobek na velmi tvrdý podklad, zakupte si prosím zvlášť rozpěrné šrouby nebo kovové kolíky.

3. Nainstalujte každé světlo na zem a nastavte úhel jeho světla.

4. Zapojte napájecí adaptér do sítě.
Poznámka: Nepokládejte ovládací jednotku přímo na zem, jinak může dojít k rušení připojení Wi-Fi a Bluetooth.

Párování zařízení s aplikací Govee Home
Co potřebujete:
Wi-Fi router podporující pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n (5 GHz není podporováno). Chytrý telefon nebo tablet se systémem iOS nebo Android.
Pokyny ke spárování
❶ Stáhněte si aplikaci Govee Home App z App Store (IOS) nebo Google Play (Android).
❷ Povolte Bluetooth ve svém smartphonu.
❸ Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H7060". ❹ Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.
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Specifikace
Vstupní napájení			AC 100-240V 50/60Hz 0.8A Max
Výstupní napájení		DC24V/1A
Délka napájecího kabelu		12m
Barvy světla			RGBWW
Maximální jas			500lm na každé venkovní světlo (barevná teplota 2700-6500K)
Vodotěsné			Adaptér (IPX0)
				Řídící jednotka (IPX5)
				Venkovní světla (IP66)
Pracovní teploty			-20 až 50°C

Řešení problémů
❶ Nelze se připojit k aplikaci Govee Home.
Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
Zkontrolujte, zda je v chytrém telefonu povoleno připojení Bluetooth.
Ujistěte se, že je váš smartphone připojen k síti WiFi 2,4 GHz.
Umístěte chytrý telefon do blízkosti ovládacího boxu a zkuste se připojit znovu.
❷ Nerozsvítí se jedno nebo více světelných zdrojů.
Vyjměte světlo a poté jej znovu připojte k napájecímu kabelu. Odpojte také napájecí
adaptér a poté jej znovu připojte k napájení.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis společnosti Govee. 

E-mail na podporu: info@tygotec.eu
Informace o souladu s předpisy 
Prohlášení o souladu s předpisy EU:
Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.
Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.
Kontaktní adresa pro EU:
BellaCocool GmbH (e-mail: info@bellacocool.de)
Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo
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Napajeci adaptér venkovni svétla

kontrolni jednotka

Stisknutim tlacitka zapnete a vypnete.
Dvojim stisknutim prepnete teplotu
barev na 6500K a maximalizujete jas.
Stisknutim a podrzenim po
dobu 5s se resetuje.
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