Návod k obsluze

Rychlovarná a čajová konvice WK 3477
Milá zákaznice, milý zákazníku,

před použitím výrobku si, prosím, pečlivě pročtěte tento návod a ponechejte si jej pro případ pozdější potřeby.

Výrobek smí používat pouze způsobilé a odpovědné osoby.

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí pro určité skupiny lidí 

Pro děti a lidi se zdravotním omezením existuje zvýšené riziko poranění:

· Výrobek smí být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo jsou poučeny o bezpečném používání tohoto výrobku, čemuž dostatečně porozuměly. 

· Čistění a údržbu výrobku nesmějí vykonávat děti. Možné je to pouze v případě, že jim je 8 let a více a jsou pod dozorem. 

· Děti mladší než 8 let se musí držet v bezpečné vzdálenosti od výrobku a jeho připojovacího kabelu.

· Děti si nesmějí s výrobkem hrát.

· Obalový materiál neponechávejte v dosahu dětí. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože je výrobek napájený z elektrické sítě, musí být dodržovány následující pokyny, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem:

· Před uvedením do provozu zkontrolujte celý výrobek včetně jeho připojovacího kabelu se zástrčkou a případného příslušenství, zda neobsahují vady a poškození, které by mohly ovlivnit bezpečnost jeho používání. Pokud výrobek například spadl na zem nebo byl odpojený ze sítě taháním za kabel, zvnějšku nemusí být zřejmé žádné viditelné poškození. V takovém případě výrobek nezprovozněte. 

· Výrobek připojujte pouze do ochranné zásuvky, zapojené v souladu s bezpečnostními předpisy. Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na výrobním štítku výrobku.

· Z důvodu vysokého napětí nesmí být výrobek používán s prodlužovacím kabelem. 

· Zástrčku vytáhněte:

· po každém použití,
· při poruchách během provozu,
· před každým čištěním.

· Připojovací kabel nevytahujte ze zásuvky taháním, vytáhněte ho uchopením za zástrčku.

· Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.

· Elektrický kontakt v základně výrobku musí být chráněn před stříkající vodou. 
· Konvice ani základna nesmí být nikdy ponořené do tekutin, ani čištěné pod tekoucí vodou. 
· Konvici lze používat pouze s příslušnou základnou, žádnou jinou. 

· Konvici ze základny sundávejte nebo na ni dávejte pouze v případě, že je výrobek vypnutý. 
Nebezpečí popálení a opaření
· Vnější povrchy výrobku jsou během provozu i po něm horké. 

· Konvici používejte pouze s čirou vodou a pod dohledem. Bezpodmínečně dodržujte rysky, označující minimální a maximální množství naplnění vodou: MIN (0,5 l) a MAX (1,5 l pro přípravu čaje nebo 1,7 l pro ohřev vody). Jestliže byste do konvice nalili více vody, mohla by z ní vroucí voda vystříknout. 

· Dávejte pozor také na unikající páru z oblasti víka a při používání se konvice dotýkejte pouze za její rukojeť. 
· Víko musí být během ohřevu vody a při jejím vylévání zavřené. 
Nebezpečí nedostatečné hygieny

V důsledku nedostatečné hygieny se mohou tvořit choroboplodné zárodky:

· Před uvedením do provozu a po každém použití výrobek důkladně umyjte.

· Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte výrobek vychladnout.
· Z výrobku pravidelně odstraňujte vodní kámen a v případě potřeby konvici vyčistěte vlhkým hadříkem.
· Informace o čištění naleznete v kapitole Čištění a údržba.

Nebezpečí poškození výrobku

Používání výrobku k jinému než k tomu určenému účelu může mít za následek jeho poškození:

· Výrobek nechte vždy nejprve vychladnout, až poté do něj nalijte čerstvou vodu. 
· Výrobek používejte pouze na rovném, suchém, neklouzavém a teplovzdorném podkladu, který navíc nereaguje s gumovými nožičkami výrobku. 
· Výrobek nesmí být během provozu umístěný pod závěsné skříňky, protože by se na nich mohla srážet pára.
· Kabel nenechávejte viset volně dolů.

· Připojovací kabel nesmí být ohnutý nebo přivřený. Připojovací kabel ani samotný výrobek nesmějí být vystaveny vnějšímu působení horka. 

Účel výrobku

· Výrobek slouží výhradně pro ohřívání čisté a čerstvé pitné vody, sloužící pak pro přípravu horkých nápojů. 
· Každé jiné než výše popsané použití znamená nedodržení účelu, ke kterému byl výrobek zhotovený, a může tak vést k těžkým zraněním nebo věcným škodám. 

· Výrobek je určený k používání v domácnostech nebo v jim podobných místech, jako například:

– v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorech,

– v zemědělských provozech,

– zákazníky v hotelech, motelech a dalších typických ubytovacích zařízeních,

– v penzionech typu nocleh se snídaní.

· Výrobek používejte pouze pod dohledem.

· Zneužívání výrobku může způsobit zranění!

Poškozený výrobek

Používání poškozeného výrobku může vést ke zraněním nebo věcným škodám:

· Před každým použitím výrobek zkontrolujte, zda není poškozený. Poškozený výrobek nesmí být používán.

· V případě poškození kontaktujte telefonicky nebo emailem náš zákaznický servis (viz níže v návodu).

· Opravy výrobku a jeho připojovacího kabelu smí provádět pouze náš zákaznický servis.

Složení výrobku

1. Odnímatelná část víka

2. Víko

3. Konvice

4. Rukojeť

5. Připojovací kabel se zástrčkou 

6. Základna
7. Čajový filtr

Displej

8. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí 

9. Světelné kontrolky ohřev [image: image12.png]


 / udržení teploty [image: image2.png]



10. Tlačítka +/– 

11. Displej

Ochrana proti přehřátí
Pevně zabudovaný regulátor teploty chrání topné těleso proti přehřátí, pokud by nedopatřením došlo k zapnutí konvice bez přítomnosti vody, nebo v případě, že by bylo dno konvice pokryto vodním kamenem. Pokud by výše zmíněné případy nastaly, výrobek by nešlo zapnout. Před dalším použitím je pak potřeba ho nechat vychladnout, případně z něj odstranit vodní kámen.

Tlačítka pro volbu teploty Pomocí tlačítek +/– na displeji lze volit teplotu pro přípravu požadovaného druhu čaje.
Teplota vody pro přípravu čaje Doporučujeme následující volbu teploty:
Zelený čaj
 
:   70–80
°C

Bílý čaj
:         80 °C
Oolong
:         90 °C
Černý čaj

:       100 °C
Bylinný čaj
:       100 °C
Zároveň, prosím, dodržujte návody k přípravě čajů od jejich výrobců.

· Aktuální teplota vody v konvici (≥ 20 °C) se zobrazuje na displeji. 
· Stisknutím tlačítka + lze zvýšit požadovanou teplotu vždy o 5 °C. 

· Stisknutím tlačítka – lze snížit požadovanou teplotu vždy o 5 °C. 

· Jestliže zvolíte teplotu, která je nižší než teplota vody v konvici, nelze výrobek spustit a zazní tři zvukové signály.
· Nelze zvolit teploty nižší než 40 °C.

Automatické vypnutí Výrobek se automaticky vypne cca 15 minut po posledním použití, pokud se ovšem nenachází v režimu udržení teploty. 
Jestliže zvolíte funkci udržení teploty, výrobek se vypne za cca 30 minut.

Před prvním uvedením do provozu

· Výrobek vybalte a odstraňte z něj veškerý obalový materiál.

· Z hygienických důvodů první převařenou vodu z konvice se vsazeným čajovým filtrem vylijte.

Obsluha
Ohřev vody
· Konvici sundejte ze základny, odnímatelnou část víka uvolněte otočením proti směru hodinových ručiček (UNLOCK) a odeberte ji. 

· Do konvice nalijte požadované množství vody. Dodržujte, prosím, rysky MIN a MAX pro minimální (0,5 l) a maximální (1,7 l pro ohřev vody) množství vody. 

· Odnímatelnou část víka nasaďte zpět a uzavřete otočením ve směru hodinových ručiček tak, aby bylo její uzavření slyšet (LOCK).

· Konvici položte zpět na základnu. 

· Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zazní zvukový signál a na displeji se nejprve zobrazí C a poté aktuální teplota vody v konvici.  

· Pomocí tlačítek +/– zvolte požadovanou teplotu a svou volbu potvrďte stiskem tlačítka pro zapnutí/vypnutí ([image: image3.png]


). Rozsvítí se kontrolka [image: image4.png]


.

· Výrobek ohřeje vodu a vypne se, jakmile voda dosáhne zvolené teploty. Zazní tři zvukové signály a kontrolka [image: image5.png]


 zhasne. 

· Ohřev vody lze kdykoliv přerušit dvojnásobným stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí.

· Konvici sundejte ze základny a poté z ní vodu nalijte.

· Víko musí zůstat při nalévání zavřené, aby z konvice nevystoupala horká pára.  

· Po použití konvice vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

· Případnou zbylou vodu z konvice vylijte. 

Funkce rychlého varu Quick-Boil

Jestliže konvici postavíte na základnu a poté stisknete tlačítko [image: image6.png]


, voda se ohřeje na 100 °C, aniž by bylo potřeba teplotu navolit.
Příprava čaje
· Konvici sundejte ze základny, odnímatelnou část víka uvolněte otočením proti směru hodinových ručiček (UNLOCK) a odeberte ji. Vyjměte čajový filtr.

· Do konvice nalijte požadované množství vody. Dodržujte, prosím, rysky MIN a MAX pro minimální (0,5 l) a maximální (1,5 l pro přípravu čaje) množství vody. 

· Vodu ohřejte podle postupu v kapitole Ohřev vody.

· Čajový filtr naplňte požadovaným množstvím čaje.

· Jakmile zazní tři zvukové signály a kontrolka [image: image7.png]


 zhasne, odnímatelnou část víka uvolněte otočením proti směru hodinových ručiček a odeberte ji. Buďte přitom obzvláště opatrní a dávejte pozor na unikající páru! Případně použijte kuchyňské chňapky!
· Čajový filtr dejte do konvice. Přitom si všímejte drážky ve víku konvice a rukojeť čajového filtru umístěte stejným směrem jako je rukojeť konvice. 
· Nasaďte odnímatelnou část víka a čaj louhujte dle libosti.
Doba louhování

Optimální doba louhování závisí na druhu čaje a osobních požadavcích na jeho chuť.

Doporučujeme následující dobu louhování:

Zelený čaj
 
:  2–3 minuty


Bílý čaj
:  2–3 minuty
Oolong
:      3 minuty
Černý čaj

:  2–5 minut
Bylinný čaj
:  4–6 minut
· Poté, co necháte čaj vyluhovat, filtr odeberte a opatrně ho položte na teplovzdorný povrch. 
· Odnímatelnou část víka nasaďte zpět na konvici a uzavřete otočením ve směru hodinových ručiček.

Funkce udržení teploty
· Výrobek je vybavený funkcí pro udržení teploty vody.

· Funkci udržení teploty spustíte dvojnásobným stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí [image: image8.png]


.

· Rozsvítí se kontrolka [image: image9.png]


. 

· Ukáže se naposledy zvolená teplota a voda se začne ohřívat.
· Pomocí tlačítek +/– lze měnit požadovanou teplotu.

· Voda se udržuje teplá po dobu cca 30 minut.

· Jakmile konvici odeberete ze základny, funkce udržení teploty skončí.

· Tuto funkci lze zvolit pouze pro teploty od 40 do 95 °C.

Umístění namotaného kabelu

Na spodní straně základny se nachází namotaný připojovací kabel. Umožňuje měnit délku kabelu mezi výrobkem a zásuvkou.
Odstranění vodního kamene 

· V závislosti na tvrdosti vody se na dně konvice usazuje vodní kámen. Proto konvici pravidelně čistěte.

· Nárok na uplatnění záruky zaniká tehdy, kdy výrobek přestal fungovat z důvodu neodstraňování vodního kamene. 

· K odstranění vodního kamene je vhodný roztok ve složení půl litru vody a 40 ml octového odvápňovače:
· Roztok nalijte do konvice, 

· přiveďte ho k varu, 

· nechte krátce působit.

· Konvici na závěr vypláchněte čistou vodou.

· Dbejte přitom na dostatečnou cirkulaci vzduchu a nevdechujte unikající páru. 

· Roztok nevylévejte do dřezů či umyvadel s emailovou povrchovou úpravou.

Čištění a údržba

· Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte konvici vychladnout.

· Konvice ani její základna se z bezpečnostních důvodu nesmí ponořit do vody ani umývat pod tekoucí vodou.

· K čištění postačí navlhčený hadřík.

· Vnitřní prostor  snáze vyčistíte, když odstraníte víko konvice.

· Čajový filtr čistěte vodou nebo ho ponechte během odstraňování vodního kamene v konvici.

· Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky či tvrdé kartáče.

· V souvislosti s vybraným druhem čaje může docházet ke zbarvení výrobku a čajového filtru a také k zápachu jednotlivých částí. Toto lze omezit pravidelným čištěním, zabránit tomu však nelze.

Náhradní díly a příslušenství

Náhradní díly a příslušenství si lze pohodlně objednat přes internet na naší domovské stránce www.severin.de v horní záložce „Service / Ersatzteil-Shop“.

Likvidace výrobku

[image: image1.png]


Výrobky označené tímto symbolem musí být likvidovány odděleně od domácího odpadu. Tyto výrobky obsahují cenné suroviny, které mohou být opětovně využity. Správná likvidace výrobku chrání jak životní prostředí, tak i naše zdraví. Bližší informace o likvidaci Vám sdělí místně příslušný úřad, případně prodejce. 

Záruka

Nároky plynoucí ze zákonné záruky zůstávají těmito záručními podmínkami nedotčeny.

V případě probíhající záruční lhůty se prosím obraťte na prodejce. Firma SEVERIN poskytuje záruku na své výrobky 2 roky od data jejich koupě. V tomto časovém období odstraníme zdarma všechny závady, které prokazatelně spočívají ve vadách materiálu či zhotovení a významně omezují funkčnost výrobku. Jiné nároky jsou vyloučeny. Záruka se nevztahuje na tyto případy: Škody, které souvisejí s nedodržováním podmínek používání výrobku dle jeho návodu, s nesprávným zacházením nebo běžným opotřebením výrobku, stejně jako na snadno rozbitelné části, jako jsou např. sklo, umělá hmota nebo žárovka. Záruka zaniká při opravách výrobku v neautorizovaných servisech značky SEVERIN. Pokud výrobek vyžaduje opravu, obraťte se prosím telefonicky nebo emailem na náš zákaznický servis. Potřebné kontakty najdete níže v návodu. 

Pomoc při problémech
	Problém
	Příčina
	Vyřešení

	Výrobek nefunguje.
	Zástrčka není v zásuvce.
	Zástrčku dejte do zásuvky.

	
	Zásuvka je nefunkční.
	Funkčnost zásuvky ověřte jiným výrobkem.

	
	Výrobek není na základnu správně položený.
	Výrobek umístěte správně.

	
	Regulátor teploty byl aktivován.
	Výrobek nechte vychladnout a případně odstraňte vodní kámen.

	Výrobek neohřívá vodu a ozývají se zvukové signály.
	Teplota vody v konvici je vyšší než zvolená teplota.
	Zvolte vyšší teplotu.

	Ohřev trvá déle než obvykle.
	Výrobek je zanesený vodním kamenem.
	Odstraňte vodní kámen (viz Odstranění vodního kamene).

	Výrobek je během ohřevu hlučný.
	Výrobek je zanesený vodním kamenem.
	Odstraňte vodní kámen (viz Odstranění vodního kamene).

	Na displeji se nepřetržitě zobrazuje symbol závady E…
	Výrobek má závadu v elektronice.
	Kontaktujte nás zákaznický servis.


Jestliže nelze pomocí této tabulky Váš problém vyřešit, kontaktujte náš zákaznický servis. Kontaktní údaje naleznete v příloze tohoto návodu.
Technické údaje

	Druh výrobku, Typ výrobku
	Skleněná rychlovarná a čajová konvice 3477

	Napětí
	220–240 V ~ 50/60 Hz



	Příkon
	1 850–2 200 W

	Rozměry (š x v x h)
	24 x 26 x 15 cm



	Váha
	1,4 kg



	Označení
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	Nepatří do komunálního odpadu
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	Výrobek odpovídá směrnicím EU, závazným pro označení CE.



	UNLOCK
	Odjištění odnímatelné části víka.

	LOCK
	Zablokování odnímatelné části víka.
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