YC-MG01E-B SHARP
 Mikrovlnná trouba a gril s manuálním ovládáním
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	Mikrovlnná trouba s grilem 

· Kapacita: 20 litrů
· Mikrovlnný výkon: 800W
· Výkon grilu: 1000W
· Úrovně mikrovlnného výkonu: 5
· Typ ovládání: Manuální
· Typ dutiny: Točna
· Osvětlení dutin: Ano
· Snadno se čistí
· Barva skříně: černá
· Barva dveří: černá
· Včetně příslušenství: otočný talíř a grilovací rošt




Mikrovlnná trouba s grilem
Grilujte pokrmy do zlatova s křupavou krustou.
Jídla pečené v troubě i se sýrem nebo toustový chléb a křupavé pokrmy to vše díky funkci grilu přináší ještě větší požitek a rozmanitost pro rychlé vaření. 
Ve vaší mikrovlnné troubě SHAPR můžete dokonale grilovat klobásy, steaky i kuře.  [image: ]

Rychlé rozmrazení potravin.
Ať už jde o rozmrazování, ohřívání nebo vaření, kouzelné slovo pro rychlé a jednoduché vaření je mikrovlnná trouba SHARP. Pracuje s vysokofrekvenčním elektromagnetickým vlněním, čímž oproti troubě šetří nejen čas, ale i energii. Váš spotřebič Sharp je zároveň prostorově úsporný, kompaktní a snadno se používá, takže je ideální pro každodenní použití.
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· Typ: Mikrovlnná trouba a gril
· Mechanické ovládání
· 3 nastavení kombinace mikrovlnné trouby a grilu
· Funkce rozmrazování
· Funkce časovače
· Dutina: lakovaná šedě; 306 mm x 304 mm x 205 mm
· Výkon 1270 W
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· Požadavky na napájení AC 230V ~ 50Hz
· Spotřeba 1270
· Spotřeba energie v režimu vypnuto < 0,5
· Certifikace bezpečnostního loga CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACh/PAH/SCCP
· PlugCE Plug
· Výkon grilu (W)1000
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	· Materiál dutin/Povrchová ocel/šedý lak
· Velikost dutiny (Š x V x H v mm) 306 x 205 x 304
· Skleněný otočný talíř Velikost (ø mm) Průměr 255 mm
· Velikost roštu na gril (průměr x výška v mm) Průměr 220 mm / Výška 66 mm
· Materiál přední části/povrchová úprava Plast a sklo/lakované
· Barva přední části Černá, Černá
· Otevření - tlačítko
· Barva pouzdra Černá
· Materiál pouzdra Mikrovlnná ocel
· Osvětlení dutin Ano
· Délka síťového přívodu (mm)TBA
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