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cz                                                                       	                            návod k použití
CL 3750 – WIFI KLIMATIZACE
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Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Věříme, že s jeho používáním budete spokojeni.

Symboly v tomto návodu k použití
Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, abyste předešli nehodám a zabránili poškození přístroje:
VAROVÁNÍ: To vás varuje před nebezpečím poškození zdraví a naznačuje možná rizika úrazu.
POZOR: To se vztahuje na možná nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.
POZNÁMKA: To zdůrazňuje tipy a informace.

Obecné poznámky
Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a dodržujte pokyny uvedené v něm. Doklady včetně záruky, příjmového dokladu a pokud možno i krabice s vnitřním obalem pečlivě uchovejte. Pokud tento přístroj dáte ostatním osobám, dejte jim také tento návod k obsluze.
· Přístroj je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Přístroj není vhodný pro komerční použití.
· Nepoužívejte jej venku. Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Přístroj nepoužívejte s mokrýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte od sítě.
· Při čištění nebo odkládání spotřebiče jej vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel) a vyjměte připojené příslušenství.
· Přístroj a síťový kabel musí být pravidelně kontrolován, zda není poškozen. Pokud se zjistí poškození, nesmí se spotřebič používat.
· Používejte pouze originální náhradní díly.
· Pro zajištění bezpečnosti dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.
VAROVÁNÍ: Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

Speciální bezpečnostní pokyny pro toto zařízení
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru! Přístroj obsahuje hořlavé chladivo!
· Každá osoba, která se zabývá prací na chladicím okruhu nebo do něj zasáhne, by měla mít platný platný certifikát od průmyslového akreditovaného hodnoticího orgánu, který opravňuje jejich způsobilost k bezpečnému zacházení s chladivy v souladu s průmyslově uznávanou certifikační specifikací.
· Údržba se smí provádět pouze podle doporučení výrobce zařízení. Údržba a opravy vyžadující pomoc jiného kvalifikovaného personálu musí být prováděny pod dohledem osoby způsobilé k používání hořlavých chladiv.

VAROVÁNÍ:
· Nepokoušejte se proces odmrazování urychlit.
· Nepoužívejte a neskladujte spotřebič na následujících místech:
· V blízkosti zdroje ohně.
· Oblast, kde může stříkat voda nebo olej.
· Prostor vystavený přímému slunečnímu světlu.
· V koupelně, prádelně nebo u bazénu.
· Spotřebič nevyvrtávejte ani nespalujte.
· Nezapomeňte, že chladiva jsou bez zápachu.
· Spotřebič musí být nastaven, provozován a skladován v místnosti s podlahovou plochou větší než 12 m².

POZOR: Nebezpečí přehřátí!
· Udržujte větrací otvory volné!
· Nezakrývejte spotřebič!

· R 290 je chladivo, které splňuje evropské směrnice o životním prostředí.
· Nepoškozujte okruh chladiva.
· Přístroj je určen pouze pro vnitřní použití.
· Spotřebič musí být skladován tak, aby nedošlo k jeho poškození.
· Dodržujte národní předpisy pro připojení.
· V případě podivného hluku, zápachu nebo kouře odpojte zástrčku ze zásuvky.
· Spotřebič používejte pouze ve vzpřímené poloze.
· Zajistěte vzdálenost mezi přístrojem a stěnami nebo jinými předměty nejméně 50 cm, abyste zajistili dostatečnou cirkulaci vzduchu během provozu.
· Nikdy nepoužívejte spotřebič bez filtrů.
· Nenechávejte přístroj bez dozoru několik hodin. Nenechávejte ho bez dozoru, když je spotřebič v provozu.
· Tento spotřebič byl navržen pro klimatizaci obytných místností a nesmí být používán k jiným účelům.
· Nepoužívejte přístroj v místnostech, kde je přítomen plyn, palivo, olej nebo jiné snadno hořlavé kapaliny. V této místnosti nepoužívejte spreje, jako jsou barvy, pesticidy nebo jiné hořlavé materiály.
· Do otvorů spotřebiče nevkládejte žádné předměty.
· Nepohybujte přístrojem, pokud je síťový kabel připojen do zásuvky ve zdi.
· Před odpojením síťové zástrčky vždy nejprve vypněte spotřebič pomocí tlačítka.
· Pokud byl provoz přerušen, vyčkejte cca. 3 minuty před opětovným spuštěním spotřebiče, aby tlak chladicího okruhu poklesl.
· Přístroj neopravujte sami. Vždy se obraťte na autorizovaného technika. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí.
· Zabraňte kontaktu malých dětí s přístrojem.
· Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dozor nebo obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměly nebezpečí.
· Děti si s přístrojem nesmí hrát.
· Čištění a údržbu uživatele nesmí provádět děti bez dozoru.
· Postupujte podle pokynů v kapitole „Čištění“.
· Podrobnosti o typu a jmenovitém rozsahu pojistek: T, 250 V AC, 3,15 A



Manipulace s bateriemi
VAROVÁNÍ:
· Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň nebo podobně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
· Baterie nejsou hračky. Zajistěte, aby se k nim děti nedostaly.
· Neotevírejte baterie násilím.
· Zabraňte kontaktu s kovovými předměty (kroužky, hřebíky, šrouby atd.). Hrozí nebezpečí zkratu!
· Zkrat by mohl způsobit nadměrné zahřátí baterie nebo dokonce vznícení, což by mohlo mít za následek zranění.
· Při přepravě zakryjte svorky akumulátoru lepicí páskou.
· V případě vytečení akumulátoru dbejte na to, aby nedošlo k vniknutí tekutiny do očí nebo sliznic. V případě kontaktu si umyjte ruce a vypláchněte oči čistou vodou. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR:
· Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste zabránili „úniku“ kyseliny akumulátoru.
· Nesmí být používány společně různé typy baterií nebo nové a použité baterie.
· Nevyhazujte baterie spolu s domovním odpadem. Použité baterie vraťte do příslušných sběrných zařízení nebo vyhledejte svého prodejce.

Vybalení spotřebiče
1. Vyjměte přístroj z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou plastové sáčky, výplňový materiál, kabelové spony a lepenkové obaly.
3. Zkontrolujte, zda jsou všechny díly dodávány v balení.

[image: ]Přehled komponent
1. Vývod vzduchu 
2. Ovládací panel s displejem 
3. Základna 
4. Vývod vody 
5. Rukojeť 
6. Navíjecí zařízení pro napájecí kabel 
7. Vývod vody 
8. Síťový kabel 
9. Držák napájecí zástrčky 
10. Adapter na hadičku 
11. Flexibilní hadička na vzduch
12. Adapter pro vývod z okna (kit)
13. Spojka na vývod 
14. Filtr
15. Mřížka 
16. Displej 
17. Dálkové ovládání 
18. Vývod do okna (2 –dílný)

Rozsah dodávky
1 Klimatizační zařízení
1 Dálkové ovládání
2 Baterie
1 Flexibilní výfukové potrubí
1 Adaptér výfukového potrubí (připojení na spotřebiči)
1 Okenní sada, 2-dílná
1 Adaptér pro sadu výfuku
1 Vodní hadice
2 Zástrčky (náhradní díly)
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Přehled tlačítek 
1. Kontrolka FAN 
2. Kontrolka COOL 
3. Kontrolka DRy 
4. Displej 
5. Kontrolka HIGH
6. Kontrolka LOW
7. Kontrolka MEDIUM
8. Kontrolka POWER
9. Kontrolka WIFI 
10. Kontrolka BUCKET FULL 
11. Tlačítko POWER
12. Kontrolka SWING
13. Tlačítko nastavení vývodu vzduchu 
14. Tlačítko FAN SPEED
15. Tlačítko + a – 
16. Kontrolka SLEEP 
17. Tlačítko SLEEP 
18. Tlačítko MODE 
19. Tlačítko MIRAGE 
20. Kontrolka MIRAGE
21. Tlačítko nastavení času 
22. Kontrolka TIMER

Dálkové ovládání 
1. Symbol Wifi
2. Ukazatel FAN 
3. Symbol baterie 
4. Ukazatel Dry 
5. Ukazatel stupňů 
6. Ukazatel hr (hodin)
7. Ukazatel Fahrenheit 
8. Ukazatel Sleep 
9. Tlačítko + a –
10. Tlačítko nastavení módu 
11. Tlačítko rychlosti ventilátoru 
12. Tlačítko pro přepnutí mezi stupni celsia a farenheity 
13. Tlačítko sleep módu
14. Tlačítko swing
15. Tlačítko TIMER 
16. Tlačítko POWER 
17. Symbol nastavení ventilátoru LOW
Symbol nastavení ventilátoru MEDIUM
Symbol nastavení ventilátoru HIGH 
18. Ukazatel Swing 
19. Ukazatel teploty 
20. Symbol timer 
21. Ukazatel Cool



Poznámky k použití
UPOZORNĚNÍ: Důležité pro počáteční provoz nebo po přepravě!
Před prvním uvedením do provozu musí přístroj zůstat ve vzpřímené poloze po dobu nejméně 3 hodin, aby chladicí prostředek mohl klesnout. V opačném případě dojde k poškození kompresoru.
POZOR:
• Při přerušení provozu pomocí tlačítka počkejte alespoň 3 minuty, než přístroj znovu zapnete.
• Pokud chcete přístroj přemístit na jiné místo, nejprve vyprázdněte nádržku na vodu!

· Přístroj pracuje nejúčinněji s velikostí místnosti až 70 m³.
· Pružná výfuková hadice a adaptér byly vyrobeny speciálně pro tento spotřebič. Aby nedošlo k nesprávnému provozu, nevyměňujte trubku za jinou trubku.
· Výfuková trubka může být prodloužena až na 150 cm. Nepoužívejte žádné rozšíření.
· Zajistěte volný průtok vzduchu. Ujistěte se, že výfuková trubka není zalomená nebo ohnutá. Jakékoliv zablokování může způsobit přehřátí spotřebiče.
· Zavřete všechna okna a dveře, abyste zabránili vniknutí venkovního vzduchu do místnosti a tím umožnili efektivnější provoz spotřebiče.

Uvedení do provozu
Umístění
· Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby vzdálenost mezi přístrojem a stěnami nebo jinými předměty byla minimálně 50 cm.
· Povrch musí být rovný a suchý.

Montáž výfukového potrubí
POZNÁMKA:
Pro posuvná okna můžete použít dodanou sadu oken a instalovat ji ve svislé nebo vodorovné poloze. Nastavte délku těsnicí desky podle potřeby.

1. Připojte adaptér k výfukové hadici. Umístěte výfukovou hadici tak, aby první žebro hadice leželo v kolejnici. Adaptér dotáhněte otáčením ve směru hodinových ručiček.
2. Připojte adaptér ke konektoru na zadní straně spotřebiče. Otočte ve směru LOCK. Musí slyšitelně zaklapnout.
3. Vytáhněte trubku na požadovanou délku.
4. Dejte otevřený konec trubky do okna.
5. Zavřete okno co nejvíce. Také snižte vnější rolety, jsou-li přítomny, na konec trubky.

Dálkové ovládání
1. Otevřete kryt prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovladače.
2. Vložte 2 baterie typu R03 „AAA“ 1,5 V, přičemž dbejte na správnou polaritu (viz označení na spodní straně přihrádky)!
3. Zavřete kryt prostoru pro baterie.

Napájecí kabel
Odviňte napájecí kabel od navíjecího zařízení.

Elektrické připojení
1. Ujistěte se, že síťové napětí, které chcete použít, odpovídá napětí spotřebiče. Podrobné specifikace naleznete na štítku.
2. Připojte spotřebič do řádně nainstalované uzemněné zásuvky. Zazní signál signalizující, že je přístroj připraven k použití.

Zapnutí a vypnutí
Stiskněte tlačítko POWER pro zapnutí přístroje. Klapka se automaticky otevře. Přístroj začne automatiky chladit na 22 stupňů. Pokud provoz jen přerušíte tak se nastavení nesmaže, dokud nevytáhnete přístroj ze zásuvky. Stiskněte tlačítko POWER znovu pro vypnutí přístroje. Automaticky se klapka zavře.  

Bezpečnostní zařízení kompresoru
Pokud je provoz přerušen, aktivuje se bezpečnostní zařízení kompresoru. Tím se zabrání provozu kompresoru na dobu cca. 3 minuty, aby se uvolnil tlak v chladicím okruhu. Nejedná se o poruchu přístroje. Před opětovným zapnutím proto vyčkejte alespoň 3 minuty.
.  

Informace k aplikaci Smart Life -Smart Living
Naskenováním QR kódu můžete aplikaci stáhnout. Je k dispozici pro iOS a Android.
[image: ][image: ]
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Informace o použití aplikace
Tento přístroj umožňuje provozovat spotřebič prostřednictvím domácí sítě. Předpokladem je trvalé připojení Wi-Fi k routeru a bezplatná aplikace „Smart Life - Smart Living“. Doporučujeme odpojit spotřebič od sítě, pokud jste mimo domov, abyste zabránili neúmyslnému zapnutí během jízdy!

Systémové požadavky pro použití aplikace
• iOS 8.0 nebo vyšší
• Android 4.4 nebo vyšší

Uvedení do provozu prostřednictvím aplikace
1. Nainstalujte aplikaci „Smart Life - Smart Living“. Vytvořte uživatelský účet.
2. Aktivujte funkci Wi-Fi v nastavení vašeho spotřebiče.
3. Umístěte spotřebič do vzdálenosti přibližně 5 metrů od routeru.
4. Stiskněte a přidržte tlačítko WiFi po dobu asi 5 sekund. Tlačítko bude rychle blikat.
5. Spusťte aplikaci a vyberte „+“.
6. Vyberte nabídku „klimatizace“ a postupujte podle pokynů na displeji.
7. Po úspěšném připojení spotřebiče se tlačítko WiFi rozsvítí. Nyní můžete zařízení ovládat pomocí aplikace.



Ovládací panely a tlačítka dálkového ovládání

	Ovládací panel
	Dálkový ovladač
	Funkce

	

	

	Zapnutí/Vypnutí

	

	-
	Wi-Fi

	

	

	Chlazení

	

	
	Odvlhčování

	

	
	Ventilátor

	

	

	Ventilátor stupeň 1

	

	
	Ventilátor stupeň 2

	

	

	Režim spánku

	

	

	Snížení teploty

	

	

	Zvýšení teploty

	

	

	Časovač

	

	-
	Vodní nádoba je plná (pouze indikátor, nikoliv tlačítko)




Tlačítko a musí být několikrát stisknuta pro výběr jednotlivých funkcí.

Tlačítka na ovládacím panelu jsou popsána níže.

Chlazení
V tomto provozním režimu můžete podle potřeby nastavit rychlost ventilátoru a teplotu.
POZNÁMKA: Pro provoz přístroje s kompresorem musí být nastavená teplota nižší než aktuální teplota v místnosti.

Odvlhčování
• Tento provozní režim nepodporuje žádná další nastavení.
• Ventilátor bude pracovat při nastavení nejnižší rychlosti.
• Přístroj ochlazuje místnost a odvádí vlhkost ze vzduchu.


Ventilátor
Tento režim umožňuje pouze nastavit rychlost ventilátoru.

Nastavení teploty
Pro nastavení teploty použijte vhodná tlačítka v režimu „Chlazení“. Zvolte teplotu mezi 16 ° C a 31 ° C.

Nastavení ventilátoru
V režimech „Chlazení“ a „Ventilátor“ můžete nastavit rychlost ventilátoru na 3 rychlosti. LOW =nízká rychlost, MEDIUM = střední rychlost, HIGH = vysoká rychlost. Stiskněte tlačítko FAN SPEED. 

Režim spánku
Přístroj pracuje v režimu spánku. Tento režim můžete používat pouze tehdy, když je aktivní režim „Chlazení“. V tomto případě nelze měnit nastavení ventilátoru.

Nastavení výstupu vzduchu
Nastavte žebra tak, aby regulovala směr vypouštěného vzduchu.
• Pomocí tlačítka se symboly žeber nasměrujte vzduch nahoru / dolů.

Funkce sleep 
Pokud je přístroj v provozu stiskněte tlačítko SLEEP. Nastavení rychlosti ventilátoru je přednastaven na LOW a nelze přenastavit. Displej se vypne po 10 vteřinách. Vždy po jedné hodině provozu se teplota zvýší o jeden stupeň.


Časovač (automatický časovač)
Funkci časovače použijte pro nastavení času zapnutí a vypnutí přístroje. Zvolte čas mezi 1 a 24 hodinami.

Použití funkce časovače pro automatické zapnutí
1. Stisknutím tlačítka POWER přístroj zapněte.
2. Zvolte provozní režim, teplotu a otáčky ventilátoru, aby mohl přístroj pracovat v nebo při zapnutí v přednastaveném čase.
3. Stisknutím tlačítka přístroj vypněte.
4. Stiskněte tlačítko se symbolem hodin. Bliká počet hodin.
5. Tlačítky + a - lze nastavit požadovaný počet hodin. Po cca. 5 sekund. Režim časovače je aktivován a tlačítko se rozsvítí.
POZNÁMKA: Po nastavení hodin nestiskněte žádné tlačítko, protože časovač nebude uložen.

Použití funkce časovače pro automatické vypnutí
1. Stisknutím tlačítka POWER přístroj zapněte.
2. Během provozu stiskněte tlačítko se symbolem hodin. Bliká počet hodin.
3. Nastavte režim časovače podle popisu v bodě 5 výše.
POZNÁMKA:
• Chcete-li deaktivovat nastavený časovač, stiskněte dvakrát tlačítko hodin. Rozsvítí se tlačítko hodin.
• Funkci časovače můžete také kdykoliv zrušit stisknutím tlačítka pro zapnutí / vypnutí přístroje.

Vyprázdnění vodní nádrže
Přístroj integruje nádrž na vodu pro sběr kondenzátu. Když je nádržka na vodu plná, zobrazí se BUCKET FULL. Kompresor se vypne v každém provozním režimu. Ventilátor běží nezávisle na tom.
POZOR: Spotřebič nepřenášejte, pokud je nádržka na vodu plná. Do přístroje by se mohla dostat voda.
Pro další provoz s kompresorem musíte vyprázdnit nádrž na vodu. K tomu potřebujete podlahovou utěrku, misku s kapacitou cca 0,5 litr vody a vodní hadici dodávanou s přístrojem.
1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
2. Pod podlahovou vsuvku umístěte ručníky a misku. Pokud je to možné, umístěte misku na nižší úroveň než spotřebič.
3. Vyjměte zátku.
4. Připojte vodní hadici k výstupu vody spotřebiče. Konec hadice vložte do nádoby.
5. Po vypuštění vody vytáhněte hadici vody. Použijte zátku k opětovnému uzavření odtoku vody na spotřebiči.


Ukončení provozu
1. Stisknutím tlačítka POWER pro vypnutí přístroj vypnete.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.

Navíjecí zařízení pro napájecí kabel
Síťový kabel naviňte kolem navíjecího zařízení. Zasuňte zástrčku do dodaných slotů.

Čištění
VAROVÁNÍ:
• Před čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!
• Během čištění dbejte na to, aby do otvorů spotřebiče nevnikla voda. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

POZOR:
• Přístroj nestříkejte čisticími prostředky.
• Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty.
• Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.

Filtry
Pokud je spotřebič používán denně, vyčistěte oba filtry každé 2 týdny. Účinnost spotřebiče již není zaručena, pokud prach ve filtrech blokuje cirkulaci vzduchu.
1. Na zadní straně spotřebiče je nad a pod přípojkou pro výfukovou hadici mřížka s vnitřním filtrem.
2. Vyjměte mřížky ze spotřebiče a filtry z mřížek.
3. Filtry vysajte pomocí vysavače.
4. Vyčistěte filtry pod tekoucí vodou. V případě potřeby použijte jemný čisticí prostředek.
5. Filtry nechte uschnout na vzduchu nebo ve stinném místě.
6. Filtry vraťte zpět do mřížek a po důkladném usušení nasaďte mřížky na spotřebič.
POZOR: Nepoužívejte přístroj bez filtru!

Kryt
• Použijte vysavač k vysávání lamel a větracích otvorů.
• Pouzdro lehce navlhčete.

Sezónní čištění a skladování
Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, postupujte následovně:
1. Vyprázdněte nádrž na vodu, jak je popsáno výše.
2. Spusťte spotřebič v režimu „Ventilátor“ po dobu 2 hodin, aby se vnitřek spotřebiče vysušil.
3. Stisknutím tlačítka přístroj vypněte. Odpojte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
4. Odpojte ohebné výfukové potrubí od spotřebiče.
5. Vyčistěte filtry a spotřebič tak, jak je popsáno výše.
6. Zakryjte přístroj fólií.
7. Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí na suchém, dobře větraném místě.

	Problém
	[bookmark: _GoBack]Možná příčina
	Možné řešení

	Zařízení nefunguje.
	Zařízení není napájeno.
	Zkontrolujte síťové připojení.

	
	Časovač je aktivován.
	Zapněte zařízení.

	
	Teplota okolí je příliš nízká nebo příliš vysoká.
	Doporučujeme používat spotřebič při okolní teplotě 16 - 35 ° C.

	
	Přístroj je vadný.
	Kontaktujte naše servisní oddělení nebo odborníka.

	Přístroj dostatečně neochladí.
	Přístroj je vystaven přímému slunečnímu záření.
	Vyberte jiné místo nebo zatemněte okna.

	
	Okna nebo dveře jsou otevřené.
	Zavřete okna a dveře.

	
	V místnosti je příliš mnoho lidí nebo jiných zdrojů vytápění.
	Vyjměte přenosná topidla nebo je vypněte.

	
	Filtry jsou znečištěné.
	Vyčistěte filtry.

	
	Přívod vzduchu nebo výstup vzduchu je blokován.
	Odstraňte zablokování. Ventilační otvory udržujte bez překážek.

	Zařízení je při provozu příliš hlučné.
	Spotřebič není ve vzpřímené poloze.
	Umístěte spotřebič na rovný povrch. Zabraňte vibracím.

	Indikace na displeji: FL
Kontrolka nádoby svítí
	Nádržka na vodu je plná.
	Vypněte spotřebič. Vytáhněte síťovou zástrčku. Vyprázdněte nádržku na vodu. Poté můžete zařízení znovu restartovat.

	Nefunguje dálkové ovládání
	Vzdálenost od spotřebiče je příliš velká.
	Přibližte se k přístroji.

	
	Nedržíte dálkové ovládání směrem k senzoru.
	Držte dálkový ovladač tak, aby ukazoval na senzor. Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a senzorem nejsou žádné překážky.

	Indikace na displeji: E1
	Baterie jsou vybité.
	Vyměňte baterie.

	Indikace na displeji: E2
	Senzor teploty je rozbitý.
	Kontaktujte zákaznický servis nebo prodejce.





Technické údaje
	Model: CL 3750

	Čistá váha: cca 30,8 kg

	Napájení: 220-240 V, 50Hz

	Výkon: 1345 W 

	Třída ochrany: I

	Třída energetické účinnosti: A

	Chladicí kapacita: 12000 BTU (3,52 kW)

	Chladicí kapalina: R290

	Maximální přípustný provozní tlak:
· Tlaková strana: 1,8 Mpa
· Sací strana: 0,6 MPa

	Maximální povolený tlak: 3,0 MPa

	WLAN
· Podporovaný typ: 802.11b/g/n
· Maximální přenášený vysokofrekvenční výkon: 100mW
· Frekvenční rozsah: 2,4 GHz
· Kanály: 1-13
· Zabezpečení: WPA/WPA2



Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.
Vyhrazujeme si technické změny!

Záruka & ZPŮSOB LIKVIDACE
Význam symbolu „Popelnice“
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

	Obal:
krabice – tříděný sběr papíru (PAP)
[image: basket_set_new OBALY]polystyren – tříděný sběr (PS)
PE sáček – tříděný sběr (PE)


	[image: basket_set_new PRODUKT]Výrobek:
kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi
plastové části – tříděný sběr (PP)
kovové časti – železný šrot (FE)
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