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Obsah balení
1 x tělo vysavače 
1 x dlouhá tyč
1 x krátká tyč
1 x hlavice vysavače
1 x štěrbinový nástroj 2v1
1 x nástroj na odolné nečistoty 2v1 
1 x kombinovaný nástroj 2v1
1 x nabíjecí dok
3 x šroub
3 x nástěnná kotva
1 x nabíječka
1 x uživatelská příručka

Bonusové položky
1 x HEPA filtr (celkem 2)
2 x filcový filtr (celkem 3)
2 x pěnový filtr (celkem 3)

Specifikace

	Model
	LSV-V202PE-AEUR

	Vstupní baterie
	21,6 V    3 000 mAh
Li-ion baterie

	Jmenovitý výkon
	240W*

	Vstup pro nabíjení
	100-240V~ 50/60Hz 0,8A

	Rozměry
	25 x 19,5 x 110 cm


	Provozní podmínky baterie
	Teplota nabíjení: 4°-40°C
Teplota skladování: 0°-25°C
Skladovací vlhkost: 65 % ± 20 %

	Hmotnost (tělo vakua + baterie)
	1,6 kg / 3,5 lb

	Doba provozu** (při použití vakuové hlavy)
	ECO (I)
	40 minut

	
	MID (II)
	25 minut

	
	TURBO (III)
	12 minut

	Doba provozu** (při použití štěrbinového nástroje nebo nástroje na odolné nečistoty nebo kombinovaného nástroje)
	ECO (I)
	60 minut

	
	MID (II)
	25 minut

	
	 TURBO (III)
	10 minut

	Doba nabíjení
	3-4 hodiny



*Může se lišit +/- 10 W.
**Testováno při pokojové teplotě.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání tohoto vysavače je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:
PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY
VAROVÁNÍ  Snižte riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poranění. Válečkový kartáč se může neočekávaně spustit. Před čištěním nebo údržbou vyjměte akumulátor.
· Nenechávejte zapnutý vysavač bez dozoru. Pokud se nenabíjí a před údržbou odpojte zástrčku ze zásuvky.
· Nepoužívejte ve venkovním prostředí nebo na mokrých površích.
· Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
· Nedovolte, aby byl používán jako hračka. Při používání dětmi nebo v jejich blízkosti je nutná zvýšená pozornost.
· Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.
pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
· Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
· Vysavač používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce.
· Používejte pouze nástavce doporučené výrobcem.
· Nepoužívejte vysavač, pokud je poškozený nebo nefunkční.
nebo pokud je nabíječka nebo zástrčka poškozená. Nepokoušejte se ji opravovat sami. Obraťte se na zákaznickou podporu (viz strana 16).
· Nemanipulujte s nabíječkou nebo vysavačem mokrýma rukama.
· Do žádného otvoru nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte vysavač se zablokovaným otvorem. Udržujte vysavač bez prachu, žmolků, vlasů nebo čehokoli, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
· Udržujte vlasy, volný oděv, prsty a všechny části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí.

Při úklidu na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.
· Nevysávejte (nebo nepoužívejte tam, kde se mohou vyskytovat):
· Ostré předměty, jako jsou skleněné střepy, kovové hřebíky, kovové sponky nebo špendlíky;
· Ultrajemné částice, jako je vápno, cement, piliny, sádrový prášek nebo popel;
· Nebezpečné materiály nebo chemikálie, jako jsou rozpouštědla, čističe odpadů, silné kyseliny nebo silné zásady.
· Před připojením nebo vypnutím vysavače vždy
odpojení tyče, trysek, kartáčů nebo vysávací hlavy.
· Nevysávejte vodu ani žádné kapaliny.
· Nevysávejte nic, co hoří nebo z čeho se kouří, například cigarety, zápalky nebo žhavý popel.
· Nepoužívejte bez nasazeného zásobníku na prach a filtrů.
· Při zapnutém vysavači nemiřte na žádnou osobu ani zvíře.
· Vysavač uložte na malý stojan nebo jej zavěste na zeď.
· Vakuum nepoužívejte při teplotách nad 40 °C nebo pod 4 °C.
Baterie a nabíječka
VAROVÁNÍ: Přečtěte si bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení výstrah a pokynů může mít za následek
úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážného zranění.
· Netahejte ani nepřenášejte vysavač za nabíjecí kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nezavírejte na kabel dvířka ani netahejte kabel za ostré hrany nebo rohy. Přes kabel neprovádějte žádné spotřebiče.
· Zabraňte neúmyslnému spuštění.
Zkontrolujte, zda je přepínač v poloze
před připojením k akumulátoru, vyzvednutí
nebo přenášení spotřebiče. Přenášení spotřebiče s prstem na vypínači nebo zapínání spotřebiče, který má zapnutý vypínač, vybízí k nehodám.
· Před jakýmkoli nastavováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním spotřebiče odpojte akumulátor od spotřebiče. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění spotřebiče.
· Neodpojujte zástrčku tahem za kabel. Chcete-li odpojit zástrčku, uchopte ji za zástrčku, nikoli za kabel. Před odpojením ze zásuvky vypněte všechny ovládací prvky.
· Nabíječku ani její kabel nikdy neumisťujte do blízkosti zdroje tepla.
· Udržujte nabíjecí kabel mimo místa, kde se často pohybují lidé. Umístěte kabel na místo, kde o něj nikdo nezakopne.
· Nabíječku nepoužívejte k nabíjení jiných spotřebičů než tohoto vysavače.
· Vysavač dobíjejte pouze nabíječkou určenou společností VESYNC (SINGAPORE)PTE.
LTD.Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ spotřebiče, může při použití s jiným akumulátorem způsobit nebezpečí požáru. Pro použití pouze s adaptérem ZD024M270090EU vyrobeným společností E-TEK Electronics Manufactory Co, LTD. další informace získáte od zákaznické podpory (viz strana 16).
· Používejte pouze akumulátory určené speciálně pro tento vysavač. Použití jiných akumulátorů může způsobit riziko zranění a požáru. Pouze pro použití s
LSV-V202B-BEUbaterie vyrobené společností Huizhou Topband Electrical Technology Co., Ltd. Další informace získáte od zákaznické podpory (viz strana 16).
· Pokud akumulátor nepoužíváte, držte jej mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby,
nebo jiné malé kovové předměty, které mohou vytvořit spojení z jedné svorky na druhou. Zkratování svorek baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
· Za nepříznivých podmínek může z baterie vytékat kapalina. Vyhněte se kontaktu.
Pokud dojde ke kontaktu, opláchněte jej vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vystříknutá z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
· Nepoužívejte akumulátor ani vysavač, pokud jsou poškozené nebo upravené. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může vést k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.
· Servis nechte provádět pouze kvalifikovaným opravářem s použitím identických náhradních dílů. Tím se zajistí, že
je zachována bezpečnost vakua.
· Neupravujte ani se nepokoušejte opravovat vysavač nebo akumulátor, s výjimkou případů uvedených v návodu.
· Nevystavujte akumulátor ani vakuum ohni nebo nadměrným teplotám. Baterie použitá v tomto zařízení může představovat
riziko požáru nebo chemického popálení při nesprávném zacházení. Nepoužívejte
rozebírat, zkratovat kontakty, zahřívat nad 60 °C,
nebo spálit. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch.
· Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani vakuum mimo uvedený teplotní rozsah.
v pokynech. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může vést k poškození baterie a zvýšit riziko požáru.
· VAROVÁNÍ: Nepoužívejte s nenabíjecími bateriemi.
· VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.
· Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
· Akumulátorový park musí být vložen se správnou polaritou.
· Pokud má být spotřebič delší dobu nepoužíván, je třeba baterie vyjmout.
· Napájecí svorky se nesmí zkratovat.
· Po skončení životnosti nebo vytečení baterie je nutné spotřebič i baterii řádně zlikvidovat na oficiálním recyklačním místě.


ULOŽTE TYTO POKYNY
NE PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ POUZE PRO DOMÁCNOSTI

Tento výrobek je v souladu s RoHS.
Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2011/65/EU a jejími změnami na o omezení používání některých nebezpečných látek.
Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domovní odpad a měl by být předán do vhodného sběrného zařízení k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí.
Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.
Pokyny pro uživatele k odstraňování, recyklaci a likvidaci použitých baterií
Pro vyjmutí přídavných zařízení ze zařízení nebo dálkového ovladače proveďte opačný postup, než je popsán v návodu k obsluze pro vložení přídavných zařízení. U výrobků s vestavěnou baterií, která vydrží po celou dobu životnosti výrobku, nemusí být vyjmutí pro uživatele možné. V takovém případě se o demontáž výrobku a vyjmutí baterie postarají recyklační nebo regenerační centra. Pokud je z jakéhokoli důvodu nutné takovou baterii vyměnit, musí tento postup provést autorizovaná servisní střediska. V Evropské unii a dalších místech je likvidace jakéhokoli baterií s domácím odpadem nezákonná. Všechny baterie musí být likvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Obraťte se na místní úřad pro nakládání s odpady
oficiálních informacích týkajících se sběru, recyklace a likvidace použitých baterií z hlediska ochrany životního prostředí.
UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně přívodního kabelu. Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny/plynu, nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte, nezkracujte vnější kontakty, nevystavujte teplotě nad 60 °C, slunečnímu záření apod. a nevystavujte extrémně silnému záření.
nízký tlak vzduchu nebo zlikvidujte v ohni či ve vodě. Vyměňujte pouze za předepsané materiály. Symbolem označujícím "oddělený sběr" pro všechny baterie a akumulátory je přeškrtnutý koš na kolečkách, který je zobrazen níže:


Seznámení s vysavačem
Poznámka: Viz vnitřní strana obálky. [Obrázek 1]

A. Tlačítko zapnutí/vypnutí
B. Tlačítko režimu vysávání
C. LED displej
D. Tělo vysavače
E. Filcový filtr
F. Pěnový filtr
G. Filtr HEPA
H. Kontrolky baterie
I. Baterie
J. Tlačítko pro uvolnění baterie
K. Kovový filtr
L. 
Zásobník na prach
M. Tlačítko pro uvolnění víka
N. Tlačítko pro uvolnění prachového koše
O. Tlačítko pro uvolnění hubice
P. Nabíječka
Q. Štěrbinový nástroj 2v1
R. Nástroj na odolné nečistoty 2v1
S. Kombinovaný nástroj 2v1
T. Krátká tyč
U. Dlouhá tyč
V. Uvolňovací tlačítko podlahové hlavice
W. 
Podlahová hlavice
X. Světla LED
Y. Válečkový kartáč
Z. Uvolňovací tlačítko válečkového kartáče
AA. Rukojeť
AB. Nabíjecí port (na baterii)
AC. Šrouby
AD. Hmoždinky
AE. Nabíjecí dok



Displej LED [Obrázek 1]
1. Indikátor zablokování válečkového kartáče
2. Indikátor zablokování proudění vzduchu
3. Indikátor nabíjení



4. Úroveň sání
5. Procento nabití baterie


Ovládací prvky	Používání vysavače


Tlačítko zapnutí/vypnutí
· Zapne/vypne vysavač.

Tlačítko režimu odsávání
· Cykluje mezi úrovněmi sání: ECO (I), MID (II) a TURBO (III)
· Vysavač bude ve výchozím nastavení ECO (I). Stiskněte jednou pro MID (II) a dvakrát pro TURBO (III).
· ECO (I) je vhodný pro lehké čištění.
· MID (II) je vhodný pro každodenní úklid.
· TURBO (III) je vhodný pro hloubkové čištění.

Kontrolky baterie
· Ukazatel stavu nabití baterie při používání vysavače.

[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]Kontrolka baterie (během používání)


1. Sestavte vysavač tyč tak, že zarovnáte body na dlouhé a krátké tyči a zatlačíte na ně, dokud nezapadnou na místo. [Obrázek 2]
2. Na spodní část tyče připevněte hlavu vysavače nebo nástavec s hubicí a na horní část tyče připevněte tělo vysavače. [Obrázek 3]

Poznámka: Po správném spojení dílů se ozve cvaknutí.

3. Nabijte vysavač (viz strana 8).

Poznámka: Před prvním použitím baterii plně nabijte.

4. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí vysavač zapněte. Vysavač se ve výchozím nastavení přepne do režimu ECO (I).
5. Stisknutím tlačítka režimu sání nastavte sací výkon.
6. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí vysavač vypnete.




HUBICOVÉ NÁSTAVCE

Vysavač je dodáván s nástavci, které vám pomohou zvládnout téměř jakýkoli úklid.

Štěrbinový nástroj 2 v 1
· Stisknutím tlačítka můžete posunovat štětiny nahoru/dolů a přepínat mezi štěrbinovým a prachovým kartáčem. [Obrázek 4]
· Pomocí štěrbinového nástroje vyčistíte těžko přístupná místa, jako jsou štěrbiny v nábytku a rohy místnosti nebo auta.
· Prachový kartáč použijte k čištění prachu a tvrdých povrchů, jako jsou krbové římsy nebo podlahové lišty.

Nástroj na odolné nečistoty 2 v 1
· Pomocí kartáčové hlavy s tuhými štětinami odstraníte odolné nečistoty z koberců, interiérů automobilů, nábytku a dalších míst.
· Stisknutím tlačítka odpojíte kartáčovou hlavu a přepnete na nástroj na odstraňování chlupů, který čistí textilie a koberce od zvířecích chlupů. [Obrázek 5]

Kombinovaný nástroj 2 v 1
· Stisknutím tlačítka můžete posunovat štětiny nahoru/dolů a přepínat mezi kartáčem na čalounění a prachovkou. [Obrázek 6]
· K čištění měkkého nábytku a čalounění používejte kartáč na čalounění.
· Štětinami čistěte prach a tvrdé povrchy.

Použití nástavce s tryskou:
1. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění tělesa vysavače a jemně vytáhněte těleso vysavače z tyče.
2. Nasaďte nástavec hubice na tělo vysavače. [Obrázek 7]
3. Případně nechte tyč připojenou k tělu vysavače a stisknutím tlačítka pro uvolnění hlavy vysavače ji sejměte. Poté na konec tyče nasaďte nástavec hubice. [Obrázek 8]

Poznámka: Tělo vysavače můžete také připojit přímo k vysávací hlavě. [Obrázek 9]

Péče a údržba
DEMONTÁŽ A INSTALACE BATERIE

1. Vypněte vysavač. Stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie a vyjměte baterii.
2. Chcete-li baterii znovu nainstalovat, zasuňte ji do štěrbiny v tělese vysavače. [Obrázek 10] Po správné instalaci baterie se ozve cvaknutí.

Poznámka:
· Chcete-li zachovat životnost baterie, skladujte vysavač na chladném a suchém místě.
· Akumulátor skladujte v polo nabitém stavu (alespoň 2 kontrolky baterie) a udržujte jej nabíjením každé 3 měsíce.


NABÍJENÍ VYSAVAČE

Váš vysavač používá 3 000mAh li-ion baterii. K nabíjení vysavače použijte přiloženou nabíječku.

Poznámka:
· Před nabíjením se ujistěte, že je vysavač vypnutý.
· Nabíjejte po každém použití.

1. Nabíjecí dokovací stanici nainstalujte tak, že ji zašroubujete do zdi poblíž elektrické zásuvky. [Obrázek 11]

Poznámka:
· Nabíjecí dok musí být na stěně dostatečně vysoko, aby se vysavač mohl postavit.
· Ujistěte se, že ve stěně nejsou plynové trubky, vodovodní potrubí, elektrické kabely a dráty.

2. Zavěste vysavač na nabíjecí dok.
[Obrázek 12]
3. Zasuňte nabíječku do nabíjecího portu nabíjecího doku. [Obrázek 12]

4. Zapojte nabíječku do zásuvky. Při nabíjení budou kontrolky baterie blikat a na displeji se zobrazí aktuální úroveň nabití baterie v procentech. [Obrázek 12]
Poznámka: Doba nabíjení je 3-4 hodiny.
5. Když je vysavač plně nabitý, na displeji se zobrazí 100 % baterie a 3 kontrolky baterie se na 5 minut rozsvítí a poté zhasnou.

Alternativně lze baterii nabíjet odděleně od těla vysavače.
1. Stisknutím tlačítka pro uvolnění baterie vyjměte baterii.
2. Vložte nabíječku do nabíjecího portu na baterii. [Obrázek 13]
3. Zapojte nabíječku do zásuvky. Během nabíjení budou blikat kontrolky baterie.
Poznámka: Doba nabíjení je 3-4 hodiny.
4. Když je vysavač plně nabitý, 3 kontrolky baterie se na 5 minut rozsvítí a poté zhasnou.

Kontrolka baterie (při nabíjení)

[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
*Tři kontrolky baterie se na 5 minut rozsvítí a poté zhasnou.

VAROVÁNÍ:
· Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou společností Levoit (viz strana 4).
· Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, uložte ji na chladném a suchém místě.
· Akumulátor skladujte v polo nabitém stavu (alespoň 2 kontrolky baterie) a udržujte jej nabíjením každé 3 měsíce.

VYPRAZDŇOVÁNÍ PRACHOVÉ NÁDOBY
Jakmile prach v zásobníku dosáhne hranice MAX, vyprázdněte zásobník.

Varování: Nepřeplňujte zásobník na prach. Pokud je zásobník na prach příliš plný, může to ovlivnit výkon vysavače.

1. Vypněte vysavač. Vyjměte zásobník na prach stisknutím tlačítka pro uvolnění zásobníku na prach.
2. Podržte nádobu na prach nad odpadkovým košem a stiskněte tlačítko pro uvolnění víka. [Obrázek 2.5] Buďte opatrní, protože po stisknutí uvolňovacího tlačítka se víko otevře.
3. Vyprázdněte zbytky a nečistoty a zavřete víko.


Případně můžete prachovou nádobu vyprázdnit i bez sejmutí z těla vysavače.

1. Tělo vysavače vyjměte stisknutím tlačítka pro uvolnění těla vysavače.
2. Podržte nádobu na prach nad odpadkovým košem a stiskněte tlačítko pro uvolnění víka. [Obrázek 14]

Čištění
ČIŠTĚNÍ TĚLA VYSAVAČE
1. Vypněte vysavač.
2. Vnější stranu vysavače otřete vlhkým hadříkem.
3. Před použitím nechte vysavač zcela vyschnout.

Varování: Nedovolte, aby se voda dostala do vnitřních částí nebo motoru vysavače.

ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA PRACH A KOVOVÉHO FILTRU
1. Před čištěním se ujistěte, že je vysavač vypnutý a zásobník na prach je zcela prázdný (viz Vyprazdňování zásobníku na prach, strana 9).
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku na prach a vyjměte jej tahem. [Obrázek 15] Vyprázdněte veškerý zbývající prach a nečistoty a odstraňte všechny vlasy zamotané kolem kovového filtru.
3. Vyjměte filcový filtr a pěnový filtr z horní části zásobníku na prach. Filtry odložte stranou nebo je vyperte (viz Čištění plstěných, pěnových a HEPA filtrů, strana 10).
4. Otáčením kovového filtru proti směru hodinových ručiček jej vyjměte. [Obrázek 16]
5. Opláchněte koš na prach a kovový filtr vodou a nechte je vyschnout. Před použitím se ujistěte, že jsou díly zcela suché.
6. Znovu nasaďte kovový filtr a vyměňte pěnový filtr a plstěný filtr. Připevněte zásobník na prach k tělu vysavače.


ČIŠTĚNÍ PLSTĚNÝCH, PĚNOVÝCH A HEPA FILTRŮ
Abyste zachovali výkonnost filtrů, je třeba je pravidelně umývat a vyměňovat.
· Pokud zaznamenáte snížený sací výkon nebo je filtr viditelně znečištěný, okamžitě jej vyčistěte.
· Filcový a pěnový filtr by se měly prát alespoň jednou za měsíc a každé 3 měsíce vyměnit.
· Filtr HEPA by se měl prát alespoň jednou ročně.
· Nevkládejte filtry do myčky nádobí, pračky, sušičky, trouby nebo mikrovlnné trouby a neumisťujte je do blízkosti otevřeného ohně.
· Nikdy nepoužívejte vysavač bez řádně nainstalované nádoby na prach nebo filtrů.
· Časté používání může vyžadovat častější čištění filtrů. Pravidelné čištění filtrů pomáhá udržovat čisticí výkon vysavače.
· V závislosti na způsobu použití a prostředí může být nutné měnit filtry častěji.
· Pokud je okolní vlhkost vysoká, nechte filtry před opětovnou instalací do vysavače delší dobu vyschnout.

Náhradní filtry:
· Pro zachování výkonu vysavače používejte pouze oficiální filtry Levoit. Další informace získáte od zákaznické podpory (viz strana 16).


Varování: Nedovolte, aby se voda dostala do vnitřních částí nebo motoru vysavače.

PLSTĚNÉ A PĚNOVÉ FILTRY
1. Stisknutím tlačítka pro uvolnění zásobníku na prach vyjměte zásobník na prach. [Obrázek 15]
2. Vyjměte plstěný a pěnový filtr.
[Obrázek 17]
3. Vyčistěte plstěné a pěnové filtry vodou. Před opětovnou instalací nechte filtry zcela vyschnout na slunci nebo na suchém, větraném místě.
4. Vyměňte pěnový filtr a poté plstěný filtr.
5. Nasaďte zásobník na prach zpět na tělo vysavače.
Poznámka: Při vkládání filtru se ujistěte, že je plstěný filtr otočen stranou s páskou směrem ven.

HEPA FILTR
1. Stisknutím tlačítka pro uvolnění zásobníku na prach vyjměte zásobník na prach. [Obrázek 15]
2. Vytáhněte HEPA filtr z těla vysavače. [Obrázek 18]
3. V případě potřeby vyčistěte HEPA filtr vodou. Před opětovnou instalací nechte filtr zcela vyschnout na slunci nebo na suchém, větraném místě. [Obrázek 19]
4. Zatlačte HEPA filtr zpět do těla vysavače, dokud neuslyšíte cvaknutí, a poté vyměňte zásobník na prach.

ČIŠTĚNÍ VÁLEČKOVÉHO KARTÁČE

Skladování
Pokud vysavač nepoužíváte, uložte jej do nabíjecího doku:
1. Připojte nabíjecí dok do zásuvky (viz Nabíjení vysavače, strana 8).
2. Zavěste vysavač na nabíjecí dok.

Poznámka:
· Vysavač vždy ukládejte do nabíjecího doku.
· V případě potřeby lze vysavač uložit do skříně nebo položit naplocho na podlahu.
· Při dlouhodobém skladování baterii pravidelně nabíjejte, abyste zachovali její životnost.

Likvidace baterie
· Baterie obsahuje materiály, které jsou škodlivé pro životní prostředí, a před vyhozením musí být z vysavače odstraněny.
· Při vyjmutí baterie musí být vysavač vypnutý.
· S vyřazenými bateriemi je třeba správně zacházet. Nevhazujte baterie do ohně, vody nebo půdy.
· Pokud dojde k úniku baterie na kůži nebo oděv, okamžitě ji opláchněte vodou, aby nedošlo k poranění kůže, a vyhledejte lékařskou pomoc.


Pravidelně kontrolujte válečkový kartáč, zda na něm nejsou vlasy nebo nečistoty. Válečkový kartáč se automaticky vypne, pokud je zablokovaný nebo zaseknutý.
1. Vypněte vysavač. Stisknutím tlačítka pro uvolnění vysávací hlavy odpojte vysávací hlavu od tyče.
2. Stiskněte uvolňovací tlačítko válečkového kartáče, posuňte boční panel nahoru, aby se otevřel, a vytáhněte válečkový kartáč.
[Obrázek 20]
3. Pokud je válečkový kartáč zaseknutý, opatrně odstraňte nůžkami nebo ostrým nožem vlasy nebo nečistoty zamotané kolem válečkového kartáče.
4. Vložte válečkový kartáč zpět do vysávací hlavy. Posuňte boční panel dolů a zajistěte jej na místě.

Řešení problémů

	Problém
	Možné řešení

	Vysavač se nezapne.
	Baterie není správně nainstalována (viz Vyjmutí a instalace baterie, strana 8).

	
	Nabijte vysavač (viz Nabíjení vysavače, strana 8).

	
	Motor vysavače se přehřál. Před opětovným zapnutím nechte vysavač 1 hodinu vychladnout.

	Vysavač se nenabíjí.
	Nabíječka není správně zapojena nebo používáte nesprávnou nabíječku. Používejte pouze dodanou nabíječku Levoit (viz Nabíjení vysavače, strana 8).

	[image: ] Světlo bliká.
	Vyprázdněte zásobník na prach a zkontrolujte, zda není ucpaný uvnitř vysávací hlavy a tyče. Odstraňte případné ucpání a vyčistěte filtry (viz Čištění, strana 10).

	[image: ] Válečkový kartáč se neotáčí (kontrolka bliká).
	Vyčistěte válečkový kartáč a odstraňte případné nečistoty, které ho blokují (viz Čištění válečkového kartáče, strana 11).

	Vysavač vydává neobvyklý hluk.
	Vyčistěte válečkový kartáč a odstraňte případné nečistoty, které ho blokují (viz Čištění válečkového kartáče, strana 11).

	
	Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání těla vysavače, vysávací hlavy a tyče. Odstraňte případné ucpání (viz Čištění, strana 10).

	Vysavač má nízký sací výkon.
	Baterie může být vybitá. Nabijte baterii do plného stavu (viz
Nabíjení vysavače, strana 8).

	
	Vyčistěte válečkový kartáč a odstraňte případné nečistoty, které ho blokují (viz Čištění válečkového kartáče, strana 11).

	
	Zásobník na prach a filtry mohou být plné. Vyprázdněte zásobník na prach a vyčistěte filtry (viz Čištění, strana 10).

	
	Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání těla vysavače, vysávací hlavy a tyče. Odstraňte případné ucpání (viz Čištění, strana 10).

	Vysavač uvolňuje nepříjemný nebo neobvyklý zápach.
	Relativní vlhkost prostředí může být vysoká nebo může vysavač absorbovat vodu a způsobit růst plísní na filtru. Vyměňte filtry (kontaktujte zákaznickou podporu, strana 13).

	
	Filtry mohou být znečištěné. Vyčistěte filtry (viz Čištění, strana 10).

	
	Zásobník na prach může být znečištěný. Vyprázdněte a vyčistěte zásobník na prach (viz
Čištění, strana 10).





	Problém
	Možné řešení

	Na displeji se zobrazí E0.
	Zkontrolujte, zda používáte originální nabíječku. Používejte pouze dodanou nabíječku Levoit (viz Nabíjení vysavače, strana 8).

	
	Zkontrolujte, zda se v nabíjecím portu nenachází cizí předměty nebo kapalina.

	Na displeji se zobrazí E1.
	Zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována (viz Vyjmutí a instalace baterie, strana 8).

	
	Baterie se může přehřívat. Před opětovnou instalací baterii vyjměte a nechte ji 1 hodinu vychladnout.

	
	Zkontrolujte, zda se do nabíjecího portu nedostaly cizí předměty nebo tekutina.

	Na displeji se zobrazí E2.
	Obraťte se na zákaznickou podporu (viz strana 13).

	Na displeji se zobrazí E3.
	Zkontrolujte, zda je vysávací hlava správně nainstalována (viz Použití vysavače, strana 7).

	
	Zkontrolujte, zda je válečkový kartáč správně nasazen.



Pokud váš problém není uveden v seznamu, obraťte se na zákaznickou podporu (viz strana 13)


ZÁKAZNICKÁ PODPORA
Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně nového produktu, obraťte se prosím na náš tým zákaznické podpory … info@tygotec.eu


NAVŠTIVTE NAŠE SOCIÁLNÍ SÍTĚ
[image: Obsah obrázku černobílý, vzor, steh

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]









Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:
Arovast Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.
Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.levoit.com/.

Kontaktní adresa pro EU:
Tygotec s.r.o.
Studeněves 138
Studeněves 273 79
info@tygotec.eu
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