CZ:
Mobilní klimatizace Guzzanti GZ 903
Mobilní klimatizace 3 v 1
· 3 funkce: chlazení, odvlhčení, ventilace
· Chladící výkon 2600 W, 9000 BTU/h
· Energetická třída pro chlazení A
· Kompaktní design
· Samoodpařovací systém kondenzující vody (bez zásobníku na vodu)
· Dotykové ovládání a bílý LED display
· Funkce Auto – automaticky udržuje nastavenou teplotu regulací ventilace
· 3 stupně regulace výkonu
· Objem proudícího vzduchu (m3/h): 400
· Tichý režim
· Indikace teploty
· Časovač 0 - 24 hodin
· Dálkový ovladač
· Vertikálně a horizontálně nastavitelné lamely pro lepší distribuci chlazeného vzduchu
· Teplota nastavitelná v rozmezí 17 - 35°C
· Funkce odvlhčovače: výkonné odstranění vlhkosti až 50 l za den
· Odtokové potrubí pro funkci odvlhčovače
· Chladivo: 100% ekologické chladivo R290
· Nízká hlučnost 58 - 65 dB
· Flexibilní hadice pro odvod tepla 1,5 m o průměru 150 mm
· Vyjímatelný omyvatelný vzduchový filtr
· Otočná kolečka pro snadnou manipulaci
· Koeficient energetické účinnosti (EER) 2,6 kW
Model				GZ 903
EAN				8594186721139
Rozměry (V x Š x H)		49 x 36 x 48 cm
Váha				24 kg
Rozměry balení (V x Š x H)	53 x 39 x 51 cm
Váha balení			26 kg
Max. příkon			980 W

SK:
Mobilná klimatizácia Guzzanti GZ 903
Mobilná klimatizácia 3 v 1
· 3 funkcie: chladenie, odvlhčenie, ventilácia
· Chladiaci výkon 2600 W, 9000 BTU/h
· Energetická trieda pre chladenie A
· Kompaktný dizajn
· Samoodparovací systém kondenzujúcej vody (bez zásobníka na vodu)
· Dotykové ovládanie a biely LED display
· Funkcia Auto - automaticky udržuje nastavenú teplotu reguláciou ventilácie
· 3 stupne regulácie výkonu
· Objem prúdiaceho vzduchu (m3/h): 400
· Tichý režim
· Indikácia teploty
· Časovač 0 - 24 hodín
· Diaľkový ovládač
· Vertikálne a horizontálne nastaviteľné lamely pre lepšiu distribúciu chladeného vzduchu
· Teplota nastaviteľná v rozmedzí 17 - 35°C
· Funkcia odvlhčovače: výkonné odstránenie vlhkosti až 50 l za deň
· Odtokové potrubie pre funkciu odvlhčovače
· Chladivo: 100% ekologické chladivo R290
· Nízka hlučnosť 58 - 65 dB
· Flexibilné hadice pre odvod tepla 1,5 m s priemerom 150 mm
· Vyberateľný umývateľný vzduchový filter
· Otočné kolieska pre ľahkú manipuláciu
· Koeficient energetickej účinnosti (EER) 2,6 kW
Model GZ 903
EAN 8594186721139
Rozmery (V x Š x H) 49 x 36 x 48 cm
Váha 24 kg
Rozmery balenia (V x Š x H) 53 x 39 x 51 cm
Hmotnosť balenia 26 kg
Max. príkon 980 W

EN:
Air conditioner Guzzanti GZ 903
Portable air conditioner 3 in 1
· 3 functions: cooling, dehumidifying and fan
· Cooling power 2600 W, 9000 BTU/h
· Energy class for cooling: A
· Compact design
· Self-evaporating system for condensing water (without water tank)
· Soft-touch control and white LED display
· Auto function – automatically maintains the set temperature by ventilation control
· Manual function – 3 operation speeds
· Air flow volume 400 m3/hour
· Low-noise mode
· Temperature display
· Timer 0 - 24 hours
· Remote control
· Vertically and horizontally adjustable slats for for better cold air distribution
· Temperature control range 17 - 35°C
· Dehumidifier Function: efficient moisture removal up to 50 liters per day
· The drain pipe for the dehumidifier function
· Refrigerant: 100% ecological refrigerant R290
· Low noise level: 55 - 65 dB
· Flexible hose for hot air outflow: 1,5 m, diameter 150 mm
· Removable washable air filter
· [bookmark: _GoBack]Swivel wheels for easy handling
· Energy efficiency ratio (EER) 2,6 kW
Model				GZ 903
EAN				8594186721139
Dimensions (H x W x D)		49 x 36 x 48 cm
Weight				24 kg
Packing dims. (H x W x D)	53 x 39 x 51 cm
Packing weight			26 kg
Max. power consumption	980 W

