[bookmark: _w0fho0hjxvuc]Winix ZERO S
Krátký popis: Inteligentní čistička vzduchu s pokročilým 4stupňovým filtračním systémem. Technologie PlasmaWave®. Barevný indikátor kvality vzduchu. Noční režim. Časovač.

Inteligentní čistička vzduchu Winix ZERO S s plně automatickým režimem je vhodná do středně velkých prostor, jako jsou např. obývací pokoje, vstupní haly, kanceláře či ordinace. Kombinuje vysoký vzduchový výkon s vysokou filtrační účinností a velmi nízkou spotřebu energie. Uživatelé ocení jednoduché ovládání a nenáročnou údržbu. 
Pokročilý filtrační systém čističky vzduchu se skládá z předfiltru, HEPA filtru H13, aktivního uhlíkového filtru a technologie PlasmaWave®. Ze vzduchu odfiltruje prach, pyly, zvířecí alergeny, cigaretový kouř, bakterie a viry, spory plísní, organické chemické látky a nepříjemné pachy.
· doporučeno pro místnosti do 100 m2 (běžné čištění, prevence)
· doporučená velikost místnosti pro alergiky a astmatiky je do 41 m2 (přefiltrovaní 4,5× za hodinu)
· maximální vzduchový výkon 410 m3/h
· 4 stupně čištění vzduchu s účinností 99,97 % (omyvatelný předfiltr, True HEPA H13, AOCTM filtr a aktivním uhlím, PlasmaWave®)
· 3 provozní režimy – automatický, manuální a noční
· prachový senzor – citlivě vyhodnocuje kvalitu vzduchu a automaticky reguluje výkon čištění
· barevný indikátor kvality vzduchu – 3 úrovně
· indikace výměny filtru – inteligentní vyhodnocení na základě provozní doby a výkonu čištění
· světelný senzor – přepíná do nočního režimu, přičemž ztlumí jas panelu a přepne čističku do tichého režimu
· přehledný ovládací panel s LED indikací
· 4 rychlostní režimy
· příkon: 3–65 W
· nízká hlučnost: 27–51 dB
· certifikace: CE, RoHS, ECARF, UK Allergy, ProAlergiky.cz
· oceněný design – Red Dot Design Award, iF Design Award
· 2 roky záruka (možnost prodloužení záruky na 3 roky na základě registrace do 30 dnů od nákupu u autorizovaného prodejce) 

INDIKÁTOR KVALITY VZDUCHU 
Snadný přehled o kvalitě vzduchu díky špičkovému senzoru.
Senzor prachových částic nepřetržitě monitoruje kvalitu vzduchu v místnosti a automaticky reguluje výkon čističky. Když senzor zaznamená znečištění (zvířený prach, kouř, ultrajemné částice) změní se barva indikátoru kvality vzduchu a spustí se vyšší rychlost čištění. Takto čistička díky senzoru aktivně reaguje na znečištění ve vzduchu, které byste jinak dýchali.
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VYSOCE ÚČINNÝ FILTRAČNÍ SYSTÉM
AOCTM filtr s aktivním uhlím
Odstraňuje ze vzduchu zápach, různé škodlivé plyny a těkavé organické látky.
True HEPA filtr H13
Zachytí až 99,97 % všech alergenů a nečistot od velikosti 0,3 mikronu jako jsou pylová zrnka, roztoči, spóry plísní, ultrajemné částice prachu, zvířecí alergeny, bakterie, mikroorganismy a kouř.
Technologie PlasmaWave®
Pokročilá plazmová technologie vytváří kladné a záporné ionty, díky nimž se nečistoty ve vzduchu rozkládají na molekulární úrovni a navíc dochází k jeho svěžímu nabití, jako je tomu v přírodě. Pomáhá neutralizovat zápachy, škodlivé plyny, těkavé organické látky a ničí viry a bakterie. Čištěním nevzniká škodlivý ozón.
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CERTIFIKOVANÁ ÚČINNOST
ECARF – tuto certifikaci získávají pouze výrobky, které splňují přísná kritéria účinnosti a jsou tedy vhodné pro lidi trpící alergiemi. Jedním z požadavků je i přísné kritérium týkající se produkce ozonu.
UK Allergy – tento certifikát udělený The British Allergy foundation deklaruje, že produkt byl testován v nezávislé laboratoři s prokázáním účinnosti na odstranění či snížení alergenů.
Zaručená účinnost ProAlergiky.cz – schváleno českými odborníky na alergie, astma a atopický ekzém.
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[bookmark: _rnpfnmhz6xh4]https://www.youtube.com/watch?v=zqieKr6PSl8
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