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Klimatizácia CL 3671

Návod na použitie

Prehľad komponentov a ovládacích prvkov

[image: image1.emf]1. Prívod vzduchu na bočnej strane zariadenia (filter)

2 Ovládací panel

3. Otvory pre výstup vzduchu (rebrá)

4 Napájací kábel

5 Konektor výfukového potrubia

6 Adaptér výfukového potrubia

7 Flexibilné výfukové potrubie

8 Odvod kondenzovanej vody

[image: image18.emf]9 Prívod vzduchu na zadnej strane (filter)

10 kontrola W.F

11 Kontrolka HIGH

12 Kontrolka LOW

13 Kontrolka časovača

14 Displej

15 Kontrolka COOL

16 kontrolka Dehua

17 Kontrolka FAN

18 Tlačidlo TIMER

19 Tlačidlo SPEED

20 Tlačidlo MODE
21 IR prijímač pre diaľkové ovládanie

22 Tlačidlo TEMP -

23 Tlačidlo TEMP +

24 Tlačidlo POWER

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Věříme, že užívání spotřebiče Vám bude přinášet radost.
Všeobecné poznámky

Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Starostlivo uschovajte tento návod spolu so záručným listom a pokladničným dokladom, pokiaľ je to možné uschovajte aj krabicu s vnútornými obalmi. Keď odovzdáte tento prístroj ďalšej osobe, predajte tiež tento návod na obsluhu.

• Spotrebič je určený výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Nie je vhodný pre komerčné využitie.

• Nepoužívajte spotrebič vonku. Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením,

vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a pred ostrými predmetmi a hranami. Neovládajte spotrebič mokrými rukami. Ak je prístroj vlhký alebo mokrý, odpojte ho ihneď od elektrickej siete.

• Pri čistení alebo premiestňovaní spotrebiča ho vždy vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak spotrebič nie je používaný, odpojte pripojené príslušenstvo.

• Prístroj a sieťový kábel musí byť pravidelne kontrolované, či nejaví známky poškodenia. Ak sa zistí poškodenie, nesmie byť spotrebič používaný, kým nie je opravený.

• Používajte len originálne náhradné diely.

• Aby bola zaistená bezpečnosť vašich detí, udržujte všetky obaly (plastové vrecia, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosah.

[image: image21.emf] VAROVANIE: Nedovoľte, aby si malé deti hrali s fóliou. Existuje riziko zadusenia!
Osobitné bezpečnostné pokyny pre tento spotrebič
[image: image2.emf] NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo prehriatia!

• Držte vetracie otvory voľné!

• Nezakrývajte spotrebič!

· Prístroj používajte iba vzpriamenej polohe.

· Zaistite vzdialenosť aspoň 30 cm medzi zariadením a múrmi alebo inými predmetmi, aby bola zaistená dostatočná cirkulácia vzduchu počas prevádzky.

· Nikdy nepoužívajte prístroj bez filtra.

· Nenechávajte spotrebič bez dozoru po celé hodiny. Neodchádzajte z domova, zatiaľ čo je zariadenie v prevádzke.

· Tento spotrebič bol navrhnutý pre klimatizáciu obytných miestností, a nesmie byť použitý na iné účely.

· Nepoužívajte spotrebič v miestnostiach, kde sú prítomné plyn, vykurovací olej alebo iné horľavé kvapaliny. Nepoužívajte spreje, ako sú farby, pesticídy alebo iné horľavé materiály v rovnakej miestnosti, v ktorej je používaný spotrebič.

· Vyhýbajte sa postriekaniu spotrebiče vodou ani inými tekutinami.

· Nevkladajte žiadne predmety do otvorov prístroja.

· Nepremiestňujte prístroj, pokiaľ je sieťový kábel pripojený do elektrickej zásuvky.

· Pred odpojením sieťovej zástrčky vždy vypnite prístroj najprv pomocou tlačidla POWER..

· Ak bola prerušená prevádzka, počkajte cca. 3 minúty pred reštartovaním spotrebiča, aby sa znížil tlak chladiaceho okruhu.

· Nepokúšajte sa opravovať spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného servisu. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.

· Zabráňte malým deťom, aby sa dotýkali spotrebiče.

· Tento prístroj môže byť používaný deťmi vo veku od 8 rokov vyššie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez potrebných skúseností a vedomostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a ak pochopili riziká spojené s jeho používaním.

· Deti nesmú hrať so spotrebičom.

· Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

· Postupujte podľa pokynov v kapitole "Čistenie".

· Podrobné informácie o type a dimenzovanie poistiek: T, 250 V AC, 2 A

Manipulácia s batériami

[image: image3.emf]VAROVANIE:
· Nevystavujte batérie nadmernému teplu, ako je slnečné svetlo, oheň a podobne. Existuje nebezpečenstvo výbuchu!

· Batérie nie sú hračky. Držte je ďalej od detí.

· Batérie neotvárajte násilím.

· Vyhnite sa kontaktu batérií s kovovými predmetmi (prstene, klince, skrutky, atď.) Je tu riziko skratu!

· Skrat by mohol viesť k prílišnému ohriatie, alebo dokonca vznietenie, čo by mohlo mať za následok zranenie.

· Pre svoju vlastnú bezpečnosť, zalepte kontakty batérií s lepiacou páskou počas prepravy.

· • V prípade úniku tekutiny z batérie, dajte pozor, abyste nezašpinili tekutinou do oči alebo sliznice. V prípade kontaktu si umyte ruky a opláchnite oči čistou vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc, ak pretrvávajú nepríjemné pocity.

[image: image4.emf] NEBEZPEČENSTO:
· Ak nepoužívate diaľkový ovládač dlhší čas, vyberte batérie, aby sa zabránilo "úniku" kyseliny z batérií.

· Rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie nesmú používať spoločne.

· Nevhadzujte batérie do domového odpadu. Vráťte použité batérie do príslušných zberných zariadení alebo svojmu predajcovi.
Rozsah dodávky

1 Klimatizačná jednotka

1 Diaľkové ovládanie

2 Batérie

1 Flexibilné výfukové potrubie

1 Adaptér výfukového potrubia (prípojka na prístroji)

1 okenná sada (2-dielna)

1. Adaptér pre nastavenie okien

1 Vodná hadica Ø 16 mm

2 Gumové krytky (náhradný)

2 Zástrčky (náhradné)

Vybalenie spotrebiča

 Vyberte spotrebič z obalu. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú plastové vrecká, výplňový materiál, káblové zväzky a kartónové obaly. Skontrolujte, či sú dodané všetky diely.

Poznámky k použitiu
[image: image5.emf]VAROVANIE: Dôležité informácie pre uvedenie do prevádzky alebo prepravu! Pred uvedením do prevádzky musí prístroj zostať vo vzpriamenej polohe po dobu najmenej 3 hodín, aby stieklo chladiace médium. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu kompresora.
[image: image6.emf] NEBEZPEČENSTVO: Pri prerušení prevádzky pomocou tlačidla napájania, počkajte najmenej 3 minúty pred opätovným zapojením spotrebiča. Ak chcete presunúť zariadenie na iné miesto, najprv vyprázdnite nádržku na vodu!

  POZNÁMKA: Všetky ovládacie tlačidlá nájdete ako na zariadení, tak diaľkovom ovládaní. Rovnaká tlačidlá majú rovnakú funkciu.

 Prístroj pracuje najefektívnejšie s miestnostiach do veľkosti 70 m³.

Flexibilné odsávacie hadice a adaptér (6) boli vyrobené špeciálne pre tento spotrebič. Aby sa zabránilo nesprávnej funkcii, nenahradzujte potrubia iným potrubím.

Výfukové potrubie môže byť roztiahnuté až na 150 cm. Nepoužívajte predĺženie.

Zaistite voľné prúdenie vzduchu. Dbajte na to, aby sa výfukové potrubie nezlomilo alebo ohlo. Akákoľvek blokáda môže spôsobiť, že sa spotrebič prehreje.

Zatvorte všetky okná a dvere, aby sa zabránilo vonkajšiemu vzduchu vstupe do miestnosti, tak umožníte efektívnejšie prevádzku spotrebiča.

Uvedenie do prevádzky

Umiestnenie

Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že bola dodržaná vzdialenosť najmenej 30 cm medzi prístrojom a prípadnými stenami alebo inými predmetmi. Povrch musí byť rovný a suchý.

Montáž výfukového potrubia

[image: image7.emf]POZNÁMKA:

Pre posuvné okná môžete použiť priloženú okenné sadu a nainštalovať jej vo zvislej alebo vodorovnej polohe. Upravte dĺžku tesniace doštičky podla velkosti okna.

1. Naskrutkujte adaptér (6) k jednému koncu výfukového potrubia.

2. Pripojte výfukové potrubie ku spotrebiču pomocou konektora výfukového potrubia. Slúži na nastavenie adaptéra najprv na ľavej strane. Stlačte adaptér na pravej strane dole pre zaistenie.

3. Roztiahnite rúrku na požadovanú dĺžku.

4. Upevnite otvorený koniec rúrky do okna.

5. Zatvorte okno tak, ako je to možné. Tiež stiahnite prípadne externý rolety ku koncu rúrky.

Diaľkové ovládanie
1. Otvorte kryt priestoru pre batérie na zadnej strane diaľkového ovládania.

2. Vložte 2 batérie typu R03 "AAA" 1,5V, pri dodržaní správnej polarity (pozri značky na spodnej časti priestoru)!

3. Zatvorte kryt batérií.

Pripojenie k napájaniu
1. Uistite sa, že sieťové napätie, ktoré chcete použiť, zodpovedá napätiu spotrebiča. Skontrolujte prosím na výrobnom štítku podrobné špecifikácie.

2. Pripojte zariadenie k riadne nainštalovanej uzemnenej zásuvke. Zaznie zvukový signál, ktorý indikuje, že je prístroj pripravený na použitie.

Použitie spotrebiča
Zanutie spotrebičq On / Off 
Stlačte tlačidlo POWER pre zapnutie spotrebiča. Spotrebič je vopred nastavený na režim "Chladenie" a teplota je nastavená na 25 ° C. Ak bol spotrebič vypnutý bez odpojenia zástrčky, budú zachované všetky skôr nastavené nastavenie prevádzkového režimu a teploty. Kontrolky označujú toto nastavenie. Znovu stlačte tlačidlo POWER pre vypnutie prístroja.
Bezpečnostné zariadenia kompresora

Ak je spotrebič vypnutý, aktivuje sa bezpečnostné zariadenie pre kompresor. Tým sa zabráni prevádzke kompresora po dobu cca. 3 minúty, aby sa uvoľnil tlak v chladiacom okruhu. Nejde o poruchu spotrebiča. Preto počkajte aspoň 3 minúty, než znovu spustíte spotrebiče.
Ovládací panel

	Tlačidlo 
	Kontrolka
	Vysvetlenie

	POWER
	-
	Zapnutie / Vypnutie spotrebiča

	TEMP +
	-
	Zvýšenie teploty

	TEMP -
	-
	Sníženie teploty

	MODE
	COOL (chladenie)

DEHUM (odvlhčovanie)

FAN (ventilátor)
	Výber prevádzkového režimu spotrebiča

	SPEED
	HIGH (vysoká rýchlosť)

LOW (nízka rýchlosť)
	Nastavenie rýchlosti ventilátora

	TIMER
	TIMER
	Nastavenie časovača

	-
	W. F.
	Musí byť vyprázdnená nádobka na vodu


Režimy prevádzky

Pomocou tlačidla MODE vyberte jeden z nasledujúcich prevádzkových režimov:

• Chladenie (COOL)

• Odvlhčovanie (DEHUM)

• ventilátor (FAN)

Indikátory indikujú nastavenie.

Prevádzkový režim "Chladenie"

V tomto režime môžete nastaviť rýchlosť ventilátora a teplotu podľa potreby.

[image: image8.emf]POZNÁMKA: Pri použití kompresora spotrebiča musí byť nastavená teplota nižšia ako skutočná teplota miestnosti.

Prevádzkový režim "Odvlhčovanie"

  Tento režim nepodporuje žiadne iné nastavenia. Zariadenie automaticky zmení nastavenú teplotu na izbovú teplotu mínus 2 ° C. Ventilátor bude pracovať pri nastavení najnižšej rýchlosti.

• Přístroj bude chladit místnosti a extrahovat vlhkost ze vzduchu.

Nastavenie teploty

 Na nastavenie teploty použite tlačidlá TEMP + alebo TEMP v režime "Chladenie". Teplotu môžete nastaviť medzi 16 ° C a 31 ° C.

Nastavte ventilátor. 

V režimoch COOL "Chladenie" a FAN "Fan" môžete nastaviť rýchlosť ventilátora na 2 rôzne nastavenia stlačením tlačidla SPEED.

Nastavenie výstupu vzduchu 

Upravením rebier môžete regulovať smer vypúšťaného vzduchu. Otočte rebra vzduchu tak, aby smeroval vzduch hore / dole.

Timer (automatický časovač)

Použite funkciu TIMER na automatické zapnutie a vypnutie spotrebiča. Vyberte si medzi 1 a 24 hodinami.

Použite funkciu časovača na automatické zapnutie zariadenia

1. Stlačením tlačidla POWER zapnite zariadenie.

2. Vyberte prevádzkový režim, teplotu a rýchlosť ventilátora pri zapnutí v nadstavenom čase.

3. Stlačte tlačidlo POWER pre vypnutie prístroja.

4. Stlačte tlačidlo TIMER. Kontrolka TIMER svieti. Počet hodín bliká.

5. Môžete nastaviť požadovaný počet hodín pomocou tlačidiel TEMP + a TEMP -. Nastavenie sa mení rýchlejšie, keď držíte príslušné tlačidlo. Nastavenie potvrďte tlačidlom časovača, zatiaľ čo displej bliká. V opačnom prípade opustíte režimu nastavenia. V tomto prípade sa nastavenie nebude použité.

Použitie funkcie časovača pre automatické vypínanie
1. Stlačte tlačidlo POWER pre zapnutie prístroja.

2. Stlačte tlačidlá TIMER počas prevádzky. Kontrolka TIMER svieti. Počet hodín bliká.

3. Nastaviť časovač, ako je popísané vo vyššie uvedenom bode 5.

[image: image9.emf]POZNÁMKA:
•  Opätovným stlačením tlačidla TIMER deaktivujete funkciu časovača.

• Môžete tiež zrušiť funkciu časovača kedykoľvek stlačením tlačidla POWER pre zapnutie prístroja 

Vyprázdnenie zásobníka vody

Zariadenie je vybavené nádržou na zber kondenzátu. Ak je nádrž na kondenzát plná, rozsvieti sa indikátor "W.F". Kompresor sa vypne v každom režime. Ventilátor zostáva v prevádzke.

[image: image10.emf] NEBEZPEČENSTVO:
Spotrebič nepremiestňujte, ak je nádrž na kondenzát plná. Voda by mohla dostať do spotrebiča.

Pre pokračovanie v prevádzke s kompresorom, musíte vyprázdniť nádržku na kondenzát. Za týmto účelom budete potrebovať handra na podlahu, plochú misku s kapacitou cca. 1,5 litra vody a hadicu na vodu, ktorá je dodávaná so spotrebičom.

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky v stene.

2. Umiestnite handru na podlahu a plochú misku pod odvod vody. Ak je to možné, dajte misku na nižšej úrovni, než je spotrebič.

3. Odstráňte gumovú krytku a zástrčku. Uschovajte diely pre neskoršie použitie.

4. Pripojte hadicu k odvodu vody z prístroja. Umiestnite koniec hadice do misky.

5. Po vypustení vody, vyberte vodnú hadicu. Uzavrite vývod vody na prístroji opäť so zástrčkou a gumovým krytom pre zabezpečenie cirkulácie chladiacej kondenzačnej vody.

Uukončenie prevádzky

1. Stlačte tlačidlo POWER pre vypnutie prístroja.

2. Odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky v stene.

Čistěnie
[image: image11.emf]VAROVANIE: 

• Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky!

• Počas čistenia dbajte na to, aby do spotrebiča nevnikla ani voda, ani čistiace prostriedky. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

[image: image12.emf] NEBEZPEČENSTVO:
• Na prístroji nestriekajte čistiace prostriedky.

• Nepoužívajte drôtené kefy ani abrazívne predmety.

• Nepoužívajte kyslé alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Filter

Pri každodennom používaní tohto spotrebiča vyčistite filter raz za 2 týždne. Ak prach vo filtroch zablokuje prúdenie vzduchu, nie je možné zaručiť účinnú prevádzku spotrebiča.

1. Odstráňte hadicu odpadového vzduchu adaptérom.

2. Vytiahnite filter na bočnej strane spotrebiča.

3. Vyberte filter zo zadnej časti spotrebiča. Pomocou nástroja (napríklad skrutkovačom posuňte uzamykacie jazýčky a zaistite kryt.

4. Vysajte filtre.

5. Filtre vyčistite pod tečúcou vodou. V prípade potreby použite jemný čistiaci prostriedok.

6. Nechajte vzduchové filtre suché na tienistom mieste.

7. Znova nainštalujte iba úplne suché filtre.

[image: image13.emf] NEBEZPEČENSTVO: Nespúšťajte prístroj bez nainštalovaných filtrov
Bežné čistenie

Použite vysávač na vysávanie rebier a vetracích otvorov. Utrite skriňa spotrebiče mierne vlhkou handričkou.

Sezónne čistenie a skladovanie

 Ak nebude spotrebič používaný dlhú dobu, postupuje sa takto:

1. Vyprázdnite nádržku na kondenzát, ako je popísané vyššie.

2. Zapnite spotrebič v režime "ventilátor" na dobu 2 hodín, aby sa vysušil vnútrajšok spotrebiča.

3. Stlačte tlačidlo POWER pre vypnutie prístroja. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

4. Odpojte pružné výfukové potrubie od spotrebiča.

5. Vyčistite filtre a zariadení, ako je popísané vyššie.

6. Zakryte spotrebič fóliou.

7. Vždy uchovávajte mimo dosahu detí na suchom a dobre vetranom mieste.

Poradca pri problémoch
	Problém
	Možná príčina
	Řešenie

	Zariadenie nefunguje.
	Nie je pripojený k sieti
	Skontrolujte pripojenie napájania

	
	Časovač je aktivovaný
	Stlačením tlačidla POWER zapnite zariadenie.

	Spotrebič nechladí dostatočne.
	Spotrebič je vystavený priamemu slnečnému žiareniu.
	voliť iné umiestnenie alebo zatieňte okná.

	
	Okná alebo dvere sú otvorené.
	Zatvorte všetky okná alebo dvere.

	
	V miestnosti je príliš veľa ľudí, alebo spustené zdroje vykurovania.
	Odneste alebo vypnite zdroje vykurovania.

	
	Filtre sú špinavé.
	Vyčistite filtre.

	
	Výstup alebo vstup vzduchu je blokovaný.
	Odstráňte blokovanie. Vetracie otvory udržiavajte čisté a bez prekážok.

	Počas prevádzky je prístroj príliš hlučný.
	Zariadenie nie je vo vzpriamenej polohe.
	Umiestnite spotrebič na rovný povrch. Odstráňte vibrácie.

	Na displeji sa zobrazí: E2

Kontrolka W.F svieti
	Nádrž kondenzátu je plná.
	Vypnite spotrebič.

Vytiahnite zástrčku.

Vyprázdnite nádrž na vodu.

Potom reštartujte spotrebič.

	Na displeji sa zobrazí:E0
	Chybné teplotné čidlo
	Kontaktujte náš zákaznícky servis alebo predajcu.


Technické údaje
Model:................................................ .............................................. CL 3671       
Čistá hmotnosť: ................................................. .............................Cca. 18 kg
Zdroj napájania:............................................... ..................... 220-240 V ~, 50 Hz   
Spotreba energie:............................................... ................................ 780W
Trieda ochrany: ............................................... .............................................I          Energetická trieda: .............................................. ....................................... A
Chladiaca kapacita:............................................... ......... 7000 BTU (2,05 kW)
Chladivo: ................................................ ........................................ R 410 A

Právo na technické a konštruktívne zmeny počas nepretržitého vývoja produktu je vyhradené.
Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých príslušných platných smerníc CE, ako sú smernice o elektromagnetickej kompatibilite a nízkeho napätia, navrhnuté podľa najnovších bezpečnostných predpisov.
Likvidácia batérií 
Ako spotrebiteľ máte zákonnú povinnosť vrátiť staré batérie / akumulátory. Pred likvidáciou zariadenia vyberte batérie z diaľkového ovládača.

Vráťte batérie do zberného zariadenia na zhromažďovanie starých batérií alebo nebezpečného odpadu. Ďalšie informácie získate od miestneho orgánu.

[image: image19.emf]
Význam symbol „popelnice“ 
Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domového odpadu. Prosím, vráťte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať na zberných miestach, ktoré sú určené na likvidáciu. To pomáha predchádzať možným následkom zneužitia životného prostredia a ľudského zdravia. Prispievate k recyklácii a inému použitiu elektrických a elektronických zariadení. Informácie o tom, kde sa má zariadenie zlikvidovať, sa obráťte na miestny úrad.[image: image14.png]
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