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Bezpečnostní List
Podle přílohy II nařízení REACH - Rady (EU) 2020/878
	 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku


	 1.1. Identifikátor výrobku

	 Kód:
	010 

	 Název
	TOTAL CLEAN 

	 UFI :
	S4KP-JM37-458G-RGDX 

	 
	


	 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

	 Určená použití
	Průmyslová
	Profesionální
	Spotřebitelská

	 čistič podlah
	        -
	         -
	[image: image1.wmf]

	 Nedoporučená použití
	
	
	

	 Nepoužívejte k jiným účelům, než je uvedeno
	
	
	


	 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

	 Jméno firmy
	Meliconi S.p.A. 

	 Adresa
	Via Minghetti, 10  

	 Místo a Stát
	40057 Granarolo dell'Emilia 

	 
	Italia

	 
	tel. +39 051 6008211

www.meliconi.com 

	 
	 

	 E-mail kompetentní osoby
	

	 Osoba odpovědná za bezpečnostní list
	info@meliconi.com 

	 
	


	 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

	 V případě potřeby naléhavých informací se obraťte na.
	Toxikologické informacní stredisko

Na Bojišti 1

120 00 Praha 2

Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402

Web: www.tis-cz.cz

 


	 ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti


2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Výrobek není klasifikovaný jako nebezpečný ve smyslu ustanovení nařízení ES 1272/2008 (CLP).

Protože ale výrobek obsahuje nebezpečné látky v koncentraci, která odpovídá oddílu č. 3, vyžaduje si dle nařízení (EU) 2020/878 vystavení listu bezpečnostních údajů se všemi příslušnými informacemi.

	 Klasifikace a označení nebezpečí:
	--


2.2. Prvky označení

	 Výstražné symboly nebezpečnosti:
	--


	 Signálním slovem:
	--


	 Standardní věty o nebezpečnosti:
	--


	 Pokyny pro bezpečné zacházení:
	

	 P102
	Uchovávejte mimo dosah dětí.


	 P101
	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.


Složení (Směrnici 648/2004)

	 Méně než 5%
	Neiontové povrchově aktivní látky


Parfémy

2.3. Další nebezpečnost

Na základě dostupných údajů výrobek neobsahuje látky PBT nebo vPvB v podílu ≥ 0,1 %.

Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v koncentraci ≥ 0,1%.

	 ODDÍL 3. Složení/informace o složkách


3.1. Látky

Irelevantní informace

	 3.2. Směsi


Obsahuje:

	 Identifikace
	x = Konc. %
	Klasifikace (ES) 1272/2008 (CLP)
	

	 ethanol
	
	
	

	 INDEX   603-002-00-5
	2 ≤ x <  2,5
	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319
	

	 CE   200-578-6
	
	Eye Irrit. 2 H319: ≥ 50%
	

	 CAS   64-17-5
	
	
	

	 Reg. REACH   01-2119457610-43
	
	
	

	 2-butoxyethan-1-ol
	
	
	

	 INDEX   603-014-00-0
	2 ≤ x <  2,5
	Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315
	

	 CE   203-905-0
	
	ATE Oral: 500 mg/kg, ATE Inhalation výpary: 3 mg/l
	

	 CAS   111-76-2
	
	
	

	 Reg. REACH   01-2119475108-36
	
	
	

	 Diproplen glykol monomethyletere
	
	
	

	 INDEX   -
	1 ≤ x <  1,5
	Látka pro kterou je stanoven expoziční limit Společenství pro pracovni prostředí.
	

	 CE   252-104-2
	
	
	

	 CAS   34590-94-8
	
	
	

	 Reg. REACH   01-2119450011-60
	
	
	


Plný text označení rizika (H) je uveden v oddílu 16 tohoto listu.

	 ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc


4.1. Popis první pomoci

Neočekávají se žádné účinky, které by vyžadovaly provedení zvláštních opatření první pomoci. Následující informace jsou praktickými indikacemi správného chování v případě kontaktu s chemickým výrobkem, i když není nebezpečný.

Máte-li pochybnosti nebo pociťujete příznaky, kontaktujte lékaře a ukažte mu tento dokument.

V případě vážnějších příznaků volejte 118 a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.

OČI: Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny, pokud vám situace umožňuje snadnou operaci. Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut, široce rozevřete oční víčka. Ihned se poraďte s lékařem.

KŮŽE: Odstraňte kontaminovaný oděv. Okamžitě a důkladně omyjte tekoucí vodou (a pokud možno mýdlem). Poraďte se s lékařem. Zabraňte dalšímu kontaktu s kontaminovaným oděvem.

POŽITÍ: Nevyvolávejte zvracení, pokud to výslovně nepovolí váš lékař. Pokud je osoba v bezvědomí, nepodávejte nic ústy. Ihned se poraďte s lékařem.

VDECHNUTÍ: Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch, mimo místo nehody. Ihned se poraďte s lékařem.

Ochrana záchranářů

Pro záchranáře je to dobrý postup, který propůjčuje pomoc předmětu, který byl vystaven chemické látce nebo směsi, nosit jednotlivé ochranné vybavení. Povaha těchto ochrany závisí na nebezpečí látky nebo směsi, způsobu expozice a rozsahu kontaminace. Při absenci dalších konkrétnějších indikací se doporučuje používat jednorázové rukavice v případě možného kontaktu s biologickými kapalinami. Pro typ PPE vhodného pro vlastnosti látky nebo směsi, naleznete v části 8.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádný účinek nebo příznaky známé při normálním použití.

V případě počítání s kůží se může objevit povědomí o subjektech.

V případě kontaktu s očima možného podráždění, zarudnutí, otoku, pálení, trhání.

Náhodné požití může způsobit gastrointestinální podráždění, nevolnost, zvracení a průjem.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

V případě příznaků, akutních, tak zpožděných, se poraďte s lékařem.

V případě nehody nebo malátnosti se okamžitě poraďte s lékařem (pokud je to možné, a ukažte pokyny pro použití nebo bezpečnostní kartu).

Léčba: symptomatická léčba.

Prostředky, které musí být na pracovišti k dispozici pro okamžité specifické ošetření

Tekoucí voda pro mytí kůže a očí.

	 ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru


5.1. Hasiva

Vhodné vyhynutí znamená

Vyhynutá vozidla jsou tradiční: oxid uhličitý, pěna, prach a rozpuštěná voda.

Nepřijatelné vyhynutí znamená

Zvláště žádná.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečí kvůli expozici v případě požáru

Vyvarujte se dýchacího spalovacího produktu.

Spalování může produkovat plyn a páry potenciálně škodlivé pro zdraví, jako je oxid uhličitý, oxid uhelnatý, uspokojivé, NOX a dráždivé výpary.

5.3. Pokyny pro hasiče

OBECNÉ INFORMACE

Nádoby chlaďte proudem vody, aby nedošlo k rozkladu produktu a vzniku látek potenciálně zdraví nebezpečných. Vždy používejte kompletní protipožární vybavení. Zachyťte hasicí vodu, která se nesmí vypouštět do kanalizace. Kontaminovanou vodu použitou k hašení a zbytky po požáru zlikvidujte podle platných předpisů.

ZAŘÍZENÍ

Normální hasičský oděv, jako je dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem (EN 137), oblek zpomalující hoření (EN469), rukavice zpomalující hoření (EN 659) a hasičské boty (HO A29 nebo A30).

	 ODDÍL 6. Opatření v případě náhodného úniku


6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1. Pro ty, kteří přímo nezasahují

Blokujte ztrátu, pokud nehrozí nebezpečí.

Noste adekvátní ochranná zařízení (včetně jednotlivého ochranného zařízení uvedeného v části 8 bezpečnostního datového listu)

Aby se zabránilo kontaminaci kůže, očí a osobního oblečení. Tyto indikace platí pro oba zaměstnance

zpracovává to pro nouzové zásahy.

Odstraňte zbytečné zaměstnance.

6.1.2. Pro ty, kteří přímo zasáhnou

Noste adekvátní ochranná zařízení (včetně jednotlivého ochranného zařízení uvedeného v části 8 bezpečnostního datového listu)

Aby se zabránilo kontaminaci kůže, očí a osobního oblečení. Tyto indikace platí pro oba zaměstnance

zpracovává to pro nouzové zásahy.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte vniknutí produktu do kanalizace, povrchových vod a podzemních vod.

Zachyťte kontaminovanou mycí vodu a zlikvidujte ji.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Kontejner: V případě potřeby zakryjte odtoky. Rozlitý produkt vysajte do vhodné nádoby. Vyhodnoťte kompatibilitu nádoby, která má být použita s produktem, podle části 10. Absorbujte zbytek inertním absorpčním materiálem.

Sanace: Zajistěte dostatečné větrání prostoru zasaženého únikem. Čistěte velkým množstvím vody a kontaminovanou mycí vodu zadržte a zlikvidujte. Likvidace kontaminovaného materiálu musí být provedena v souladu s ustanovením bodu 13.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Jakékoli informace týkající se individuální ochrany a likvidace jsou uvedeny v oddílech 8 a 13.

	 ODDÍL 7. Zacházení a skladování


7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Neexistují žádná zvláštní opatření, v žádném případě manipulace s produktem po konzultaci s všemi ostatními částmi této bezpečnostní karty. Zvládněte v souladu s dobrou hygienou a průmyslovou bezpečnostní standardy.

Vyhněte se rozptylu produktu v prostředí. Nejezte, ani nepijte, ani kouřte během používání.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte pouze v původním kontejneru. Udržujte uzavřené kontejnery, na dobře věnovaném místě, chráněné před přímým slunečním světlem. Kontejnery uložte od jakýchkoli nekompatibilních materiálů a kontrolujte oddíl 10.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Viz konečná použití identifikovaná v pododdílu 1.2 tohoto formuláře.

	 ODDÍL 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky


	 8.1. Kontrolní parametry


Regulační odkazy:

	 BGR
	България
	НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.28 от 2 Април 2024г.)

	 CZE
	Česká Republika
	NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. října 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

	 DEU
	Deutschland
	WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe

	 DNK
	Danmark
	BEK nr 291 af 19/03/2024 (Historisk) Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet

	 ESP
	España
	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2024

	 FRA
	France
	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021

	 FIN
	Suomi
	HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25

	 GRC
	Ελλάδα
	Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α` 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/EΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ``σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία``»

	 HUN
	Magyarország
	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

	 HRV
	Hrvatska
	PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI OPASNIM KEMIKALIJAMA NA RADU, GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA IZLOŽENOSTI I BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA

	 ITA
	Italia
	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

	 NOR
	Norge
	Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. 10. april 2024 kl. 13.55

	 NLD
	Nederland
	Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei2024, nr. 2024-0000092805, tot wijziging van deArbeidsomstandighedenregeling in verband met de implementatie vanRichtlijn 2022/431

	 PRT
	Portugal
	Decreto-Lei n.º 102/2024, de 4 de dezembro. Sumário: Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2022/431, relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos e procede à quarta alteração

	 POL
	Polska
	ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

	 SWE
	Sverige
	Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön

	 SVK
	Slovensko
	121_2024 Z. z. Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym, mutagénnym alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci

	 SVN
	Slovenija
	Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu. Ljubljana, četrtek 4. 4. 2024

	 GBR
	United Kingdom
	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

	 EU
	OEL EU
	Směrnice (EU) 2022/431; Směrnice (EU) 2019/1831; Směrnice (EU) 2019/130; Směrnice (EU) 2019/983; Směrnice (EU) 2017/2398; Směrnice (EU) 2017/164; Směrnice 2009/161/EU; Směrnice 2006/15/ES; Směrnice 2004/37/ES; Směrnice 2000/39/ES; Směrnice 98/24/ES; Směrnice 91/322/EHS.

	 
	ACGIH
	ACGIH 2025


	 ethanol

	 Mezní hodnota povolené koncentrace

	 Druh
	Stát
	TWA/8h
	
	STEL/15min
	
	Poznámky / Připomínky
	

	 
	
	mg/m3
	ppm
	mg/m3
	ppm
	
	

	 TLV
	BGR
	1000
	
	
	
	
	

	 TLV
	CZE
	1000
	
	3000
	
	
	

	 AGW
	DEU
	 960
	 500
	1920
	1000
	
	

	 MAK
	DEU
	 960
	 500
	1920
	1000
	
	

	 TLV
	DNK
	1900
	1000
	
	
	
	

	 VLA
	ESP
	
	
	1910
	1000
	
	

	 VLEP
	FRA
	1900
	1000
	9500
	5000
	
	

	 HTP
	FIN
	1900
	1000
	2500
	1300
	
	

	 TLV
	GRC
	1900
	1000
	
	
	
	

	 AK
	HUN
	1900
	
	7600
	
	
	

	 GVI/KGVI
	HRV
	1900
	1000
	
	
	
	

	 TLV
	NOR
	 950
	 500
	
	
	
	

	 TGG
	NLD
	 260
	
	1900
	
	
	

	 NDS/NDSCh
	POL
	1900
	
	
	
	
	

	 NGV/KGV
	SWE
	1000
	 500
	1900
	1000
	
	

	 NPEL
	SVK
	 960
	 500
	1920
	
	
	

	 WEL
	GBR
	1920
	1000
	
	
	
	

	 ACGIH
	
	
	
	1884
	1000
	
	

	 Předpokládaná koncentrace bez účinku na životní prostředí - PNEC.
	
	
	

	 Referenční hodnota ve sladké vodě
	0,96
	mg/l
	

	 Referenční hodnota ve mořské vodě
	0,79
	mg/l
	

	 Referenční hodnota pro sedimenty ve sladké vodě.
	36
	mg/kg
	

	 Referenční hodnota pro sedimenty v mořské vodě.
	2,9
	mg/kg
	

	 Referenční hodnota pro vodě, přerušované uvolňování
	2,75
	mg/l
	

	 Referenční hodnota pro mikroorganizmy STP.
	580
	mg/l
	

	 Referenční hodnota pro potravinový řetězec potravinový řetězec (sekundární otrava)
	0,72
	mg/kg
	

	 Referenční hodnota pro suchozemské prostředí.
	0,63
	mg/kg
	

	 Zdraví - Hladina odvozeného minimálního účinku - DNEL / DMEL

	 
	Účinky na spotřebitele
	
	
	
	Účinky na zaměstnance
	
	
	

	 Způsob expozice
	Lokálně akutní
	System akutní
	Lokálně chronické
	System chronické
	Lokálně akutní
	System akutní
	Lokálně chronické
	System chronické

	 Vdechnutí
	
	
	
	114 mg/m3
	1900 mg/m3
	
	
	950 mg/m3

	 Dermální
	
	
	
	
	
	
	
	343 mg/kg bw/d


	 2-butoxyethan-1-ol

	 Mezní hodnota povolené koncentrace

	 Druh
	Stát
	TWA/8h
	
	STEL/15min
	
	Poznámky / Připomínky
	

	 
	
	mg/m3
	ppm
	mg/m3
	ppm
	
	

	 TLV
	BGR
	  98
	
	 246
	
	POKOŽKA
	

	 TLV
	CZE
	 100
	
	 200
	
	POKOŽKA
	

	 AGW
	DEU
	  49
	  10
	 196
	  40
	POKOŽKA
	

	 MAK
	DEU
	  49
	  10
	  98
	  20
	POKOŽKA
	

	 TLV
	DNK
	  98
	  20
	
	
	POKOŽKA
	

	 VLA
	ESP
	  98
	  20
	 245
	  50
	POKOŽKA
	

	 VLEP
	FRA
	  49
	  10
	 246
	  50
	POKOŽKA
	

	 HTP
	FIN
	  98
	  20
	 246
	  50
	POKOŽKA
	

	 TLV
	GRC
	 120
	  25
	
	
	
	

	 AK
	HUN
	  98
	
	 246
	
	
	

	 GVI/KGVI
	HRV
	  98
	  20
	 246
	  50
	POKOŽKA
	

	 VLEP
	ITA
	  98
	  20
	 246
	  50
	POKOŽKA
	

	 TLV
	NOR
	  50
	  10
	
	
	POKOŽKA
	

	 TGG
	NLD
	 100
	
	 246
	
	POKOŽKA
	

	 VLE
	PRT
	  98
	  20
	 246
	  50
	POKOŽKA
	

	 NDS/NDSCh
	POL
	  98
	
	 200
	
	
	

	 NGV/KGV
	SWE
	  50
	  10
	 100
	  20
	POKOŽKA
	

	 NPEL
	SVK
	  98
	  20
	 246
	
	POKOŽKA
	

	 MV
	SVN
	  98
	  20
	
	
	POKOŽKA
	

	 WEL
	GBR
	 123
	  25
	 246
	  50
	POKOŽKA
	

	 OEL
	EU
	  98
	  20
	 246
	  50
	POKOŽKA
	

	 ACGIH
	
	  97
	  20
	
	
	
	

	 Předpokládaná koncentrace bez účinku na životní prostředí - PNEC.
	
	
	

	 Referenční hodnota ve sladké vodě
	8,8
	mg/l
	

	 Referenční hodnota ve mořské vodě
	0,88
	mg/l
	

	 Referenční hodnota pro sedimenty ve sladké vodě.
	34,6
	mg/kg
	

	 Referenční hodnota pro sedimenty v mořské vodě.
	3,46
	mg/kg
	

	 Referenční hodnota pro vodě, přerušované uvolňování
	26,4
	mg/l
	

	 Referenční hodnota pro mikroorganizmy STP.
	463
	mg/l
	

	 Referenční hodnota pro potravinový řetězec potravinový řetězec (sekundární otrava)
	20
	mg/kg food
	

	 Referenční hodnota pro suchozemské prostředí.
	2,33
	mg/kg
	

	 Zdraví - Hladina odvozeného minimálního účinku - DNEL / DMEL

	 
	Účinky na spotřebitele
	
	
	
	Účinky na zaměstnance
	
	
	

	 Způsob expozice
	Lokálně akutní
	System akutní
	Lokálně chronické
	System chronické
	Lokálně akutní
	System akutní
	Lokálně chronické
	System chronické

	 Orální
	
	26,7 mg/kg bw/d
	
	6,3 mg/kg bw/d
	
	
	
	

	 Vdechnutí
	147 mg/m3
	426 mg/m3
	
	59 mg/m3
	246 mg/m3
	1091 mg/m3
	
	98 mg/m3

	 Dermální
	
	89 mg/kg bw/d
	
	75 mg/kg bw/d
	
	89 mg/kg bw/d
	
	125 mg/kg bw/d


	 Diproplen glykol monomethyletere

	 Mezní hodnota povolené koncentrace

	 Druh
	Stát
	TWA/8h
	
	STEL/15min
	
	Poznámky / Připomínky
	

	 
	
	mg/m3
	ppm
	mg/m3
	ppm
	
	

	 TLV
	BGR
	 308
	
	
	
	POKOŽKA
	

	 TLV
	CZE
	 270
	
	 550
	
	POKOŽKA
	

	 AGW
	DEU
	 310
	  50
	 310
	  50
	
	

	 MAK
	DEU
	 310
	  50
	 310
	  50
	
	

	 TLV
	DNK
	 300
	  50
	
	
	
	

	 VLA
	ESP
	 308
	  50
	
	
	POKOŽKA
	

	 VLEP
	FRA
	 308
	  50
	
	
	POKOŽKA
	

	 HTP
	FIN
	 310
	  50
	
	
	
	

	 TLV
	GRC
	 600
	 100
	 900
	 150
	
	

	 AK
	HUN
	 308
	
	 308
	
	
	

	 VLEP
	ITA
	 308
	  50
	
	
	POKOŽKA
	

	 TLV
	NOR
	 300
	  50
	
	
	POKOŽKA
	

	 VLE
	PRT
	 308
	  50
	
	
	POKOŽKA
	

	 NDS/NDSCh
	POL
	 240
	
	 480
	
	
	

	 NGV/KGV
	SWE
	 300
	  50
	 450
	  75
	POKOŽKA
	

	 NPEL
	SVK
	 308
	  50
	
	
	POKOŽKA
	

	 MV
	SVN
	 308
	  50
	
	
	POKOŽKA
	

	 WEL
	GBR
	 308
	  50
	
	
	POKOŽKA
	

	 OEL
	EU
	 308
	  50
	
	
	POKOŽKA
	

	 ACGIH
	
	 606
	 100
	 909
	 150
	POKOŽKA
	

	 Předpokládaná koncentrace bez účinku na životní prostředí - PNEC.
	
	
	

	 Referenční hodnota ve sladké vodě
	19
	mg/l
	

	 Referenční hodnota ve mořské vodě
	1,9
	mg/l
	

	 Referenční hodnota pro sedimenty ve sladké vodě.
	70,2
	mg/kg
	

	 Referenční hodnota pro sedimenty v mořské vodě.
	7,02
	mg/kg
	

	 Referenční hodnota pro vodě, přerušované uvolňování
	190
	mg/l
	

	 Referenční hodnota pro mikroorganizmy STP.
	4168
	mg/l
	

	 Referenční hodnota pro suchozemské prostředí.
	2,74
	mg/kg
	

	 Zdraví - Hladina odvozeného minimálního účinku - DNEL / DMEL

	 
	Účinky na spotřebitele
	
	
	
	Účinky na zaměstnance
	
	
	

	 Způsob expozice
	Lokálně akutní
	System akutní
	Lokálně chronické
	System chronické
	Lokálně akutní
	System akutní
	Lokálně chronické
	System chronické

	 Orální
	
	
	
	36 mg/kg bw/d
	
	
	
	

	 Vdechnutí
	
	
	
	37,2 mg/m3
	
	
	
	308 mg/m3

	 Dermální
	
	
	
	121 mg/kg bw/d
	
	
	
	283 mg/kg bw/d


Legenda:

(C) = CEILING   ;   VDECH = Vdechovatelná frakce   ;   RESPIR = Respirabilní frakce   ;   THORAK = Thorakální frakce.

VND = identifikované nebezpečí ale neuvádí se žádná DNEL/PNEC   ;   NEA = nepředpokládá se žádná expozicee   ;   NPI = žádné nebezpečí nebylo identifikováno   ;   LOW = nízké nebezpečí   ;   MED = střední nebezpečí   ;   HIGH = vysoké nebezpečí.

	 8.2. Omezování expozice


Generická hygienická praxe v práci zahrnuje určitá opatření (například sprcha a změna oblečení na konci pracovní směny), aby se zabránilo

Jakýkoli typ kontaminace třetích stran a vhodné čisticí postupy (tj. Pravidelné čištění s odpovídajícími čisticími zařízeními), nejezte a kouř

na pracovišti.

Obecně je třeba se vyhnout inhalaci a požití. Pokud není třeba nosit různé náznaky, boty a pracovní oblečení

certifikáty. Očitný pracovní oděv nesmí být vynesen z pracoviště.

Zajistěte dobré obecné větrání na místě a efektivní místní aspiraci.

Pro výběr osobního ochranného vybavení požádejte o radu od svých dodavatelů DPI.

Jednotlivá ochranná zařízení musí hlásit značení EC, které potvrzuje jejich dodržování současných předpisů.

Ochrana rukou

Chraňte ruce pomocí kategorie I Pracující rukavice (odkaz 374).

Doporučené materiály: Přírodní guma - latex (nebo ekvivalentní materiál, protože může způsobit povědomí).

Třída ochrany: 6 (doba propuštění větší než 480 minut podle standardu EN 374).

Když už mluvíme o doporučeném materiálu: ≥ 0,1 mm

Během identifikační fáze příslušného materiálu a relativní tloušťce, která má být použita, se velmi doporučuje porovnat přímo s výrobcem DPI pro vyhodnocení skutečné ochrany na základě použití a trvání použití.

Pro definitivní výběr materiálu pracovních rukavic je třeba zvážit kompatibilitu, degradaci, rozbití a propuštění.

V případě přípravy musí být před použitím ověřena odpor pracovních rukavic vůči chemickým látkám, protože nejsou předvídatelné. Rukavice

Mají čas na nošení, který závisí na délce trvání a režimu použití.

OCHRANA POKOŽKY

Používejte pracovní oděv s dlouhými rukávy a bezpečnostní pracovní obuv kategorie I (ref. Rady 2016/425 a norma EN ISO 20344). Po svlečení ochranného oděvu se umyjte vodou a mýdlem.

OCHRANA OČÍ

Doporučuje se použití hermetických ochranných brýlí (viz norma EN ISO 16321).

OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ

Normálně není potřeba žádný ochranný dýchací přístroj. V případě nedostatečného větrání překročení

limitních hodnot na pracovišti, nadměrných poruch čichu nebo v přítomnosti prachu, aerosolů, mlhy a kouře, je nutné použít

dýchací ochranná maska nezávislá na okolním vzduchu nebo dýchací ochranná maska

s filtrem nebo kombinovanými filtry, které musí být zvoleny podle normy EN 141.

KONTROLA EXPOZICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Emise, které vznikají při výrobních procesech včetně těch, které emitují ventilační zařízení, by se měly měřit s ohledem na dodržování legislativy na ochranu životního prostředí.

	 ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti


	 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech


	 Vlastnosti
	Hodnota
	Informace

	 Skupenství
	kapalina
	Teplota: 20 °C

	 Barva
	bezbarevná
	Teplota: 20 °C

	 Zápach
	čerstvá levandule
	

	 Bod tání / bod tuhnutí
	0 °C
	Metoda:literární údaje

	 
	
	Látka:VODA

	 Počáteční bod varu
	není k dispozici
	Metoda:literární údaje

	 
	
	Látka:VODA

	 
	
	Počáteční bod varu: 100 °C

	 Hořlavost
	není k dispozici
	Důvod chybění údajů:Látka/směs není hořlavá

	 Dolní mezní hodnoty výbušnosti
	není k dispozici
	Důvod chybění údajů:Tato vlastnost není relevantní pro bezpečnost a klasifikaci tohoto produktu.

	 Horní mezní hodnoty výbušnosti
	není k dispozici
	Důvod chybění údajů:Tato vlastnost není relevantní pro bezpečnost a klasifikaci tohoto produktu.

	 Bod vzplanutí
	není k dispozici
	Důvod chybění údajů:Látka/směs není hořlavá

	 Teplota samovznícení
	není k dispozici
	Důvod chybění údajů:Tato vlastnost není relevantní pro bezpečnost a klasifikaci tohoto produktu.

	 Teplota rozkladu
	není k dispozici
	Důvod chybění údajů:Vztahuje se pouze na autoritativní látky a směsi, organické peroxidy a další látky a směsi, které
Mohou se rozložit

	 pH
	6 - 7
	Metoda:interní metoda

	 
	
	Koncentrace: 100 %

	 
	
	Teplota: 20 °C

	 Kinematická viskozita
	není k dispozici
	Důvod chybění údajů:Tato vlastnost není relevantní pro bezpečnost a klasifikaci tohoto produktu.

	 Rozpustnost
	Kompletní ve vodě
	Koncentrace: 100 %

	 
	
	Teplota: 20 °C

	 Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda
	není k dispozici
	Důvod chybění údajů:se nevztahuje na anorganické a iontové kapaliny a zpravidla se nevztahuje na směsice

	 Tlak páry
	není k dispozici
	Metoda:ODPOVĚDNOST LITERATURY

	 
	
	Látka:VODA

	 
	
	Tlak páry: 17,5 mmHg

	 
	
	Teplota: 20 °C

	 Hustota a/nebo relativní hustota
	není k dispozici
	Důvod chybění údajů:není určeno

	 Relativní hustota páry
	0,0006
	Metoda:Literární údaje

	 
	
	Poznámka:kg/dm3

	 
	
	Látka:VODA

	 
	
	Teplota: 0 °C


Charakteristiky částic

    Medián ekvivalentního průměru

	 
	Poznámka:
	Platí to pouze pro pevné látky


    Rozložení stran

	 
	Poznámka:
	Platí to pouze pro pevné látky


    Prašnost

	 
	Poznámka:
	Platí to pouze pro pevné látky


    Specifický povrch

	 
	Poznámka:
	Platí to pouze pro pevné látky


    Tvar

	 
	Poznámka:
	Platí to pouze pro pevné látky


	 9.2. Další informace


	 9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti


	 Údaje nejsou k dispozici


	 9.2.2. Další charakteristiky bezpečnosti


	 Kyselá/alkalická rezerva
	není k dispozici
	Poznámka:Testy na kapacitě pufru látky/směsi nebyly provedeny.

	 Mísitelnost
	není k dispozici
	Poznámka:Viz oddíl 9.1 Rozpustnost

	 Žíravost
	není k dispozici
	Poznámka:Klasifikace podle Reg. (EC) 1272/2008 jako nekorozivní na základě metody výpočtu.

	 Výbušné vlastnosti
	není k dispozici
	Důvod chybění údajů:Nepřítomné chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnostmi v souladu s ustanoveními přílohy I, část 2, kap. 2.1.4.3 nařízení (ES) 1272/2008 - CLP

	 Oxidační vlastnosti
	není k dispozici
	Důvod chybění údajů:Neexistují požadavky týkající se přítomnosti atomů nebo chemických vazeb spojených s oxidačními vlastnostmi v molekulách složek podle přílohy I, část 2, 2.13.4 nařízení (CE) 1272/2008


	 ODDÍL 10. Stálost a reaktivita


10.1. Reaktivita

V normálních podmínkách používání nejsou žádné zvláštní reakční nebezpečí s jinými látkami.

2-butoxyethan-1-ol

Rozkládá se vlivem tepla.

Diproplen glykol monomethyletere

Může reagovat s: oxidující látky.Při zahřívání za účelem rozkladu uvolňuje: dráždivé výpary,slitiny zinku.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilní v normálních podmínkách používání a skladování.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

V normálních podmínkách používání a skladování nejsou předvídatelné žádné nebezpečné reakce.

ethanol

Nebezpečí výbuchu při kontaktu s: alkalické kovy,alkalické oxidy,chlornan vápenatý,fluorid sirný,anhydrid kyseliny octové,kyseliny,koncentrovaný peroxid vodíku,chloristany,kyselina chloristá,chloristan nitrilový,dusičnan rtuťný,kyselina dusičná,stříbro,dusičnan stříbrný,amoniak,oxid stříbrný,amoniak,silná oxidační činidla,oxid dusičitý.Může nebezpečně reagovat s: bromoacetylén,acetylén chlorid,fluorid brómu,oxid chromový,chromylchlorid,fluor,terc-butoxid draselný,hydrid lithný,oxid fosforitý,černá platina,chlorid zirkoničitý,jodid zirkoničitý.Tvoří výbušné směsi s: vzduch.

2-butoxyethan-1-ol

Může nebezpečně reagovat s: hliník,oxidační činidla.Tvoří peroxidy s: vzduch.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Zvláště žádná. Avšak následovat obvyklou opatrnost vůči chemikáliím.

ethanol

Vyvarujte se vystavení: zdroje tepla,otevřený oheň.

2-butoxyethan-1-ol

Vyvarujte se vystavení: zdroje tepla,otevřený oheň.

10.5. Neslučitelné materiály

Silné alkaliky, silné kyseliny.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

V důsledku tepelného rozkladu nebo v případě požáru se mohou uvolňovat plyny a páry potenciálně zdraví škodlivé, jako je oxid uhličitý, oxid uhelnatý a dráždivé výpary.

2-butoxyethan-1-ol

Může vytvářet: vodík.

	 ODDÍL 11. Toxikologické informace


Při nedostatku experimentálních toxikologických údajů o samotném výrobku bylo případné nebezpečí výrobku pro zdraví posouzeno na základě látek, které výrobek obsahuje, dle kriterií stanovených referenční normou pro klasifikaci.

Pro posouzení toxikologických vlivů při expozici na výrobek tudíž uvažujte koncentrace jednotlivých nebezpečných látek, které by byly uvedeny v oddílu 3.

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v Nařízení (ES) č. 1272/2008

Metabolismus, toxikokinetika, mechanismus účinku a jiné informace
Směs jako taková nebyla podrobena specifickým testům, proto nejsou k dispozici žádná experimentální hodnocení; podívejte se prosím na informace v této podsekci.

Informace o pravděpodobných cestách expozice
Pravděpodobné trasy expozice závisí na použití směsi.

Dermální expozice je obvykle nejpravděpodobnější, zřídka inhalace a ústní.

Účinky naleznete v dalších pododdílech v této části a na oddíl 4 tohoto listu.

Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice
Směs jako taková nebyla podrobena specifickým testům, proto nejsou k dispozici žádná experimentální hodnocení; podívejte se prosím na další pododdíly v této části a na část 4 tohoto listu.

Interaktivní účinky
Za normálních podmínek použití se v současné době neočekávají žádné interaktivní účinky.

AKUTNÍ TOXICITA
	 ATE (Inhalation - výpary) směsi:
	> 20 mg/l

	 ATE (Oral) směsi:
	>2000 mg/kg

	 ATE (Dermal) směsi:
	Není klasifikováno (žádná významná složka)


ethanol

	 LD50 (Oral):
	> 5000 mg/kg Rat

	 LC50 (Inhalation výpary):
	117 mg/l/4h Rat


2-butoxyethan-1-ol

	 LD50 (Dermal):
	435 mg/kg bw Male Rabbit

	 LD50 (Oral):
	1200 mg/kg bw Guinea pig

	 ATE (Oral):
	500 mg/kg odhad z tabulky 3.1.2 Přílohy I Nařízení CLP

	 
	(údaj použitý pro výpočet odhadu akutní toxicity směsi)

	 LC50 (Inhalation výpary):
	3 mg/l Rat


Diproplen glykol monomethyletere

	 LD50 (Dermal):
	10 mL/kg rabbit

	 LD50 (Oral):
	> 5000 mg/kg rat

	 LC50 (Inhalation výpary):
	3,35 mg/L 7h


ŽÍRAVOST / DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI
Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti
ethanol

Nesplňuje klasifikační kritéria pro tuto třídu nebezpečí

VÁŽNÉ POŠKOZENÍ OČÍ / PODRÁŽDĚNÍ OČÍ
Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti
ethanol

Metoda: OECD 405

Spolehlivost (Klimisch skóre): 1

Druh: králík

Způsoby expozice: oční

Výsledky: Dráždí oči

H319 kat. >= 50

Zdroj: ECHA CHEM 04/26

SENZIBILIZACE DÝCHACÍCH CEST/SENZIBILIZACE KŮŽE
Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti
ethanol

Nesplňuje klasifikační kritéria pro tuto třídu nebezpečí

MUTAGENITA V ZÁRODEČNÝCH BUŇKÁCH
Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti
ethanol

Nesplňuje klasifikační kritéria pro tuto třídu nebezpečí

KARCINOGENITA
Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti
ethanol

Nesplňuje klasifikační kritéria pro tuto třídu nebezpečí

TOXICITA PRO REPRODUKCI
Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti
ethanol

Nesplňuje klasifikační kritéria pro tuto třídu nebezpečí

TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY - JEDNORÁZOVÁ EXPOZICE
Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti
ethanol

Nesplňuje klasifikační kritéria pro tuto třídu nebezpečí

TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY - OPAKOVANÁ EXPOZICE
Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti
ethanol

Nesplňuje klasifikační kritéria pro tuto třídu nebezpečí

NEBEZPEČNÁ PŘI VDECHNUTÍ
Nesplňuje kritéria klasifikace pro tuto třídu nebezpečnosti
ethanol

Nesplňuje klasifikační kritéria pro tuto třídu nebezpečí

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Na základě dostupných údajů produkt neobsahuje látky uvedené v hlavních evropských seznamech potenciálních nebo podezřelých endokrinních disruptorů, u nichž probíhá hodnocení účinků na lidské zdraví.

	 ODDÍL 12. Ekologické informace


Přijmout dobré pracovní postupy, vyhnout se odhazování odpadků. Uvědomte příslušné orgány, pokud se látka dostala do vodních toků nebo pokud došlo ke kontaminaci půdy nebo vegetace.

12.1. Toxicita

	 ethanol
	
	

	 LC50 - pro Ryby
	
	> 11200 mg/l/96h Pimephales promelas; US EPA method E03-05

	 EC50 - pro Korýše
	
	> 12300 mg/l/48h Daphnia Magna

	 EC50 - pro Řasy / Vodní Rostliny
	
	> 275 mg/l/72h Chlorella vulgaris

	 Chronická NOEC pro ryby
	
	250 mg/l/120h Danio rerio; OECD 212

	 Chronická NOEC pro korýše
	
	9,6 mg/l/10d Ceripdaphnia dubia

	 Chronická NOEC pro řasy/vodní rostliny
	
	11,5 mg/l


	 2-butoxyethan-1-ol
	
	

	 LC50 - pro Ryby
	
	1250 mg/l/96h Menidia beryllina

	 EC50 - pro Korýše
	
	> 370 mg/l/48h Daphnia magna

	 EC50 - pro Řasy / Vodní Rostliny
	
	623 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata

	 Chronická NOEC pro korýše
	
	> 500 mg/l/48 h Daphnia magna

	 Chronická NOEC pro řasy/vodní rostliny
	
	62,5 mg/l/72 h Pseudokirchneriella subcapitata


	 Diproplen glykol monomethyletere
	
	

	 LC50 - pro Ryby
	
	> 150 mg/l/96h

	 EC50 - pro Korýše
	
	> 1000 mg/l/48h

	 EC50 - pro Řasy / Vodní Rostliny
	
	> 969 mg/l/72h

	 Chronická NOEC pro korýše
	
	1000 mg/l 48h

	 Chronická NOEC pro řasy/vodní rostliny
	
	969 mg/l


12.2. Perzistence a rozložitelnost

	 ethanol
	
	

	 Rozpustnost ve vodě:
	
	1000 - 10000 mg/l

	 Rychlý rozklad
	
	


	 2-butoxyethan-1-ol
	
	

	 Rozpustnost ve vodě:
	
	1000 - 10000 mg/l

	 Rychlý rozklad
	
	


	 Diproplen glykol monomethyletere
	
	

	 Rozpustnost ve vodě:
	
	1000 - 10000 mg/l

	 Rychlý rozklad
	
	


12.3. Bioakumulační potenciál

	 ethanol
	
	

	 Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda
	
	-0,35 


	 2-butoxyethan-1-ol
	
	

	 Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda
	
	0,81 


	 Diproplen glykol monomethyletere
	
	

	 Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda
	
	0,0043 


12.4. Mobilita v půdě

	 ethanol
	
	

	 Rozdělovací koeficient: půda/voda
	
	2,75 


12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Na základě dostupných údajů výrobek neobsahuje látky PBT nebo vPvB v podílu ≥ 0,1 %.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů produkt neobsahuje látky uvedené v hlavních evropských seznamech potenciálních nebo podezřelých endokrinních disruptorů, u nichž probíhá hodnocení účinků na životní prostředí.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Údaje nejsou k dispozici

	 ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování


13.1. Metody nakládání s odpady

Před likvidací se vždy doporučuje třídit odpad podle platné národní legislativy.

Kódy evropského seznamu odpadů mohou být orientačně:

20 01 29* - Prací prostředky obsahující nebezpečné látky

15 01 10* - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami kontaminované

Uvolnění odpadu v kanalizaci se silně nedoporučuje. Likvidace tohoto produktu,

řešení a jakékoli produktu musí být prováděny vždy certifikující

náznaky zákona o ochraně životního prostředí a na likvidaci odpadu a požadavků

Každý místní úřad relevantní.

Nezbavujte se produktu a kontejneru, s výjimkou nezbytných preventivních opatření. Prázdné kontejnery 

Mohou obsahovat zbytky produktu. Vyvarujte se rozptylu a odtoku materiálu

Možná se rozlije a kontakt s půdou, vodními cestami, výfukovými plyny a kanalizací.

	 ODDÍL 14. Informace pro přepravu


Výrobek není třeba považovat za nebezpečný ve smyslu platných předpisů týkajících se přepravy nebezpečných věcí po silnici (ADR), po železnici (RID), po moři (IMDG Code) a letecky (IATA).

14.1. UN číslo nebo ID číslo

není aplikovatelné

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

není aplikovatelné

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

není aplikovatelné

14.4. Obalová skupina

není aplikovatelné

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

není aplikovatelné

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

není aplikovatelné

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Irelevantní informace

	 ODDÍL 15. Informace o předpisech


	 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi


Kategorie Seveso - Směrnice 2012/18/EU: Žádná

Omezení týkající se produktu nebo látek, které obsahuje dle přílohy XVII nařízení ES 1907/2006

Produkt

	 Bod
	40
	


Obsažené látky

	 Bod
	75
	ethanol Reg. REACH: 01-2119457610-43


	 Bod
	75
	2-butoxyethan-1-ol Reg. REACH: 01-2119475108-36


	 Bod
	75
	propan-2-ol Reg. REACH: 01-2119457558-25


	 Bod
	75
	linalool Reg. REACH: 01-2119474016-42


	 Bod
	75
	geraniol Reg. REACH: 01-2119552430-49


Rady (EÚ) 2019/1148 - o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

není aplikovatelné

Látky uvedené v Candidate List (Art. 59 REACH)

Podle dostupných údajů ne ≥ obsah SVHC látek ve výrobku 0,1%.

Látky vyžadující povolení (příloha XIV REACH)

Žádná

Látky, na které se vztahuje ohlašovací povinnost při vývozu Nařízení (ES) 649/2012:

Žádná

Látky, které jsou předmětem Rotterdamské úmluvy:

Žádná

Látky, které jsou předmětem Stockholmské úmluvy:

Žádná

Hygienické kontroly

Údaje nejsou k dispozici

Rady (ES) No. 648/2004

Složení v souladu s Směrnici (ES) No. 648/2004

Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability podle Směrnici (ES) No. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu.

Klasifikace z hlediska znečištění vodních zdrojů v Německu (AwSV, vom 18. April 2017)

WGK 1: Látky málo škodlivé pro vodní zdroje

	 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti


Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno pro přípravek/látky uvedené v části 3.

	 ODDÍL 16. Další informace


Text označení nebezpečí (H) uvedené v oddílech 2-3 formuláře:

	 Flam. Liq. 2
	Hořlavá kapalina, kategorie 2
	

	 Acute Tox. 3
	Akutní toxicita, kategorie 3 
	

	 Acute Tox. 4
	Akutní toxicita, kategorie 4
	

	 Eye Irrit. 2
	Podráždění očí, kategorie 2
	

	 Skin Irrit. 2
	Dráždivost pro kůži, kategorie 2
	

	 H225
	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
	

	 H331
	Toxický při vdechování.
	

	 H302
	Zdraví škodlivý při požití.
	

	 H319
	Způsobuje vážné podráždění očí.
	

	 H315
	Dráždí kůži.
	


LEGENDA:

- ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

- ATE / OAT: Odhad Akutní Toxicity

- CAS: Numerický identifikátor podle databáze Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentrace, při níž se vliv projeví u 50% testované populace

- CE: Numerický identifikátor v ESIS (evropská databáze existujících chemických látek)

- CLP: Nařízení (ES) 1272/2008

- DNEL: Odvozená hladina expozice bez následků

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií

- IATA DGR: Přiručka pro přepravu nebezpečného nákladu Mezinárodní asociace leteckých dopravců

- IC50: Koncentrace vyvolávající 50 % imobilizaci testované populace

- IMDG: Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečného zboží

- IMO: Mezinárodní námořní organizace

- INDEX: Numerický identifikátor dle přílohy VI ke CLP

- LC50: 50% letální koncentrace

- LD50: 50% letální dávka

- OEL: Mezní hodnota expozice při práci

- PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxický

- PEC: Předpokládaná koncentrace v životním prostředí

- PEL: Přípustný expoziční limit

- PNEC: Předpokládaná koncentrace bez účinku

- PMT: Perzistentní, mobilní a toxický

- REACH: Nařízení (ES) 1907/2006

- RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí

- TLV: Mezní hodnota povolené koncentrace

- TLV CEILING: Koncentrace, která nesmí být při pracovní expozici v žádném okamžiku překročena.

- TWA: Časově vyvážený průměr

- TWA STEL: Krátkodobý expoziční limit

- VOC: Těkavá organická látka

- vPvB: Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

- vPvM: Vysoce perzistentní a vysoce mobilní

- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).
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- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Webové stránky: IFA GESTIS

- Webové stránky: Agenzia ECHA

- Databáze modelových bezpečnostních listů (BL) pro chemické látky - Ministerstvo zdravotnictví a ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Itálie

- Web ECHA Chem (databáze ECHA Chemicals)

Poznámka pro uživatele:

Informace obsažené v tomto listu jsou založeny na znalostech, které máme k dispozici ke dni nejnovější verze. Uživatel musí zajistit vhodnost a úplnost informací ve vztahu ke konkrétnímu použití produktu.

Tento dokument by neměl být interpretován jako záruka žádné konkrétní vlastnosti produktu.

Vzhledem k tomu, že používání produktu nespadá pod naši přímou kontrolu, je povinností uživatele sledovat zákony a předpisy platné týkající se hygieny a bezpečnosti na základě své vlastní odpovědnosti. Nepředpokládáme odpovědnost za nesprávné použití.

Poskytovat odpovídající školení personálu odpovědným za používání chemických produktů.

Metody výpočtu klasifikace

Chemicko-fyzikální rizika: Klasifikace produktu byla odvozena z kritérií stanovených v regulačním příloze CLP I. Část 2.. Metody hodnocení chemických fyzikálních vlastností jsou uvedeny v části 9.

Zdravotní rizika: Klasifikace produktu je založena na metodách výpočtu v příloze I CLP části 3, pokud není uvedeno jinak v části 11.

Nebezpečí životního prostředí: Klasifikace produktu je založena na metodách výpočtu v příloze I CLP části 4, pokud není uvedeno jinak v části 12.

Změny vzhledem k předchozí revizi:

Byly provedeny změny v následujících sekcích:

01 / 03 / 08 / 09 / 11 / 12 / 13 / 15.

