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TŘÍDY OCHRANY / PROTECTION CLASSES
POZOR
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEVYSTAVOVAT DEŠTI A VLHKOSTI
WARNING
ELECTRIC SHOCK RISK
DO NOT EXPOSE TO RAIN OR MOISTURE
POZOR: NEOTVÍRAT PŘÍSTROJ. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY ANI NÁHRADNÍ DÍLY. PRO SERVIS SE OBRÁTIT NA AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM.
Pokud má přístroj vyražené níže uvedené symboly, znamená to, že jeho technické vlastnosti odpovídají symbolu.
Tento symbol upozorňuje na přítomnost komponentů pracujících s vysokým napětím uvnitř produktu; nikdy jej neotvírejte.

Tento symbol označuje, že přístroj patří do třídy II, což znamená, že je dvojitě izolovaný a není potřeba zástrčka s uzemněním.

Pozor: Tento symbol upozorňuje uživatele na důležité pokyny, které je třeba při používání přístroje dodržovat.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Níže jsou uvedeny důležité informace týkající se instalace, používání a údržby; tuto příručku si pečlivě uchovejte pro případné další nahlédnutí. Produkt používejte pouze způsobem uvedeným v této příručce; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné, za škody způsobené nevhodným či nesprávným použitím výrobce neručí.
· Před použitím zkontrolujte stav přístroje: v případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na servis. 
· Neponechávejte obalové materiály (plastové sáčky, polystyren, hřebíky, sponky apod.) na dosah dětí, protože mohou být nebezpečné; navíc je nutné zajistit jejich správnou recyklaci. 
· Ujistěte se, že údaje na štítku odpovídají elektrické síti; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce a s ohledem na maximální příkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit újmu osobám, zvířatům či věcem a výrobce za to nenese odpovědnost. 
· Pokud je potřeba použít adaptéry, prodlužovací kabely nebo vícezásuvky, používejte jen ty, které splňují bezpečnostní normy; nepřekračujte maximální příkon uvedený na adaptéru/prodlužovacím kabelu. 
· Přístroj nevypínejte zbytečně; doporučuje se vytáhnout zástrčku ze sítě, když se nepoužívá. 
· Přístroj vždy odpojte od sítě, pokud zůstává bez dozoru. 
· Čištění provádějte až po odpojení přístroje od elektrické sítě. 
· Pokud je přístroj nefunkční a rozhodnete se jej neopravovat, doporučuje se učinit jej nepoživatelným přestřižením napájecího kabelu. 
Další bezpečnostní pokyny:
· Nedotýkejte se napájecího kabelu ostrými předměty nebo horkými povrchy a nepoužívejte kabel k odpojení zástrčky. Neponechávejte kabel volně viset tam, kde by ho dítě mohlo uchopit. Nepoužívejte produkt, pokud je kabel, zástrčka poškozená nebo došlo ke zkratu; nechte opravit autorizovaným servisem. 
· Nevystavujte přístroj vlivům počasí (déšť, vlhkost, mráz atd.). Uchovávejte na suchém místě. Nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama nebo bosíma nohama. 
· Přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání. Děti mladší 8 let by přístroj používat neměly. 
· Děti s přístrojem nesmí hrát. 
· Produkt a napájecí kabel držte mimo dosah dětí mladších 8 let. 
· Přístroj je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace, např. kuchyně pro personál v obchodech, kancelářích nebo jiných pracovištích, pro hosty v hotelích, motelech, B&B nebo residencech. 
· Přístroj není určen k použití přes externí časovače nebo dálkové ovládání. Před každým použitím rozviňte kabel. 
· Pokud je napájecí kabel poškozen nebo dojde k poruše, nepokoušejte se přístroj opravovat sami; opravu provádí výrobce, servis nebo kvalifikovaná osoba. Nedodržení tohoto doporučení ohrožuje bezpečnost a rušení záruky. 
· Nepoužívejte přístroj u nebo pod hořlavými materiály (závěsy, zdroje tepla, vlhká místa, páry). 
· Nevystavujte přístroj nárazům, mohlo by dojít k poškození. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství. 

INFORMACE O POUŽITÍ
POZOR: Nepoužívejte přístroj ve vaně nebo sprše a nedávejte do vody. Pokud by přístroj spadl do vody, nechte jej být a okamžitě vytáhněte zástrčku. Zabraňte vstupu vody do přístroje. Pokud k tomu dojde, nechte přístroj zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
· Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí a nevkládejte do vody nebo jiných kapalin. 
· Nepoužívejte u nádob nebo dřezů naplněných vodou. Ukládejte na stabilní, tvrdý a suchý povrch, aby nemohl spadnout nebo přijít do kontaktu s kapalinami. Horký přístroj ukládejte pouze na tepelně odolné povrchy. 
· Nezastiňujte ventilační otvory, mohlo by dojít k poškození motoru. Udržujte vzdálenost min. 5 cm od pokožky. 
· Pokud dojde k přehřátí, bezpečnostní termostat zastaví motor. Po vychladnutí je přístroj znovu použitelný. 
· Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru během provozu. 
· Při používání se příslušenství silně zahřívá – nedotýkejte se, aby nedošlo k popálení. 
· Nepoužívejte přístroj jako topidlo. Po použití nechte vychladnout, než jej uložíte. Kabel během provozu neomotávejte kolem přístroje. 
· Při použití v koupelně vždy odpojte přístroj po použití. Doporučuje se instalace proudového chrániče max. 30 mA. 
· Nepoužívejte kontinuálně více než 2 minuty. Před zapojením zástrčky přepněte spínač do polohy „0“ (OFF).
[image: ]FUNKCE A OVLÁDÁNÍ
Popis tlačítek a částí přístroje G30068
1. Příslušenství fénu 
2. Rukojeť / Tělo přístroje 
3. Vstup vzduchu 
4. Tlačítko zapnutí / studený vzduch 
5. Tlačítko rychlosti 
6. Tlačítko teploty 
7. Ochranná objímka kabelu 
8. Tlačítko uvolnění příslušenství (na zadní straně) 

Provoz
· Přepněte tlačítko zapnutí (4) do polohy “O”, namontujte vybrané příslušenství a zapojte zástrčku do zásuvky. 
· Přepněte tlačítko zapnutí (4) do polohy “I”. 
· Fén má 3 rychlosti provozu; stiskněte tlačítko (5) pro výběr rychlosti. 
· Fén má 3 nastavení teploty; stiskněte tlačítko (6) pro výběr teploty. 
· LED kontrolky vedle tlačítek indikují nastavenou teplotu a rychlost. 
Pozor: Příslušenství se rychle zahřívá, nedotýkejte se ho po zapnutí.
· Po dokončení sušení (doba závisí na množství a typu vlasů) přepněte tlačítko zapnutí (4) do polohy “O”. Nechte fén úplně vychladnout (cca 20 minut). 
· Po vychladnutí uložte mimo dosah dětí. 

Funkce
Kontrola teploty: Produkt umožňuje výběr teploty vzduchu. Stiskněte tlačítko (6) pro výběr:
	Teplota
	Vlastnosti
	Teplota (°C)
	Rychlost

	Studený vzduch
	Konstantní studený proud
	25
	1–3

	Nízká
	Jemné sušení
	53–57
	1–3

	Vysoká
	Rychlé sušení a styling
	65–72
	2–3

	Střídavý studený/teplý
	Snižuje stres vlasů
	Variabilní
	1–3


Studený vzduch: Přidržením tlačítka (4) ve funkci „Studený vzduch“ se dočasně vypne topná spirála a fén fouká vzduch pokojové teploty. Pro opětovné zahřátí uvolněte tlačítko.
Funkce iontů: Přístroj uvolňuje ionty, které snižují dobu sušení, usnadňují styling a odstraňují elektrostatický efekt. Ionty také chrání vlasový pigment, zvyšují lesk vlasů, působí antibakteriálně a zlepšují podmínky růstu vlasů.
Paměť: Fén si pamatuje poslední nastavení teploty a rychlosti a při dalším zapnutí se automaticky nastaví na stejné hodnoty.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Fén:
· Namontujte příslušenství fénu (1) do horní části těla (2) až uslyšíte “klik”. 
· Dodaný koncentrátor je magnetický a snadno se připojuje k příslušenství (1). 
· Pro odpojení stiskněte tlačítko (8) a vyjměte příslušenství (1). 
Kónické nástavce na kulmu:
· Dodány jsou dva: tenký 30 mm a silný 40 mm pro tvorbu různých vln a kudrn. 
· Namontujte kónický nástavec do těla (2) až uslyšíte “klik”. 
· Nastavte střední nebo vysokou teplotu a počkejte 30 s, než se nástavec nahřeje. 
· Naberte pramen vlasů a přiložte k nástavci; vlasy se automaticky natočí. 
· Po několika sekundách nástavec stáhněte. Opakujte po jednotlivých pramenech. 
· Otočením nástavce doprava nebo doleva změníte směr kudrliny. 
Pozor: Nástavce se silně zahřívají – nechte je vychladnout před dotykem.
Kartáč:
· Namontujte kartáč (1) do těla (2) až uslyšíte “klik”. 
· Používejte střední nebo vysokou teplotu. 
· Pro odpojení stiskněte tlačítko (8) a vyjměte kartáč (1). 

ČIŠTĚNÍ
· Odpojte přístroj od sítě a počkejte na úplné vychladnutí. 
· Neponořujte do vody; čistěte jemně vlhkým hadříkem. 
· Filtr je magnetický; táhněte ho dolů pro vyjmutí a očistěte suchým hadříkem nebo kartáčkem od prachu. 

TECHNICKÉ PARAMETRY
· Napájení: AC 220–240 V~50–60 Hz, výkon: 1300 W 
· 3 rychlosti, 4 teploty, studený vzduch 
· Příslušenství: fén s magnetickým koncentrátorem, 2 kónické nástavce, kartáč 
· Spotřeba energie v režimu vypnuto: 0 W (přístroj přechází do vypnutého režimu spínačem)
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