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FT 3057 -  DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR 
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Speciální bezpečnostní opatření 
Používejte tento přístroj výhradně k osobním a pro něj předpokládaným účelům. Chraňte přístroj mimo dosah dětí. Z hygienický dúvod doporučujeme přístrij používat buď jenom rektálně nebo orálně. Nepotápět přístroj do vody, nekousat a prosíme neohýbat. Siliny nesmějí přijít do kontaktu s dipslejem. Měřící přístroj nesmíte opustit a musíte zabránit těžkým nárazům. 

Vložení baterií
1. Vysuňte krytku na přihrádce s baterií. 
2. Vyměňte baterii v teploměru. 
3. Zavřete přihrádku.
Na displeji se zobrazí symbol vybité baterie. 

Nastavení - celsia a farenheity
· Stiskněte tlačítko ON/OFF. Na displeji se zobrazí „LO“ a rozbliká se „C“ nebo „F“.
· Přidržte tlačítko ON/OFF po dobu několika vteřin. 
· Na displeji se zobrazí zvolený výběr. 
Měření 
· Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout. Na displeji se objeví LO po krátkém čase začne blikat „C“. 
· Po dobu měření zůstaňte v klidu stát nebo sedět a spusťte měření.
· Začněte s měřením. Při orálním měřením si vložte senzor do úst a zavřete je. Normální teplota je 37 C. 
· Potřebujete teplotu změřit rektálně zaveďte opatrně, nakrémujte špičku teploměru například vazelínou a zaveďte max. 2 cm. Normální teplota činí 37,5 C. 
· Po ukončení měření se cca po 90 sekundách ozve signál. V případě že je teplota příliš vysoká zobrazí se Hi „C“. V případě, že je měření příliš nízké uvidíte Lo C. 
· Délka měření - rektálně – 40 až 60 vteřin, délka měření - podpaží – 80 až 120 vteřin, dělka měření – orálně – 50 až 70 vteřin. 
· Po 8 minutách nečinosti nebo stisknutím tlačítka ON/OFF přístroj vypnete. 
· Po dalším spuštěním se zobrazí poslední měřená teplota. 

Údržba a skladování 
· Použijte suchou tkaninu k vyčištění přístroje, toto doporučujeme po každém použití. 
· Nepoužívat žádné silné čistící přípravky. 
· Při dlouhodobějším, nepoužíváním měřícího přístroje je dobře vyndat baterie. Vytékající baterie mohou způsobit poškození. 
· Po použití teploměr uložit do plastového pouzdra. 
· Měřící přístroj je nutno chránit před přímým sluncem, vysokou teplotou, vlhkostí a prachem. 
· Nevystavovat extrémně nízkým teplotám pod mínus 20C nebo vysokým přes 60 C.

Technické data 
Typ: ……………………………………………………… FT 3057
Měření:………………………………………………… 32 – 42,9 C, 42,9/109 F
Přesnost měření:…………………………………. +/- 0,1 C (35,5 C/95,9 F – 42, 0C/107,6 F) 
                              …………………………………. +/- 0,2 C/ 0,4 F (32,0C/89,6F/ 35,5C/95,9 F)
Displej: ………………………………………………. LCD displej
Živitnost:……………………………………………. 3 roky
Frekvence: …………………………………………. 50 Hz
Tlak vzduchu: ……………………………………. 700 – 1600 hPa
Přechodná doba odezvy:…………………… 12s
Netto hmotnost: …………………………………. cca 16,2 kg 

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno.
Toto zařízení bylo testováno v souladu se všemi příslušnými současnými směrnicemi ES, jako jsou elektromagnetická
kompatibilita a směrnice o nízkém napětí, a je vyrobeno podle nejnovějších bezpečnostních nařízení.

Likvidace
Význam symbolu „Přeškrtnutá popelnice“
[image: http://www.pd4pic.com/images/bin-recycle-bin-trashcan-no-trash-trash-rubbish.png]Pečujte o naše životní prostředí, nelikvidujte elektrické přístroje společně s domácím odpadem. Dále nepoužívané nebo vadné elektrické přístroje likvidujte prostřednictvím lokálních sběrných míst. Prosím pomozte chránit životní prostředí správnou likvidací odpadům a předejít tak nežádoucím dopadům na životní prostředí a zdraví nás všech.
Přispějete tak k recyklaci a dalším formám využití starých elektrických a elektronických zařízení. Vaše místní samospráva vám poskytne informace o sběrných místech.
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PROFIZ CARE.




image2.png




image3.png




