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Rychlovarná konvice 
WK 3644
Příručka uživatele
· Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. 

· Po vybalení konvice z kartonu a si prosím přečtěte celý návod – obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jejích vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.

· Konvice je určena pro občasný ohřev pitné vody – nepoužívejte konvici pro ohřev jakýchkoliv jiných kapalin (mléka, polévek, chemikálií apod.). 

· Nepoužívejte konvici pro živnostenské účely popř. pro účely nebo způsobem jiným než uvedeným v návodu. 

· Balicí materiál konvice (především plastové fólie) uložte před jejich likvidací podle místně platných předpisů mimo dosah dětí.

Napájení konvice

· Pro napájení konvice je jejím výrobcem specifikováno střídavé napětí o hodnotě nastavitelné napěťovým voličem – naleznete jej na spodní straně konvice.
· Volič nastavte před připojením konvice k elektrické síti. Po nastavení voliče do polohy odpovídající napětí elektrické sítě v místě používání konvice můžete konvici bez obav používat. Napětí elektrické sítě zjistíte např. na štítku elektroměru. V případě jakýchkoliv pochybností o hodnotě síťového napětí v místě používání konvice nepřipojujte konvici k elektrické síti.

· Konvici připojte jako jediný spotřebič k řádně instalované síťové zásuvce opatřené funkčním ochranným kolíkem. V případě jakýchkoliv pochybností o správnosti instalace použité zásuvky zásuvku nepoužívejte a kontaktujte odbornou firmu. 

· Z důvodu bezpečnosti zajistěte trvalý přístup k použité síťové zásuvce. 

· Před použitím konvice překontrolujte, zda není poškozena. Nepoužívejte poškozenou konvici nebo konvici s poškozeným síťovým kabelem – riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

· Oprava popř. výměna síťového kabelu konvice smějí být provedeny pouze pracovníky s odpovídající kvalifikací.

Popis konvice

1. [image: image1.emf]Víko nádoby na vodu s výstupkem pro usnadnění manipulace s víkem.

2. Přepínač pro zapnutí / vypnutí konvice. 

3. Rukojeť konvice.

4. Síťový kabel.

5. Kontrolní svítilna – indikuje zapnutí konvice.

6. Lžičky.

7. Šálky.

8. Napěťový volič (na spodní straně konvice).

9. Nádoba na vodu s průhledítkem pro kontrolu hladiny vody.

10. Hubice se sítkem – v případě potřeby lze sítko z hubice vyjmout a vyčistit pod tekoucí vodou.

Pro bezpečné používání konvice

· Před každým použitím konvice vyjměte z konvice šálky a lžičky (příslušenství konvice).
· Nedovolte, aby konvici používaly děti popř. osoby fyzicky popř. mentálně nezpůsobilé k jejímu bezpečnému používání popř. osoby neseznámené s její obsluhou. Konvici ukládejte mimo dosah dětí.

· Neponechávejte síťový kabel konvice viset přes hranu stolu nebo pracovní plochy kuchyňské linky - riziko stržení konvice dětmi a / nebo domácími zvířaty.

· Neponechávejte zapnutou konvici nebo konvici s horkou vodou bez trvalého dohledu.

· Konvici plňte vodou tak, aby její hladina byla mezi značkami minima a maxima na průhledítku konvice. Přeplněním konvice riziko přetečení vody po jejím uvedení do varu, úrazu osob a / nebo škod na majetku, zapnutím prázdné konvice riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo škody na majetku.

· Věnujte pozornost tomu, že po uvedení vody do varu a krátce po jeho ukončení je po zvednutí víka konvice možný únik páry – riziko úrazu osob a / nebo škody na majetku.

· Víko konvice obsahující ohřívanou resp. ohřátou vodu musí být za všech okolností (tj. včetně vylévání vody z konvice) uzavřeno. Konvici s obsahem horké vody přenášejte držením za její rukojeť, konvici ukládejte na rovnou, pevnou plochu z materiálu odolávajícího teplotě ohřáté vody.  

· S konvicí obsahující horkou vodu zacházejte s max. opatrností a to zejména pokud se v blízkosti místa používání konvice pohybují děti. 

· V žádném případě neponořujte konvici nebo síťový kabel konvice do vody, nepoužívejte konvici mimo místnosti. Nedotýkejte se síťového kabelu konvice mokrýma rukama.

· Po použití konvice a před jejím čištěním odpojte konvici od elektrické sítě.

· Neodpojujte síťový kabel konvice od síťové zásuvky tahem za kabel – riziko přetržení vodičů kabelu / vytržení síťové zásuvky ze stěny.

· V žádném případě neopravujte konvici sami, na konvici neprovádějte žádné úpravy – riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Bude-li konvice vyžadovat opravu, kontaktujte odborný servis nebo pracovníka s odpovídající kvalifikací.

Teplotní ochrana

Konvice je vybavena ochranným obvodem chránícím topný element konvice před poškozením v důsledku zapnutí prázdné konvice nebo v případě nadměrného množství vápenných úsad (tzv. vodního kamene) na topném elementu konvice.

Pokud bude konvice ochranným obvodem vypnuta, vyčkejte před jejím zapnutím na vychladnutí topného elementu resp. odstraňte z topného elementu konvice vápenné úsady – viz následující odstavec.

Odstranění vápenných úsad

V závislosti na tvrdosti používané vody (údaj používaný pro specifikování obsahu anorganických solí, především uhličitanů vápníku a hořčíku rozpuštěných ve vodě) dochází po kratší či delší době v konvici, především na jejím topném elementu ke vzniku úsad uvedených solí, označovaných jako „vodní kámen“. Tyto úsady zapříčiňují zhoršení přenosu tepla z topného elementu na ohřívanou vodu, voda je v konvici ohřívána pomaleji za současného zvýšení spotřeby elektřiny.

Pro zabránění nepříznivému působení úsad na funkci konvice je nutné jejich pravidelné odstraňování a to podle následujících pokynů:

· Připravte směs 300 ml vody se 2 polévkovými lžícemi vinného octa.

· Připravenou směs nalijte do konvice, potom konvici zapněte a uveďte směs do varu.

· Po vypnutí konvice ponechejte směs krátce působit, vylijte její obsah a před dalším používáním konvice pro ohřev vody určené ke konzumaci konvici několikrát vypláchněte pitnou vodou.  

Použití konvice

Před prvním použitím konvice pro ohřev vody určené pro konzumaci nastavte napěťový volič do polohy odpovídající napětí elektrické sítě v místě používání konvice, naplňte konvici pitnou vodou a uveďte ji do varu. Ohřátou vodu vylijte.

Použití konvice pro ohřev vody

· Naplňte konvici pitnou vodou – věnujte pozornost značkám minima a maxima na průhledítku konvice.

· Připojte konvici k elektrické síti a zapněte ji – na konvici se rozsvítí kontrolní svítilna a bude zahájen ohřev vody.

· Po uvedení vody do varu bude konvice automaticky vypnuta. Pro vypnutí konvice před jejím automatickým vypnutím použijte přepínač pro zapnutí / vypnutí konvice. Po vypnutí konvice (automatickém nebo zásahem uživatele) na konvici zhasne kontrolní svítilna.

· Před vylitím obsahu konvice je konvici nutno opojit od elektrické sítě.

· Po každém použití konvice je tuto nutno vyprázdnit – z konvice vylijte nespotřebovanou vodu.

Udržování a čištění konvice

· Před čištěním konvici vypněte a odpojte od elektrické sítě.

· Při čištění neponořujte konvici popř. síťový kabel konvice do vody.

· Pro vyčištění vnějšího povrchu konvice použijte měkký hadřík, lehce zvlhčený ve vlažném zředěném roztoku mírného saponátového čisticího přípravku. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo ostré nástroje – mohou konvici poškodit.

· Vyčištěnou konvici uložte mimo dosah dětí.

Pokyny pro správnou likvidaci výrobku

Tento výrobek je označen jako výrobek, na který se vztahuje směrnice 2002/96/EC o likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení. 
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Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při pozdější likvidaci výrobku (z jakýchkoliv důvodů) nesmí být s výrobkem zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro ekologickou likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním jejich správné likvidace zabráníte vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. 

Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin pro příští generace.

Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení
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