CZ

Síťový adaptér 65W GaN 2× USB-C PD, USB-A QC 3.0 - bílá. Nevystavujte vlhkosti, vysokým teplotám a mechanicky nepoškozujte.

IN: 100 – 240V~, 1.5A, 50/60 Hz
OUT USB-C 1: 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (65W)
OUT USB-C 2: 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=3A (30W)
OUT USB-A: 4.5V=5A / 5V=4.5A / 9V=3A / 12V=2.5A / 20V=1.5A (30W)

KOMBINOVANÝ VÝSTUP:
USB-C 1 + USB-C 2 = 30W + 30W (60W)
USB-C 1 + USB-A = 30W + 30W (60W)
USB-C 2 + USB-A = 15W + 10W (25W)
USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A = 30W + 15W + 10W (55W)

SK
Sieťový adaptér 65W GaN 2× USB-C PD, USB-A QC 3.0 - biela. Nevystavujte vlhkosti, vysokým teplotám a mechanicky nepoškodzujte.

IN: 100 – 240V~, 1.5A, 50/60 Hz
OUT USB-C 1: 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (65W)
OUT USB-C 2: 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=3A (30W)
OUT USB-A: 4.5V=5A / 5V=4.5A / 9V=3A / 12V=2.5A / 20V=1.5A (30W)

KOMBINOVANÝ VÝSTUP:
USB-C 1 + USB-C 2 = 30W + 30W (60W)
USB-C 1 + USB-A = 30W + 30W (60W)
USB-C 2 + USB-A = 15W + 10W (25W)
USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A = 30W + 15W + 10W (55W)

