GZ-4511

EN
Electrical oven

Large inner volume with capacity 45 liters
Turbo function for hot air circulation inside the oven
Program for easy preparation of home-made yoghurt
Defrosting function
Compliant with A13 European Regulations of efficiency and surface temperature
Upper (700W) and lower (900W) heating elements
Adjustable tray level
90 minutes timer 
Easy to clean enamel cavity
Inner lamp
Thermostat to adjust temperature level 45°C - 250°C
Enameled cooking tray and Cr-Ni grid
Double glass door with silicon gasket
Grey painted front panel with mat black body
220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1618W
External dimensions (H x W x D) 330 x 590 x 465 mm
Internal dimensions (H x W x D) 258 x 439 x 407 mm
Made in Turkey 


CZ
Elektrická pečící trouba

Velký vnitřní prostor o objemu 45 litrů
Turbo funkce pro rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu
Program pro snadnou přípravu domácího jogurtu
Funkce rozmrazování
V souladu s předpisem A13 upravujícím účinnost a povrchovou teplotu
Horní (700W) a spodní (900W) topné těleso
Výškově nastavitelný pečící plech
90 minutový časový spínač
Snadno udržovatelný, smaltovaný, vnitřní plášť trouby
Vnitřní osvětlení
Plynulé nastavení teploty v rozsahu 45°C - 250°C 
Smaltovaný pečící plech a Cr-Ni rošt
Dvojitá skleněná dvířka se silikonovým těsněním
Šedý čelní panel a matný černý povrch trouby
220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1618W
Vnější rozměry (V x Š x H) 330 x 590 x 465 mm
Vnitřní rozměry (V x Š x H) 258 x 439 x 407 mm
Vyrobeno v Turecku

Model				GZ 4511
EAN				8594186723577
Rozměry (V x Š x H)		33 x 59 x 46,5  cm
Váha				12 kg
Vnitřní rozměry (V x Š x H)	25,8 x 43,9 x 40,7 cm
Max. příkon			1618 W
Barva				šedá/černá


SK
Elektrická rúra

Veľký vnútorný priestor s objemom 45 litrov
Turbo funkcia na rovnomernú cirkuláciu horúceho vzduchu
Program na jednoduchú prípravu domáceho jogurtu
Funkcia rozmrazovania
V súlade s predpisom A13 upravujúcim účinnosť a povrchovú teplotu
Horné (700 W) a dolné (900 W) ohrevné teleso
Výškovo nastaviteľný plech na pečenie
90 minútový časový spínač
Ľahko udržiavateľný, smaltovaný, vnútorný plášť rúry 
Vnútorné svetlo
Plynulé nastavenie teploty v rozsahu 45°C - 250°C
Smaltovaný plech na pečenie a Cr-Ni rošt
Dvojitá sklenené dvierka so silikónovým tesnením
Sivý predný panel a matný čierny povrch rúry 
220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1618W
Vonkajšie rozmery (V x Š x H) 330 x 590 x 465 mm
Vnútorné rozmery (V x Š x H) 258 x 439 x 407 mm
Vyrobené v Turecku


HU
Villanysütő

Nagy belső tér 45 liter térfogattal
Turbó funkció - biztosítja a forró levegő egyenletes elosztását
Program házi joghurt egyszerű készítéséhez
Kiolvasztás funkció
Megfelel a hatékonyságot és felszíni hőmérsékletet szabályozó  A13 európai rendeletnek
Felső (700 W) és alsó (900 W) fűtőtest
Beállítható sütőtálca - magasság
90 perces időzítő
Könnyen tisztítható, zománcozott belső sütőfelület
Belső lámpa
Fokozatmentesen beállítható hőmérséklet 45°C - 250°C között
Zománcozott sütőtálca és Cr-Ni rost
Dupla üvegajtó szilikonos szigeteléssel
Szürke előlap és matt fekete felület 
220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1618W
Külső méretek (mag. x szé. x mély.) 330 x 590 x 465 mm
Belső méretek (mag. x szé. x mély.) 258 x 439 x 407 mm
Gyártási hely: Törökország


PL
Piekarnik elektryczny

Duża przestrzeń wewnętrzna o objętości 45 litry
Turbo funkcja równomiernej cyrkulacji gorącego powietrza
Program łatwego przygotowania domowego jogurtu
Funkcja rozmrażania
Zgodne z przepisem A13 regulującym wydajność i temperaturę powierzchni
Górny (700 W) i dolny (900 W) element grzejny
Możliwość umieszczenia blachy do pieczenia na różnych poziomach
Minutnik maks. 90 min.
Łatwa do konserwacji, emaliowana, wewnętrzna obudowa piekarnika 
Lampa wewnętrzna
Płynne ustawianie temperatury w zakresie 45°C - 250°C
Emaliowana blacha do pieczenia i chromowano-niklowany ruszt
Podwójne drzwiczki z szkła z silikonową uszczelką
Szary panel przedni i matowa czarna powierzchnia piekarnika 
220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1618W
Wymiary zewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 330 x 590 x 465 mm
Wymiary wewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 258 x 439 x 407 mm
Wyprodukowane w Turcji


DE
Elektrischer Backofen

Großer Innenraum mit dem Volumen von 45 l
Turbofunktion für gleichmäßige Zirkulierung heißer Luft
Programm für einfache Joghurtzubereitung
Auftaufunktion
In Übereinstimmung mit der Vorschrift A13 über Effektivität und Oberflächentemperatur
Oberer (700 W) und unterer (900 W) Heizkörper
Höheneinstellbares Backblech
90-minütiger Timer
Leicht zu pflegendes Innengehäuse mit Emaillbeschichtung
Innere Lampe
Stufenlose Temperatureinstellung im Bereich von 45 bis 250 °C
Emailliertes Backblech und Rost aus Chromnickelstahl
Backofentür aus doppeltem Glas mit Silikondichtung
Graue Vorderseite und schwarze Mattoberfläche des Backofens
220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1618W
Außenabmessungen (H x B x T) 330 x 590 x 465 mm
Innenabmessungen (H x B x T) 258 x 439 x 407 mm
Hergestellt in der Türkei


