NÁVOD NA POUŽITÍ
SUCHÉHO CHLAZENÍ
ANTA MK20
PIVRNEC
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ANTA MK20 PIVRNEC 

Přenosné průtočné suché chlazení typu  PRE - MIX 
	Typ
	El.příkon

[W]
	Chl.výkon

[l/h]
	Hmot.

[kg]
	Rozměry

š x h x v [mm]

	ANTA MK20

    PIVRNEC
	330
	20
	21
	225x290x350


TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení:
230V/50Hz

POPIS A POUŽITÍ

Průtočné suché chlazení ANTA je určeno na chlazení a stáčení hotových nápojů dodávaných v sudech.

Nápoje jsou dopravovány ze sudů do průtočného chlazení pomocí tlaku plynu (CO2,N2, popřípadě vzduchem) a dále do výčepního kohoutu, který je zabudován přímo na čelním panelu zařízení.
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Pomocí termostatu na zadní straně přístroje lze regulovat teplotu nápoje na výstupu v rozmezí cca 5 - 12°C. Otáčením kolečkem termostatu do prava nastavujete vyšší výkon až na max /tzn. teče studenější nápoj/ a naopak. 

Příslušenství: 
- součástí balení je nerezový odkap

Potřebné příslušenství k provozu pro čepování piva:

(není součástí balení)

· Narážecí hlava (bajonet, plochá či kombi)

· 2ks rychlospojek 

· hadice

INSTALACE A PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Chladící zařízení ANTA MK20 PIVRNEC je svým charakterem určeno k tzv. umístění „na stůl“ s následujícími požadavky:

· musí být umístěno v neuzavřeném a dobře větraném prostoru, ne u zdrojů tepla. Nevystavovat přímému slunci.
· instalace přístroje musí být pouze na pevné, suché a stabilní podložce
· kondenzátor chlazení a ventilační otvory nesmí být zakryty a musí být vzdáleny minimálně 20 cm od překážky zabraňující cirkulaci vzduchu

· ventilační otvory pravidelně zbavujte sedimentů prachu a jiných nečistot

· zařízení musí být umístěno v neprašném prostředí
· uchovávat v prostředí s teplotou nad 0°C!

· se spuštěným přístrojem nemanipulujte

· při jakékoliv manipulaci musí být přístroj odpojený od elektrické sítě

· na přístroj nic nepokládejte

ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Propojení sudů s nápoji se vstupy průtočného zařízení

Vstup pro nápoj a výstup vzduchového kompresoru jsou umístěny na zadní straně. Připojení pro nápojové hadice jsou opatřeny rychlospojkami určenými pro použití kalibrovaných nápojových hadic 9,5 mm (3/8“).

Použití spojení pomocí rychlospojek

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]Pridrzny prvek
@ zatlagit zpét

Trubku
odstranit




Zapojení: Trubku zatlačit až na doraz

Rozpojení: zatlačit kroužek a vytáhnout 1
Narážecí hlava
Plošně pro všechny narážecí hlavy platí stejné připojení – ze shora je připojení pro vedení piva, z boční strany pak připojení pro vstup vzduchu či plynu. Je-li součástí narážeče i zpětný ventil, umisťuje se do horního otvoru pro výstup piva a to zaoblenou stranou dolu. Na naražeč se montují plastové rychlospojky závit 5/8“ – hadice 3/8“.
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Nastavení tlaku plynu (kompresoru) při stáčení:

Pivo

· optimální tlak plynu konzultujte s výrobcem piva
· hodnota nastaveného tlaku je závislá na teplotě stáčeného piva v sudu a na přirozené nasycenosti piva CO2

· ve většině případů se tlak nastavuje na tyto hodnoty: 

CO2:1,5 - 3 atm.,  N2: 2 - 3 atm.,  Vzduch: 2 - 3 atm.

Limo

· tlak CO2 se nastavuje v rozmezí 1-2 atm

Víno

· pro stáčení vína používáme obvykle tlaku dusíku.

· pro nenasycená (neperlivá) vína se doporučuje tlak 1-2 atm.

· pro vína šumivá se doporučuje tlak 2,2 - 5 atm.

Po nastavení tlaku zkontrolujeme těsnost spojů a zařízení uvedeme do provozu zasunutím vidlice el. kabelu do zásuvky 230 V/50 Hz. Po spuštění zařízení se uvede do provozu chladicí kompresor, který se po 5 -10 minutách automaticky vypne. Zařízení je nachlazeno a je možno začít stáčet nápoje.

Vestavěný vzduchový kompresor – jeho vypínač je umístěný na zadní straně přístroje. Přepnutím vypínače do polohy 1 zapnete kompresor. Ten nadále zcela automaticky udržuje tlak v rozmezí cca 2,1 – 2,6 bar. Tlak nelze nastavovat či měnit.
Upozornění: vzduchový kompresor by při správném chodu měl tlakovat pouze několik minut. Běží-li kompresor neustále, nebo spíná-li často (v době kdy není čepováno), pokuste se vyhledat netěsnost na vzduchovém vedení.
Důležitá upozornění!!!

· při použití tlakového média, nutno dodržet bezpečnostní předpisy pro skladování a manipulaci určené dodavatelem tlakového plynu

· jestliže je přívod spotřebiče poškozen, musí být nahrazen speciálním přívodem nebo sadou přívodů, které jsou dostupné u výrobce nebo u jeho servisního technika
· toto zařízení je určeno k provozu v suchém prostředí a není chráněno proti stříkající vodě.
Další doporučení:

· sudy s pivem uskladňujte v temném a chladném prostředí se stabilní teplotou

· pivo by mělo být pod stálým tlakem

· nenalévejte nápoje do teplých sklenic
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

P O Z O R !!!

PŘED ČIŠTĚNÍM, MYTÍM ČI JINOU ÚDRŽBOU,

JE NUTNÉ ZAŘÍZENÍ ODPOJIT OD EL.SÍTĚ !!!
V případě užívání zařízení ANTA pro stáčení piva doporučujeme

tyto časové intervaly pro čištění:

denně

- propláchnout odkap teplou vodou

- po vytočení posledního piva propláchnout 


   vedení čistou vodou

1x za 3 týdny
- provést chemické čištění okruhu (Habla CIP)

1x za měsíc
- vyčistit kondenzátor kartáčem

- profouknout kondenzátor stlačeným    

  vzduchem (plynem).
SCHEMA ZAPOJENÍ:  

Zapojení přístroje bez použití vestavěného kompresoru:
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Do narážecí hlavy může být přiveden stlačený plyn z tlakové lahve, bezolejového vzduchového kompresoru nebo za použití ventilku i ruční pumpou.
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Zapojení přístroje s vestavěným kompresorem:

ZÁRUČNÍ LIST

průtočného suchého chlazení ANTA MK20 PIVRNEC
Výrobní číslo:

Typ: Anta MK20 PIVRNEC
Datum výroby:

Na výrobek je poskytnuta záruční doba 24 měsíců od data prodeje na jakostní provedení a činnost výrobku s podmínkou, že byl používán obvyklým způsobem v souladu s návodem na používání, napojen na napětí 230V/50Hz a nebyl nijak mechanicky poškozen.

Společnost SINOP CB a.s. neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, neopatrnou manipulací a hrubým zacházením.

Při poruše nebo zjištění závady je nutno výrobek zaslat s udáním důvodu reklamace na adresu provozovny:

SINOP CB a.s.

Pod Stromovkou 205

Litvínovice

370 01 České Budějovice

tel.:387 203 521

fax:387 203 525

e-mail:sinopcb@sinop.cz

Datum prodeje:







Razítko a podpis prodejce:

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po níž byl výrobek v záruční opravě.

V případě správné reklamace tj. uplatnění záruky v záruční lhůtě budou náklady spojené se zasláním výrobku zpět k zákazníkovi hrazeny výrobcem, tj. spol. SINOP CB a.s.

Výrobek byl v záruční době:

od..................................do..................................

od..................................do..................................

Razítko a podpis opravny (prodejce):

Výhradní distributor Anta MK20 PIVRNEC a příslušenství:
befree.cz s.r.o.

Škroupova 150

537 01 Chrudim

tel. 464 601 881

e-mail obchod@befree.cz     

www.befree.cz
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