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1. Všeobecné informace
1.1. Pozdrav

Vážení zákazníci, 

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro koupi plně automatického přístroje na přípravu kávy SEVERIN. Ponořte se do báječného světa kávových a mléčných specialit. 
Nejprve se s pomocí tohoto návodu seznamte s vaším novým přístrojem. 

1.2. Upozornění týkající se tohoto návodu

	[image: image1.png]



	VAROVÁNÍ!

V případě nerespektování pokynů ohledně bezpečnosti a provozu přístroje uvedených v tomto návodu hrozí riziko vzniku vážných poranění či poškození výrobku.  

· Předtím než budete přístroj používat, přečtěte si pečlivě celý návod k obsluze včetně přílohy týkající se bezpečnosti provozu přístroje. Oba dokumenty si uschovejte. 

· V případě, že se rozhodnete předat přístroj jiné osobě, nezapomeňte spolu s přístrojem předat i tyto dokumenty.


	[image: image2.png]Ho




	       POZNÁMKA!

· Společnost SEVERIN nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nerespektováním pokynů v tomto návodu. 

· Tento návod k obsluze, příloha o bezpečnosti provozu přístroje a další jazykové verze jsou dostupné ke stažení na internetových stránkách www.severin.de. 




2. V zájmu vaší bezpečnosti

Důležitá upozornění týkající se vaší bezpečnosti jsou speciálně označena. V zájmu předcházení možným úrazům či poškození přístroje vždy dbejte následujících pokynů:

	[image: image3.png]



	VAROVÁNÍ!

Vždy dodržujte takto označené pokyny. Předejdete tak riziku vzniku poranění či ohrožení života.  

	[image: image4.png]



	UPOZORNĚNÍ!

Takto označené pokyny upozorňují na nebezpečí vzniku lehčích poranění. 

	[image: image5.png]



	UPOZORNĚNÍ!

Takto označené pokyny upozorňují na nebezpečí poškození majetku. 

	[image: image6.png]Ho




	POZNÁMKA!

Tento symbol označuje rady a další užitečné informace.


Předtím než začnete přístroj používat, seznamte se pečlivě s přílohou k tomuto návodu týkající se bezpečnosti provozu přístroje. Zajistíte tak bezpečné používání přístroje. 

3. Technické údaje

	Napětí
	220-240 V ~

	Příkon
	1600 W

	Tlak čerpadla (max.)
	15 barů

	Kapacita zásobníku na vodu
	1,35 l

	Kapacita zásobníku na zrnkovou kávu
	140 g

	Kapacita zásobníku na kávovou sedlinu
	10 dávek

	Rozměry (Š x V x H)
	228 mm x 316 mm x 387 mm

	Hmotnost
	Cca 6,35 kg


4. Přehled

4.1 Položky 

Balení přístroje obsahuje následující položky:

· Plně automatický přístroj na přípravu kávy
· Návod k obsluze & Záruční podmínky

· Přílohu k návodu týkající se bezpečnosti provozu přístroje
· Testovací proužky na testování tvrdosti vody

· Vodní filtr(
· Trubičku na mléko
· Čisticí tablety( 
4.2 Příslušenství

K přístroji lze využít následující příslušenství:

· Vodní filtr

· Čisticí tablety

· Tablety na odvápnění
· Trubičku na mléko
· Prostředek na čištění systému na mléko
· Termo nádoba na mléko
4.3 Popis přístroje
[image: image7.png]



Obr. 1: Popis přístroje

	Číslo položky
	Název
	Vysvětlení

	1
	Vypínač On/Off
	

	2
	Zásobník na vodu
	Pro přidání pitné vody.

	3
	Zásobník na zrnkovou kávu
	Pro přidání zrnkové kávy.

	4
	Regulátor mletí
	Pro nastavení hrubosti mletí.

	5
	Násypka na mletou kávu
	Pro přidání jedné porce mleté kávy (např. kávy bez kofeinu).

	6
	Kryt zásobníku na zrnkovou kávu.
	

	7
	Tlačítka ve tvaru šipky
	Pro volbu druhu kávy a pro výběr možností a nastavení z nabídky.

	8
	Tlačítko OK
	Pro zahájení procesu spařování a pro potvrzení volby a nastavení z nabídky. 

	9
	Displej s ovládacími tlačítky a tlačítky pro práci s nabídkou
	Zobrazí podrobné informace o přípravě nápoje a nabídce. Na displeji se také zobrazuje funkce tlačítek.  

	10
	Výškově nastavitelná tryska na kávu a mléko(

	Můžete nastavit výšku trysky na kávu a mléko podle výšky nádoby (šálku/ sklenice) umístěné pod ní.  

	11
	Vodní filtr
	Pro zlepšení kvality vody.

	12 
	Podstavec na odkapávání s plochou pro umístění šálku a zásobníkem na kávovou sedlinu
	Pro zachycení vody a kávové sedliny.

	13
	Připojení trubičky na mléko
	Přívod mléka pro přípravu kávových nápojů s mlékem (např. cappuccina). 

	14
	Trubička na mléko s držáčkem
	Trubičku na mléko můžete zavěsit za držáček. 

	15
	Kryt spařovací jednotky
	Kryt spařovací jednotky se nachází na zadní straně přístroje, za zásobníkem na vodu. Na vnitřní straně krytu najdete všechna důležitá telefonní čísla na vaše servisní středisko SEVERIN.  


5. První spuštění přístroje

Při prvním spuštění přístroje je nutné zadat některá základní nastavení. 

1. Zapojte přívodní kabel do zásuvky elektrické sítě.

2. Stiskem vypínače On/Off zapněte přístroj. 

[image: image228.png]


Na displeji se zobrazí „SEVERIN“ a dále:

[image: image8.png]PLEASE SELECT LANGUAGE



 
(= ZVOLTE POŽADOVANÝ JAZYK)
3. Opakovaným stiskem tlačítek ve tvaru šipky vyberte požadovaný jazyk a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. 

	[image: image9.png]Ho




	POZNÁMKA!

V případě, že jste omylem zvolili nesprávný jazyk, můžete později nastavení jazyka změnit ([image: image10.png]


 „7.3.1 Nastavení jazyka“) a ([image: image11.png]


“7.3.5 Resetování přístroje“).


[image: image229.png]


Na displeji se zobrazí:


[image: image12.png]PLEASE SELECT WATER HARDNESS




(=ZVOLTE TVRDOST VODY)
Pomocí testovacího proužku otestujte tvrdost vody z kohoutku. Postupujte podle pokynů uvedených v návodu k testovacím proužkům. 

4. Pomocí tlačítek ve tvaru šipky zvolte tvrdost vody a volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. 

[image: image230.png]


Na displeji se zobrazí:

[image: image13.png]USE WATER FILTER?





(=CHCETE POUŽÍT VODNÍ FILTR?)

Zásobník na vodu důkladně vypláchněte vodou. 

5. Chcete-li, můžete do zásobníku vložit vodní filtr (Obr. 2).

[image: image14.png]



Obr. 2: Vložení vodního filtru
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	POZNÁMKA!

Vodní filtr zvyšuje kvalitu používané vody tak, že zachycuje případné škodliviny a usazeniny. Společnost SEVERIN doporučuje použití vodního filtru pro zvýšení kvality vody při hodnotě tvrdosti vody od 12°dH.


6. Zásobník na vodu naplňte studenou pitnou vodou až po značku „Max“ a nasaďte jej na přístroj (Obr. 3). Zkontrolujte, zda je zásobník zavěšen na horní část přístroje, těsně u přístroje. 
	[image: image16.png]Ho




	POZNÁMKA!

Zásobník na vodu smí být naplněn pouze studenou, čistou neperlivou vodou. Nikdy do zásobníku nedávejte mléko, instantní prášek, sirupy či jiné příchuti a přísady. 


[image: image17.png]



Obr. 3: Uchycení zásobníku na vodu

7. Pomocí tlačítek ve tvaru šipky zvolte

· [image: image18.png]


, pokud nechcete používat vodní filtr, nebo 

· [image: image19.png]VES



, pokud chcete vložit vodní filtr. 

Volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. 

Na displeji se zobrazí:



[image: image20.png]RIMSING



 (=PROPLACHOVÁNÍ)


Z trysky na kávu a mléko vytéká voda do podstavce na odkapávání. 
Jakmile skončí proces proplachování, na displeji se zobrazí nabídka „Beverage selection“ (výběr druhu nápoje). Přístroj je připraven k použití.  

	[image: image21.png]Ho




	POZNÁMKA!

Předtím než budete připravovat první nápoj s mlékem, důkladně vyčistěte vzduchový ventil trysky na mléko ([image: image22.png]


Obr. 10a). 


6. Příprava kávy

6.1 Zapnutí/ Vypnutí přístroje

Pokaždé když přístroj zapnete, či vypnete, přístroj nejprve zahájí proces proplachování spařovací jednotky.  

1. Pomocí vypínače On/Off přístroj zapněte.

Na displeji se zobrazí nápis „SEVERIN“ a pak: 

[image: image23.png]RIMSING



 (= PROPLACHOVÁNÍ)
Jakmile se na displeji opět objeví „Beverage selection“ (výběr druhu nápoje), proplachování spařovací jednotky je dokončeno. 


	[image: image24.png]Ho




	POZNÁMKA!

Po uplynutí nastavené doby se přístroj automaticky vypne (implicitní nastavení: 30 minut). Stiskem tlačítka on/off můžete přístroj vypnout ručně v kterémkoli okamžiku.  


6.2 Provoz přístroje

Nabídka  „Beverage selection“ (výběru druhu nápoje) na displeji:
[image: image25.png]



	Symboly
	Význam

	[image: image26.png]



	Nastavení požadované síly kávy

	
	
	Slabá káva

	
	
	Normální káva

	
	[image: image27.png]



	Silná káva

	
	[image: image28.png].l




	Individuálně nastavené množství zrnkové kávy

	
	[image: image29.png]



	Příprava z mleté kávy

	[image: image30.png]



	Nastavení množství vody

	
	[image: image31.png]



	Malý šálek (100 ml)

	
	[image: image32.png]



	Střední šálek (125 ml)

	
	[image: image33.png]



	Velký šálek (160 ml)

	
	[image: image34.png]



	Individuálně nastavené množství vody

	[image: image35.png]



	Nastavení množství mléka/ mléčné pěny pro nápoje s mlékem.

	
	[image: image36.png]



	Malé množství mléka

	
	[image: image37.png]



	Průměrné množství mléka

	
	[image: image38.png]



	Velké množství mléka

	
	[image: image39.png]o ||




	Individuálně nastavené množství mléka

	[image: image40.png]



	Vyvolání a opuštění nabídky

	[image: image41.png]



	Hlášení o chybě


	[image: image42.png]Ho




	POZNÁMKA!

Při přípravě nápoje se vždy nezobrazují všechny symboly. Zobrazené symboly závisí na tom, zda se nápoj připravuje s mlékem/ ze zrnkové  kávy.   


[image: image43.png]



Obr. 4: Naplnění zásobníku na zrnkovou kávu
Přístroj se ovládá pomocí tlačítek ve tvaru šipky a dalších ovládacích tlačítek, pro potvrzení volby slouží tlačítko OK. 

· Pro výběr druhu nápoje stiskněte tlačítko ve tvaru šipky. Příprava nápoje je zahájena po potvrzení volby stiskem tlačítka OK. 
· Pomocí ovládacích tlačítek umístěných pod displejem můžete upravit nastavení nápoje dle svých požadavků. 

Zobrazení „Device menu“ (hlavní nabídky) na displeji:
[image: image44.png]» MAINTENANCE
EEV. SETT. MENU

DEV. SETTINGS MENU





V této nabídce můžete zvolit nastavení přístroje, zvolit programy údržby přístroje a zobrazit informace o přístroji. 

[image: image45.png]



Obr. 5: Postavte šálek pod trysku a nastavte její výšku 

· Stiskem tlačítka pro vyvolání nabídky zobrazíte nabídku; pro opuštění nabídky opět stiskněte uvedené tlačítko. 

· Pro výběr z nabídky použijte tlačítka ve tvaru šipky; volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. 
· Pro návrat do předchozí nabídky bez provedení změny nastavení použijte tlačítko [image: image46.png]


 umístěné pod displejem. 

6.3 Příprava nápojů z kávy
	[image: image47.png]



	POZOR!

Nesahejte dovnitř do přístroje a nevyjímejte podstavec na odkapávání ihned po dokončení přípravy nápoje nebo ihned po dokončení cyklu čištění. Hrozí riziko opaření!


1. Sejměte kryt zásobníku na zrnkovou kávu a suchým hladkým hadříkem vytřete vnitřek zásobníku. 

2. Naplňte zásobník zrnkovou kávou (Obr. 4). Vždy zkontrolujte, zda je v zásobníku dostatek kávy. 
	[image: image48.png]Ho




	POZNÁMKA!

Nepoužívejte karamelizovanou zrnkovou kávu!   


3. Zásobník na zrnkovou kávu opět uzavřete krytem. 

6.3.1 Příprava kávy či espressa

Pro přípravu kávy či espressa je nutné, aby byl v zásobníku dostatek zrnkové kávy a v zásobníku na vodu dostatek vody. 

1. Postavte šálek na podstavec na odkapávání pod trysku na kávu a mléko, nastavte potřebnou výšku trysky na kávu a mléko podle výšky šálku (Obr. 5).

2. Pomocí tlačítek ve tvaru šipky zvolte [image: image49.png]


 nebo [image: image50.png]


.

3. V případě potřeby můžete použít tlačítko umístěné pod displejem
· [image: image51.png]


pro změnu nastavení síly kávy

· [image: image52.png]


pro změnu nastavení množství vody

	[image: image53.png]Ho




	POZNÁMKA!

Pro přípravu kávy s vaším vlastním nastavením stiskněte příslušné tlačítko, dokud se nezobrazí [image: image54.png]


 zároveň s odpovídajícím symbolem ([image: image55.png]


 „7.2 Individuální nastavení pro přípravu kávy“).  


4. Volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.

Probíhá příprava zvoleného nápoje.

5. Pro změnu množství kávy v průběhu výdeje kávy použijte tlačítka ve tvaru šipky. 

Na displeji se zobrazí lišta s nastaveným množstvím kávy v „ml“. 
Jakmile je připraveno požadované množství kávy, výdej kávy se automaticky zastaví. Výdej kávy můžete také zastavit dříve stiskem tlačítka OK. 

6.3.2 Příprava nápojů z kávy s mlékem 
Pro přípravu cappuccina, bílé kávy, horkého mléka nebo latte macchiata musí být v zásobníku dostatek zrnkové kávy a v zásobníku na vodu dostatek vody. Také postavte k přístroji nádobu s mlékem (např. termo nádobu na mléko SEVERIN). 

	[image: image56.png]Ho




	POZNÁMKA!

Nápoje z kávy s mlékem nejlépe připravíte s použitím chlazeného mléka s vysokým obsahem bílkovin.   


1. Připojte trubičku na mléko na příslušnou přípojku umístěnou na trysce na kávu a mléko a druhý konec trubičky vložte do nádoby s mlékem (Obr. 6), nebo připojte naplněnou termo nádobu na mléko k automatickému přístroji na přípravu kávy.   
	[image: image57.png]Ho




	POZNÁMKA!

Zkontrolujte, zda je trubička ponořena do mléka, aby mohlo být mléko správně nasáváno.    


2. Postavte šálek na podstavec pod trysku na kávu a mléko a nastavte výšku trysky podle výšky šálku (Obr. 5). 

3. Pomocí tlačítek ve tvaru šipky zvolte [image: image58.png]


[image: image59.png]


nebo [image: image60.png]


.

4. V případě potřeby pomocí tlačítka umístěného pod displejem
· [image: image61.png]


 změňte nastavení síly kávy,
· [image: image62.png]


změňte nastavení množství vody,
· [image: image63.png]


změňte nastavení množství mléka/mléčné pěny. 

[image: image64.png]



Obr. 6: Připojení trubičky na mléko
	[image: image65.png]Ho




	POZNÁMKA!

Pro přípravu nápoje z kávy s vaším vlastním nastavením stiskněte příslušné tlačítko, dokud se nezobrazí [image: image66.png]


 zároveň s odpovídajícím symbolem ([image: image67.png]


 „7.2 Individuální nastavení pro přípravu kávy“).  


5. Stiskem tlačítka OK potvrďte vaši volbu. 


Vámi požadovaný druh kávy je připravován. 

6. V průběhu procesu přípravy kávy můžete množství mléka změnit pomocí tlačítek ve tvaru šipky.

Na displeji se zobrazí lišta s aktuálně nastaveným časem výdeje mléka ve vteřinách. 

7. Podobně můžete při přípravě nápoje změnit pomocí tlačítek ve tvaru šipky nastavení množství kávy. 
[image: image68.png]



Obr. 7: Naplnění násypky na mletou kávu 

Na displeji se zobrazí lišta s nastaveným množstvím v „ml“.
Výdej kávy se zastaví automaticky, nebo jej lze zastavit stiskem tlačítka OK. 

Po dokončení přípravy kávy se na displeji zobrazí:

[image: image69.png]



(= CHCETE VYČISTIT SYSTÉM NA MLÉKO?)
· Pro zahájení čištění stiskněte tlačítko [image: image70.png]


 umístěné pod displejem ([image: image71.png]


“8.2.2 Čištění systému na mléko“).
· Pokud chcete čištění odložit na později, stiskněte tlačítko [image: image72.png]


 pod displejem.  


Na displeji se zobrazí:
[image: image73.png]



(SEJMĚTE TRYSKU NAKÁVU A MLÉKO A VYČISTĚTE VZDUCHOVÝ VENTIL)
8. Sejměte trysku na kávu a mléko a vyčistěte vzduchový ventil dle popisu v části [image: image74.png]


“8.1 Každodenní čištění“.

· Jakmile bude vzduchový ventil vyčištěn, stiskněte tlačítko [image: image75.png]


umístěné pod displejem pro návrat do nabídky pro nastavení nápoje, 

· Pokud chcete odložit čištění na později, stiskněte tlačítko [image: image76.png]


pod displejem. 

	[image: image77.png]Ho




	POZNÁMKA!

· Doporučujeme vám vyčistit systém na mléko a trysku na kávu a mléko (včetně vzduchového ventilu) vždy po dokončení přípravy kávy, nebo alespoň na konci dne, pokud jste při přípravě kávy používali mléko. 

· Předtím než přístroj vypnete, vždy odpojte trubičku na mléko z trysky na kávu a mléko. Předtím než budete jednotlivé části znovu sestavovat, vždy zkontrolujte, zda jsou důkladně vysušeny.  


6.4 Příprava kávy z již umleté kávy

Kávu si můžete připravit také z mleté kávy. Tato funkce je užitečná zejména v situaci, kdy chcete připravit kávu bez kofeinu. 

	[image: image78.png]



	POZOR!
Nesprávnou náplní můžete způsobit poškození přístroje. 

· Přidejte kávu jen tehdy, pokud vás k tomu přístroj vyzve.

· Přidejte pouze kávu umletou z kávových zrn. (nikdy ne instantní kávu, kakao či granulovanou kávu).
· Násypku na mletou kávu naplňte mletou kávou v maximálním množství až 10 g.

· Pro každou porci kávy naplňte násypku pouze jednou.    


1. Pro volbu požadovaného nápoje pokračujte dle pokynů v kapitolách [image: image79.png]


 „6.3.1 Příprava kávy či espressa“ a [image: image80.png]


 „6.3.2 Příprava nápojů z kávy s mlékem“.
2. Místo volby síly kávy stiskněte tlačítko [image: image81.png]


pod displejem a zvolte symbol [image: image82.png]



3. Pro potvrzení zvoleného množství vody a mléka stiskněte tlačítko OK. 
Za malý okamžik se na displeji zobrazí:


[image: image83.png]





(= NAPLŇTE NÁSYPKU NA MLETOU KÁVU)
4. Otevřete násypku na mletou kávu a nasypte do ní požadované množství mleté kávy (obr. 7).

5. Násypku pro mletou kávu uzavřete. 

6. Znovu stiskněte tlačítko OK. 


Probíhá příprava požadovaného druhu kávy.

7. Pro změnu množství tekutiny v průběhu přípravy nápoje stiskněte tlačítka ve tvaru šipky, viz kapitoly  [image: image84.png]


 „6.3.1 Příprava kávy nebo espressa“ a [image: image85.png]


 „6.3.2 Příprava nápojů z kávy s mlékem“.

[image: image86.png]



Obrázek č. 8: Nastavení stupně hrubosti mletí
7 Individuální nastavení  
7.1 Nastavení stupně hrubosti mletí

Hrubost mletí ovlivňuje chuť kávy. Zvolte stupeň hrubosti mletí podle druhu použité kávy. 

	[image: image87.png]Ho




	POZNÁMKA!

Pro světle praženou kávu nastavte vysokou jemnost mletí; pro tmavě praženou kávu je optimální střední hrubost. Údaj o pražení najdete uvedený na obalu kávy.   


	[image: image88.png]



	POZOR!

Při nastavování hrubosti mletí bez přítomnosti kávových zrn může dojít k poškození mlýnku). 
· Změnu nastavení hrubosti mletí provádějte pouze tehdy, pokud mlýnek současně mele zrnkovou kávu.      


Hrubost mletí nastavíte následujícím způsobem:
1. Postavte šálek na podstavec pod trysku na kávu a mléko a nastavte výšku trysky podle výšky šálku.( 
2. Otevřete kryt zásobníku na zrnkovou kávu. 

3. Pomocí tlačítek ve tvaru šipky zvolte druh nápoje. 

4. Pro potvrzení stiskněte OK. 

Mlýnek začne pracovat. 

5. Na regulátoru mlýnku nastavte stupeň hrubosti mletí. Stlačte regulátor a otočte jím (Obr. 8).

· pro vyšší jemnost mletí otočte regulátorem doleva. 

· Pro nastavení vyšší hrubosti mletí otočte regulátorem doprava. 

Jakmile uvolníte stisk regulátoru jemnosti mletí, automaticky se vrátí do původní polohy.

6. Zásobník na zrnkovou kávu opět uzavřete krytem. 

7.2 Individuální nastavení pro přípravu kávy

Pro přípravu kávy můžete zvolit nastavení dle svých osobních preferencí. Pro jednotlivé druhy kávy jsou dostupné následující možnosti. 

Možnosti přípravy kávy
	Espresso/káva

	
	Množství kávy

(Espresso)

Množství kávy

(káva)
	20 – 50 ml

50 – 250 ml

	
	Síla kávy
	Velmi slabá, slabá, normální, silná, velmi silná

	
	Teplota kávy
	Normální, vysoká, velmi vysoká

	Cappuccino, latte macchiato

	
	Množství kávy
	20 – 250 ml

	
	Množství mléka
	10 – 30 vteřin

	
	Síla kávy
	Velmi slabá, slabá, normální, silná, velmi silná 

	
	Teplota kávy
	Normální, vysoká, velmi vysoká

	
	Doba přerušení

(pouze pro latte macchiato)
	15, 30, 45 vteřin

	Bílá káva

	
	Množství kávy
	20-250 ml

	
	Množství mléka
	10 – 30 vteřin

	
	Síla kávy
	Velmi slabá, slabá, normální, silná, velmi silná

	
	Teplota kávy
	Normální, vysoká, velmi vysoká

	Mléko/ mléčná pěna

	
	Množství mléka
	10 – 30 vteřin


	[image: image89.png]Ho




	POZNÁMKA!

· Celkové množství nápoje v šálku u nápojů s mlékem zahrnuje množství kávy plus množství mléka/mléčné pěny! Při výběru šálku to mějte na paměti. 

· Doba přerušení u latte macchiato ovlivňuje tvorbu vrstev.    


7.2.1 Uložení vlastních nastavení
Své vlastní nastavení pro přípravu kávy můžete naprogramovat následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko pro vyvolání nabídky a pomocí tlačítek ve tvaru šipky zvolte možnost

[image: image90.png]



 

Na displeji se zobrazí seznam druhů kávy.

2. Vyberte druh kávy, u kterého chcete změnit nastavení. 


Na displeji se zobrazí možnosti nastavení pro vybraný druh kávy. (viz předchozí tabulka: „Možnosti přípravy kávy“.

3. Vyberte nastavení, které chcete změnit. 


Na displeji se zobrazí lišta s aktuálním nastavením. 

4. Pomocí tlačítek ve tvaru šipky proveďte změnu nastavení. 

· Změnu potvrďte stiskem tlačítka OK.

· Nebo můžete provedenou změnu zrušit pomocí tlačítka [image: image91.png]


 pod displejem. 

5. Pro opuštění nabídky stiskněte tlačítko „menu“ (= tlačítko pro vyvolání nabídky). 


Na displeji se zobrazí nabídka „Beverage selection“. Nyní jsou nastavení uložena. Při přípravě nápoje můžete jednoduše vybrat tato nastavení volbou symbolu [image: image92.png]


a příslušného tlačítka ([image: image93.png]


“6.3 Příprava nápojů z kávy“).
7.2.2 Rychlá volba vlastních nastavení (Rychlý výběr)

Vlastní nastavení můžete také zvolit dočasně, přímo před přípravou nápoje. 

1. V nabídce „Beverage selection“ stiskněte tlačítko 

· [image: image94.png]


 pro změnu aktuálně nastavené síly kávy

· [image: image95.png]


 pro změnu aktuálně nastaveného množství vody

· [image: image96.png]


pro změnu aktuálně nastaveného množství mléka/mléčné pěny.

2. Pomocí tlačítek ve tvaru šipky zvolte požadované nastavení. 

3. Stiskněte tlačítko OK.


Vybraná káva bude připravena s nově zvoleným nastavením. Toto nastavení však nebude uloženo do paměti. 

7.3 Změna nastavení přístroje
7.3.1 Nastavení jazyka

Vámi preferovaný jazyk pro komunikaci displeje můžete nastavit následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko pro vyvolání nabídky. Pomocí tlačítek ve tvaru šipky zvolte 

[image: image97.png]



2. Pak zvolte možnost

[image: image98.png]


(=NASTAVENÍ JAZYKA)

Na displeji se zobrazí nabídka jazyků. 

3. Pomocí tlačítek ve tvaru šipky změňte nastavení a

· volbu potvrďte stiskem tlačítka OK, nebo

· volbu zrušte pomocí tlačítka [image: image99.png]


 umístěného pod displejem. 

	[image: image100.png]Ho




	POZNÁMKA!

 V případě, že jste omylem zvolili nesprávný jazyk, můžete provést reset přístroje, tedy obnovení továrního nastavení ([image: image101.png]


 „7.3.5 Resetování přístroje v případě volby nesprávného jazyka“).


7.3.2 Tvrdost vody

Zvolte tvrdost vody podle tvrdosti vody ve vaší domácnosti. V závislosti na zvoleném nastavení vás přístroj po určité době vyzve k provedení odvápnění. 
	[image: image102.png]Ho




	POZNÁMKA!

 V zájmu optimálního fungování vašeho přístroje nastavte tvrdost vody podle údajů vašeho dodavatele vody. Pro určení tvrdosti vody použijte přiložený testovací proužek.  


Tvrdost vody nastavíte následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko pro vyvolání nabídky a pomocí tlačítek ve tvaru šipky zvolte 

[image: image103.png]


 
2. Pak zvolte možnost

[image: image104.png]


(= TVRDOST VODY)

Na displeji se zobrazí:

         [image: image105.png]




(= TVRDOST 4, ZVOLTE TVRDOST VODY)

3. Pomocí tlačítek ve tvaru šipky změňte nastavení a

· volbu potvrďte stiskem tlačítka OK, nebo 

· volbu zrušte stiskem tlačítka [image: image106.png]


 umístěného pod displejem. 

7.3.3 Vodní filtr

Chcete-li používat vodní filtr, musíte provést následující nastavení přístroje. Vodní filtr zvyšuje kvalitu vody, při správném používání přístroje pak není nutné tak často provádět odvápnění. 
	[image: image107.png]Ho




	POZNÁMKA!

 Společnost SEVERIN vám doporučuje použití vodního filtru SEVERIN, který zaručuje vysokou kvalitu vody. Vodní filtry jsou účinné po dobu zhruba 4 až 8 týdnů.   


Nastavení přístroje pro použití vodního filtru proveďte následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko pro vyvolání nabídky a pomocí tlačítek ve tvaru šipky zvolte

[image: image108.png]



2. Pak zvolte 

[image: image109.png]


(= VODNÍ FILTR)
Na displeji se zobrazí následující:



[image: image110.png]





(CHCETE POUŽÍT VODNÍ FILTR?)
3. Pomocí tlačítek ve tvaru šipky zvolte

· [image: image111.png]


, pokud chcete do zásobníku na vodu vložit filtr, nebo

· [image: image112.png]


, pokud nechcete použít vodní filtr. 

Pak volbu potvrďte stiskem tlačítka OK. 

4. Postupujte podle pokynů v části [image: image113.png]


 „8.2.6 Výměna vodního filtru“.
7.3.4 Volby pro úsporu energie

Přístroj je vybaven funkcí automatického vypnutí. Můžete individuálně nastavit čas, po jehož uplynutí se přístroj automaticky vypne. 

Volbu provedete následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko pro vyvolání nabídky a pomocí tlačítek ve tvaru šipky zvolte

[image: image114.png]



2. Pak zvolte

[image: image115.png]



Na displeji se zobrazí aktuálně nastavený čas, po jehož uplynutí se přístroj automaticky vypne. 

3. Pomocí tlačítek ve tvaru šipky proveďte změnu nastavení a

· potvrďte ji stiskem tlačítka OK, nebo 

· ji zrušte stiskem tlačítka [image: image116.png]


 umístěného pod displejem.

7.3.5 Resetování přístroje

Můžete provést reset přístroje a obnovit tak jeho tovární nastavení. Ztratíte tím však všechna vlastní nastavení pro přípravu kávy a přístroj začne opět od prvních kroků ([image: image117.png]


 „5. První spuštění přístroje“).
Resetování přístroje pomocí nabídky

Tovární nastavení přístroje můžete obnovit následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko pro vyvolání nabídky a pomocí tlačítek ve tvaru šipky zvolte

[image: image118.png]



2. Pak zvolte

[image: image119.png]



(=TOVÁRNÍ NASTAVENÍ)

Na obrazovce se objeví:


[image: image120.png]





(= RESET PŘÍSTROJE, OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ)
3. Stiskněte

· tlačítko [image: image121.png]


pod displejem, pokud chcete obnovit tovární nastavení.

· tlačítko [image: image122.png]


 pod displejem, pokud chcete zachovat vaše nastavení.

Na malý okamžik se na displeji zobrazí nápis:



[image: image123.png]





(= OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ PŘÍSTROJE)
Všechna naprogramovaná data jsou nyní vymazána. Je nutné znovu nastavit všechna základní nastavení ([image: image124.png]


 „5 První spuštění přístroje“). 

Resetování přístroje v případě špatně zvoleného jazyka

Pokud jste omylem nastavili špatný jazyk a není možné resetovat přístroj prostřednictvím volby z nabídky, můžete přístroj resetovat rovněž následujícím způsobem:

1. Přístroj vypněte.

2. Stiskněte a držte stisknutá dvě vnější tlačítka pod displejem. 

3. Zapněte přístroj a dál držte stisknutá tlačítka, dokud se na displeji neobjeví následující zpráva:

[image: image125.png]



(= OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ PŘÍSTROJE)

Všechna naprogramovaná data jsou nyní vymazána. Je nutné znovu nastavit všechna základní nastavení ([image: image126.png]


 „5 První spuštění přístroje“).
8 Údržba

Pro zajištění dlouhé životnosti přístroje a požitek z dobré kávy je nutné přístroj pravidelně čistit. V následující tabulce je uveden přehled všech potřebných čisticích procesů. Některé součásti přístroje lze mýt v myčce nádobí nebo ručně, jiné části lze vyčistit přístrojem v rámci některého z programů čištění. 

Přehled

	Denně

	
	Vyprázdněte a vyčistěte zásobník na vodu, podstavec na odkapávání a zásobník na kávovou sedlinu a vyčistěte trysku na kávu a mléko a napěňovač mléka ([image: image127.png]


 „8.1 Každodenní čištění“).

	
	Propláchněte systém na mléko
([image: image128.png]


 „8.2.2 Propláchnutí systému na mléko“)

	
	Vyčistěte systém na mléko ([image: image129.png]


 „8.2.3 Čištění systému na mléko“).

	
	Vyčistěte vnitřek přístroje ([image: image130.png]


 „8.1 Každodenní čištění“). 

	Když přístroj ohlásí nutnost čištění

	
	Spusťte program čištění ([image: image131.png]


 „8.2.4 Program čištění“) 

	
	Odvápnění ([image: image132.png]


 „8.2.5 Odvápnění“)

	
	Výměna vodního filtru ([image: image133.png]


 „8.2.6 Výměna vodního filtru“)

	Každý týden

	
	Vyčistěte spařovací jednotku ([image: image134.png]


 „8.3 Čištění spařovací jednotky“).

	Nejpozději jednou za dva měsíce

	
	Vyměňte vodní filtr ([image: image135.png]


“8.2.6 Výměna vodního filtru“).

	
	Vyměňte trubičku na mléko. Při častém použití doporučujeme měnit trubičku každé 4 týdny. 

	V případě potřeby

	
	Vyčistěte zásobník na zrnkovou kávu ([image: image136.png]


 „8.4 Čištění zásobníku na zrnkovou kávu“).

	
	Vyměňte trubičku na mléko za novou.

	
	Vlhkým jemným hadříkem bez použití abraziv otřete vnější povrch přístroje.


Rady pro údržbu přístroje

Přístroj vás informuje o důležitých lhůtách pro čištění a údržbu zobrazením zprávy na displeji (viz Přehled). V takové situaci můžete ihned spustit proces čištění následujícím způsobem:

· Stiskněte tlačítko [image: image137.png]


umístěné pod displejem a postupujte podle kroků uvedených v příslušných kapitolách tohoto návodu počínaje krokem 3. 

· Chcete-li program čištění odložit na později, stiskněte tlačítko [image: image138.png]


pod displejem. 

	[image: image139.png]



	POZOR!

Pokud ihned nezahájíte program čištění, na displeji se objeví varovný symbol, jako připomínka, že je stále nutné program čištění spustit. 

Přístroj můžete i nadále používat bez omezení. Varování však bude na displeji zobrazeno i nadále, jako připomínka nutnosti údržby a v zájmu předcházení poškození přístroje.

· Proveďte co nejdříve čištění přístroje.     


	[image: image140.png]Ho




	POZNÁMKA!

 Mléko je potravina, která podléhá zkáze. V zájmu vašeho zdraví proto vyčistěte systém na mléko co nejdříve.    


8.1 Každodenní čištění

Každý den vyčistěte zásobník na vodu, podstavec na odkapávání, trysku na kávu a na mléko a napěňovač mléka. 

1. Přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě. 

2. Sejměte zásobník na vodu (a vodní filtr, pokud je vložen).
3. Zásobník na vodu vyčistěte vodou a jemným čisticím prostředkem, poté jej důkladně vysušte uvnitř i vně nádoby hladkým hadříkem. 

4. V případě potřeby znovu vložte vodní filtr. 

5. Vyjměte z přístroje podstavec na odkapávání.

6. Vnitřek čistěte každý den. Vždy nejprve vyčkejte, až přístroj zcela vychladne, vypněte ho a odpojte z elektrické sítě. 

7. Vyjměte zásobník na kávovou sedlinu a vyprázdněte ho. 

8. Obě části a plochu pro umístění šálku vyčistěte čistou vodou s jemným čisticím prostředkem. 

9. Vyjměte trysku na kávu a mléko a to tak, že za rukojeti vytáhnete celý díl směrem dolů (Obr. 9).

10. Uchopte hubici pro napěnění mléka na přípojce a vytáhněte ji z trysky na kávu a mléko směrem vzhůru. (Obr. 10).

11. Všechny součásti vyčistěte čistou vodou s jemným čisticím prostředkem.

12. Znovu sestavte podstavec na odkapávání (Obr. 11) a všechny ostatní části dohromady a tlakem nasaďte podstavec na odkapávání i trysku na kávu a mléko zpět na přístroj. 
	[image: image141.png]Ho




	POZNÁMKA!

· Podstavec na odkapávání včetně zásobníku na kávovou sedlinu a trysku na kávu a mléko můžete mýt v myčce nádobí. 
· Vzduchový ventil ([image: image142.png]


Obr. 10a) můžete vyčistit lehkým krouživým pohybem, s použitím nástroje na čištění, který je součástí balení. 

· Vzduchový ventil můžete také vyčistit pod tekoucí vodou opakovaným stlačením a uvolněním. 

· Po vypnutí přístroje, pokud nebudete přístroj delší čas používat, vyprázdněte zásobník na vodu a pečlivě jej vysušte, než jej znovu nasadíte na přístroj.     


8.2 Programy čištění

Přístroj je vybaven automatickými programy čištění. Tyto programy můžete kdykoli spustit z nabídky. 

8.2.1 Proplachování přístroje
Systém pro přípravu kávy se proplachuje automaticky při každém zapnutí/vypnutí vypínače. Díky tomu je zaručena stále stejná vysoká kvalita přípravy kávy. Navíc můžete cyklus proplachování spustit ručně. 

	[image: image143.png]



	[image: image144.png]
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	Obr. 9: Vyjmutí trysky na kávu a mléko
	Obr. 10: Vyjmutí hubice pro napěnění mléka
	Obr. 11: Sestavení podstavce pro odkapávání


1. Stiskněte tlačítko pro vyvolání nabídky a pomocí tlačítek ve tvaru šipky zvolte
[image: image146.png]


 (= ČIŠTĚNÍ)
2. Pak zvolte

[image: image147.png]


(JEDNOTKA NA MLÉKO)

Na displeji se zobrazí:


[image: image148.png]




(VLOŽTE TRUBIČKU NA MLÉKO DO NÁDOBY S VODOU)
3. Připojte trubičku na mléko na trysku na kávu a mléko a druhý konec trubičky vložte do nádoby s 200 ml čisté, studené vody. 

4. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK. 

Na displeji se zobrazí:

[image: image149.png]




(= POSTAVTE NÁDOBU NA PODSTAVEC POD TRYSKU)

5. Postavte šálek o objemu minimálně 200 ml na podstavec pod trysku na kávu a mléko a nastavte výšku trysky podle výšky šálku.( 
6. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK. 

Na displeji se zobrazí:

[image: image150.png]


(= JEDNOTKA NA MLÉKO)
Jakmile se na displeji opět objeví „Beverage selection“, je proces proplachování systému dokončen. 

8.2.3 Čištění systému na mléko
Přístroj je vybaven programem čištění, který dokáže pomocí přípravku na čištění systému na mléko SEVERIN odstranit veškeré zbytky mléka. 
	[image: image151.png]Ho




	POZNÁMKA!

 Proces čištění trvá přibližně 3 minuty.  


1. Stiskněte tlačítko pro vyvolání nabídky a pomocí tlačítek ve tvaru šipky zvolte:

[image: image152.png]


(= ČIŠTĚNÍ)
2. Pak zvolte

[image: image153.png]


 (= ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU NA MLÉKO)
Na displeji se zobrazí: 

[image: image154.png]




(= VLOŽTE TRUBIČKU NA MLÉKO DO ČISTICÍHO ROZTOKU)

3. Naplňte nádobu 200 ml teplé vody a 20 ml přípravku na čištění systému na mléko SEVERIN (poměr činí 1:10).
4. Připojte trubičku na mléko k trysce na kávu a mléko a druhý konec trubičky vložte do nádoby naplněné čisticím roztokem. 

5. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK. 

Na displeji se zobrazí:

[image: image155.png]



(= POSTAVTE NÁDOBU NA PODSTAVEC POD TRYSKU)
6. Postavte šálek o objemu minimálně 200 ml na podstavec pod trysku na kávu a mléko a nastavte výšku trysky podle výšky šálku.(
7. Pro potvrzení stiskněte OK. 

Na displeji se zobrazí:

[image: image156.png]'CLEAN MILK SYS.





(= ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU NA MLÉKO)

Proces čištění systému na mléko je zahájen. 
8. Jakmile se na displeji objeví povel:

[image: image157.png]


,
vložte konec trubičky na mléko do nádoby naplněné 200 ml čisté, studené vody. 

9. Pro potvrzení stiskněte OK. 

Na displeji se zobrazí:

[image: image158.png]



10. Šálek vyprázdněte a znovu umístěte na podstavec pod trysku na kávu a mléko. 

11. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK.

Na displeji se zobrazí:

[image: image159.png]



(= PROPLACHOVÁNÍ)
Jakmile se na displeji opět zobrazí „Beverage selection“, je proces propláchnutí systému na mléko dokončen. 

8.2.4 Program čištění

Přístroj je vybaven programem čištění, který zajistí důkladné propláchnutí a vyčištění systému na přípravu kávy pomocí čisticí tablety. 

	 [image: image160.png]Ho




	POZNÁMKA!

Pokud zahájíte program čištění neprodleně poté, co se na displeji zobrazí upozornění na nutnost čištění, můžete kroky 1 a 2 vynechat.   


1. Stiskněte tlačítko pro vyvolání nabídky a pomocí tlačítek ve tvaru šipky zvolte

[image: image161.png]


(= ČIŠTĚNÍ)
2. Pak zvolte 

[image: image162.png]



Na displeji se zobrazí:
[image: image163.png]




(= NAPLŇTE ZÁSOBNÍK NA VODU)

3. Naplňte zásobník na vodu až po značku maxima a nasaďte ho na přístroj. 

4. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK.

Na displeji se zobrazí:

[image: image164.png]



(=VYPRÁZDNĚTE PODSTAVEC NA ODKAPÁVÁNÍ A ZÁSOBNÍK NA KÁVOVOU SEDLINU)

5. Vyjměte podstavec na odkapávání a vyprázdněte jej společně se zásobníkem na kávovou sedlinu. 

6. Všechny součásti znovu sestavte a podstavec na odkapávání vsaďte zpět do přístroje. 

7. Nádobu o objemu 500 ml postavte na podstavec pod trysku na kávu a mléko. 
8. Stiskněte tlačítko OK. 

Na displeji se zobrazí:

[image: image165.png]


(= ČIŠTĚNÍ)
9. Vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí následující pokyn:

[image: image166.png]



(= VLOŽTE ČISTICÍ TABLETU)
Pak otevřete násypku na mletou kávu a vložte čisticí tabletu. 

	[image: image167.png]Ho




	POZNÁMKA!

Čisticí tablety SEVERIN jsou optimálně přizpůsobeny pro váš přístroj. Zakoupit je  můžete u vašeho prodejce výrobků SEVERIN.    


10. Zavřete násypku na mletou kávu.

11. Pro pokračování stiskněte tlačítko OK.

Na displeji se zobrazí:

[image: image168.png]



	[image: image169.png]Ho




	POZNÁMKA!

Čisticí proces může trvat až 15 minut. 


12. Jakmile se na displeji objeví pokyn:

[image: image170.png]


,

(= VYPRÁZDNĚTE PODSTAVEC NA ODKAPÁVÁNÍ A ZÁSOBNÍK NA KÁVOVOU SEDLINU)

Zopakujte kroky 5 a 6.

Jakmile se na displeji opět zobrazí „Beverage selection“, je proces čištění dokončen. 

8.2.5 Odvápnění
Přístroj je nutné pravidelně odvápňovat, aby se v systému netvořily žádné usazeniny. Interval závisí na tvrdosti používané pitné vody a na případném použití vodního filtru. 
	[image: image171.png]



	POZOR!

V případě použití nevhodného přípravku na odvápnění, nebo v případě, že neprovádíte odvápnění pravidelně, hrozí riziko poškození přístroje. 

· Používejte vždy přípravek na odvápnění SEVERIN, nikdy nepoužívejte ocet či jiné přípravky na bázi kyselin. 

· Pravidelně provádějte odvápnění přístroje.     


	[image: image172.png]Ho




	POZNÁMKA!

· Proces odvápnění může trvat až 45 minut.

· Výrobce neposkytuje záruku na škody vzniklé na přístrojích, u kterých nebylo pravidelně prováděno odvápnění. 

· V případě, že spustíte proces odvápnění ihned poté, co se na displeji zobrazí upozornění na nutnost čištění, můžete kroky 1 a 2 vynechat. 

· V případě použití vodního filtru filtr před započetím procesu odvápnění vyjměte.     


1. Stiskněte tlačítko pro vyvolání nabídky a pomocí tlačítek ve tvaru šipky zvolte

[image: image173.png]


(= ČIŠTĚNÍ)
2. Pak zvolte

[image: image174.png]


(= ODVÁPNĚNÍ)
Na displeji se zobrazí:
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(= VYPRÁZDNĚTE PODSTAVEC NA ODKAPÁVÁNÍ A ZÁSOBNÍK NA KÁVOVOU SEDLINU)

3. Vyjměte podstavec na odkapávání a vyprázdněte ho spolu se zásobníkem na kávovou sedlinu. 

4. Znovu sestavte všechny části a podstavec na odkapávání vsaďte zpět do přístroje. 

5. Pro pokračování stiskněte tlačítko OK. 

Na displeji se zobrazí:

[image: image176.png]




(=PŘIDEJTE PROSTŘEDEK NA ODVÁPNĚNÍ)

6. Zásobník na vodu naplňte do poloviny vlažnou vodou z kohoutku a do zásobníku přidejte tablety na odvápnění. 

7. Počkejte, dokud se tablety na odvápnění zcela nerozpustí, pak nasaďte zásobník na vodu na přístroj. 

8. Pro pokračování stiskněte tlačítko OK. 

Na displeji se zobrazí:

[image: image177.png]


(= ODVÁPNĚNÍ)
9. Jakmile se na displeji zobrazí následující pokyn:

[image: image178.png]


,

Podstavec na odkapávání a zásobník na kávovou sedlinu znovu vyprázdněte. Jednotlivé součásti vyčistěte teplou vodou z vodovodu a pak je znovu vsaďte do přístroje. 

10. Pro pokračování stiskněte tlačítko OK.

Na displeji se zobrazí následující:

[image: image179.png]




(= PROPLÁCHNĚTE ZÁSOBNÍK A NAPLŇTE HO ČISTOU VODOU.)
11. Vypláchněte důkladně zásobník na vodu čistou vodou z vodovodu, pak zásobník naplňte až po značku maxima a opět jej nasaďte na přístroj. 

12. Pro pokračování stiskněte OK. 

Na displeji se zobrazí:

[image: image180.png]


(= ODVÁPNĚNÍ)
Jakmile se na displeji opět zobrazí „Beverage selection“, je proces odvápnění dokončen. 

8.2.6 Výměna vodního filtru

Pro stálé zajištění kvality vody je nutné vodní filtr pravidelně měnit.
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	POZNÁMKA!

Pokud vyměníte filtr na vodu ihned poté, co se na displeji zobrazí upozornění o nutnosti čištění, můžete kroky 1 a 2 vynechat.      


1. Stiskněte tlačítko pro vyvolání nabídky a pomocí tlačítek ve tvaru šipky zvolte

[image: image182.png]


(=ČIŠTĚNÍ)
2. Pak zvolte

[image: image183.png]



(= VODNÍ FILTR)
Na displeji se zobrazí:
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(=VLOŽTE NOVÝ VODNÍ FILTR)
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	Obr. 12: Vyjmutí vodního filtru
	Obr. 13: Vložení vodního filtru


3. Vyjměte vodní filtr (Obr. 12).

4. Zásobník na vodu naplňte do poloviny studenou pitnou vodou.
5. Vložte nový vodní filtr (Obr. 13).

6. Zásobník na vodu znovu usaďte na přístroj.

7. Stiskněte tlačítko OK. 

Na displeji se zobrazí:
[image: image187.png]




(= PROPLACHOVÁNÍ)
Jakmile se na displeji opět zobrazí „Beverage selection“, výměna filtru je dokončena. 

8.3 Čištění spařovací jednotky
Přístroj kromě uceleného programu čištění nabízí možnost ručního čištění spařovací jednotky. Při ručním čištění spařovací jednotky postupujte následujícím způsobem:

1. Přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě.

2. Vyjměte zásobník na vodu a vylijte z něj zbylou vodu. 

3. Sejměte kryt spařovací jednotky na zadní straně přístroje tak, že pomocí palců stlačíte tlačítka na krytu a zatáhnete směrem k sobě (Obr. 14). 

Nyní je spařovací jednotka odkrytá. 
4. Zatáhněte za červenou páčku spařovací jednotky směrem nahoru a vyjměte pootočenou spařovací jednotku směrem dolů z přístroje (Obr. 15). 

5. Spařovací jednotku vyčistěte pod tekoucí vodou. 
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	Obrázek č. 14: Sejmutí krytu spařovací jednotky
	Obrázek č. 15: Vyjmutí spařovací jednotky
	Obrázek č. 16: Vložení spařovací jednotky
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	POZOR!

V případě nesprávné manipulace se spařovací jednotkou hrozí riziko jejího poškození. 

· Nikdy spařovací jednotku nerozebírejte ani nijak neupravujte. 

· Spařovací jednotku nasazujte zpět do přístroje odspodu.       


6. Nasaďte spařovací jednotku zpět do přístroje a tlačte na ni, dokud nezaklapne na své místo. (Obr. 16).

7. Červenou páčku spařovací jednotky stlačte dolů. Pokud se páčka nehýbe, zkontrolujte polohu. 

8. Spařovací jednotku opět uzavřete krytem.

8.4 Čištění zásobníku na zrnkovou kávu
Zásobník na zrnkovou kávu je nutné pravidelně čistit, aby nedošlo ke znečištění kávy. Ideálně by měl být zásobník na zrnkovou kávu vyčištěn ve chvíli, kdy se vyprázdní, tedy předtím, než jej budete znovu plnit. 
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	POZOR!

V případě, že do zrnek kávy spadne nějaký předmět, hrozí riziko poškození přístroje.  

· Přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě.  

· Dejte pozor, aby do zrnek kávy nic nespadlo.       


Zásobník na zrnkovou kávu můžete vyčistit následujícím způsobem:
1. Přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě. 

2. Zásobník na zrnkovou kávu vytřete suchým, hladkým hadříkem. 

9 Řešení potíží

Kromě upozornění na nutnost čištění se na displeji také zobrazují hlášení v případě technické závady. 
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	VAROVÁNÍ!

Neotevírejte přístroj, pokud je porouchán. Hrozí riziko vzniku poranění. 

· Nikdy přístroj sami neopravujte! V případě technické závady kontaktujte zákaznické středisko SEVERIN. 


	Displej
	Příčina
	Řešení
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(Prosím vyčistěte spařovací jednotku)
	Je nutné vyčistit spařovací jednotku. 
	Vyčistěte spařovací jednotku 

([image: image195.png]


 „8.3 Čištění spařovací jednotky“).
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Zkontrolujte spařovací jednotku a její usazení.
	Spařovací jednotka není správně usazena. 


	Vložte spařovací jednotku 

([image: image197.png]


 „8.3 Čištění spařovací jednotky“).
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Systémová závada.
	Nastala systémová závada.
	Na několik vteřin přístroj vypněte, poté jej znovu zapněte. 
Na několik vteřin odpojte přístroj z elektrické sítě. 

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznické středisko. 

	[image: image199.png]



Prosím doplňte zrnkovou kávu.
	Zásobník na zrnkovou kávu je prázdný. 
	Naplňte zásobník na zrnkovou kávu ([image: image200.png]


 „6.3 Příprava nápojů z kávy“).

	
	Mechanismus mlýnku je blokován.
	Nastavte regulátor hrubosti mletí na nejvyšší hrubost ([image: image201.png]


 „7.1 Nastavení stupně hrubosti mletí“)a připravte další kávu. 

Pokud to vyřeší vzniklý problém, nastavte požadovanou hrubost mletí pro příští přípravu nápoje. 

Pokud problém trvá, kontaktujte zákaznické středisko. 
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Kryt spařovací jednotky je otevřen.
	Kryt spařovací jednotky není uzavřen.
	Uzavřete správně kryt spařovací jednotky. 

	[image: image203.png]



Potřeba propláchnutí. Stiskněte tlačítko OK.
	Po otevření krytu spařovací jednotky je nutné spustit proces propláchnutí.   
	Stiskněte OK; proces propláchnutí bude automaticky zahájen.
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Porucha dodávky vody.
	Ve spařovací jednotce není dost vody.
	Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu pevně usazen. 

Vyčistěte zásobník na vodu and zejména výpusť vody na dně zásobníku.  

Naplňte zásobník na vodu do poloviny studenou pitnou vodou. Pokud je to potřeba, vyjměte vodní filtr a vyměňte ho. 
„Vyždímejte“ filtr na vodu tak, že do něj nasajete vodu a tu vyždímáte do zásobníku.
Pokud problém přetrvává, vyčistěte spařovací jednotku 

([image: image205.png]


 „8.3 Čištění spařovací jednotky“).
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Mlýnek je blokován. Kontaktujte servis. 
	Mlýnek je blokován. 
	Nastavte stupeň hrubosti mletí na nejvyšší hrubost 
([image: image207.png]


 „7.1 Nastavení stupně hrubosti mletí“) a připravte další kávu. 
Pokud to vyřeší vzniklý problém, nastavte požadovanou hrubost mletí pro příští přípravu nápoje. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis. 


9.1 Zobrazení informací o přístroji
Pokud se potřebujete v případě poruchy přístroje obrátit na zákaznický servis, na displeji si můžete zobrazit různé informace o přístroji. 

Informace o přístroji zobrazíte následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko pro vyvolání nabídky a pomocí tlačítek ve tvaru šipky zvolte

[image: image208.png]



2. Pokud chcete zobrazit počet nápojů, které byly pomocí přístroje připraveny, zvolte

[image: image209.png]



Na displeji se zobrazí počet nápojů z kávy připravených od uvedení přístroje do provozu. 

3. Pokud chcete zobrazit informace o typu přístroje, zvolte

[image: image210.png]



Na displeji se zobrazí výrobní číslo přístroje, typ výrobku a verze software. 
10 Mezinárodní záruka na plně automatické kávovary

10.1 Záruka výrobce přístroje, společnosti SEVERIN

V rámci této záruky se společnost SEVERIN zaručuje, že tento výrobek, navržený a zhotovený výhradně pro použití v domácnostech, nemá žádné vady materiálu ani výrobní vady. Záruční doba činí 24 měsíců od data pořízení přístroje koncovým zákazníkem. Pokud se na přístroji projeví během této záruční doby vady na materiálu či výrobní vady, se žádostí o opravu či výměnu přístroje se můžete obrátit na servisní oddělení společnosti SEVERIN, mezinárodní pobočky společnosti SEVERIN, nebo autorizovaná servisní střediska SEVERIN či servisní prodejce. Na opravu či výměnu přístroje se vztahují následující záruční podmínky.

10.2 Řešení reklamací
V případě nutnosti záruční opravy vašeho plně automatického kávovaru vždy nejprve kontaktujte telefonicky příslušné servisní středisko SEVERIN. Na telefonu jsou vám k dispozici školení odborníci, kteří rychle a odborně vyřeší váš konkrétní problém. Budeme se snažit vyřešit vaši záruční reklamaci k vaší plné spokojenosti. Telefonní číslo na vaše servisní středisko SEVERIN najdete na vnitřní straně krytu spařovací jednotky. 

Pokud bude přístroj převezen do jiné země, než ve které byl pořízen, reklamační řízení stále může řešit místně příslušné autorizované servisní středisko SEVERIN. 

10.3 Záruční podmínky

· Záruka výrobce SEVERIN je platná, pouze pokud lze na základě účtenky ověřit datum nákupu a typ přístroje.
· V rámci záruční doby se společnost SEVERIN zavazuje odstranit veškeré vady výrobku. Je však oprávněna rozhodnout, zda provede opravu výrobku, výměnu vadných součástí nebo výměnu celého výrobku. 
· Záruka se nevztahuje na škody či vady vzniklé v důsledku nesprávného použití, připojení k nesprávnému napětí, nebo v případě pokusů o opravu přístroje neoprávněnou osobou či v případě nerespektování pokynů uvedených v tomto návodu. Záruka se dále nevztahuje na přístroj v případě nerespektování pokynů pro provoz a údržbu přístroje, nebo v případě použití materiálů (vodních filtrů, čisticích prostředků), které nejsou v souladu s předepsanými požadavky. Záruka se nevztahuje na součásti, které podléhají opotřebení (např. těsnění, kotouče mlýnku, ventily), nebo na poškození mechanismu mlýnku způsobené cizími předměty (např. kamínky, kancelářskými svorkami), či škody způsobené nehodou, bleskem, vodou či ohněm, nedostatečným odvětráváním přístroje, či jinou příčinou, kterou společnost SEVERIN nemohla ovlivnit.  

· Servisní služby společnosti SEVERIN (záruční i pozáruční) jsou dostupné ve všech zemích, v nichž společnost SEVERIN oficiálně prodává své výrobky. 

· Záruka na výrobek zaniká, pokud je nutné přístroj upravit, aby mohl být použit v jiné zemi, než pro kterou byl vyroben. Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku takové úpravy. 

11 Likvidace
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	POZOR!

V případě nesprávné likvidace přístroje hrozí riziko poškození životního prostředí. 

· Přístroj obsahuje elektronické součásti, proto nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem. 

· Při likvidaci přístroje se řiďte místními předpisy pro likvidaci, v případě pochybností se obraťte na odpovědné úřady.  


· Nepotřebné obalové materiály zlikvidujte v souladu s místními předpisy. 

· Vodní filtr můžete zlikvidovat spolu s běžným komunálním odpadem. 

· Po skončení životnosti přístroj předejte k likvidaci na příslušné sběrné místo pro likvidaci elektrozařízení. 
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12 Rady pro optimální požitek z kávy

	Situace
	Rada

	Jaký druh kávy mohu použít?
	Můžete použít všechny druhy kávy, které nejsou po pražení dále upravovány (např. s cukrem)

	Espresso/káva nemá žádnou pěnu. 
	Používejte pravou zrnkovou kávu. 

	
	Káva je příliš stará. Použijte čerstvou zrnkovou kávu. 

	
	Zvolte vyšší jemnost mletí 
([image: image213.png]


 „7.1 Nastavení stupně hrubosti mletí“).

	
	Zvyšte množství kávy 
([image: image214.png]


 „6.3.1 Příprava kávy nebo espressa).

	Espresso má hořkou chuť. 
	Použijte jiný druh kávy. 

	
	Zvolte nižší sílu kávy 
([image: image215.png]


 „6.3.1 Příprava kávy nebo espressa).

	
	Nastavte vyšší jemnost mletí 
([image: image216.png]


 „7.1 Nastavení stupně hrubosti mletí“).

	
	Nastavte nižší teplotu spařování 
([image: image217.png]


 „7.2 Individuální nastavení pro přípravu kávy“)

	Espresso má nakyslou chuť. 
	Použijte jiný druh kávy.

	
	Zvolte nižší sílu kávy 
([image: image218.png]


 „6.3.1 Příprava kávy či espressa).

	
	Vyčistěte zásobník na vodu a naplňte jej čerstvou vodou.

	
	Nastavte vyšší teplotu spařování 
([image: image219.png]


 „7.2 Individuální nastavení pro přípravu kávy“)

	Espresso má mdlou chuť/je nevýrazné. 
	Nastavte vyšší hrubost mletí. 
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 „7.1 Nastavení stupně hrubosti mletí“).

	
	Zvyšte množství kávy. 
([image: image221.png]


 „6.3.1 Příprava kávy či espressa).

	Káva vytéká z trysky na kávu a mléko velmi pomalu. 
	Nastavte vyšší hrubost mletí. 
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 „7.1 Nastavení stupně hrubosti mletí“).

	
	Vyčistěte trysku na kávu a mléko 
([image: image223.png]


 „8.1 Každodenní čištění“)

	
	Proveďte odvápnění přístroje 
([image: image224.png]


 „8.2.5 Odvápnění“).

	Jaký druh mléka je nejlepší pro napěnění?
	Nejvhodnější jsou druhy mléka s vysokým obsahem bílkovin. Obsah tuku nehraje roli. Mléko by mělo být lehce vychlazeno. 

	Nedaří se mi mléko napěnit. 
	Vyčistěte systém na mléko 
([image: image225.png]


 „8.2.3 Čištění systému na mléko“).

	
	Zkontrolujte, zda je vzduchový ventil v hubici pro napěnění správně upevněn. 
([image: image226.png]


Obr. 10a).

	
	Vyčistěte vzduchový ventil 
([image: image227.png]


 „8.1 Každodenní čištění“).

	Kdy bych měl vložit filtr na vodu?
	Doporučení: při tvrdosti vody od 12°dH.


13 Licenční ustanovení
FreeRTOS

Výrobek je vybaven software, který je vázán na operační systém FreeRTOS V6.0.1 – Copyright © 2009 Real Time Engineers Ltd.  Operační systém FreeRTOS V6.0.1 je licencován pod modifikovanou GNU General Public Licence (GPL), Verzí 2 (pro bližší informace navštivte oddíl Licence na stránkách http://www.FreeRTOS.org). Zdrojový kód FreeRTOS V6.0.1 může být na základě žádosti poskytnut našemu zákaznickému servisnímu středisku (e-mail) do října 2014. Za danou službu může být účtován poplatek. 

AVR-Libc

Části avr-libc podléhají autorským právům © 1999-2010 těchto držitelů: Werner Boellmann, Dean Camera, Pieter Conradie, Brian Dean, Keith Gudger, Wouter van Gulik, Bjoern Haase, Steinar Haugen, Peter Jansen, Reinhard Jessich, Magnus Johansson, Harald Kipp, Carlos Lamas, Cliff Lawson, Artur Lipowski, Marek Michalkiewicz, Todd C. Miller, Rich Neswold, Colin O´Flynn, Bob Paddock, Andrey Pashchenko, Reiner Patommel, Florin-Viorel Petrov, Alexander Popov, Michael Rickman, Theodore A. Roth, Juergen Schilling, Philip Soeberg, Anatoly Sokolov, Nils Kristian Strom, Michael Stumpf, Stefan Swanepoel, Helmut Wallner, Eric B. Weddington, Joerg Wunsch, Dmitry Xmelkov, Atmel Corporation, egnite Software GmbH, členové správní rady University of Carolina. 
Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdrojové či binární formě, modifikované či nikoli, jsou povoleny při splnění následujících podmínek:
· Redistribuce zdrojového kódu musí zahrnovat výše uvedenou informaci o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vyloučení odpovědnosti. 

· Redistribuce v binární formě musí přetisknout výše uvedenou informaci o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo dalších materiálech poskytovaných při distribuci.
· Žádné jméno držitelů autorských práv ani přispěvatelů nesmí být bez předchozího písemného souhlasu použito k podpoře a propagaci produktů, které byly vytvořeny na základě tohoto software.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI TAK, „JAK JE“. JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI IMPLICITNÍ ZÁRUKY, MIMO JINÉ IMPLICITNÍ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL JSOU VYLOUČENY. VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV ANI PŘISPĚVATELÉ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NERUČÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB; ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKŮ; NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ) JAKKOLI ZPŮSOBENÉ A PODLE JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ SMLUVNÍ, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINÝM ZPŮSOBEM) VYPLÝVAJÍCÍ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARE, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD.
( V závislosti na modelu.





( V závislosti na modelu.


( V závislosti na modelu. 


( V závislosti na modelu.
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