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Před aktivací přístroje nebo prováděním údržby si pozorně přečtěte návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny; nedodržení pokynů může vést k nehodám a / nebo škodám. Tyto pokyny uchovávejte pro budoucí použití.

VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROVOZU A BEZPEČNOSTI
• Tento spotřebič je místní klimatizační zařízení určené pro domácí použití. • Klimatizační jednotku používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.
• Ujistěte se, že typ elektrického napájení odpovídá požadovanému napětí (220-240V / 50Hz). • Typ pojistky: FSD o 50F 250V, elektřina procházející pojistkou nesmí překročit 3,15A. • Tento spotřebič mohou používat děti ve věku do 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a potřebných znalostí za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo po obdržení instrukcí týkajících se bezpečné používání spotřebiče a pochopení jeho nebezpečí. • Děti se s přístrojem nesmí hrát. • Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru. • Zajistěte, aby byl elektrický systém schopen dodat provozní proud potřebný pro klimatizaci navíc k tomu, který je normálně absorbován jinými uživateli (spotřebiči, osvětlení). Podívejte se na maximální absorpci uvedenou na typovém štítku klimatizace. • Připojení k síti musí být provedeno v souladu s platnými předpisy pro instalaci. • Ujistěte se, že jističe a ventily na ochranu rostlin jsou schopny odolat startovacímu proudu 6A (normálně po dobu maximálně 1 sekundy). • Zásuvka systému musí být vždy opatřena účinným uzemněním. • Zkontrolujte, zda je zástrčka pevně zasunuta. Nepoužívejte více konektorů. Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama. Ujistěte se, že je zástrčka čistá. • Nepoužívejte zástrčku jako prostředek pro spuštění / zastavení klimatizace: použijte tlačítko ZAP / VYP na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu. • Nevystavujte klimatizaci v místech, kde by mohla být zasažena postříkáním vodou (např. Prádelna). • Tuto klimatizaci mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud byli schopni těžit ze zprostředkování osoby odpovědné za jejich bezpečnost. , dohledu nebo pokynů pokud jde o používání klimatizace, a proto pochopili možná rizika. • Před prováděním jakýchkoli pohybů nebo čištění se ujistěte, že je zástrčka odpojena od zásuvky. • Klimatizační jednotku během provozu nepohybujte; nejprve vypněte spotřebič, zkontrolujte a případně vypusťte kondenzát.
• Pro vypnutí spotřebiče umístěte dálkový ovladač do polohy OFF a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vytáhněte pouze zástrčku. Netahejte za kabel. • Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho prodejcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k riziku. • Chraňte spotřebič před ohněm, možnými zdroji vznícení, hořlavými a výbušnými předměty. • Nenechávejte přístroj bez dozoru, když je v provozu, vypněte přístroj a odpojte jej. • Při použití výfukového potrubí nesmí být teplota v místnosti nižší než 0 ° C. To může způsobit únik vody do klimatizace. • Nestříkejte ani nalijte vodu na klimatizaci.
POZOR! • Do klimatizační jednotky nevkládejte žádné předměty: je to velmi nebezpečné, protože ventilátor běží vysokou rychlostí. • Zajistěte volný oběh vzduchu do jednotky. Nezakrývejte mřížky přívodu a sání vzduchu záclonami nebo jakýmkoliv způsobem.
POZOR! • Klimatizační jednotka musí být umístěna v minimální vzdálenosti 50 cm od stěny nebo jiné překážky na rovném a stabilním povrchu, aby nedošlo k úniku vody. • Klimatizace je vybavena systémem ochrany proti přetížení kompresoru, který umožňuje spuštění kompresoru až po uplynutí minimálně 3 minut od předchozího vypnutí. • Před restartováním jednotky vyčkejte alespoň 3 minuty. Zabrání se tak poškození kompresoru.
POZOR! Pokud dojde k anomálii, vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Výrobek nerozebírejte ani nepokoušejte se jej opravovat ani upravovat. V případě poruchy kontaktujte přímo servisní středisko.
POZOR! • Nevystavujte klimatizační zařízení přímému slunečnímu světlu, protože by mohlo dojít ke změně barvy materiálu a přehřátí spotřebiče by mohlo aktivovat jeho ochranný mechanismus a způsobit jeho vypnutí. • kolem spotřebiče nepoužívejte insekticidy, oleje, čisticí prostředky nebo spreje; K čištění nepoužívejte agresivní chemické prostředky: mohlo by dojít k poškození povrchu a barvy. • Zavřete všechna otevřená okna, abyste dosáhli co nejvyšší účinnosti klimatizace.
Výrobce neručí za dodržování bezpečnostních a preventivních předpisů.
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Popis

1) HORNÍ PANEL
2) RUKOJEŤ
3) ZADNÍ STRANA
4) KOLEČKA
5) OVLÁDACÍ PANEL – TLAČÍTKA  PRO PROVOZ BEZ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
6) KLAPKY
7) PŘEDNÍ STRANA
8) VSTUP VZDUCHU
9) FUNKCE VYPOUŠTĚNÍ 
10) VÝSTUP VZDUCHU A PŘIPOJENÍ
11) VSTUP VZDUCHU
12) Otvor pro drenáž funkce ochlazování










Infračervené dálkové ovládádání[image: ]


Flexibilní hadice
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Kulatý kryt s víkem.
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Kruhové těsnění do okna, která má být umístěna mezi koncem trubky a oknem .
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Výrobek umístěte svisle na rovný a stabilní povrch, co nejblíže k oknu, udržování minimální vzdálenosti 50 cm od stěn nebo jiných překážek v okolí.

Použití připojení do okna
1. Vytáhněte hadici jen tak, abyste dosáhli délky (max. 1,5 m) a zavěste jej na díl zadní části klimatizace
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2. Zasuňte plochý konektor shora dolů do drážek (A) a zajistěte ho háčkem nahoře (B).
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Použití s oblým krytem

1 Pro vytvoření otvoru ve skle cca 133mm  je vhodné udělat díru do okna kvalifikovanou osobou..
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2. Připojte Flexibilní trubku do klimatizace
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3.Zasuňte hadici s kruhovým připojením do otvoru.
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Vyhněte se ohybům v hadici.
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8. Během období nepoužívání odpojte trubku a zavřete okénko uzávěrem
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Zapojte napájecí kabel do příslušné zásuvky (220-240V). Vložte baterie dodané s dálkovým ovladačem a dodržujte polarity. Vyberte požadovaný provozní režim z dálkového ovladače.

ZPŮSOB POUŽITÍ SPOTŘEBIČE    Tento spotřebič lze použít pro chlazení, odvlhčování a větrání.   Před použitím spotřebiče nechte přístroj ve svislé poloze nejméně dvě hodiny.   Při přepínání z jednoho režimu do druhého ventilátor pokračuje v provozu, ale kompresor se zastaví: kompresor začne fungovat znovu po 3 minutách. Toto zpoždění startu chrání kompresor před poškozením.

[image: ]
VÝFUKOVÁ POTRUBÍ MUSÍ BÝT VŽDY PŘIPOJENÁ K SPOTŘEBIČI: jedinou výjimkou při použití
spotřebič pouze při odvlhčování: v tomto případě je vhodné nechat spotřebič vypustit přímo v prostředí, pro maximální účinnost (viz odstavec Režim odvlhčování). Pravidelně čistěte vzduchové filtry umístěné pod snadno odnímatelným zadní mřížkou, abyste udrželi klimatizaci efektivní.

PROVOZNÍ REŽIM
1. REŽIM klimatizace (COOL)
• Kontrolka "Cool" na ovládacím panelu se rozsvítí.
• Rozsah nastavení teploty je od 16 ° C do 32 ° C.
• V tomto režimu se po každém stisknutí tlačítka ZAP / VYP přístroj vypne, přístroj uloží nastavenou teplotu a po opětovném zapnutí zůstane nastavený.
• V tomto režimu je možné nastavit rychlost ventilátoru (Fan Speed) a nastavit časovač a funkci SLEEP.
• Pro klidnější provoz snižte rychlost na nízkou (nízká)
2. REŽIM zvlhčovače (DRY)
• Stisknutím tlačítka MODE vyberte odvlhčování.
• Teplota je řízena elektronickou deskou a nelze ji nastavit.
• V tomto režimu, kdykoliv je jednotka vypnuta stisknutím tlačítka ON / OFF, přístroj uloží nastavení a udržuje je při zapnutí.
• Rychlost ventilace je nastavena na nízkou hodnotu a nelze ji nastavit.
POZNÁMKA
Klimatizace nefunguje, když pracuje jako zvlhčovače.
Při použití zařízení jako odvlhčovače nepřipojujte hadici.
Pro dosažení maximální účinnosti odvlhčování ponechte zadní výfukové hrdlo volně vypouštěné přímo do okolního prostředí.
Režim odvlhčování se doporučuje na podzim a v zimě.
Pokud se používá v létě, je vhodné nechat připojenou ohebnou hadici, aby místo teplého vzduchu posílala do místnosti teplý vzduch.
Během odvlhčování je vhodné zajistit kontinuální odvodnění (viz následující kapitola "odvod kondenzace").
3. REŽIM ventilace (POUZE FAN)
• Stisknutím tlačítka MODE vyberte položku Ventilace, dokud se nezobrazí odpovídající ikona.
• V tomto režimu je možné nastavit rychlost ventilátoru (rychlost ventilátoru).
• Nelze nastavit teplotu.




Odvod kondenzace
Tento přístroj automaticky vypařuje kondenzaci v režimu chlazení.
Když klimatizační zařízení pracuje v režimu chlazení, není nutné zajistit nepřetržitý odvod kondenzátu; pouze ve zvláštních klimatických podmínkách, kde je vlhkost vzduchu velmi vysoká, může se stát, že se uvnitř jednotky usadí voda. Když je vnitřní nádoba plná, klimatizační jednotka vydá 8 pípnutí a na displeji se zobrazí zpráva „P1“, která indikuje, že byla naplněna a blokuje činnost spotřebiče.
Tento přístroj automaticky vypařuje kondenzaci v režimu chlazení.

[image: ]Tento přístroj automaticky vypařuje kondenzaci v režimu chlazení.
Ujistěte se, že když jednotka pracuje v režimu chlazení, jsou gumové zátky, které zavírají otvory na zadní straně, správně umístěny.
Když klimatizační zařízení pracuje v režimu chlazení, není nutné zajistit nepřetržitý odvod kondenzátu; pouze ve zvláštních klimatických podmínkách, ve kterých je vlhkost vzduchu velmi vysoká, se může stát, že se uvnitř jednotky usadí voda. Když je nádoba plná, rozsvítí se na ovládacím panelu kontrolka "Full", která signalizuje, že byla naplněna a zablokovala činnost spotřebiče.
Pro vyprázdnění nádoby vypněte klimatizaci a odpojte ji. Odstraňte uzávěr ze spodního vypouštěcího otvoru a umístěte konec na normální odtok.
Ujistěte se, že trubka je bez zkroucení a ohnutí. Trubka musí mít sestupný trend. Uzavřete odtok s uzávěrem a pokračujte pomocí klimatizace.
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Zvlhčovač
POZOR!
Při použití klimatizačního zařízení v v režžimu zvlhčovače  je vhodné vždy zajistit nepřetržitý odvod vody, aby byla zajištěna maximální účinnost odvlhčování.
Jeden konec PVC trubky (není součástí dodávky) připojte k hornímu výtokovému otvoru a druhý konec nad odtokem.









PROVOZ S DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍM
1. Posunutím otevřete kryt podle směru šipky.
2. Vložte baterie (LR03 / 1,5V) do dálkového ovladače s ohledem na uvedené polarity.
3. Nasaďte kryt.
4. Nasměrujte dálkový ovladač na přijímač klimatizace.
5. Dálkový ovladač by měl být umístěn do vzdálenosti 6 metrů od přijímače.
6. Mezi dálkovým ovladačem a přijímačem nesmí být žádné překážky.
7. S dálkovým ovládáním neházejte.
8. Nepokládejte dálkové ovládání na silné sluneční světlo nebo pod topná zařízení nebo jiné zdroje tepla.
9. Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, vyjměte ji z dálkového ovladače.
10. Pokud není slyšet žádný zvuk a symbol přenosu na displeji nebliká, je třeba baterii vyměnit.
11. Pokud dojde k resetování po stisknutí tlačítka dálkového ovládání, je elektrická velikost nedostatečná a baterie musí být vyměněna.
12. Odpad z baterie musí být řádně zlikvidován.
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PRO OPTIMÁLNÍ PROVOZ dálkového ovládání nasměrujte ovladač na klimatizaci.
Pro ovládání dálkového ovladače stiskněte tlačítko ON / OFF na sluchátku. Ikona na displeji dálkového ovládání bude jednou blikat a uslyšíte zvukový signál oznamující, že signál byl odeslán do klimatizace.
V režimu vypnuto se na dálkovém ovladači zobrazí nastavená teplota a nastavený časovač.

Popis dálkového ovládání
1.  ON / OFF
2. časovač
3. TLAČÍTKO DOLŮ
4. Tlačítko MODE
5. Tlačítko Nahoru
6. Tlačítko ventilace
7. tlačítko  SLEEP
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(1) Tlačítko ON/OFF
Stisknutím tohoto tlačítka přístroj zapnete nebo vypnete.
(2) Tlačítko MODE
Když je přístroj zapnutý, stiskněte toto tlačítko pro volbu požadovaného režimu z: CHLADENÍ, VENTILÁTOR a VYPOUŠTĚNÍ.
(3) SLEEP
V režimu chlazení aktivujte režim spánku stisknutím tlačítka NAHORU a tlačítka FAN, pak jednotka bude pracovat tichě a šetří energii.
Poznámka: Funkce spánku není k dispozici v režimu odvlhčování nebo ventilace.
(4) TLAČÍTKO DOLŮ
Stiskněte toto tlačítko pro nastavení teploty a nastavení času.
(5) Tlačítko nahoru
Stiskněte toto tlačítko pro nastavení teploty a nastavení času.
(6) TLAČÍTKO RYCHLOSTI
V režimech chlazení a větrání stiskněte toto tlačítko pro nastavení rychlosti ventilátoru, nízká (nízká) nebo vysoká (vysoká). Za určitých podmínek nemusí rychlost ventilace fungovat podle nastavení.
V režimu odvlhčování nelze toto tlačítko stisknout, proto ventilátor zvolí nucenou ventilaci.
(7) TLAČÍTKO ČASOVAČE
a. Když je klimatizace vypnutá, stiskněte tlačítko "ČASOVAČ" a nastavte hodinu pro zapnutí jednotky. Stiskněte "+" nebo "-" pro nastavení času a stiskněte "TIMER" pro potvrzení.
b. Když je klimatizace zapnutá, stiskněte tlačítko "ČASOVAČ" a nastavte hodinu vypnutí jednotky. Stiskněte "+" nebo "-" pro nastavení času a stiskněte "TIMER" pro potvrzení.
c. Po nastavení času znovu stiskněte „TIMER“ pro zrušení nastavení času.
(8) DISPLEJ

ÚDRŽBA
[image: ]  Před zahájením čištění a údržby vytáhněte zástrčku ze zásuvky.1. Čištění vzduchových filtrů Vzduchové filtry musí být kontrolovány nejméně jednou za dva týdny provozu. Provoz se znečištěnými nebo ucpanými filtry vždy způsobí snížení účinnosti klimatizace a může způsobit vážné problémy. Pro vyjmutí horního filtru odšroubujte centrální šroub a zatáhněte za páčku mřížky.
K odstranění prachu z filtrů použijte vysavač. Pokud to nestačí, umyjte filtr teplou vodou a případně neutrálním čisticím prostředkem, opláchněte ho studenou vodou a nechte jej přirozeně uschnout, než jej vložíte na své místo. Jakmile je filtr znovu vložen, zavřete mřížku a obnovte používání klimatizace.
2. Čistění klimatizace K čištění vnějšího povrchu klimatizace použijte vlhký a měkký hadřík. Nepoužívejte příliš horkou vodu, rozpouštědla, benzín nebo jiné agresivní chemické látky, mastek a kartáče: mohly by poškodit povrch nebo barvu pouzdra. Pro odstranění skvrn použijte teplou vodu s trochou neutrálního čisticího prostředku. Nepokoušejte se čistit klimatizační jednotku vodou, mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí nebo ke zkratu.
3. Ochrana. Pokud nebudete klimatizační jednotku delší dobu používat, vyčistěte ji před uskladněním. Přístroj vždy udržujte ve svislé poloze. Nepokládejte těžké předměty na horní podlahu a chraňte klimatizaci plastovou fólií.
4. Přeprava. Pokud je to možné, přepravte klimatizaci ve svislé poloze. Pokud to není možné, položte ji na pravou stranu; když dorazíte do cíle, ihned spotřebič vraťte do svislé polohy a vyčkejte nejméně 4 hodiny, než jej použijete k chlazení.
5. Pro maximální zabezpečení pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu; pokud je poškozen použitím, pro výměnu kontaktujte servisní středisko.
TIPY PRO MAXIMÁLNÍ KOMFORT A MINIMÁLNÍ SPOTŘEBU
OVĚŘTE, že:
• přívodní a sací mřížky jednotky jsou vždy volné;
• vzduchové filtry jsou vždy čisté; špinavý filtr snižuje průchod vzduchu a snižuje výnos jednotky;
• dveře a okna jsou zavřené, aby se zabránilo pronikání vzduchu bez klimatizace;
• pružná trubka je správně umístěna, bez ohybů nebo příliš těsných křivek;
• okolní teplota je nad 7 ° C při chlazení, 17 ° C při odvlhčování

NAŘÍZENÍ (EU) č. 517/2014 - F-GAS
Jednotka obsahuje R290, zemní plyn s potenciálem globálního oteplování (GWP) = 3 - Kg 0,13 = 0,00039 ekvivalent CO2. Nevyhazujte R290 do okolního prostředí.
INFORMACE PRO SPRÁVNÉ LIKVIDACI VÝROBKU dle čl. 26 Legislativní vyhláška 03/14/14,
no. 49 "PROVÁDĚNÍ EVROPSKÉ SMĚRNICE 2012/19 / EU O ODPADU 
Na konci své životnosti nesmí být tento přístroj likvidován společně s domovním odpadem.
Připomínáme důležitou úlohu spotřebitele při přispívání k opakovanému použití, recyklaci a dalším formám odpadu.
Spotřebič musí být dodán odděleně ve vhodných sběrných střediscích nebo v místních sběrnách
při nákupu nového rovnocenného zařízení zdarma u maloobchodníků.
U výrobků s vnějším rozměrem menším než 25 cm musí být tato služba volného sběru odpadů
povinně dodávají zdarma velcí maloobchodníci (přinejmenším prodejní plocha 400m2), i když není zakoupeno žádné ekvivalentní vybavení.
Likvidace elektrického a elektronického zařízení odděleně zabraňuje možným negativním účinkům
o životním prostředí a lidském zdraví vyplývajícím z nedostatečné likvidace a umožňuje využití a recyklaci materiály, z nichž se skládá, s významnými úsporami energie a zdrojů.
Pro zdůraznění povinnosti likvidovat tato zařízení samostatně, je symbol zobrazen na výrobku
přeškrtnuté přihrádky.
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