Bl9101 Rychlovarná konvice
POKYNY K POUŽITÍ
Před prvním použitím vyčistěte části, které přicházejí do kontaktu s potravinami, tedy vnitřek konvice.
Vždy před spuštěním uzavřete víko.
Konvici postavte na stabilní a rovný povrch. Nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru.
Používejte konvici výhradně k ohřevu nebo přivedení vody k varu.
Plňte ji pouze studenou vodou a dbejte na uvedené kapacitní limity (max. 1,7 l, min. 0,5 l).
Vodu vždy nalijte před zapnutím. Nikdy nepřidávejte tekutiny po spuštění.
Pokud je konvice zapnuta naprázdno, vestavěná bezpečnostní ochrana ji automaticky vypne. Nebude možné znovu ohřívat, dokud topné těleso nevychladne.
Po dosažení varu odpojte konvici ze sítě a zcela ji vyprázdněte, abyste předešli usazování vodního kamene. Po použití spotřebič odpojte a nechte jej vychladnout před uložením nebo čištěním.
Nepotápějte přístroj do vody ani jiných kapalin. Vyhněte se stříkající vodě.

[image: ]NOMENKLATURA BL91
1 Víko
2 Displej
3 Rukojeť
4 Základna
5 Tělo konvice
6 Tlačítko otevření víka
7 Hubice
8 Tlačítka přednastavených programů
9 Tlačítko +
10 Tlačítko –
11 Tlačítko KEEP
12 Tlačítko ON/START

PROVOZ
Při prvním použití konvice přiveďte 2–3× k varu maximální množství vody (1,7 litru) a pokaždé nahraďte vroucí vodu studenou.
Pro otevření víka použijte tlačítko (6). 
[image: ]Při dalším použití:
Nalijte do konvice požadované množství vody v rámci uvedených limitů (MAX: 1,7 l, MIN: 0,5 l). Zavřete víko až do zaklapnutí a zapojte zástrčku do elektrické zásuvky. Umístěte konvici tak, aby napájecí konektor konvice zapadl do základny (4), a proveďte jeden z následujících postupů.

RUČNÍ PROVOZ
· Pokud je přístroj v pohotovostním režimu, stiskněte symbol na displeji (2). Displej se rozsvítí a zobrazí teplotu uvnitř konvice.
· Pro přivedení vody k varu na 100 °C:
· stiskněte tlačítko a vyčkejte 3 sekundy.
· Pro ohřev vody mezi 40 a 95 °C:
· nastavte teplotu tlačítky + a – (9 a 10) a vyčkejte 3 sekundy.
· Pro přivedení vody k varu a její udržování na 100 °C:
· stiskněte tlačítko a vyčkejte 3 sekundy,
· stiskněte tlačítko (11) pro aktivaci funkce udržování teploty (tlačítko bliká).
· Pro ohřev vody mezi 40 a 95 °C a její udržování teplé:
· nastavte teplotu tlačítky + a – (9 a 10) a vyčkejte 3 sekundy,
· stiskněte tlačítko (11) pro aktivaci funkce udržování teploty (tlačítko bliká).
· Jakmile kapalina dosáhne nastavené teploty, termostat přístroj automaticky vypne.
· Funkce udržování teploty trvá 2 hodiny.
· Použijte horkou vodu podle potřeby a dbejte na úplné vyprázdnění konvice, abyste zabránili usazování vodního kamene na topném tělese.

PROVOZ PŘEDNASTAVENÝCH PROGRAMŮ
Čaj a bylinkové nálevy – 90 °C
Bílý čaj – 70 °C
Matcha a zelený čaj – 80 °C
Kojenecká láhev – 40 °C
· Pokud je přístroj v pohotovostním režimu, stiskněte symbol na displeji (2). Displej se rozsvítí a zobrazí teplotu uvnitř konvice.
· Stiskněte jedno ze 4 programových tlačítek (8) a vyčkejte 3 sekundy.
· Pokud chcete aktivovat funkci udržování teploty, stiskněte tlačítko (11) (tlačítko bliká).
· Jakmile kapalina dosáhne nastavené teploty, termostat přístroj automaticky vypne.
· Funkce udržování teploty trvá 2 hodiny.
· Použijte horkou vodu podle potřeby a dbejte na úplné vyprázdnění konvice, abyste zabránili usazování vodního kamene na topném tělese.

ČIŠTĚNÍ
Odpojte zástrčku ze zásuvky a před jakýmkoli čištěním nechte všechny části vychladnout.
Neponořujte základnu ani konvici do vody. Zabraňte tomu, aby se na tyto části dostala voda nebo jiné kapaliny.
Pro vyčištění vnitřku konvice počkejte, až vychladne, a vypláchněte ji vlažnou vodou, abyste odstranili zbytky a nečistoty. Je nutné pravidelné odvápňování.
Pro čištění základny a vnější části konvice použijte vlhký hadřík.

ODVÁPŇOVÁNÍ
Pro zabránění tvorbě vodního kamene se doporučuje pravidelné speciální čištění podle následujících pokynů:
Naplňte konvici vodou do poloviny maximální kapacity a přidejte citronovou šťávu. Směs přiveďte 3× k varu. Konvici vyprázdněte a poté ji 2–3× vypláchněte převařením čisté vody.

BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ
Toto zařízení se aktivuje, pokud je konvice zapnuta bez vody. Aby se zabránilo přehřátí, přístroj se vypne a nelze jej znovu zapnout, dokud topné těleso nevychladne.

TECHNICKÉ ÚDAJE
· Napájení: AC 220–240 V ~ 50–60 Hz
· Výkon: 1850–2200 W
· Elektronické řízení a regulace teploty
· Bezpečnostní systém automatického vypnutí
· Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,1 W
· Přístroj přejde do pohotovostního režimu po 1 minutě nečinnosti
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