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           PLOTÝNKOVÝ VAŘIČ
                              G10157
Návod k obsluze
Vážení zákazníci,

před použitím spotřebiče je nutné přečíst si pozorně návod k obsluze.

PŘIPOJENÍ

Spotřebič lze připojit jen do chráněné zásuvky instalované v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Síťové napětí musí odpovídat údajům na identifikačním štítku spotřebiče. Spotřebič splňuje závazné směrnice CE.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

· Před uvedením do provozu prověřte, zda spotřebič včetně případného příslušenství nevykazuje známky poškození, jež by mohlo ohrozit jeho funkčnost. Pokud spotřebič např. spadl na zem, mohlo přesto dojít k poškození, které není zvnějšku viditelné. Ani v tomto případě spotřebič neuvádějte do provozu.

· Za provozu je teplota nekrytých povrchových částí spotřebiče velmi vysoká. 

· Děti si nejsou vědomy nebezpečí, která mohou vzniknout při manipulaci s elektrospotřebiči, proto je nesmějí obsluhovat.

· Spotřebič uvedený do provozu musí být pod stálým dohledem.

· UPOZORNĚNÍ: Pokrmy s vysokým obsahem tuku a oleje se mohou při přehřátí snadno vznítit.

· Spotřebič nepoužívejte v těsné blízkosti závěsů a záclon či jiných citlivých materiálů ani pod závěsnými policemi apod.

· Spotřebič umístěte s dostatečným odstupem od okolních předmětů na podložku, která je omyvatelná, odolná vůči působení vysokých teplot a vodní páry. Zachovejte potřebnou distanční vzdálenost mezi podstavnými nožičkami vařiče a podložkou. 

· Po každém použití spotřebič vypněte a vytáhněte vidlici ze zásuvky. Vidlici je rovněž nutné vytáhnout při poruše provozu a před každým čištěním.

· Vidlici nevytahujte ze zásuvky za přívodní šňůru; k tomuto účelu je určena zástrčka.

· Přívodní šňůru nenechávejte viset přes hranu pracovní plochy.

· Přívodní šňůra se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče. Totéž platí i pro přívodní šňůry jiných elektrospotřebičů.

· Při nesprávné obsluze spotřebiče nepřebírá výrobce zodpovědnost za případné škody.

· Spotřebič je určen  k použití v domácnostech, nikoli k živnostenskému provozu.

· Opravy spotřebiče smí provádět jen odborný personál, neboť je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, aby se předešlo dalšímu poškození spotřebiče. Totéž platí i pro výměnu přívodní šňůry. Pokud Váš elektrospotřebič vykazuje závadu, obraťte se prosím na technický servis dovozce (adresa uvedena na Záručním listu). 

PŘED PRVNÍM UVEDENÍM DO PROVOZU

Před prvním použitím zapněte spotřebič v dobře větrané místnosti na plný výkon a nechte ho asi 3 minuty hřát. Vypálí se tak ochranná vrstva nanesená na plotýnce a spotřebič bude lépe chráněný vůči rzi. Jako průvodní jev se může uvolnit lehký dým, který však není na závadu. Poté spotřebič omyjte, jak je popsáno v oddíle Čištění a údržba.

G10157 

1 Knoflík pro regulaci teploty varné desky

2 Kontrolka regulace teploty

3 Tělo

4 Litinová varná deska
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PROVOZ

Tato elektrická varná deska je vhodná pro vaření a ohřev

mnoha pokrmů pomocí standardních hrnců a pánví.

- Umístěte varnou desku na rovný a stabilní povrch a ponechte

dostatečný prostor po stranách výrobku a zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.

- Nastavte požadovanou teplotu (1) otočením knoflíku pro regulaci teploty do polohy mezi (MINIMUM) a (MAXIMUM). Rozsvítí se červená kontrolka teploty (2),

což znamená, že se varná deska (4) ohřívá; po dosažení nastavené teploty kontrolka

zhasne; během normálního provozu kontrolka bliká, což znamená, že se teplota

udržuje.

- Když kontrolka (2) zhasne, varná deska je připravena k vaření. Během vaření je vhodné

pravidelně kontrolovat stav pokrmu, aby se nepřipálil.

VAROVÁNÍ: Varná deska potřebuje čas na přechod z vysoké na nízkou teplotu. Věnujte pozornost této funkci, abyste zabránili převaření nebo spálení jídla.

- Po dokončení vaření otočte knoflík (1) do polohy "VYP", odpojte spotřebič ze zásuvky a počkejte, až

každá část vychladne, než začnete čistit.

Po čištění, které by mělo být provedeno podle pokynů v následujícím odstavci, skladujte mimo dosah zdrojů tepla a mimo dosah dětí.
ČIŠTĚNÍ 
 Před jakýmkoli čištěním odpojte spotřebič z elektrické zásuvky a nechte každou část vychladnout.

- Neponořujte výrobek do vody ani jej nenechávejte pod tekoucí vodou z kohoutku. V žádném případě se vyvarujte stékání vody nebo jiných tekutin na varné plochy.

- K čištění nepoužívejte abrazivní ani kovové houbičky.

- Varnou desku čistěte vlhkou houbičkou a saponátem na nádobí.

- K čištění těla (3), knoflíku (1) a víka použijte vlhký hadřík.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

• Napájení: AC 220-240V~ 50-60Hz. Výkon: 500 W

• Průměr talíře: 11 cm

• Kontrolka
Likvidace zařízení 

[image: image1.emf] Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu. Obsahují cenné recyklovatelné materiály. Správná likvidace výrobku vede k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. 

· Pro bližší informace k likvidaci výrobku se obraťte na svůj místní úřad nebo prodejce zařízení
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