SOGO SS-21230 Stojanový ventilátor CZ, SK 
Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ. 
Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky SOGO. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. SOGO ani importér nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem. 

Bezpečnostní pokyny: 

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky SOGO jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadné m stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosi. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj SOGO nepožívejte, pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila, jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu, pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte, je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obracejte na odborný servis. Technická specifikace přístroje je uvedena v originálním návodu. 

POPIS: Sledujte obrázky v originálním návodu.
1. Přední mřížka




9.   Matice uchycení v dolní části
2. Matka vrtule




10. Dolní část stojanu  
3. Vrtule 




11. Podstavec

4. Matka uchycení zadní mřížky


12. Šrouby k upevnění podstavce 
5. Zadní mřížka




13. Zapnutí vypnutí oscilace
6. Hřídel motoru     



14. Kryt motoru
7. Ovládací panel pro zapnutí, vypnutí a přepínání rychlostí foukání I, II, III     
8. Trubice




15. Horní část ventilátoru

 POUŽITÍ:  Přístroj postavte na rovný a stabilní povrch, při provozu ničím nezakrývejte. Do vstupu i výstupu vzduchu přístroje nikdy nevkládejte předměty, které by mohly zablokovat chod přístroje a tak způsobit jeho poškození nebo zranění osob. Před ani za ventilátor nedávejte věci, které mohou být proudem vzduchu nasáty nebo rozfoukány. Nenechávejte přístroj v chodu bez dozoru! Nejdříve smontujte (10) a (11) aretujte je k sobě šrouby (12). Horní část, která obsahuje (6,7,8,) nasuňte do (10) a zaaretujte (9). Nasaďte zadní motorový kryt (5) tak, aby tři čepy byly v otvorech pro ně určených a dírka v obvodovém rámečku krytu byla dole. Zadní kryt připevníte matkou (4). Na hřídel vystupující z motoru nasaďte vrtuli (3) tak, aby trn, který vyčnívá z hřídele, do vrtule zapadl. Následně na hřídel v protisměru hodinových ručiček namontujte matku (2). Nasaďte přední kryt vrtule (1) tak, aby dírka v obvodovém rámečku krytu byla dole. Oba kryty vrtule (1) i (5) k sobě připněte pomocí pákových  uzávěrů umístěných po obvodu (5) a sešroubujte šroubkem skrz otvory v (1) a (5). Přístroj připojte k elektrickému napájení. Přístroj pomocí (7) zapnete do polohy  „I“, nebo „II“ nebo „III“ kdy 1 je nejnižší rychlost foukání a 3 nejvyšší. Chcete-li přerušit chod přístroje, stiskněte OFF. Nad ovládacími tlačítky foukání je tlačítko, které se při jeho stisknutí rozsvítí a slouží jako noční osvětlení. Stranové pootáčení ventilátoru zapnete stisknutím (13), vytažením (13) nahoru, stranové otáčení vypnete. 
Údržba a čištění: Před čištěním, vždy přístroj odpojte z elektrické sítě. Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem, je-li to nutné. 
Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK. Ďakujeme, že ste zakúpili výrobok značky Sogo. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte. Sogou ani importér nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom. Bezpečnostné pokyny: Pri rozbaľovaní ihneď znehodnoťte plastové sáčky v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky Sogou sú určené len pre nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte pokiaľ nie je v bezchybné m stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený. Keď je prístroj určený na napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätia pre prevádzku uvedené na štítku prístroja. Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu káblu s uzemnením. Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi. Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí. Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzka musí byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojenie ak sú opatrené krytom, potom i nim. Prístroj ani jeho súčasti nikdy neklaďte na horúci alebo mokrý podklad, neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak, pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prívodný kábel, nenechávajte visieť prívodný kábel cez okraje dole, aby nedošlo k pádu prístroja. Na to dbajte najmä pri prístrojoch, v alebo na ktorých, sa pripravujú horúce potraviny. Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejmé, že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Žiadny prístroj Sogou nepožívajte ak sa kúpete alebo sprchujete. Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávacie schopnosti sú nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dozoru osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred nepoučila ako sa prístroj používa . Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky ak na to nie je určený. Prístroj nepoužívajte ak je poškodená zásuvka alebo prívodný kábel. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis. Technická špecifikácia prístroja je uvedená v originálnom návode.
POPIS: Sledujte obrázky v originálnom návode.

1. Predná mriežka 



9. Matice uchytenie v dolnej časti

2. Matka vrtule 




10. Dolná časť stojana

3. Vrtuľa 




11. Podstavec

4. Matka uchytenie zadnej mriežky 


12. Skrutky na upevnenie podstavca

5. Zadná mriežka 



13. Zapnutie vypnutie oscilácie

6. Hriadeľ motora 



14. Kryt motora

7. Ovládací panel pre zapnutie, vypnutie a prepínanie rýchlosťou fúkania I, II, III

8. Trubica 




15. Horná časť ventilátora

 POUŽITIE: Prístroj postavte na rovný a stabilný povrch, pri prevádzke ničím nezakrývajte. Do vstupe i výstupe vzduchu prístroja nikdy nevkladajte predmety, ktoré by mohli zablokovať chod prístroja a tak spôsobiť jeho poškodenie alebo zraneniu osôb. Pred ani za ventilátor nedávajte veci, ktoré môžu byť prúdom vzduchu nasaté alebo rozfúkaniu. Nenechávajte prístroj v chode bez dozoru! Najskôr zmontujte (10) a (11) aretujte ich k sebe skrutkami (12). Horná časť, ktorá obsahuje (6,7,8,) nasuňte do (10) a zaaretujte (9). Nasaďte zadný motorový kryt (5) tak, aby tri čapy boli v otvoroch pre ne určených a dierka v obvodovom rámčeku kryte bola dole. Zadný kryt pripevníte matkou (4). Na hriadeľ vystupujúce z motora nasaďte vrtuľu (3) tak, aby tŕň, ktorý vyčnieva z hriadeľa, do vrtule zapadol. Následne na hriadeľ v protismere hodinových ručičiek namontujte matku (2). Nasaďte predný kryt vrtule (1) tak, aby dierka v obvodovom rámčeku kryte bola dole. Oba kryty vrtule (1) i (5) k sebe pripnite pomocou pákových uzáverov umiestnených po obvode (5) a zoskrutkujte skrutkou cez otvory v (1) a (5). Prístroj pripojte k elektrickému napájaniu. Prístroj pomocou (7) zapnete do polohy "I", alebo "II" alebo "III" kedy 1 je najnižšia rýchlosť fúkania a 3 najvyššia. Ak chcete prerušiť chod prístroja, stlačte OFF. Nad ovládacími tlačidlami fúkania je tlačidlo, ktoré sa pri jeho stlačení rozsvieti a slúži ako nočné osvetlenie. Stranové pootáčanie ventilátora zapnete stlačením (13), vytiahnutím (13) hore, stranové otáčania vypnete.
Údržba a čistenie: Pred čistením, vždy prístroj odpojte z elektrickej siete. Nikdy nepoužívajte na čistenie prístroja chemické rozpúšťadlá, ktorá by mohla prístroj nevratne poškodiť alebo abrazívne a drsné prostriedky, ktoré by mali na prístroj rovnaký vplyv. Telo prístroja môžete utrieť vlhkou handričkou, ak je to nutné. Pre ukladanie prístroja vyčkajte na jeho úplné vychladnutie.
Pokiaľ prístroj prestanete používať, postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaistíte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.

