GZ-4541

EN
Electrical hot-plated oven

Large inner volume with capacity 45 liters
Turbo function for hot air circulation inside the oven
Two hot plates, 145 mm (1000W) and 180 mm (1500W)
Upper (700W) and lower (900W) heating elements
Interior lighting
Program for easy preparation of home-made yoghurt
Defrosting function
Adjustable tray level
90 minutes timer 
Easy clean enamel cavity
Thermostat to adjust temperature level 45°C - 250°C
Enameled cooking tray and Cr-Ni grid
Heat resistant double walled glass door with silicon gasket
Compliant with A13 European Regulations of efficiency and surface temperature
Grey painted front panel with mat black body
220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 3600W
External dimensions (H x W x D) 355 x 590 x 465 mm
Internal dimensions (H x W x D) 258 x 439 x 407 mm
Made in Turkey


CZ
Elektrická pečící trouba s plotýnkami

Velký vnitřní prostor o objemu 45 litrů
Turbo funkce pro rovnoměrnou cirkulaci horkého vzduchu
Dvě plotýnky 145 mm (1000W) a 180 mm (1500W)
Horní (700W) a spodní (900W) topné těleso
Vnitřní osvětlení
Program pro snadnou přípravu domácího jogurtu
Funkce rozmrazování
Výškově nastavitelný pečící plech
90 minutový časový spínač
Snadno udržovatelný, smaltovaný, vnitřní plášť trouby
Plynulé nastavení teploty v rozsahu 45°C - 250°C
Smaltovaný pečící plech a Cr-Ni rošt
Žáruvzdorná dvoustěnná skleněná dvířka se silikonovým těsněním
V souladu s předpisem A13 upravujícím účinnost a povrchovou teplotu
Šedý čelní panel a matný černý povrch trouby
220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 3600W
Vnější rozměry (V x Š x H) 355 x 590 x 465 mm
Vnitřní rozměry (V x Š x H) 258 x 439 x 407 mm
Vyrobeno v Turecku

Model				GZ 4541
EAN				8594186723584
Rozměry (V x Š x H)		35,5 x 59 x 46,5   cm
Váha				13 kg
Vnitřní rozměry (V x Š x H)	25,8 x 43,9 x 40,7 cm
Max. příkon			3600 W
Barva				šedá/černá


SK
Elektrická rúra s platničkami 

Veľký vnútorný priestor s objemom 45 litrov
Turbo funkcia na rovnomernú cirkuláciu horúceho vzduchu
Dve platničky 145 mm (1000W) a 180 mm (1500W)
Horné (700W) a dolné (900W) ohrevné teleso
Vnútorné osvetlenie
Program na jednoduchú prípravu domáceho jogurtu
Funkcia rozmrazovania
Výškovo nastaviteľný plech na pečenie
90 minútový časový spínač
Jednoducho udržiavateľný, smaltovaný, vnútorný plášť rúry
Plynulé nastavenie teploty v rozsahu 45°C - 250°C
Smaltovaný plech na pečenie a Cr-Ni rošt
Žiaruvzdorné dvojstenné sklenené dvierka so silikónovým tesnením
V súlade s predpisom A13 upravujúcim účinnosť a povrchovú teplotu
Sivý predný panel a matný čierny povrch rúry 
220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 3600W
Vonkajšie rozmery (V x Š x H) 355 x 590 x 465 mm
Vnútorné rozmery (V x Š x H) 258 x 439 x 407 mm
Vyrobené v Turecku



DE
Elektrischer Backofen mit Kochfeld

Großer 45-Liter-Garraum
Turbofunktion für gleichmäßige Zirkulierung heißer Luft
Zwei Kochzonen 145 mm (1000 W) und 180 mm (1500 W)
Oberer (700 W) und unterer (900 W) Heizkörper
Programm für einfache Joghurtzubereitung
Auftaufunktion
Höheneinstellbares Backblech
90-Minuten-Timer
Pflegeleichter, emaillierter Innenmantel
Stufenlose Temperaturregelung von 45 °C bis zu 250 °C
Emailliertes Backblech und CrNi-Rost
Hitzebeständige zweischichtige Glastür mit Silikondichtung
In Übereinstimmung mit der Vorschrift A13 über Effektivität und Oberflächentemperatur
Graue Vorderseite und schwarze Mattoberfläche des Backofens
220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3600 W
Außenabmessungen (H x B x T) 355 x 590 x 465 mm
Innenabmessungen (H x B x T) 258 x 439 x 407 mm
Hergestellt in der Türkei


PL
Kuchenka elektryczna z płytami i piekarnikiem

Duża pojemność piekarnika 45 litrów
Turbo funkcja równomiernej cyrkulacji gorącego powietrza
Dwie płyty 145 mm (1000W) oraz 180 mm (1500W)
Dwie grzałki - góra (700W) i dół (900W)
Program łatwego przygotowania domowego jogurtu
Funkcja rozmrażania
Blacha do pieczenia z regulacją wysokości
90 minutowy zegar sterujący
Emaliowana powierzchnia wewnętrzna piekarnika, łatwa w konserwacji
Płynna regulacja temperatury w zakresie od 45°C do 250°C
Blacha do pieczenia emaliowana oraz ruszt Cr-Ni
Drzwi dwuścienne ze szkła żaroodpornego,  z uszczelką silikonową
Zgodne z przepisem A13 regulującym wydajność i temperaturę powierzchni
Szary panel przedni i matowa czarna powierzchnia piekarnika 
220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 3600W
Wymiary zewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 355 x 590 x 465 mm
Wymiary wewnętrzne (Wys. x Szer. x Gł.) 258 x 439 x 407 mm
Wyprodukowano w Turcji


HU

Elektromos sütő főzőlapokkal

Nagy belső tér, 45 liter térfogat
Turbó funkció - biztosítja a forró levegő egyenletes elosztását
Két, 145 mm (1000W) és 180 mm (1500W) főzőlap
Felső (700W) és alsó (900W) melegítés
Program házi joghurt egyszerű készítéséhez
Kiolvasztás funkció
Beállítható magasságú sütőlemez
90 perces időzítő 
Könnyen tisztítható, zománcozott belső felület
45°C - 250°C közötti hőfok – szabályozás
Zománcozott sütőlemez és Cr-Ni rostély
Duplafalú, tűzálló üvegajtó szilikon tömítéssel
Megfelel a hatékonyságot és felszíni hőmérsékletet szabályozó  A13 európai rendeletnek
Szürke előlap és matt fekete felület 
220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 3600W
Külső méretek (mag. x szé. x mély.) 355 x 590 x 465 mm
Belső méretek (mag. x szé. x mély.) 258 x 439 x 407 mm
Gyártási helye: Törökország



