Winix ZERO PRO
Čistička vzduchu ZERO PRO je TOP modelem výkonných čističek Winix zaměřená na špičkovou filtraci s nadstandardním technickým provedením a velmi příznivou cenou. Nabízí plně automatický režim se dvěma senzory pro udržení nejvyšší kvality vzduchu. 
Čištění vzduchu probíhá ve čtyřech stupních pomocí omyvatelného předfiltru, True HEPA filtru, AOC™ filtru s aktivním uhlím a technologií PlasmaWave® s účinností 99,97 %.
Čistička je vhodná do větších prostor, jako jsou např. obývací pokoje nebo větší kanceláře. Výkon, vysoká účinnost a nízká spotřeba energie je zaručená certifikacemi. ZERO PRO nabízí špičkovou filtraci a technické provedení za velmi přijatelnou cenu.
Velmi účinný filtrační systém odstraňuje ze vzduchu prach, pyl, zvířecí alergeny, cigaretový kouř, bakterie a viry, spory plísní, organické chemické látky a pachy z domácnosti. 
PlasmaWave® vytváří kladné a záporné ionty, díky nimž se nečistoty ve vzduchu rozkládají na molekulární úrovni a navíc dochází k jeho svěžímu nabití, jako je tomu v přírodě.
· doporučeno pro místnosti do 120 m2 (běžné čištění, prevence)
· doporučená velikost místnosti pro alergiky a astmatiky je do 42 m2 (přefiltrovaní 4,5× za hodinu)
· rychlost čištění průměrné velikosti místnosti 20 m2: 6 minut
· maximální vzduchový výkon 470 m3/h
· 4 stupně čištění s účinností 99,97 % (omyvatelný předfiltr, True HEPA H13 filtr, AOCTM filtr s aktivním uhlím, PlasmaWave®)
· AOCTM filtr s aktivním uhlím – 3x účinnější než běžný uhlíkový filtr, dlouhá životnost
· PlasmaWave® – generátor kladných a záporných iontů
· automatický, manuální a noční režim
· indikátor kvality vzduchu – zobrazení aktuálního znečištění vzduchu ve 4 úrovních
· indikátor výměny filtru – inteligentní vyhodnocení na základě provozní doby a výkonu čištění
· prachový senzor a senzor těkavých látek – citlivě vyhodnocuje kvalitu vzduchu a automaticky reguluje výkon
· světelný senzor – přepíná do nočního režimu, přičemž ztlumí jas panelu a přepne čističku do tichého režimu
· přehledný dotykový panel s LED indikací
· časovač – automatické vypnutí za 1, 4 nebo 8 hodin
· dětský zámek
· úchytka na přenášení
· 5 rychlostních režimů
· příkon: 5–90 W
· nízká hlučnost: 28,3–54,7 dB
· možnost prodloužení záruky na 3 roky na základě registrace do 30 dnů od nákupu u autorizovaného prodejce
INDIKÁTOR KVALITY VZDUCHU – snadný přehled o kvalitě vzduchu díky špičkovým senzorům.
Senzory prachových částic a těkavých látek nepřetržitě monitorují kvalitu vzduchu v místnosti a automaticky regulují výkon čističky. Když senzory zaznamenají znečištění (zvířený prach, kouř, pach, těkavé chemické látky) změní se barva indikátorů kvality vzduchu a spustí se vyšší rychlost čištění. Takto čistička díky senzorům aktivně reaguje na znečištění ve vzduchu, které byste jinak dýchali.
JEDNODUCHÝ A VYSOCE ÚČINNÝ FILTRAČNÍ SYSTÉM
· AOCTM filtr s aktivním uhlím – nejlepší ochrana proti zápachu ze zvířat a vaření, kouři nebo těkavým organickým látkám.
· True HEPA filtr H13 – zachytí až 99,97 % všech alergenů a nečistot od velikosti 0,3 mikronu jako jsou pylová zrnka, roztoči, spóry plísní, ultrajemné částice prachu, zvířecí alergeny, bakterie, mikroorganismy a kouř.
· PlasmaWave – vytváří hydroxyly, které neutralizují pachy, škodlivé plyny, těkavé organické látky a ničí viry a bakterie. Čištěním nevzniká škodlivý ozón.
CERTIFIKACE
· ECARF – tuto certifikaci získávají pouze výrobky, které splňují přísná kritéria účinnosti a jsou tedy vhodné pro lidi trpící alergiemi. Jedním z požadavků je i přísné kritérium týkající se produkce ozonu.
· UK Allergy – tento certifikát udělený The British Allergy foundation deklaruje, že produkt byl testován v nezávislé laboratoři s prokázáním účinnosti na odstranění či snížení alergenů.
· Zaručená účinnost ProAlergiky.cz – schváleno českými odborníky na alergie, astma a atopický ekzém.
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Produktové video
https://www.youtube.com/watch?v=TCxqyrXZZYA
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