STOLNÍ VENTILÁTORY                                                                       Mod. VM 3021, 3023
POPIS
1. Vrtule. 
2. Volba rychlosti foukání
3. Základny
4. Zadní kryt
5. Přední kryt
6. Motorová jednotka
7. Fixační matka zadního krytu
8. Fixační  matka vrtule
9. Ovládání oscilace
UPOZORNĚNÍ
• Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
• Tento spotřebič mohou používat osoby ve věku 8 a více let, osoby s dostatečnými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo znalostmi. Dále osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut odpovídající dozor, instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a úplnému porozumění možných nebezpečí.
 Všechny plastové sáčky a obalové komponenty uchovávejte mimo dosah dětí. Jsou potenciálně nebezpečné.
Nepřipojujte spotřebič k síti, aniž byste zkontrolovali, zda je napětí adaptéru a napětí vaší domácnosti shodné.
Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli.
 Uchovávejte přístroj mimo zdroje tepla a jejich dosah.
 Nepoužívejte jej venku a nikdy bez krytů. Nedávejte za přístroj žádné předměty, které by mohl ventilátor nasát, případně rozvířit do prostoru.
 Používejte přístroj pouze na stabilním a rovném povrchu. Nikdy nestrkejte prsty skrz ochranné kryty, ani nimi nic neprostrkujte.
 Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
VELMI DŮLEŽITÉ: Ventilátory nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Čištění a údržbu prováděnou uživateli, nemohou provádět děti bez dozoru. Pokud se poškodí elektrický kabel přístroje, muže ho vyměnit pouze autorizovaný servis.

NÁVOD K POUŽITÍ
Odšroubujte matici pro upevnění vrtule (8) ve směru hodinových ručiček a matici pro upevnění mřížky (7) proti směru hodinových ručiček. Umístěte zadní mřížku (4) do hřídele motoru a zajistěte ji šroubovou mřížkou otáčením ve směru hodinových ručiček. Nasaďte vrtuli (1) do hřídele zatlačením až do konce a našroubujte matici pro upevnění vrtule (8) na hřídel proti směru hodinových ručiček. Vložte čelní kryt (5) a ujistěte se, že jsou všechny ochranné svorky zavřené a spodní část je přišroubována šroubkem.
NÁVOD K POUŽITÍ:
Ventilátor musí být vždy umístěn na rovném a stabilním povrchu. Zapojte spotřebič do sítě.
Nastavte směr otáčení hlavy do požadované polohy. Stiskněte oscilační knoflík pro aktivaci funkce oscilace. Chcete-li tuto funkci zastavit, vytáhněte (9) nahoru.
Volba rychlosti foukání:
- Poloha 0 - Vypnuto.
- Poloha 1 - Minimální rychlost.
- Poloha 2 - Průměrná rychlost.
- Pozice 3 - Maximální rychlost.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Než začnete přístroj čistit, odpojte ho od elektrické sítě. K čištění vnějších částí spotřebiče používejte jemně navlhčený hadřík. K odstranění nasátého prachu do mřížek můžete použít odsání vysavačem.
Nepoužívejte k čištění chemická rozpouštědla pasty nebo brusiva, kovových drátů a podobně, které by mohly poškodit povrchy.

[bookmark: _GoBack]OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
•Pokud přístroj přestanete používat, postarejte se o ekologickou likvidaci. Recyklací tak zajistíte zdravé životní prostředí.
Přístroj zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nakládaní s nebezpečnými odpady. Nikdy přístroj nevyhazujte do odpadu. Pomůžete tím ke zlepšení životního prostředí.

