G3006900
TŘÍDY OCHRANY / PROTECTION CLASSES
POZOR
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEVYSTAVOVAT DEŠTI A VLHKOSTI
WARNING
ELECTRIC SHOCK RISK
DO NOT EXPOSE TO RAIN OR MOISTURE
POZOR: NEOTVÍRAT PŘÍSTROJ. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY ANI NÁHRADNÍ DÍLY. PRO SERVIS SE OBRÁTIT NA AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM.
Pokud má přístroj vyražené níže uvedené symboly, znamená to, že jeho technické vlastnosti odpovídají symbolu.
Tento symbol upozorňuje na přítomnost komponentů pracujících s vysokým napětím uvnitř produktu; nikdy jej neotvírejte.
This symbol warns the user that un-insulated dangerous voltage inside the system may cause an electrical shock. Do not open the case.
Tento symbol označuje, že přístroj patří do třídy II, což znamená, že je dvojitě izolovaný a není potřeba zástrčka s uzemněním.
Class II Appliance symbol. The double insulated electrical appliance is one which has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth/ground.
Pozor: Tento symbol upozorňuje uživatele na důležité pokyny, které je třeba při používání přístroje dodržovat.
Caution: this symbol reminds the user to read carefully the important operations and maintenance instructions in this owner’s guide.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Níže jsou uvedeny důležité informace týkající se instalace, používání a údržby; tuto příručku si pečlivě uchovejte pro případné další nahlédnutí. Produkt používejte pouze způsobem uvedeným v této příručce; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; za škody způsobené nevhodným či nesprávným použitím výrobce neručí.
· Před použitím zkontrolujte stav přístroje: v případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na servis. 
· Neponechávejte obalové materiály (plastové sáčky, polystyren, hřebíky, sponky apod.) na dosah dětí, protože mohou být nebezpečné; zajistěte jejich správnou recyklaci. 
· Ujistěte se, že údaje na štítku odpovídají elektrické síti; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce a s ohledem na maximální příkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit újmu osobám, zvířatům či věcem a výrobce za to nenese odpovědnost. 
· Pokud je potřeba použít adaptéry, prodlužovací kabely nebo vícezásuvky, používejte jen ty, které splňují bezpečnostní normy; nepřekračujte maximální příkon uvedený na adaptéru/prodlužovacím kabelu. 
· Přístroj nevypínejte zbytečně; doporučuje se vytáhnout zástrčku ze sítě, když se nepoužívá. 
· Přístroj vždy odpojte od sítě, pokud zůstává bez dozoru. 
· Čištění provádějte až po odpojení přístroje od elektrické sítě. 
· Pokud je přístroj nefunkční a rozhodnete se jej neopravovat, doporučuje se učinit jej nepoživatelným přestřižením napájecího kabelu. 
Další bezpečnostní pokyny:
· Nedotýkejte se napájecího kabelu ostrými předměty nebo horkými povrchy a nepoužívejte kabel k odpojení zástrčky. Neponechávejte kabel volně viset tam, kde by ho dítě mohlo uchopit. Nepoužívejte produkt, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená; nechte opravit autorizovaným servisem. 
· Nevystavujte přístroj vlivům počasí (déšť, vlhkost, mráz atd.). Uchovávejte na suchém místě. Nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama nebo bosýma nohama. 
· Přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání. Děti mladší 8 let by přístroj používat neměly. 
· Děti s přístrojem nesmí hrát. 
· Produkt a napájecí kabel držte mimo dosah dětí mladších 8 let. 
· Přístroj je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace (kuchyně pro personál v obchodech, kancelářích, pro hosty v hotelích, motelech, B&B nebo residencech). 
· Přístroj není určen k použití přes externí časovače nebo dálkové ovládání. Před každým použitím rozviňte kabel. 
· Pokud je napájecí kabel poškozen nebo dojde k poruše, nepokoušejte se přístroj opravovat sami; opravu provádí výrobce, servis nebo kvalifikovaná osoba. Nedodržení tohoto doporučení ohrožuje bezpečnost a ruší záruku. 
· Nepoužívejte přístroj u nebo pod hořlavými materiály (závěsy, zdroje tepla, vlhká místa, páry). 
· Nevystavujte přístroj nárazům; používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství. 

INFORMACE O POUŽITÍ
POZOR: Nepoužívejte přístroj ve vaně nebo sprše a nedávejte do vody. Pokud by přístroj spadl do vody, nechte jej být a okamžitě vytáhněte zástrčku. Zabraňte vstupu vody do přístroje. Pokud k tomu dojde, nechte přístroj zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
· Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí a nevkládejte do vody nebo jiných kapalin. 
· Nepoužívejte u nádob nebo dřezů naplněných vodou. Ukládejte na stabilní, tvrdý a suchý povrch. Horký přístroj ukládejte pouze na tepelně odolné povrchy. 
· Nezastiňujte ventilační otvory; udržujte vzdálenost min. 5 cm od pokožky. 
· Pokud dojde k přehřátí, bezpečnostní termostat zastaví motor. Po vychladnutí je přístroj opět použitelný. 
· Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru během provozu. 
· Při používání se příslušenství silně zahřívá – nedotýkejte se ho, aby nedošlo k popálení. 
· Nepoužívejte přístroj jako topidlo. Po použití nechte vychladnout, než jej uložíte. Kabel během provozu neomotávejte kolem přístroje. 
· Při použití v koupelně vždy odpojte přístroj po použití. Doporučuje se instalace proudového chrániče max. 30 mA. 
· Nepoužívejte kontinuálně více než 2 minuty. Před zapojením zástrčky přepněte spínač do polohy „0“ (OFF).
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1. Vzduchový koncentrátor / výstup vzduchu 
2. Tělo 
3. Vstup vzduchu / Odnímatelný filtr 
4. Tlačítko „Studený vzduch“ 
5. Tlačítka pro nastavení teploty 
6. Tlačítka zapnutí s 2 rychlostmi 
7. Ochranná objímka napájecího kabelu s háčkem 
8. Difuzér 

OVLÁDÁNÍ
· Přepněte tlačítko zapnutí (6) na „0“ a zapojte zástrčku do elektrické sítě. 
· Tento fén má 2 rychlosti; přepněte tlačítko (6) na „1“ pro nízkou rychlost a na „2“ pro vysokou rychlost. 
· Nastavte teplotu výstupního vzduchu pomocí tlačítek (5). 
Pozor: koncentrátor (1) se rychle zahřívá. Po zapnutí se jej nedotýkejte.
· Po dokončení sušení, jehož doba závisí na množství a typu vlasů, přepněte tlačítko zapnutí (6) na „0“. 
· Nechte fén úplně vychladnout (cca 10 minut). 
· Po vychladnutí uložte mimo dosah dětí. 

KONTROLA TEPLOTY
Tento produkt umožňuje nastavit teplotu výstupního vzduchu:
· Tlačítko (5) „1“ – vzduch o pokojové teplotě 
· Tlačítko (5) „2“ – mírně teplý vzduch 
· Tlačítko (5) „3“ – velmi teplý vzduch 
STUDENÝ VZDUCH
Fén standardně fouká horký vzduch. Stisknutím tlačítka „Studený vzduch“ (4) se topný element dočasně vypne a za pár sekund začne fén foukat vzduch o pokojové teplotě.
PROFESIONÁLNÍ MOTOR AC
Díky profesionálnímu AC motoru má přístroj vyšší efektivitu a konstantní, silný proud vzduchu.
DIFUZÉR
Produkt obsahuje difuzér (8), který dodává vlasům objem a jemnost. Před použitím odstraňte koncentrátor (1) a nasuňte difuzér na výstup vzduchu.
FUNKCE IONTŮ
Fén obsahuje turmalínový prvek, který uvolňuje ionty během používání.
· Ionty zkracují dobu sušení, usnadňují styling vlasů a redukují nepříjemný elektrostatický efekt. 

ČIŠTĚNÍ
· Odpojte fén od elektrické sítě a počkejte na úplné vychladnutí. 
· Nepoužívejte vodu; čistěte měkkým, lehce vlhkým hadříkem. 
· Pravidelně čistěte vstup vzduchu (3) suchým kartáčem, aby se zabránilo usazování prachu a byla zajištěna správná ventilace motoru a topných těles. Filtr (3) lze vyjmout pro lepší čištění. 

TECHNICKÉ PARAMETRY
· Napájení: AC 220–240 V~50–60 Hz 
· Příkon: 1800–2200 W 
· Příslušenství: difuzér a koncentrátor 
· Dvě rychlosti, tři teploty, studený vzduch 
· Spotřeba energie v režimu vypnuto: 0 W (přepnutím spínače do vypnuté polohy)
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