MX Master 3 – Začínáme
RYCHLÉ NASTAVENÍ. Stručné interaktivní pokyny pro nastavení naleznete v interaktivním průvodci nastavením.
Podrobnější informace naleznete v následujícím podrobném průvodci nastavením.
PODROBNÉ NASTAVENÍ
1. Ujistěte se, že je myš zapnutá – indikátor LED čísla 1 na spodní straně myši by měl blikat rychle.. POZNÁMKA: Pokud indikátor LED nebliká rychle, proveďte dlouhý stisk (tři sekundy).
2. Zvolte si způsob připojení:
· Pomocí přiloženého bezdrátového přijímače USB. Zapojte přijímač do portu USB na vašem počítači
· Připojení přímo pomocí Bluetooth. Otevřete nastavení Bluetooth na svém počítači pro dokončení párování.. Bližší informace o specifickém postupu pro váš počítač získáte po kliknutí sem. Pokud narazíte na potíže s Bluetooth, kliknutím sem zobrazíte informace pro odstraňování potíží s Bluetooth.
3. Nainstalujte software Logitech Options.. Stáhněte si software Logitech Options pro využití veškerého potenciálu, který tato myš nabízí. Pro stažení softwaru a další informace o Logitech Options přejděte na stránku logitech.com/options.
ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ O VAŠEM PRODUKTU
Přehled produktu
[image: ]
 
	1 – Rolovací kolečko MagSpeed
	6 – Nabíjecí port USB-C

	2 – Tlačítko přepínání režimu rolovacího kolečka
	7 – Tlačítko zap/vyp

	3 – Tlačítko pro gesta
	8 – Senzor Darkfield s rozlišením 4000 DPI

	4 – Kolečko ovládané palcem
	9 – Tlačítko Easy-Switch a připojení

	5 – Indikátor LED stavu baterie
	10 – Tlačítka Zpět/vpřed


Spárování s druhým počítačem pomocí Easy-Switch
Vaši myš lze spárovat až se třemi různými počítači pomocí tlačítka Easy-Switch pro přepínání kanálů.
1. Krátkým stiskem tlačítka Easy-Switch budete moci přepínat mezi kanály. Zvolte požadovaný kanál a přejděte na další krok.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Easy-switch po dobu tří sekund. Tím myš přepnete do režimu vyhledávání, ve kterém bude viditelná pro váš počítač. Indikátor začne blikat rychle.
3. Zvolte způsob připojení klávesnice k počítači:
· Bluetooth: Otevřete nastavení Bluetooth na svém počítači pro dokončení párování. Bližší informace naleznete zde.
· Přijímač USB: Zapojte přijímač do portu USB a spusťte Logitech Options. V Options vyberte Přidat zařízení > Nastavit zařízení Unifying a postupujte podle pokynů.
Rolovací kolečko MagSpeed s adaptací rychlosti
[image: ]
Rolovací kolečko s adaptací rychlosti automaticky přepíná mezi dvěma režimy posuvu. Kolečko při rychlejším posuvu automaticky přepne mezi posuvem po jednotlivých řádcích a volným otáčením.
· Režim řádek po řádku (po krocích) – ideální pro přesné procházení položkami a seznamy.
· Ultrarychlý režim (volné otáčení) – otáčení prakticky bez tření, které umožňuje rychlé procházení dlouhými dokumenty a webovými stránkami.
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Ruční přepínání režimů
Mezi režimy můžete také přepínat ručně stiskem tlačítka přepínání režimu.
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Ve výchozím nastavení je přepínání režimů přiřazeno tlačítku na vršku myši. Pomocí softwaru Logitech Options můžete funkci SmartShift deaktivovat, pokud upřednostňujete jeden režim posuvu a ruční přepínání. Rovněž si můžete upravit citlivost funkce SmartShift, čímž změníte rychlost potřebnou pro automatické přepnutí do režimu volného otáčení.
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Kolečko ovládání palcem
[image: ]
Vychutnejte si snadný posuv do stran prostřednictvím stisku vašeho palce.
Nainstalujte software Logitech Options a rozšiřte možnosti kolečka ovládaného palcem:
· Regulujte rychlost a směr posuvu kolečka ovládaného palcem
· Aktivujte specifická nastavení kolečka ovládaného palcem pro jednotlivé aplikace:
· Funkce Lupa v Microsoft Word a PowerPoint
· Nastavení velikosti štětce v Adobe Photoshop
· Procházení časovou osou v Adobe Premiere Pro
· Přepínání mezi záložkami v prohlížeči
· Regulace hlasitosti
· Přiřazení vlastních klávesových zkratek při otočení kolečka (nahoru nebo dolů)
Tlačítko pro gesta
Pro aktivaci gest nainstalujte software Logitech Options.. [image: ]. Postup používání tlačítka pro gesta: Přidržte tlačítko pro gesta a zároveň pohybujte myší vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů.
	Tlačítko pro gesta
	 
	Windows 10
	 
	Mac OS

	Jeden stisk
	 O
	Zobrazení úloh
	O
	Mission Control

	Podržení a pohyb dolů
	 ↑
	Nabídka Start
	↑
	Mission Control

	Podržení a pohyb nahoru
	 ↓
	Zobrazit/skrýt plochu
	↓
	Funkce App Expose

	Podržení a pohyb vpravo
	→ 
	Přepínání mezi plochami
	→
	Přepínání mezi plochami

	Podržení a pohyb vlevo
	 ← 
	Přepínání mezi plochami
	←
	Přepínání mezi plochami


. Gesta můžete využívat pro procházení plochy, správu aplikací, otáčení, funkci lupy a další. Tlačítku pro gesta můžete přiřadit až pět různých akcí. Přiřadit gesta můžete také pro ostatní tlačítka myši MX Master, včetně prostředního tlačítka nebo tlačítka ručního přepínání.
Tlačítka Zpět/Vpřed. Prakticky umístěná tlačítka zpět a vpřed zkvalitňují procházení a zjednodušují úkoly.
Pro posuv zpět a vpřed: 
· Stiskem tlačítka zpět nebo vpřed můžete procházet webovými stránkami či dokumenty, v závislosti na umístění ukazatele myši.
POZNÁMKA: Na počítači Mac je pro aktivaci tlačítek zpět/vpřed vyžadována instalace softwaru Logitech Options.. Nainstalujte software Logitech Options a využijte plný potenciál tlačítek zpět/vpřed.. Kromě aktivace tlačítek pro použití s počítači Mac vám software Logitech Options umožní přiřadit tlačítkům další užitečné funkce, včetně zpět/znovu, procházení OS, lupy, zvýšení/snížení hlasitosti a další.
Specifické nastavení aplikací. Tlačítka myši lze nastavit tak, aby v jednotlivých aplikacích aktivovala různé funkce. Kolečko ovládané palcem můžete například nastavit tak, aby ovládalo horizontální posuv v Microsoft Excel a funkci lupy v Microsoft PowerPoint.
Pomocí Logitech Options si můžete nainstalovat nadefinovaná nastavení pro jednotlivé aplikace, která přizpůsobí akce tlačítka myši ve vybraných aplikacích.
Vytvořili jsme pro vás následující nastavení pro jednotlivé aplikace:
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	1
	2
	3

	Výchozí nastavení
	Prostřední tlačítko
	Horizontální posuv
	Zpět/Vpřed

	Prohlížeč. (Chrome, Edge, Safari)
	Otevřít odkaz v nové záložce
	Přepínání mezi záložkami
	Zpět/Vpřed

	Microsoft Excel
	Otáčení
(Podržení a pohyb myší)
	Horizontální posuv
	Zpět/Znovu

	Microsoft Word
	Otáčení
(Podržení a pohyb myší)
	Lupa
	Zpět/Znovu

	Microsoft PowerPoint
	Otáčení
(Podržení a pohyb myší)
	Lupa
	Zpět/Znovu

	Adobe Photoshop
	Otáčení
(Podržení a pohyb myší)
	Velikost štětce
	Zpět/Znovu

	Adobe Premiere Pro
	Otáčení
(Podržení a pohyb myší)
	Horizontální procházení časové osy
	Zpět/Znovu

	Apple Final Cut Pro
	Otáčení
(Podržení a pohyb myší)
	Horizontální procházení časové osy
	Zpět/Znovu


S těmito nastaveními budou mít tlačítko pro gesta a tlačítko přepínání režimu kolečka stejné funkce napříč všemi aplikacemi.
Každé z těchto nastavení lze přizpůsobit ručně pro libovolnou aplikaci.
[image: ]
Flow. Pomocí Logitech Flow můžete s jedinou myší MX Master 3 pracovat na více počítačích.
Pohybem kurzoru myši můžete přecházet z jednoho počítače na druhý. Můžete dokonce kopírovat a vkládat obsah mezi počítači, a pokud máte kompatibilní klávesnici Logitech, například MX Keys, bude klávesnice následovat myš a přejde na další počítač souběžně s ní.
Software Logitech Options bude třeba nainstalovat na oba počítače a postupovat podle těchto pokynů.
Baterie
[image: ]
Nabíjení baterie myši:. Připojte jeden konec dodaného nabíjecího kabelu k portu USB-C na myši a druhý konec ke zdroji napájení USB.. Nabíjení v trvání alespoň 3 minut vám poskytne dostatek energie pro celodenní používání. V závislosti na způsobu používání vydrží myš po úplném nabití fungovat až 70 dní.
POZNÁMKA: Životnost baterie se může lišit v závislosti na uživateli a podmínkách používání.
Kontrola stavu baterie myši:. Tři indikátory LED na boku myši označují stav baterie.
 [image: ]. 
Nainstalujte software Logitech Options a budou vám poskytovány informace o stavu baterie, včetně upozornění na vybití.
	Barva indikátoru
	Význam

	Svítí zeleně
	Mezi 100 % a 10 % nabití

	Svítí červeně
	Nabito na 10 % nebo méně

	Pulsuje zeleně
	Probíhá nabíjení
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