Servisní služba


[bookmark: _GoBack]Návod k použití

PRAČKA









CZ

Česky
















IWSNC 51051X9

Obsah	CZ

Instalace
Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a vodovodní síti 
První prací cyklus         
Technické údaje

Údržba a péče
Uzavření přívodu vody a vypnutí elektrického napájení
Čištění pračky
Čištění dávkovače pracích prostředků
Péče o dvířka a buben
Čištění čerpadla
Kontrola přítokové hadice na vodu

Opatření a rady
Základní bezpečnostní pokyny
Likvidace

Popis pračky a zahájení pracího programu
Ovládací panel  
Kontrolky 
Zahájení pracího cyklu

Prací programy
Tabulka pracích programů

Uživatelská nastavení
Nastavení teploty Nastavení rychlosti Odstřeďování  
Funkce

Prací prostředky a prádlo
Dávkovač pracích prostředků
Bělící cyklus
Příprava prádla
Oděvy vyžadující zvláštní péči
Systém automatického vyvážení náplně

Poruchy a způsob jejich odstranění

Servisní služba



Instalace
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! Je důležité uschovat tento návod pro budoucí použití. V případě prodeje, darování nebo přestěhování pračky se ujistěte, že zůstane uložen v blízkosti pračky, aby mohl posloužit novému majiteli při seznámení s její činností a s příslušnými upozorněními.
! Pozorně si přečtěte uvedené pokyny: obsahují důležité informace týkající se instalace, použití a bezpečnosti při práci.

Rozbalení a vyrovnání do vodorov-
né polohy

Rozbalení
1. Rozbalte pračku.
2. Zkontrolujte, zda během přepravy
nedošlo k jejímu poškození. V případě, že je poškozena, nezapojujte ji a obraťte se na prodejce.

[image: ]3. Odstraňte 3 šrouby chránící před poškozením během přepravy a gumovou podlož-ku s příslušnou rozpěrkou, které se nacházejí v zadní části (viz obrázek)

4. Uzavřete otvory po šroubech plastovými 
    krytkami z příslušenství.
5. Uschovejte všechny díly: v případě 
    opětovné přepravy pračky je bude třeba 
    namontovat zpět.

! Obaly nejsou hračky pro děti!

Vyrovnání do vodorovné polohy
1. Pračku je třeba umístit na rovnou a 
    pevnou podlahu, aniž by se opírala o 
    stěnu, nábytek či něco jiného.

[image: ]2. V případě, že podlaha není do- konale vodorovná, mohou být případné rozdíly vykompen-zovány šroubováním předních nožek (viz obrázek); Úhel sklo- nu, naměřený na
pracovní ploše, 
nesmí přesáhnout 2°.

Dokonalé vyrovnání do vodorovné polohy zabezpečí stabilitu zařízení a zamezí vzniku vibrací a hluku během činnosti. V případě instalace na podlahovou krytinu, na koberec, nastavte nožky tak, aby pod pračkou zůstal dostatečný volný prostor pro ventilaci.

Připojení k elektrické a k vodo-
vodní síti

Připojení přítokové hadice vody
[image: ]1. Připojte přívodní hadici jejím zašroubováním ke kohoutku studené vody s hrdlem se závitem 3/4“ (viz obrázek). Před připojením hadice nechte vodu odtékat, dokud nebude čirá.

[image: ]2. Připojte přítokovou hadici k pračce prostřednic-tvím příslušné pří-pojky na vodu, umístěné vpravo nahoře (viz obrázek). 





3. Dbejte na to, aby hadice nebyla příliš oh-
    nutá ani stlačená.

! Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat v rozmezí hodnot uvedených v tabulce s technickými údaji (viz vedlejší strana).

! V případě, že délka přítokové hadice nebu- de dostatečná, obraťte se na specializova-nou prodejnu nebo na autorizovaný technický personál.

! Nikdy nepoužívejte již použité hadice.

! Používejte hadice z příslušenství zařízení.




Připojení vypouštěcí hadice

Připojte vypouštěcí hadici, aniž byste ji ohýbali, k odpado-  
vému potrubí nebo k odpadu ve stěně,
! Výměna kabelu musí být svěřena výhradně    
   autorizovaným technikům.	CZ

Upozornění!   Výrobce neponese žádnou odpovědnost za následky nerespekto-vání uvedených předpisů.



65 - 100 cm
[image: ]
který se nacházínesmí zůstat 
ponořený do vody.



od 65 do 100 cm nad zemí;

nebo ji uchyťte k
okraji umyvadla či vany a připevněte vodicí držák z pří- slušenství ke ko-houtu (viz obrá-zek). Volný konec vypouštěcí hadice
První prací cyklus
Po instalaci zařízení je třeba ještě 
předtím, než ho použijete na praní prádla, provést jeden zkušební cyklus s pracím prostředkem a bez náplně prádla nastavením pracího programu 2.

                           Technické údaje

 Model	IWSNC 51051X9
                            šířka     59,5 cmRozměryy

                             výška    85 cm 
                             hloubka 42,4 cm 
 Kapacita            od 1 do 5kg
                                         
  ! Použití prodlužovacích hadic se nedoporu-
 čuje; je-li to však nezbytné, prodlužovací 
 hadice musí mít stejný průměr jako originální 
 hadice a její délka nesmí přesáhnout 
 150cm. 

Připojení k elektrické síti

Před zasunutím zástrčky do zásuvky se 
ujistěte, že:
• zásuvka je uzemněna, a že vyhovuje normám;
• zásuvka je schopna snést maximální zá-těž odpovídající jmenovitému příkonu zařízení, uvedenému v tabulce s technic-kými údaji (viz vedle);
• hodnota napájecího napětí odpovídá údajům uvedeným v tabulce s technickými údaji (viz vedle);
• zásuvka je kompatibilní se zástrčkou pračky. V opačném případě je třeba vyměnit zásuvku nebo zástrčku.
! Pračka nesmí být umístěna venku pod širým nebem, a to ani v případě, že by se jednalo o místo chráněné před nepřízní počasí. Je vel- mi nebezpečné vystavit ji působení deště a bouřky.
! Po definitivní instalaci pračky musí zásuvka zůstat snadno přístupná.
! Nepoužívejte prodlužovačky a rozvodky.
! Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.

Elektrické za-
 pojení


Připojení k      
 rozvodu   
 vody

Rychlost
odstřeďování
Kontrolní programy 
podle předpisů
1061/2010 a
1015/2010

Viz štítek s technickými údaji, na zařízení.
maximální tlak
1 MPa (10 bar)
maximální tlak
0,05 MPa (0,5 bar)
kapacita bubnu 40 litrů
až do 1000 otáček za
minutu

Program 6: Eco bavlnu 
pro praní při 60°C.
Program 6: Eco bavlnu 
pro praní při 40°C.

Toto zařízení odpovídá  
následujícím normám 
Evropské unie:
- 2004/108/CE (Elektroma-gnetická kompatibilita)
- 2006/95/CE (Nízké napětí)
- 2012/19/EU - WEEE



Údržba a péče

[image: ]
Opatření a rady



CZ 	Uzavření přívodu vody a vypnutí elektrického napájení

•  Po každém praní uzavřete přívod vody. Tímto způsobem dochází k omezení opotřebení pračky a ke snížení nebez-pečí úniku vody.
•  Před zahájením čištění pračky a bě-hem operací údržby vytáhněte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.  

Čištění pračky
Vnější části a části z gumy se mohou 
čistit hadrem navlhčeným ve vlažné vodě a saponátu.  Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní látky.

Čištění dávkovače pracích prostředků

2. odšroubujte víko jeho otáčením proti směru hodinových ručiček (viz obrázek):  vytečení malého množství vody je zcela běžným jevem;





3. dokonale vyčistěte vnitřek;
4. zašroubujte zpět víko;
5. namontujte zpět panel, přičemž
se před jeho přisunutím k zařízení ujistěte, že došlo ke správnému zachycení háčků do příslušných podélných otvorů.

Vytáhněte dávkovač jeho nadzvednutím a vytažením směrem ven (viz obrázek). Umyjte jej pod prou-dem vody; tento druh vyčištění je třeba pro-vádět pravidelně.[image: ]


Péče o dvířka a buben
• Dvířka ponechte pokaždé pootevřená, 
aby se zabránilo tvorbě nepříjemných 
zápachů.

Čištění čerpadla
Součástí pračky je samočisticí čerpadlo, 
které nevyžaduje údržbu.  Může se však stát, že se v jeho vstupní části, určené k jeho ochraně a nacházející se v jeho spodní části, zachytí drobné předměty (mince, knoflíky).

! Ujistěte se, že byl prací cyklus ukončen, a vytáhněte zástrčku ze zásuvky

Přístup ke vstupní části čerpadla:

[image: ]1. pomocí šroubováku odstraňte krycí panel nacházející se v přední části pračky
(viz obrázek);

Kontrola přítokové hadice na vodu
Stav přítokové hadice je třeba zkontrolovat
 alespoň jednou ročně.  Jsou-li na ní viditelné praskliny nebo trhliny, je třeba ji vyměnit: silný tlak působící na hadici během pracího
cyklu by mohl způsobit její náhlé roztržení.

! Nikdy nepoužívejte již použité hadice.




! Pračka byla navržena a vyrobena v souladu s platnými mezinárodními bezpečnostními předpisy. Tato upozor-nění jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a je třeba si je pozorně přečíst.

Základní bezpečnostní pokyny

•  Toto zařízení bylo navrženo výhradně pro použití v  domácnosti.
•  Toto zařízení mohou používat děti  
od 8 let a osoby se sníženými fyzic-kými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedosta-tečnými zkušenostmi a znalostmi, když se nacházejí pod náležitým dohledem nebo když byly náležitě vyškoleny ohledně bezpečného použití zařízení a uvědomují si související nebezpečí. Děti si nesmí hrát se zaří-zením. Děti nesmí provádět operace údržby a čištění bez dohledu.
•  Nedotýkejte se zařízení bosí nebo v případě, že máte mokré mokré ruce či nohy.
•  Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale uchopením za zástrčku. 
•  Neotvírejte dávkovač pracích prostředků během činnosti zařízení.
•  Nedotýkejte se odčerpávané vody, protože může mít velmi vysokou teplotu.
• Nepokoušejte se o násilné otevření dvířek: Mohlo by dojít k poškození bezpečnostního uzávěru, který zabraňuje náhodnému otevření.
•  Při výskytu poruchy se v žádném případě nepokoušejte o opravu vnitřních částí zařízení.
•  Vždy mějte pod kontrolou děti a zabraňte tomu, aby se přibližovaly k zařízení během pracího cyklu.
•  Během pracího cyklu mají dvířka tendenci se ohřát.
•  V případě potřeby přemísťujte pračku ve dvou nebo ve třech a věnujte celé operaci maximální pozornost.  Nikdy se nepokoušejte zařízení přemísťovat sami, je totiž velmi těžké.
•  Před zahájením vkládání prádla do pračky zkon-trolujte, zda je buben prázdný.

Likvidace

•  Likvidace obalových materiálů: při jejich odstranění postupujte v souladu s místním předpisy a dbejte na možnou recyklaci.
•  Evropská směrnice 2012/19/EU - WEEE o odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních stanovuje, že staré domácí elektrické spotřebiče nesmí být odklá-dány do běžného netříděného domovního odpadu.  Staré spotřebiče musí být odevzdány do odděleného sběru, a to za účelem recyklace a optimálního využití materiálů, které obsahují, a z důvodu předcházení negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.

Symbol “přeškrtnuté popelnice” na výrobku Vás
upozorňuje na povinnost odevzdat zařízení po	CZ
skončení jeho životnosti do odděleného sběru. Spotřebitelé by měli kontaktovat příslušné místní úřady nebo svého prodejce ohledně informací týkajících se správné likvidace starého zařízení.



Popis pračky a zahájení pracího programu

[image: ]


CZ 	Ovládací panel



Kontrolky POSTUPU PRACÍHO CYKLU/ ODLOŽENÉHO STARTU


Tlačítko
 ON/OFF 	     FUNKČNÍ
tlačítka s kontrolkami


Tlačítko s kontrolkou START/ PAUSE















Dávkovač pracích 
prostředků  	Otočný ovladač PRO-
GRAMŮ

Otočný ovladač
TEPLOTY

Otočný ovladač
ODSTŘEĎOVÁNÍ


Kontrolka ZABLOKOVANÁ  DVÍŘKA






Dávkovač pracích prostředků slouží k dávkování pracích prostředků a přídavných prostředků (viz „Prací prostředky a prádlo“)
Tlačítko ON/OFF: slouží k zapnutí a vypnutí pračky.  Otočný ovladač PROGRAMŮ: pro nastavení pracích 
programů. Během pracího programu zůstane ve stejné
poloze.

FUNKČNÍ tlačítka s kontrolkami: slouží k volbě jednotlivých dostupných funkcí. Kontrolka zvolené funkce zůstane rozsvícena.

Otočný ovladač ODSTŘEĎOVÁNÍ: slouží k nastavení odstřeďování nebo k jeho vyloučení (viz „Uživatelská nastavení“).

Otočný ovladač TEPLOTY: slouží k nastavení tep-
loty praní nebo praní ve studené vodě (viz 
„Uživatelská nastavení“).

Kontrolky PRŮBĚHU PRACÍHO CYKLU/ ODLOŽENÉHO STARTU: slouží ke kontrole průběhu pracího programu. Rozsvícená kontrolka poukazuje na probíhající fázi. V případě, že byla nastavena funkce „Odložený start“, budou informovat o čase zbývajícím do zahájení pracího programu (viz následující strana).

Kontrolka ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA: informuje o tom, zda je možné otevřít dvířka (viz následující strana).

Tlačítko s kontrolkou  START/PAUSE: slouží ke spuštění nebo dočasnému přerušení programů.
POZN.: Stisknutí tohoto tlačítka slouží k přerušení probíhajícího praní; příslušná kontrolka bude blikat oranžovým světlem, zatímco kontrolka probíhající fáze zůstane rozsvícena stálým světlem. Když kontrolka 
ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA[image: ]zhasne, bude možné otevřít dvířka (vyčkejte přibližně 3 minuty).
Za účelem opětovného zahájení praní z bodu, ve kterém bylo přerušeno, znovu stiskněte toto tlačítko.

Pohotovostní režim
Za účelem shody s novými předpisy, souvisejícími s energetickou úsporou, je tato pračka vybavena systémem automatického vypnutí (přechodu do pohotovostního režimu – standby), který je aktivován po uplynutí 30 minut, když se pračka nepoužívá. Krátce stiskněte tlačítko ON-OFF (ZAPNOUT-VYPNOUT) a vyčkejte na obnovení činnosti zařízení.




Kontrolky

Kontrolky jsou zdrojem důležitých informa-cí. Informují nás o následujících skutečnos-tech.

Odložený start
Když byla aktivována funkce „Odloženého startu“ (viz „Uživatelská nastavení“), po zahájení pracího programu začne blikat příslušná kontrolka zvoleného odložení:
(viz „Uživatelská nastavení“), po zahájení pracího programu začne blikat příslušná kontrolka zvoleného odložení:










Průběžně bude zobrazován čas zbývající do startu a zobrazování bude provázeno blikáním příslušné kontrolky:

[image: ]








Po uplynutí zvolené doby odložení dojde k zahájení nastaveného programu.

Kontrolka aktuální fáze pracího programu
Po zvolení a zahájení požadovaného pracího cyklu	CZ
dojde k postupnému rozsvícení kontrolek informu-
jících o jeho průběhu.

Praní

Máchání

Odstřeďování Odčerpání vody Ukončení praní

Funkční tlačítka a příslušné kontrolky
Po zvolení konkrétní funkce dojde k rozsvícení příslušné kontrolky. V případě, že zvolená funkce není kompatibilní s nastaveným pracím programem, příslušná kontrolka začne blikat a funkce nebude aktivována.
V případě, že zvolená funkce není kompatibilní s jinou předem zvolenou funkcí, kontrolka první funkce bude blikat a bude aktivována pouze druhá, přičemž kontrolka zvolené funkce se rozsvítí stálým světlem.
[image: ]Kontrolka zablokovaných dvířek
Rozsvícení této kontrolky poukazuje na to, že dvířka jsou zajištěna kvůli zamezení náhodnému otevření;
aby se zabránilo poškození dvířek, před jejich otevřením je třeba vyčkat, dokud uvedená kontrolka nezhasne; (vyčkejte přibližně 3 minuty). Za účelem otevření dvířek v průběhu pracího cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE; když kontrolka ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA zhasne, bude možné otevřít dvířka pračky.




       Zahájení pracího cyklu

1.  Zapněte pračku stisknutím tlačítka ON/OFF.  Všechny kontrolky se rozsvítí na několik sekund, poté se zhasnou a 
     bude blikat kontrolka START/PAUSE.
2.  Naplňte pračku a zavřete dvířka.
3.  Otočným ovladačem PROGRAMŮ nastavte požadovaný prací program.
4.  Nastavte teplotu praní (viz „Uživatelská nastavení“).
5.  Nastavte rychlost odstřeďování (viz „Uživatelská nastavení“).
6.  Nadávkujte prací prostředek a přídavné prostředky (viz „Prací prostředky a prádlo“).
7.  Zvolte požadované funkce.
8.  Zahajte prací program stisknutím tlačítka START/PAUSE a příslušná kontrolka zůstane rozsvícena stálým světlem     
     zelené barvy. Zrušení nastaveného pracího cyklu se provádí přerušením činnosti zařízení stisknutím tlačítka   
     START/PAUSE a volbou nového cyklu.
9.  Po ukončení pracího programu se rozsvítí kontrolka      . Po zhasnutí kontrolky ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA                       
     bude možné otevřít dvířka (vyčkejte přibližně 3 minuty). Vytáhněte prádlo a nechte dvířka pootevřená, aby bylo    
     umožněno vysušení bubnu. 
       Zapněte pračku stisknutím tlačítka ON/OFF.



CZ 	Tabulka pracích programůProgramy


                                    Popis programu

Max. teplota (°C)
Max. rychlost (otáčky za minutu)

     Prací prostředky
Max. náplň
(kg)
Zbytková 
Spotřeba ener-
Voda celkem v l
Doba trvání cyklu




Před- pírka
Praní
Aviváž
Bělidlo





Programy pro každodenní praní (Daily)
1
Bavlna + předpírka: Mimořádně znečištěné bílé prádlo.
90°
1000



-
5
-
-
-
150’
2
Bavlna: Mimořádně znečištěné bílé prádlo.
90°
1000
-



5
-
-
-
140’
3
Barevná bavlna: Málo znečištěné bílé choulostivé prádlo.
40°
1000
-



5
-
-
-
85’
4
Syntetika: Velmi znečištěné barevné prádlo z odolných tkanin.
60°
1000
-



3
44
0,70
46
145’
5
Syntetika (3): Částečně znečištěné barevné prádlo z odolných tkanin.
40°
1000
-



3
-
-
-
130’
6
Eco Bavlna 60°C (1): Značně znečištěné bílé a barevné prádlo z odol-
ných tkanin.
60°
1000
-


-
5
62
0,89
47,5
220’
6
Eco Bavlna  40°C  (2): Značně znečištěné bílé a barevné prádlo z
choulostivých tkanin
40°
1000
-


-
5
62
0,95
66
215’
7
Bavlna 20°C: Značně znečištěné bílé a barevné prádlo z choulostivých tkanin
20°
1000
-



5
-
-
-
170’
Speciální programy (Special)
8
Vlna: pro vlnu, kašmír atd.
40°
800
-


-
1
-
-
-
65’
9
Hedvábí/Záclony: Pro prádlo z hedvábí, viskózy, spodní prádlo.
30°
0
-


-
1
-
-
-
55’
10
Džíny
40°
800
-


-
2,5
-
-
-
70’
11
Express: K rychlému oživení lehce znečištěného prádla (nedoporučuje
se pro vlnu, hedvábí,  na prádlo určené pro praní v rukou).
30°
800
-


-
1,5
-
-
-
15’
Sport
12
Sport Intensive
30°
600
-


-
2,5
-
-
-
85’
13
Sport Light
30°
600
-


-
2,5
-
-
-
60’

14

Sport Shoes

30°

600

-





-
(Max. 2 páry.)

-

-

-

55’
Dílčí programy

Máchání
-
1000
-
-


5
-
-
-
36’



Odstřeďování + Odčerpání vody

-

1000

-

-

-

-

5

-

-

-

10’


* Samostatné odčerpání vody

-


-

-

-

-

5

-

-

-

3’


vlhkost%
gie kWh
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* V případě volby programu       a vyloučení odstřeďování zařízení provede pouze odčerpání vody.
Doba trvání cyklu uvedená na displeji nebo v návodu představuje odhad vypočítaný na základě standardních podmínek. Skutečná doba se může měnit v závislosti na četných faktorech, jako je např. teplota a tlak vody na vstupu, teplota prostředí, množství pracího prostředku, množství a druh náplně, vyvážení náplně a zvolené volitelné funkce.
1) Kontrolní program podle předpisu1061/2010: nastavte program 6 s teplotou 60°C.
    Tento cyklus je vhodný pro praní běžně znečištěné bavlny a jedná se o nejúčinnější cyklus z hlediska kombinované spotřeby energie a 
    vody určený pro prádlo, které lze prát při teplotě do 60°C. Skutečná teplota praní se může lišit od uvedené.
2) Kontrolní program podle předpisu1061/2010: nastavte program 6 s teplotou 40°C.
   Tento cyklus je vhodný pro praní běžně znečištěné bavlny a jedná se o nejúčinnější cyklus z hlediska kombinované spotřeby energie a 
   vody určený pro prádlo, které lze prát při teplotě do 40°C. Skutečná teplota praní se může lišit od uvedené.

Pro všechny Kontrolní ústavy:
2) Dlouhý program na praní bavlny: nastavte program 6 s teplotou 40°C.
3) Syntetický program spolu: nastavte program 5 s teplotou 40°C.

Bavlna 20°C (program 7) ideální pro náplně ze znečištěné bavlny. Účinné praní i za studena, srovnatelné s praním při 40°C, dosažené mechanickým působením, které je založeno na změně rychlosti v krátkých nebo dlouhých intervalech.
Express (program 11) byl navržen na praní lehce znečištěného prádla během krátké doby: trvá pouze 15 minut a šetří tak energii i čas. Nastavením programu 11 (při 30°C) je možné prát spolu prádlo z tkanin různého druhu (s výjimkou vlny a hedvábí) s maximální náplní 1,5 kg.
Sport Intensive (program 12) byl navržen pro velmi znečištěné látky sportovního oblečení (teplákové soupravy, šortky apod.); pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje nepřekračovat maximální náplň uvedenou v “Tabulce pracích programů”.
Sport Light (program 13) byl navržen pro mírně znečištěné látky sportovního oblečení (teplákové soupravy, šortky apod.); pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje nepřekračovat maximální náplň uvedenou v “Tabulce pracích programů”. Doporučuje se použít tekutý prací prostředek a použít dávku vhodnou pro poloviční náplň.
Sport Shoes (program 14) byl navržen pro praní sportovní obuvi; pro dosažení optimálních výsledků neperte více než 2 páry najednou.
Prací programy

[image: ]
Uživatelská nastavení




Nastavení teploty
Otáčením otočného ovladače TEPLOTY se nastavuje teplota praní (viz Tabulka programů).	CZ
Teplota může být postupně snižována až po praní ve studené vodě (   ) ).
Zařízení automaticky zabrání nastavení vyšší teploty, než je maximální teplota pro každý prací program.

Nastavení odstřeďování
Otáčením otočného ovladače ODSTŘEĎOVÁNÍ se nastavuje rychlost odstřeďování zvoleného pracího programu. Maximální rychlosti pro jednotlivé prací programy jsou:
Prací programy	Maximální rychlost Bavlna	1000 otáček za minutu Syntetické tkaniny	1000 otáček za minutu Vlna	  800 otáček za minutu Hedvábí	  jen odčerpání vody
Rychlost odstřeďování může být snížena nebo může být odstřeďování vyloučeno volbou symbolu
Zařízení automaticky zabrání odstřeďování vyšší rychlostí, než je maximální rychlost pro každý prací program.

Funkce
Jednotlivé funkce, kterými pračka disponuje, umožňují dosáhnout požadovaného stupně čistoty a bělosti praného prádla. Způsob aktivace jednotlivých funkcí:
1. stiskněte příslušné tlačítko požadované funkce;
2. rozsvícení příslušné kontrolky signalizuje, že došlo k aktivaci zvolené funkce.
Poznámka:
- V případě, že zvolená funkce není kompatibilní s nastaveným pracím programem, příslušná kontrolka začne blikat a   
  funkce nebude aktivována.
- V případě, že zvolená funkce není kompatibilní s jinou předem zvolenou funkcí, kontrolka první funkce bude blikat a 
  bude aktivována pouze druhá, přičemž kontrolka zvolené funkce se rozsvítí stálým světlem.


Volbou této volitelné funkce se budou mechanický pohon, teplota a voda optimalizovat pro sníženou náplň mírně znečistěné bavlny a syntetických materiálů -“Tabulka pracích programů”. Při použití “              ” můžete pracovat s kratšími dobami a ušetřit vodu a energii. Doporučuje se používat vhodnou dávku tekutého pracího prostředku odpovídající množství náplně.

Bělení
Bělící cyklus vhodný na odstranění nejodolnějších skvrn. Nezapomeňte na vložení bělícího prostředku do
přídavné přihrádky 4 (viz "Bělící cyklus").


[image: ] Extra máchání
Volbou této volitelné funkce se zvýší účinnost máchání a zajistí se maximální stupeň odstranění pracího prostředku. Funkce je užitečná zejména pro mimořádně citlivou pokožku.

Odložený start
Slouží k odložení zahájení pracího cyklu až o 12 hodin.
Opakovaně stiskněte tlačítko až do rozsvícení kontrolky označující požadovanou dobu odložení. Po pátém stisknutí tlačítka dojde k vyloučení uvedené funkce.
POZN.: Po stisknutí tlačítka START/PAUSE je možné změnit hodnotu odložení pouze ve smyslu jejího snížení, a to 
až do zahájení nastaveného programu.



Prací prostředky a prádlo

[image: ]
Poruchy a způsob jejich odstranění


Dávkovač pracích prostředků
CZ
Dobrý výsledek praní závisí také na správném dáv-kování pracího prostředku: použití jeho nadměrného množství snižuje efektivitu praní a napomáhá tvorbě vodního kamene na vnitřních částech pračky a zvyšuje znečištění životního prostředí.
! Nepoužívejte prací prostředky určené pro ruční praní, protože způsobují tvorbu nadměrného množství pěny.

! Pro předpírku a praní při teplotě vyšší než 60°C používejte práškové prací prostředky pro bílé bavlněné prádlo.

! Dodržujte pokyny uvedené na obalu pracího prostředku.
Při vytahování dávkovače[image: ]

 	pracích prostředků a při jeho plnění pracími nebo přídavnými prostředky
 	postupujte následovně:




přihrádka 1: Prací prostředek pro předpírku (práškový) Před naplněním přihrádky pracím prostřed-kem se ujistěte, že v dávkovači není vložena přídavná přihrádka 4. 
přihrádka 2:   Prací prostředek (práškový anebo tekutý) pro praní
Tekutý prací prostředek se nalévá pouze těsně před 
uvedením pračky do chodu.
přihrádka 3:  Přídavné prostředky (aviváž, atd.)
Aviváž nesmí vytékat z mřížky.
přídavná přihrádka 4. Bělící prostředek

Bělící cyklus
! Tradiční bělící prostředek se používá při bělení bílého prádla z odolných tkanin, zatímco bělící prostředek na jemné prádlo se používá při bělení barevného prádla,
[image: ]prádla ze syntetických tkanin a z vlny. Vložte přídavnou přihrádku 4 z příslušenství do přihrád-ky 1. Při dávkování bělí-cího prostředku nepře-kročte hladinu "max", vyznačenou na středo-vém kolíku (viz obrázek). Když si přejete provést
pouze bělící cyklus, naplňte přídavnou přihrádku 4 bělí-cím prostředkem a nastavte program máchání      a aktivujte volitelnou funkci "Bělení"     .

Při bělení během pracího cyklu naplňte dávkovač pracím prostředkem a přídavnými prostředky, nastavte požado-vaný prací cyklus a aktivujte volitelnou funkci "Bělení"    .
Použití přídavné přihrádky 4 vylučuje možnost před-
pírky.

Příprava prádla

• Roztřiďte prádlo podle:
- druhu tkaniny / symbolu na visačce.
- barvy: oddělte barevné prádlo od bílého.
• Vyprázdněte kapsy a zkontrolujte knoflíky.
•  Nepřekračujte hodnoty povolené náplně, uvedené v „Tabulce pracích programů“, vztahující se na hmotnost suchého prádla.

Kolik váží prádlo?

1 prostěradlo          400-500 g
1 povlak na polštář 150-200 g
1 ubrus                    400-500 g
1 župan                    900-1.200 g
1 ručník                    150-250 g

Oděvy vyžadující zvláštní péči

Vlna: S programem 8 lze prát v pračce všechny druhy vlněného prádla, i ty, které jsou označeny visačkou "ruční praní" [image: ]. Pro dosažení optimálních výsledků používejte specifický prací prostředek a nepřekračujte náplň 1 kg.
Hedvábí: použijte příslušný program 9 pro praní všeho prádla z hedvábí. Doporučujeme použití pracího prostřed-ku pro choulostivé prádlo.
Záclony: doporučuje se přehnout je a uložit do sáčku ze síťoviny dodaného v ráci příslušenství. Použijte program 9. 
Džíny: převraťte prádlo naruby a použijte tekutý prací prostředek. Použijte program 10.

Systém automatického vyvážení náplně

Před každým odstřeďováním buben provede otáčení rychlostí lehce převyšující rychlost praní, aby se 
odstranily vibrace, a aby se náplň rovnoměrně rozložila. V případě, že po několikanásobných pokusech o vyvážení prádlo ještě nebude správně vyváženo, zařízení provede odstřeďování nižší rychlostí, než je přednastavená rych-lost. V případě nadměrného nevyvážení pračka provede namísto odstřeďování vyvážení. Za účelem dosažení rovnoměrnějšího rozložení náplně a jejího správného vyvážení se doporučuje míchat velké a malé kusy prádla.



Může se stát, že pračka nebude fungovat.  Dříve, než zatelefonujete na Servisní službu (viz „Servisní služba“), 
ujistěte se, zda se nejedná o problém, který lze snadno vyřešit s pomocí následujícího seznamu.	CZ


Poruchy:

Pračku nelze zapnout.



Nedochází k zahájení pracího cyklu.






Pračka nenapouští vodu (rychle bliká kontrolka první fáze praní).






Dochází k nepřetržitému napouštění a odčerpávání vody.









Nedochází k vyčerpání vody nebo k odstřeďování.



Během odstřeďování je možné pozorovat silné vibrace pračky.


Dochází k úniku vody z pračky.



Kotrolky “volitelné funkce” a kontrolka “START/PAUSE” blikají a jedna z kontrolek “probíhající fáze” a “zablokovaná dvířka” se roz-
svítí stálým světlem.

Dochází k tvorbě nadměrného množství pěny.


Možné příčiny / Způsob jejich odstranění:

•  Zástrčka není zasunuta v zásuvce nebo není zasunuta natolik, aby došlo ke spojení kontaktů.
•  V celém domě je vypnutý proud.

•  Nejsou řádně zavřená dvířka.
•  Nebylo stisknuto tlačítko ON/OFF.
•  Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE.
•  Nebyl otevřen kohout přívodu vody.
•  Byl nastaven odložený start (viz „Uživatelská nastavení“).


•  Přívodní hadice není připojena k vodovodnímu kohoutku.
•  Hadice je příliš ohnutá.
•  Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody.
•  V celém domě je uzavřený přívod vody.
•  V rozvodu vody není dostatečný tlak.
•  Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE.

•  Vypouštěcí hadice se nachází mimo určené rozmezí od 65 do 100 cm nad zemí (viz „Instalace“).
•  Koncová část vypouštěcí hadice je ponořena ve vodě (viz „Instalace“).
•  Odpad ve stěně není vybaven odvzdušňovacím otvorem.
Když ani po uvedených kontrolách nedojde k odstranění problému, uzavřete přívod vody, vypněte pračku a přivolejte Servisní službu.  V případě, že se byt nachází na jednom z nejvyšších poschodí, je možné, že dochází k sifonové-mu efektu, jehož následkem pračka nepřetržitě napouští a odčerpává vodu.  Pro odstranění uvedeného efektu jsou v prodeji běžně dostupné speciální 
"protisifonové" ventily.

•  Odčerpání vody netvoří součást nastaveného programu: u některých programů je třeba jej aktivovat manuálně.
•  Vypouštěcí hadice je ohnutá (viz „Instalace“).
•  Odpadové potrubí je ucpáno.

•  Během instalace nebyl buben odjištěn předepsaným způsobem (viz „Instalace“).
•  Pračka není dokonale vyrovnána do vodorovné polohy (viz „Instalace“).
•  Pračka je stlačena mezi nábytkem a stěnou (viz „Instalace“).

•  Přítoková hadice není správně zašroubována (viz „Instalace“).
•  Dávkovač pracích prostředků je ucpán (způsob jeho vyčištění je uveden 
v části „Údržba a péče“).
•  Vypouštěcí hadice není upevněna předepsaným způsobem (viz „Instalace“).

•  Vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte přibližně 1 minutu a opětovně jej zapněte.
Když porucha přetrvává, obraťte se na Servisní službu.



•  Použitý prací prostředek není vhodný pro použití v automatické pračce (musí obsahovat označení „pro praní v pračce“, „pro ruční praní nebo pro praní v pračce“ nebo podobné označení).
•  Bylo použito jeho nadměrné množství.



                Před přivoláním Servisní služby:
CZ        • Zkontrolujte, zda nejste schopni poruchu odstranit sami (viz „Poruchy a způsob jejich odstranění“);
               • Opětovně uveďte do chodu prací program, abyste ověřili, zda byla porucha odstraněna;
               • V opačném případě se obraťte na Centrum servisní služby na telefonním čísle uvedeném na záručním listu.

!   Nikdy se neobracejte s žádostí o pomoc na techniky, kteří nejsou k výkonu této činnosti oprávněni.

Při hlášení poruchy uveďte:
•   druh poruchy;
•   model zařízení (Mod.);
•   výrobní číslo (S/N).
Tyto informace jsou uvedeny na štítku aplikovaném na zadní části pračky a v její přední části, dostupné po otevření dvířek.

	DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1061/2010

	Značka
	INDESIT

	Model
	IWSNC 51051X9EU.M

	Jmenovitá kapacita bavlněné látky v kg
	5

	Třída energetické účinnosti na stupnici A +++ (nejnižší spotřeba) až G (vysoká spotřeba)
	A+

	Roční spotřeba energie v kWh 1)
	166

	Spotřeba energie standardního programu na bavlnu pro praní při 60°C s plnou náplní v kWh 2)
	0,898

	Spotřeba energie standardního programu na bavlnu pro praní při 60°C s poloviční náplní v kWh 2)
	0,627

	Spotřeba energie standardního programu na bavlnu pro praní při 40°C s poloviční náplní v kWh 2)
	0,53

	Vážená spotřeba energie ve vypnutém stavu ve W
	0,5

	Vážená spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu ve W
	8

	Roční spotřeba vody v litrech 3)
	7546

	Třída účinnosti sušení odstreďovanírn na stupnici od G (nejmenší účinnost) po A (nejvyšší účinnost)
	C

	Maximální otáčky při odstřeďování 4)
	1000

	Zůstatkový obsah vlhkosti v% 5)
	62,0%

	Trvání "standardního programu pro bavlnu pro praní při 60°C" s plnou náplní v minutách.
	220

	Trvání standardního programu na bavlnu pro praní při 60°C "s poloviční náplní v minutách.
	165

	Trvání štandardného programu na bavlnu pro praní při 40°C "s poloviční náplní v minutách.
	160

	Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu v minutách
	30

	Emise hluku v dB (A) re 1 pW během praní 6)
	60

	Emise hluku v dB (A) re 1 pW během odstřeďování 6)
	80

	Vestavěný spotřebič
	




1) Standardní program na bavlnu pro praní při 60°C s plnou náplní a poloviční náplní a standardní program na bavlnu pro praní při 
    40°C s poloviční náplní jsou standardní prací programy, na které se vztahují informace uvedené na energetickém štítku a 
    v informačním listu. Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jde o nejúčinnější programy 
    z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

2) Na základě 220 standardních pracich cyklů s programy na bavlnu pro praní při 60°C a 40°C s plnou a poloviční náplní v režimech 
    s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

3) Na základě 220 standardních pracich cyklů s programy na bavlnu pro praní při 60°C a 40°C s plnou a poloviční náplní. Skutečná 
    spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

4) U standardního programu na bavlnu pro praní při 60°C s plnou náplní nebo u standardního programu na bavlnu pro praní při 
    40°C s poloviční náplní podle toho, která hodnota je nižší.

5) U standardního programu na bavlnu pro praní při 60°C s plnou náplní nebo u standardního programu na bavlnu pro praní při 
    40°C s poloviční náplní podle toho, která hodnota je vyšší.

                    6) Během fáze praní a odstřeďování u standardního programu na bavlnu pro praní při  60°C s plnou náplní. 
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