|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A++ | Total No Frost** | **GBB61PZHZN** | | | |
|  | | | | |
| |  | | --- | | 5 DŮVODŮ KE KOUPI | | * LG Lineární kompresor (záruka 10 let) * LG Total No Frost * A++ * Multi Air Flow * Door cooling | | **SPECIFIKACE** | | | |
| Hrubý objem | | | 374 litrů |
| Čistý objem (chladničky/mrazničky) | | | 341 (234 / 107) litrů |
| Displej | | | Externí LED |
| Energetická třída | | | A++ (v rozsahu A+++ až D) |
| Spotřeba energie | | | 254 kWh/rok (0,7 kWh/den) |
| Mrazící výkon | | | 14 kg/den |
| Akumulační doba | | | 16 hod. |
| Počet teplotních senzorů | | | 4 |
| Klimatická třída | | | SN-T |
| Hlučnost | | | 36 dB |
|  | | | |
| **VLASTNOSTI** | | | |
| LG Lineární kompresor (záruka 10 let) + Total No Frost | | | |
| Multi Air Flow – rozšířené proudění chladného vzduchu | | | |
| Moist Balance Crisper - udržení optimální úrovně vlhkosti (ovoce + zelenina) | | | |
| Door cooling – rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce | | | |
| SmartThinQ + WiFi – ovládání na dálku + inteligentní diagnostika | | | |
| Zero Clearance – při otevření dveří v úhlu 90° lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují | | | |
| Ochrana dveřního těsnění – zabránění růstu plísní a deformaci těsnění | | | |
| Madla – kapsa | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **DALŠÍ VLASTNOSTI** | | | |
| Expresní mrazení, Expresní chlazení, Eco Friendly režim, Možnost otočení dveří, Dětský zámek | | | |
|  | | | |
| **VYBAVENÍ CHLADNIČKY** | | | |
| Osvětlení interiéru | LED | | |
| Police z tvrzeného skla | 2 | | |
| Zásuvka – horní | Moist Balance Crisper | | |
| Zásuvka - spodní | Fresh 0 Zone | | |
| Držák na vajíčka | ANO | | |
| Držák na víno | NE | | |
|  | | | |
| **VYBAVENÍ MRAZNIČKY** | | | |
| Zásuvky / police | | 3 (1x Big Box) / 1 (drátěná) | |
|  | | | |
| **PARAMETRY** | | | |
| Rozměry (š x v x h) | | 595 x 1860 x 682 mm | |
| Hmotnost (čistá/balení) | | 72 / 76 kg | |
| Možnost otočení dveří | | AN0 | |
| Barva | | Platinum Silver | |
|  | | | |