Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.
Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata ani importér nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny: 
Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky, v kterých je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud není v bezvadné m stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům, pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosi. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy    nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody, pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje, u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj Jata nepoužívejte, pokud se koupete nebo sprchujete. [image: image1.emf]Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila, jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu, pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obracejte na odborný servis.
JBSC5577 Vysoušeč vlasů se sklopnou rukojetí.

Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.

Popis:

1. Mřížka nasávání vzduchu.

6. Koncentrátory vzduchu.

2. Tlačítko studeného vzduchu.

7. Vzduchový difuzér.

3. Tlačítko rychlost foukání.

8. Kontrolka napájení.

4. Přepínač ON/OFF.


9. Kontrolka teploty.

5. Tlačítko teploty.


10. Kontrolka studeného vzduchu.
Přístroj slouží pouze k domácímu použití při vysoušení vlasů. Vysoušeč vlasů má tři ovladače, které regulují teplo a proudění vzduchu.

Připojte spotřebič k elektrické síti. Posuňte spínač On-Off-Lock (4) do polohy ON, abyste sušičku zapnuli. Poté stiskněte tlačítko napájení (3) tolikrát, kolikrát je potřeba, abyste dosáhli požadovaného průtoku vzduchu. Má tři úrovně, minimálního, středního a maximálního výkonu, které jsou indikovány osvětlením kontrolky (8). Poté stiskněte tlačítko teploty (5) tolikrát, kolikrát je potřeba, abyste dosáhli požadovaného teploty vzduchu. Má tři úrovně minimálního, středního a maximálního výkonu, které jsou označeny rozsvícení kontrolky (9). Kombinace obou tlačítek vám poskytne širokou škálu možností, pokud jde o proudění a teplotu vzduchu. Pokud si přejete používat pouze studený vzduch, stiskněte tlačítko studeného vzduchu (2) a kontrolka (10) se rozsvítí. Chcete-li se vrátit k ohřevu, stiskněte jej znovu a kontrolka zhasne. 

Fén má funkci zapamatování, která vám umožní udržovat zvolenou rychlost a teplotu pro příští použití. Po zvolení rychlosti a teploty vzduchu můžete sušičku uzamknout posunutím zámku zapnutí/vypnutí (4).
Koncentrátory vzduchu (6) a difuzér (7) umísťujte na vysoušeč tak, aby odpovídaly jazýčky štěrbinám pro nasazení příslušenství stiskněte a otočte proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Chcete-li je sejmout z vysoušeče, proveďte to opačným postupem. Chcete-li přístroj vypnout, posuňte spínač On-Off-Lock (4) do polohy OFF. Vysoušeč má funkci samočištění pro čištění vnitřních součástí. Když je vysoušeč vypnut, opatrně otočte mřížku přívodu vzduchu (1), proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ji směrem ven. Poté stiskněte na 5 sekund tlačítko studeného vzduchu (2). Motor se spustí v opačném směru po dobu 15 sekund. Po dokončení samočištění nasaďte mřížku přívodu vzduchu (1) a zapněte vysoušeč vlasů.
Údržba a čištění. Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv. Přístroj vypněte a přívodní kabel vyjměte ze zásuvky. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem je-li to nutné.          
[image: image2.emf]Pokud přístroj přestanete používat postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.
Návod na použitie , bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK.
Ďakujeme , že ste si zakúpili výrobok značky JATA . Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte . JATA ani importér nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom .
Bezpečnostné pokyny :
Pri rozbaľovaní ihneď znehodnoťte plastové sáčky v ktorých je výrobok zabalený . Výrobky JATA sú určené len na nekomerčné použitie v domácnosti . Prístroj nikdy nepoužívajte ak nie je v bezchybné m stave a je poškodený . Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený . Keď je prístroj určený pre napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätie pre prevádzku uvedené na štítku prístroja . Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu kábla s uzemnením . Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi . Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí . Všetky časti prístroja , ktoré zabezpečujú jeho prevádzku musia byť zostavené a používané v súlade s návodom , tak , aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojeniu ak sú opatrené krytom , potom aj nim . Prístroj ani jeho súčasti nikdy nepokladajte na horúci alebo mokrý podklad , neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak , pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prívodný kábel , nenechávajte visieť prívodný kábel cez okraje dole , aby nedošlo k pádu prístroja . Na to dbajte najmä pri prístrojoch , v alebo na ktorých , sa pripravujú horúce potraviny . Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejmé , že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja . Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami . Nedovoľte deťom , aby sa s prístrojom hrali . Žiadny prístroj JATA nepožívajte ak sa kúpete alebo sprchujete . Prístroj nesmú používať osoby ( deti ) ktorých fyzické , zmyslové alebo duševné rozpoznávacie schopnosti sú nedostatočné , aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dohľadu osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred poučí ako sa prístroj používa . Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky pokiaľ k tomu nie je určený . Prístroj nepoužívajte , ak je poškodená zásuvka alebo prívodný kábel . Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte ! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis .
JBSC5577 Sušič vlasov.

Súbežne s týmto návodom prosím sledujete obrázky v originálnom návode.

Popis:

1. Mriežka nasávania vzduchu. 

6. Koncentrátory vzduchu.

2. Tlačidlo studeného vzduchu. 

7. Vzduchový difuzér.

3. Tlačidlo rýchlosť fúkania. 

8. Kontrolka napájania.

4. Prepínač ON/OFF. 


9. Kontrolka teploty.

5. Tlačidlo teploty. 


10. Kontrolka studeného vzduchu.

Prístroj slúži iba na domáce použitie pri vysúšaní vlasov. Sušič vlasov má tri ovládače, ktoré regulujú teplo a prúdenie vzduchu.

Pripojte spotrebič k elektrickej sieti. Posuňte spínač On-Off-Lock (4) do polohy ON, aby ste sušičku zapli. Potom stlačte tlačidlo napájania (3) toľkokrát, koľkokrát je potrebné, aby ste dosiahli požadovaný prietok vzduchu. Má tri úrovne, minimálneho, stredného a maximálneho výkonu, ktoré sú indikované osvetlením kontrolky (8). Potom stlačte tlačidlo teploty (5) toľkokrát, koľkokrát je potrebné, aby ste dosiahli požadovanú teplotu vzduchu. Má tri úrovne minimálneho, stredného a maximálneho výkonu, ktoré sú označené rozsvietenie kontrolky (9). Kombinácia oboch tlačidiel vám poskytne širokú škálu možností, pokiaľ ide o prúdenie a teplotu vzduchu. Ak si prajete používať iba studený vzduch, stlačte tlačidlo studeného vzduchu (2) a kontrolka (10) sa rozsvieti. Ak sa chcete vrátiť k ohrevu, stlačte ho znova a kontrolka zhasne.

Fén má funkciu zapamätania, ktorá vám umožní udržovať zvolenú rýchlosť a teplotu pre budúce použitie. Po zvolení rýchlosti a teploty vzduchu môžete sušičku uzamknúť posunutím zámky zapnutia/vypnutia (4).

Koncentrátory vzduchu (6) a difuzér (7) umiestňujte na sušič tak, aby zodpovedali jazýčkami štrbinám pre nasadenie príslušenstva stlačte a otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezastavia. Ak ich chcete sňať z sušiča, vykonajte to opačným postupom. Ak chcete prístroj vypnúť, posuňte spínač On-Off-Lock (4) do polohy OFF. Sušič má funkciu samočistenia na čistenie vnútorných súčastí. Keď je sušič vypnutý, opatrne otočte mriežku prívodu vzduchu (1), proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ju smerom von. Potom stlačte na 5 sekúnd tlačidlo studeného vzduchu (2). Motor sa spustí v opačnom smere po dobu 15 sekúnd. Po dokončení samočistenia nasaďte mriežku prívodu vzduchu (1) a zapnite sušič vlasov.
Údržba a čistenie . Nikdy nepoužívajte na čistenie prístroja chemické rozpúšťadlá , ktorá by mohla prístroj nevratne poškodiť alebo abrazívne a drsné prostriedky , ktoré by mali na prístroj rovnaký vplyv . Prístroj vypnite a prívodný kábel vyberte zo zásuvky . Telo prístroja môžete utrieť vlhkou handričkou , ak je to nutné.
 [image: image3.emf]         
 Pokiaľ prístroj prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu . Zaistíte tak recykláciu a zdravé životné prostredie .
