[bookmark: _bw7162e35m6x]Zvlhčovač a čistička vzduchu Meaco Deluxe 202
Krátký text: 2 směrové trysky, výstup horké nebo studené mlžiny, 3 stupně výkonu, indikátor čištění, velmi tichý chod, noční režim, manuální nastavení úrovně vlhkosti v rozmezí 40 až 80 %, dálkové ovládání, ovládací panel s LED displejem.

Výkonný ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Meaco Deluxe 202 od renomovaného britského výrobce se postará o udržování optimální vzdušné vlhkosti v interiérech s plochou do 65 m2. Kromě zvlhčování přístroj nabízí i funkcí čištění vzduchu, kterou zajišťuje 3stupňový filtrační systém.
[bookmark: _3lv3sjwju8q4]Ultrazvuková technologie zvlhčování
Zvlhčovač je vybaven ultrazvukovým oscilátorem, který rozbíjí vodu na velmi malé kapičky. Ty se mísí se vzduchem a vytvářejí příjemně teplou nebo chladnou mlžinu. Ultrazvuková technologie zajišťuje rychlý nástup účinku a konstantní zvlhčovací výkon.
[bookmark: _d3uf4x5vnkja][bookmark: _9rr2n9389w2s]3stupňový filtrační systém
[bookmark: _lpws9nf60hcc]Kombinovaný HEPA a uhlíkový filtr s účinností 97,3 % zachytí mikročástice od velikosti 0,3 mikrometru a zároveň odstraní nepříjemný zápach. Třetím stupněm filtračního systému je sterilizační UV lampa, která ničí bakterie a jejich zárodky vyskytující se ve vodě. Tím je zajištěna maximální čistota zvlhčeného vzduchu.
[bookmark: _g9g4atzryoj]Funkce aromaterapie
Do zásuvky aromadifuzéru můžete nakapat svůj oblíbený vonný olej a během okamžiku provonět interiér a vytvořit tak příjemnou atmosféru pro vaši relaxaci.
[bookmark: _xmnzvi1ckn3m][bookmark: _uerjaed3lbiz]Intuitivní dotykové ovládání
Veškeré funkce a režimy snadno a rychle nastavíte na dotykovém ovládacím panelu. Nad ním se nachází digitální LED displej, na kterém jsou přehledně zobrazeny informace o vlhkosti vzduchu, teplotě, stupni výkonu a nastavených funkcí. Přístroj můžete pohodlně ovládat i pomocí dodaného dálkové ovládání.
[bookmark: _5axhnkskpi49][bookmark: _mg0915b5b587][bookmark: _rhv4wudu933j]Automatické zvlhčování vzduchu
Zvlhčovač vzduchu Meaco Deluxe 202 je vybaven vestavěným hygrostatem, díky kterému pracuje zcela automaticky, dokud nedosáhne požadované úrovně vlhkosti, která se v automatickém režimu pohybuje mezi 50 a 60 %. V manuálním režimu lze hodnotu cílové vlhkosti nastavit v rozsahu 40 až 80 %.
[bookmark: _wxo9qpluyoz9][bookmark: _k6nfp0eyluid]Klíčové vlastnosti zvlhčovače vzduchu Meaco Deluxe 202
· maximální zvlhčovací výkon: 400 ml/h
· manuální nastavení úrovně vlhkosti v rozmezí 40 až 80 %
· odnímatelná nádržka na vodu s objemem 5,3 l
· regulace výstupu mlžiny ve 3 stupních
· 2 směrové trysky – možnost nasměrování výstupu zvlhčeného vzduchu
· výstup horké nebo studené mlžiny
· 3stupňová filtrace vzduchu – HEPA filtr, aktivní uhlíkový filtr, UVC sterilizace vzduchu
· ionizátor – snižuje prašnost a osvěžuje vzduch
· noční režim – podsvícení displeje je vypnuto
· časovač – nastavení automatického vypnutí v rozmezí 1 až 10 hodin
· vestavěný aromadifuzér
· nízká provozní hlučnost
· dotykový ovládací panel s LED displejem
· indikátor prázdné nádržky na vodu
· filtr vodního kamene – zabraňuje tvorbě vodního kamene v nádržce zvlhčovače při používání tvrdé vody
· indikátor čištění usnadní údržbu přístroje
· dálkové ovládání
[bookmark: _k6hda7tj2udz]Britský specialista na odvlhčování vzduchu
[bookmark: _pu0wv9jm3l2u]Britská značka odvlhčovačů Meaco byla založena v roce 1991 a ve svých počátcích se zaměřovala na vývoj technologií zajišťujících optimální kvalitu ovzduší v muzejních prostorech. Od roku 2009 se značka specializuje na segment domácího a průmyslového odvlhčování a aktuálně se řadí mezi přední výrobce kvalitních a oceňovaných produktů, které dodává do celého světa.

Produktové video
https://www.youtube.com/watch?v=4KAW7xi_MeI

Parametry
Výrobce: 					MEACO
Typ zvlhčovače				ultrazvukový
Zvlhčovací výkon				400 ml/h
Doporučená plocha místnosti			65 m2
Kapacita vodní nádržky			5,3 l
Počet rychlostí				3
Hlučnost					35–45 dB
Noční režim					ano
Displej						ano
Časovač					ano
Příkon						25 W (105 W s ohřevem vody)
Hmotnost					2,05 kg
