

cz NÁVOD k použití

***WA 3606 Vaflovač***

**Všeobecné bezpečnostní pokyny**

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod

k obsluze.

* Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkosti (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočeni přístroje, okamžitě vytáhnete zástrčku ze zásuvky.
* Přístroj vypněte a vždy vytáhnete zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištěni nebo v případě poruchy.
* Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhnete zástrčku ze zásuvky.
* Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmi používat.
* Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozeny přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
* Používejte jen originální příslušenství.
* Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti a slabé osoby: Z důvodu zajištěni bezpečnosti Vašich děti neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, polyester atd.).

**VÝSTRAHA!** Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s folií. Hrozí nebezpečí udušení!

• Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.

• Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehraji.

Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.

**VÝSTRAHA:**

• Nedotýkejte se horkých částí spotřebiče. Popřípadě použijte chňapku a spotřebič uchopte pouze za držadlo

POZOR:

• Instalujte tento přístroj na rovnou, tepelně odolnou podložku. V případě použití na choulostivých podkladech použijte podložku odolnou proti vysokým teplotám.

• K zamezení hromadění tepla nesmí být přístroj zabudován přímo do nábytku, ale vždy kolem něho musí byt dostatečný volný prostor.

• Spotřebičem nepohybujte, když je v provozu.

• Během procesu pečení a při otevíraní pečicí plochy dávejte pozor Na páru, která vychází po straně. Hrozí nebezpečí popálení!

• Proto přístroj nikdy Nepoužívejte v blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů nebo pod nimi!

• Dávejte pozor na to, aby síťový kabel nepřišel do styku s horkými díly přístroje.

• Dříve než spotřebič vyčistíte a uložíte, nechte ho vychladnout.

**Uvedení přístroje do provozu**

Pokyny pro použití

Dříve než připravíte první sendviče ke konzumaci

* Odstraňte obal, pokud je přístroj zabalen.
* Zcela odmotejte síťový kabel.
* Očistěte plášť a pečicí plochy přístroje vlhkým hadříkem.

**Antiadhezní vrstva**

* Před prvním použitím pečicí plochy lehce potřete tukem.
* S uzavřenými pečicími plochami smí byt přístroj v provozu ca. 10 minut (viz kapitola Používání přístroje).
* Vytáhnete zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.

.

UPOZORNĚNÍ:

* Lehký vývin kouře a zápachu je při tomto postupu normálním jevem. Zajistěte dostatečně větraní.
* První vafli nejezte.
* Poté, co přístroj vychladne, otřete pečící plochy kuchyňským papírem.

**Elektricke připojení**

Zastrčte zástrčku do předpisově instalované zásuvky 230 V, 50 Hz. Rozsvítí se červená a zelená kontrolka.

**Používaní přístroje**

UPOZORNĚNI:

* Během doby zahřívání dbejte na to, aby pečící plochy byly uzavřeny.
* Červená kontrolka zůstane svítit, to znamená, že zařízení pracuje.
* Zelená kontrolka zapíná a vypíná během pečení tak, aby se udržela teplota pečení..
* Uvolněte blokování víka a zdvihněte ho, aby zůstalo otevřené.
* Vkládejte po jednom obložené, dvojité topinky.
* Víko poté měkce zavřete. Uzavřete blokování víka.

**1.** Nastavte ovladač teploty na maximální nastavení, aby se přístroj rozehřál. 

**2.** Otevřete víko a přidejte těsto na střed pečící plochy

Chcete-li získat vafli. Prosím rozlijte těsto tak, aby byla lehce pokryta spodní část pečící plochy.

• Těsto by mělo být plněno rychle, jinak nebudou oplatky rovnoměrně hnědé.

**3.** Poté víko lehce zavřete a držte jej chvíli stisknuté.

VAROVÁNÍ: Buďte opatrní, nebezpečí popálení.

**4.** Požadovaná teplota pečení lze nastavit pomocí ovladače teploty.

• Proces pečení trvá cca. 5-6 minut.

• To se může lišit v závislosti na konzistenci směsi.

• Je-li vaše vafle příliš tmavá, otočte ovladač do nižšího nastavení.

**5.** Odstraňte hotové vafle dřevěnou vidličkou nebo podobným nástrojem.

**6.** Umístěte vafle na talíř a posypte moučkovým cukrem.

**7.** Před každým pečením lehce namažte pečící plochy.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty, aby nedošlo k poškození povlaku pečicích ploch.

Vypnutí  
Aby bylo možné pozastavit nebo zastavit provoz, odpojte zařízení od zásuvky ve zdi. Červená kontrolka zhasne.

**Recept na belgické vafle**

1) V míse smícháme suché přísady.

2) Oddělíme bílky od žloutků a bílky ušleháme do tuha.

3) K suchým přísadám přidáme olej, mléko a žloutky a šleháme, dokud není těsto hladké.

4) Přidáme ušlehané bílky.

5) Hotové těsto nalijeme do přístroje na vafle a pečeme asi 5-7 minut.

6) Podáváme s javorovým sirupem, marmeládou, medem nebo nutellou.

**Čištění a údržba**

VÝSTRAHA: Před čištěním vždy vytáhnete zástrčku ze zásuvky a vyčkejte, až přístroj vychladne.

* Nepoužívejte žádné drátěně kartáče nebo jiné drsné předměty.
* Nepoužívejte žádné agresivní nebo drsné čisticí prostředky.
* V žádném případě přístroj neponořujte do vody.
* Zbytky pokrmů odstraňujte ještě v teplém stavu pomocí vlhkého hadříku nebo papírového ubrousku.
* Pečící plochy omyjte měkkou houbičkou a mýdlovým roztokem, opláchnete čistou vodou a důkladně osušte jemným hadříkem. Po vyschnutí naneste na povrch tenkou vrstvu stolního oleje.


**Tělo přístroje**

Podle potřeby vyčistěte těleso po použití lehce navlhčeným hadříkem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Porucha | Možné příčiny | Odstranění |
| Přístroj nefunguje | Zařízení nemá napájení. | Zkontrolujte zásuvku a zasuňte znovu síťovou zástrčku |
| Teplota je nastavená na minimum | Nastavte teplotu na vyšší stupeň |
| Červená kontrolka nesvítí | Napájení bylo přerušeno. | Zasuňte znovu síťovou zástrčku |
|  |
| Zařízení je rozbité |
| Vafle nejsou stejnoměrně hnědé | Víko není dostatečně zavřené, těsto není rovnoměrně rozloženo | Nalijte znovu správné množství  těsta. |
| Těsto přetéká | Bylo nalito mnoho těsta | Nalijte znovu správné množství těsta. |
| Vafle jsou příliš světlé | Nastavená teplota je příliš nízká | Nastavte vyšší teplotu |
| Vafle jsou příliš tmavé | Nastavená úroveň je příliš nízká. | Snižte úroveň |

|  |
| --- |
| Technické údaje |
| Model: WA 3606 |
| Pokryti napětí: 220 - 240 V, 50 Hz |
| Příkon: 800 W |
| Třída ochrany: Ι |
| Čista hmotnost: 2,45 kg |

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazujeme si technické změny!



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životni prostředí, elektropřístroje nepatři do domovního odpadu.

Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní

prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojit v důsledku nesprávné likvidace.

Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů.

Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.