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Vinotéka Guzzanti GZ 1535
Termochladící prosklená vinotéka.
· termoelektrický chladicí systém bez kompresoru a bez vibrací, velmi nízká hlučnost do 26 dB
· kapacita 15 láhví, 48l netto
· 4 chromové drátěné police
· velmi nízká hlučnost
· LED display + termostat s digitálním ukazatelem teploty
· chladicí rozsah 10-18°C při okolní teplotě 25°C
· doporučená provozní okolní teplota 20-25°C
· vnitřní modré LED osvětlení
· dvířka z temperovaného tvrzeného zrcadlového skla
· hladká zadní stěna
· ideální pro hotely, penziony, kanceláře
· bez kompresoru, bez CFC
· spotřeba 0,25kWh/24

Model				GZ 1535
EAN				8594186721931
Rozměry (V x Š x H)		63,5 x 36 x 55 cm
Váha				16,4 kg
Vnitřní rozměry (V x Š x H)	50,3 x 26,5 x 35 cm
Rozměry balení (V x Š x H)	67,2 x 41 x 60 cm
Váha balení			19,5 kg
Max. příkon			55 W
Barva				černá, černý interiér


SK:
Vinotéka Guzzanti GZ 1535
Termochladiaca presklená vinotéka.
· termoelektrický chladiaci systém bez kompresora a bez vibrácií, veľmi nízka hlučnosť do 26dB
· kapacita 15 fliaš, 48l netto
· 4 chrómové drôtené police
· veľmi nízka hlučnosť
· LED display + termostat s digitálnym ukazovateľom teploty
· chladiace rozsah 10-18°C pri okolitej teplote 25°C
· odporúčaná prevádzková teplota okolia 20-25°C
· vnútorné modré LED osvetlenie
· dvierka z temperovaného tvrdeného zrkadlového skla
· hladká zadná stena
· ideálne pre hotely, penzióny, kancelárie
· bez kompresora, bez CFC
· spotreba 0,25kWh/24

Model 				GZ 1535
EAN 				8594186721931
Rozmery (V x Š x H) 		63,5 x 36 x 55 cm
Váha 				16,4 kg
Vnútorné rozmery (V x Š x H) 	50,3 x 26,5 x 35 cm
Rozmery balenia (V x Š x H) 	67,2 x 41 x 60 cm
Hmotnosť balenia 		19,5 kg
Max. príkon 			55 W
Farba 				čierna, čierny interiér


EN:
Winecooler Guzzanti GZ 1535
Thermoelectric winecooler with glass door
· thermoelectric cooling systém
· compressor, no CFC, no vibrations
· very low noise level - 26dB
· volume 15 bottles, 48 l
· 4 chromed wire racks
· LED display + thermostat with digital temperature indicator
· cooling range 10-18°C while ambient temperature 25°C
· recommended ambient temperature 20-25°C
· inner blue LED light
· door made of tempered and hardened mirror glass
· smooth back side
· power consumption 0,25kWh/24 h

Model				GZ 1535
EAN				8594186721931
Dimensions (H x W x D)		63,5 x 36 x 55 cm
Weight				16,4 kg
Inner dimensions (H x W x D)	50,3 x 26,5 x 35 cm
Packing dims. (H x W x D)	67,2 x 41 x 60 cm
Packing weight			19,5 kg
Max. power consumption	55 W
Color				black, black interior
