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NÁVOD NA POUŽITIE - SLOVENSKY
Pred použitím tohoto spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.
DÔLEŽITÉ! Používajte iba nadstavce dodané s týmto spotrebičom.

Všeobecné
• Pred použitím vždy skontrolujte spotrebič, aby ste sa uistili, že planžety neobsahujú vlasy, strnisko atď.
• Používajte na čisté, suché a krátke strnisko.
Nabíjanie spotrebiča
• Tento planžetový holiaci strojček je vybavený lítium-iónovými batériami.
• Pred prvým použitím by mal byť spotrebič úplne nabitý nepretržite 3 hodiny. Toto počiatočné supernabitie zaisťuje optimálny výkon, aby sa zabezpečilo plynulé a rýchle holenie zakaždým. Maximálna kapacita batérie sa dosiahne až po 3 cykloch nabíjania a vybíjania.
• ​​Zapojte kábel USB-C do vhodnej sieťovej zásuvky a zapnite holiaci strojček. Modrá LED dióda bude nepretržite svietiť, čo signalizuje, že sa planžetový holiaci strojček nabíja. Keď je batéria úplne nabitá, LED dióda prestane svietiť a LED dióda nabíjania zostane svietiť.
• Keď je holiaci strojček s fóliou takmer vybitý, kontrolka nabíjania bude rýchlo blikať, aby upozornila, že zostáva približne 5 minút používania batérie.
• Holiaci strojček s fóliou je vybavený funkciou rýchleho nabíjania, kde 10-minútové nabíjanie poskytne 5 minút používania.
• ​​Ďalšie nabíjania by mali trvať 3 hodiny.
• Úplné nabitie poskytne 1 hodinu bezdrôtového používania.
Poznámka: Holiaci strojček s fóliou sa počas nabíjania nezapne.
• Ak kontrolka nabíjania začne rýchlo blikať (viac ako 4 bliknutia za sekundu), potom je zariadenie chybné. Ak sa tak stane, prestaňte nabíjať, odpojte adaptér zo siete a kontaktujte linku starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Conair.
• Na konci procesu nabíjania sa toto zariadenie prepne do pohotovostního režimu.
UPOZORNENIE! Na nabíjanie produktu používajte iba certifikovaný vhodný napájací adaptér USB-C (BaByliss CA100) s výstupným napätím 5 V, 1 A, 5 W. Používanie necertifikovaného alebo nesprávneho napájacieho adaptéra USB-C môže spôsobiť nebezpečenstvo alebo vážne zranenia.
Ochrana batérií
Aby sa zachovala optimálna kapacita nabíjateľných batérií, holiaci strojček s fóliou by sa mal úplne vybiť a potom dobíjať 3 hodiny každých 6 mesiacov.
Adaptér USB-C
Nabíjací adaptér USB-C nie je súčasťou balenia tohto produktu. Ak ho potrebujete na nabíjanie, môžete navštíviť stránku www.babyliss.com a zadať kód dielu 35209960 (EÚ) / 62628 (Spojené kráľovstvo) v sekcii „Náhradné diely a príslušenstvo“ na webovej stránke. Ak potrebujete pomoc s nájdením správneho napájacieho zdroja USB-C, kontaktujte linku starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Conair, kde vám poskytnú ďalšie informácie.
VAROVANIE! Používanie necertifikovaného napájacieho zdroja môže spôsobiť nebezpečenství alebo vážne zranenia.
Zapnutie/vypnutie zariadenia
• Ak chcete holiaci strojček s fóliou zapnúť, stlačte tlačidlo napájania [image: ] na zariadení. LED kontrolka sa rozsvieti a zariadenie je pripravené na použitie.
• Ak chcete holiaci strojček s fóliou vypnúť, stlačte tlačidlo napájania [image: ] na zariadení. LED dióda zhasne.
Holenie
• Holiaci strojček s fóliou je určený na hladké strihanie chĺpkov kratších ako 0,7 mm. Ak sú chĺpky dlhšie, pred použitím holiaceho strojčeka ich skráťte zastrihávačom.
• Odstráňte ochranný kryt a zapnite holiaci strojček pomocou tlačidla napájania [image: ] na boku zariadenia.
• ​​Držte ho v pravom uhle a pomaly a plynulo pohybujte holiacim strojčekom proti smeru strniska.
• Krátke krúživé ťahy pomôžu zvýrazniť chĺpky a uľahčia holenie.
• Fólia by sa mala kĺzať po pokožke. Dbajte na to, aby ste na fólie netlačili príliš silno, inak by ste mohli poškodiť fólie.
• Vypnite zariadenie pomocou tlačidla napájania [image: ] na boku zariadenia.
• ​​Dôkladne očistite chĺpky z fólie a strihacieho strojčeka, aby ste si zabezpečili pohodlie pri ďalšom použití.
Vodotesnosť IPX7
Holiaci strojček s fóliou je 100 % vodotesný a možno ho používať v sprche a vo vani. Vždy sa uistite, že ho po každom použití a pred uskladnením vyčistíte a necháte holiaci strojček vyschnúť. Pozrite si časť „Čistenie a údržba“.
Cestovný zámok
• Aby ste predišli neúmyselnému zapnutiu zariadenia, môžete ho uzamknúť pomocou tlačidla napájania [image: ]. Stlačte a podržte tlačidlo napájania [image: ] 2 sekundy. LED kontrolka bude blikať 3 sekundy, aby potvrdila, že zariadenie je uzamknuté. Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania [image: ] 2 sekundy. Zariadenie sa potom odomkne a začne normálne fungovať.
• Pri nabíjaní zariadenia sa cestovný zámok automaticky deaktivuje.
Odstránenie a výmena zostavy planžetovej hlavy
• Odstráňte magnetickú planžetovú hlavu jednoduchým potiahnutím vertikálne z tela holiaceho strojčeka. Držte planžetovú hlavu na oboch stranách a jemne ju potiahnite z holiaceho strojčeka.
• Zarovnajte náhradnú planžetovú hlavu s ostrím. Zatlačte magnetickú planžetu späť na miesto.
POZOR! Počas inštalácie dávajte pozor, aby ste nepoškodili planžetu ani rezačku.
Odstránenie a výmena rezačky
• Ak chcete odstrániť rezačku, najskôr odstráňte magnetickú planžetu, potom položte prsty na každú stranu rezačky a jemne ju potiahnite nahor a smerom od tela holiaceho strojčeka.
• Zarovnajte rezačku nad holiacim strojčekom a jemne ju zatlačte nadol, kým nezacvakne na miesto.
• Vráťte magnetickú planžetu a potom Zapnite holiaci strojček, aby ste sa uistili, že funguje správne.
• DÔLEŽITÉ! Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu vymeňte strihaciu hlavu, ak je ohnutá (pozri obr. 1).
Čistenie a údržba
UPOZORNENIE! Dávajte pozor, aby ste netlačili na planžetu, je krehká a môže sa ľahko poškodiť.
Denná údržba
• Odstráňte magnetický kryt a potom potiahnite magnetickú planžetovú hlavu z tela holiaceho strojčeka, aby ste odkryli strihaciu hlavu (pozri obr. 2 a 3).
• Pomocou čistiacej kefky odstráňte všetky nečistoty na a okolo strihacieho strojčeka (pozri obr. 4).
• Zatlačte magnetickú planžetovú hlavu späť na miesto (pozri obr. 5).
Týždenná údržba
• Opakujte kroky 1 až 3 z krokov čistenia „Denná údržba“.
• Opláchnite holiaci strojček, strihaciu hlavu a rám planžety pod tečúcou vodou alebo v dreze. Nepoužívajte horúcu vodu. Používajte iba teplú alebo studenú vodu. (pozri obr. 6).
• Po mokrom čistení nechajte rám planžety a strihaciu hlavu vysušiť na vzduchu pred zatvorením rámu planžety a holiacej hlavy.
• Nasaďte holiacu hlavu späť na holiaci strojček, kým nezacvakne. Povrch hlavnej jednotky utrite suchým uterákom. Nesušte oblasť s planžetou. Nechajte holiacu hlavu uschnúť na vzduchu.
• Zatlačte magnetickú planžetovú hlavu späť na miesto (pozri obr. 5).
Upozornenie
• Pri striasaní prebytočnej vody pevne držte hlavnú jednotku, aby ste predišli uvoľneniu zostavy hlavy alebo pádu jednotiek.
• Na sušenie holiaceho strojčeka nepoužívajte fén ani ohrievač. Môže to viesť k poruche alebo poškodeniu holiaceho strojčeka.

Dezinfekcia planžetového holiaceho strojčeka
Na udržanie hygieny a predĺženie životnosti planžetového holiaceho strojčeka sa odporúča používať dezinfekčný prostriedok alebo čistiaci sprej s barbicídom každých pár týždňov. Pomáha to odstrániť nahromadené baktérie z planžety a ostria.
• ​​Používajte iba dezinfekčné alebo barbicídne produkty špeciálne určené na čistenie čepelí. Používanie nevhodných produktov môže poškodiť planžetu alebo ovplyvniť výkon.
• Nestriekajte priamo na holiaci strojček. Namiesto toho naneste sprej na mäkkú handričku alebo vreckovku a jemne utrite planžetu a strihaciu čepeľ.
• Pred čistením sa uistite, že je holiaci strojček vypnutý a odpojený od siete.
• Pred opätovným zložením alebo použitím holiaceho strojčeka nechajte všetky časti úplne vyschnúť.
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