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Rychlovarná kanvica       WK 3644
Vážení zákazníci,

pred použitím kanvice je nutné, aby si každý užívateľ pozorne prečítal návod na obsluhu.

PRIPOJENIE

Spotrebič musí byť zapojený do riadne zapojenej zásuvky, ktorá má chránený kontakt. Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku spotrebiča. Spotrebič spĺňa smernice záväzné pre označenie CE.

Napájanie kanvice

· Pre napájanie kanvice je výrobcom špecifikováne striedavé napätie o hodnote nastaviteľnej napäťovým voličom – najdete ho na spodnej strane kanvice.

· Volič nastavte pred pripojením kanvice k elektrickej sieti. Po nastavení voliča do polohy odpovedajúcej napätiu elektrickej siete v mieste používánia kanvice môžete kanvicu bez obav používať. Napätie elektrickej siete zistíte napr. na štítku elektromera. V prípade akýchkoľvek pochybností o hodnote sieťového napätia v mieste používania kanvice nepripojujte kanvicu.

· Kanvicu pripojte ako jediný spotrebič k riadne inštalovanej sieťovej zásuvke opatrené funkčním ochranným kolíkom. 

· Z dôvodu bezpečnosti zaistite trvalý prístup k použitej sieťovej zásuvke. 

· Pred použitím kanvice prekontrolujte, či nieje poškodena. Nepoužívajte poškodenu kanvicu alebo kanvicu s poškodeným sieťovým kabelom – riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Popis kanvice

1. [image: image1.emf]Veko nádoby na vodu s výstupkom pre ľahšiu manipulaciu s vekom.

2. Prepínač pre zapnutie / vypnutie kanvice. 

3. Rukoväť kanvice.

4. Sieťový kabel.

5. Kontrolná žiarovka – indikuje zapnutie kanvice.

6. Ližičky.

7. Šálky.

8. Napäťový volič (na spodnej strane kanvice).

9. Nádoba na vodu s priehladítkom pre kontrolu hladiny vody.

10. Hubica so sítkom – v prípade potreby je možné sítko z hubice vysunuť a vyčistiť pod tečúcou vodou.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

· Pred uvedením do chodu preverte, či spotrebič vrátane príslušenstva nevykazuje známky poškodenia, čo by mohlo ohroziť jeho funkčnosť. Pokiaľ spotrebič napr. spadol na zem, mohlo i tak dôjsť k poškodeniu, ktoré nie je z vonku viditeľné. Ani v tomto prípade spotrebič neuvádzajte do chodu.

· Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré nie sú na základe svojich fyzických, motorických či duševných schopností alebo kvôli nedostatočnej skúsenosti či neznalosti k tejto činnosti spôsobilé. Spotrebič môžu obsluhovať len pod dohľadom zodpovednej osoby alebo po náležitej inštruktáži. 

· Na deti je treba dohliadnuť, aby sa so spotrebičom nehrali. 

· Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo udusenia.

· Spotrebič prevádzkujte len pod stálym dohľadom. Používajte iba čistú vodu, pri plnení kanvice neprekračujte max. množstvo.
· Ak je prekročené maximálne množstvo, voda z kanvice pri varení strieka. Pozor na paru stúpajúcu spod veka. Nebezpečenstvo vzniku popálenín! Kanvicu je možné za chodu uchopiť len v mieste rukoväte. 

· Spotrebič je za chodu horúci.
· Spotrebič uvedený do chodu nesmie byť umiestnený pod závesnou policou a pod., aby nedošlo k nahromadeniu veľkého množstva pary.
· POZOR! Veko musí byť pri varení a nalievaní vody zatvorené.
· K chodu kanvice používajte výhradne originálny podstavec, ktorý je neoddeliteľnounou súčasťou dodávky.
· Spotrebič umiestnite vždy len na rovnú podložku odolnú voči pôsobeniu vysokých teplôt.
· Spotrebič ani prívodná šnúra sa nesmú dotýkať rozpálenej plotne ani byť umiestnený v blízkosti otvoreného ohňa.
· Prívodnú šnúru nenechávajte voľne visieť cez okraj pracovnej plochy. Šnúra sa nesmie dotýkať horúcich častí spotrebiča.
· Pri poruche chodu, po použití a pred každým čistením vytiahnite vidlicu zo zásuvky.

· Vidlicu nevyťahujte zo zásuvky ťahom za prívodnú šnúru, vždy uchopte zástrčku. 

· Pri nesprávnej obsluhe spotrebiča alebo pri použití k iným účelom, než ku ktorým je spotrebič určený, nepreberá výrobca zodpovednosť za prípadné škody.

· Spotrebič je určený k použitiu v domácnostiach, nie však k živnostenským účelom.

· Opravy spotrebiča smie vykonávať len odborný personál, lebo je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy a predchádzať ďalšiemu poškodeniu spotrebiča. To tiež platí i pre výmenu prívodnej šnúry. Pokiaľ Váš elektrospotrebič vykazuje závadu, obráťte sa prosím na technický servis dovozcu (adresa uvedená na Záručnom liste).

OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Napevno nastavený regulátor teploty chráni vykurovacie teleso pred prehriatím, pokiaľ by nedopatrením došlo k zapnutiu kanvice bez vody alebo v prípade, že vykurovacie teleso je zanesené vodným kameňom. Pokiaľ sa spotrebič vďaka tomuto opatreniu sám vypol, nechajte ho pred ďalším uvedením do chodu vychladnúť, príp. odstráňte vodný kameň.

PRVÉ UVEDENIE DO CHODU

Z hygienických dôvodov pri prvom použití prevarenú vodu vylejte.

POUŽÍTIE KANVICE

Pred prvím použitím kanvice pre ohrev vody určený pre konzumaciu nastavte napäťový volič do polohy odpovedajúcej napätiu elektrickej siete v mieste používánia kanvice, naplňte kanvicu pitnou vodou a uveďte ju do varu. Ohriatu vodu vylejte.

UPOZORNENIE PRE PLNENIE KANVICE!

Neprekračujte vyznačené maximálne množstvo vody, aby vriací voda nepretiekla cez hrdlo kanvice. 

Odklopte víko. Naplňte kanvicu v množstve vyznačenom na kanvici od minima litra (MIN) až po maximum (MAX). 

Zavrite víko tak, že ho pevne pritlačíte ku kanvici, až  zaklapne. 

Zapnutie kanvice

Pre zapnutie prístroja prepnite páčku vypínača On/Off (D) hore. Rozsvieti sa indikátor zapnutia (G).

Vypnutie kanvice

Akonáhle sa voda začne variť, kanvica sa automaticky vypne. Kedykoľvek behom prevádzky môžete kanvicu vypnuť stlačením páčky vypínača On/Off dole. 

VAROVÁNIE!

Nikdy neotvarajte víko, ak z hrdla kanvice vychádza pára. 

ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA

V závislosti na kvalite vody sa môžu na vykurovacom telese tvoriť usadeniny. Vodný kameň

z kanvice pravideľne odstraňujte. Použite roztok 300ml. vody a dvoch lyžíc octu.

· Roztok nalejte do kanvice,

· priveďte k varu,

· nechajte krátko pôsobiť.

· Kanvicu na záver vypláchnite čistou vodou.

· Použitý roztok s odstráneným vodným kameňom nevylievajte do drezov či umývadiel s emailovou povrchovou úpravou.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

· Pred čistením vytiahnite vidlicu prívodnej šnúry zo zásuvky a kanvicu nechajte vychladnúť.

· Kanvice sa z bezpečnostných dôvodov nesmie ponoriť do vody ani umývať pod tečúcou vodou.

· K čisteniu postačí navlhčená textília.

· Nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky či drôtené kefy , ktoré by mohli povrch spotrebiča poškriabať.

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Náhradné diely a príslušenstvo je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu dovozcu (adresa viď Záručný list) priamo u výrobcu.

LIKVIDÁCIA

[image: image2.emf] Pre likvidáciu nepoužiteľných elektrospotrebičov sú určené verejné zberne komunálneho odpadu.
 Pokyny pre správnu likvidáciu výrobku

Tento výrobok je označený ako výrobok, na ktorý sa vzťahuje smernica 2002/96/EC o likvidácii použitých elektrických a elektronických zariadení. 

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že pri neskoršej likvidácii výrobku (z akýchkoľvek dôvodov) nesmie byť s výrobkom zachádzané ako s domácim odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zberné miesto pre likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení postupmi šetrnými k životnému prostrediu. Zaistením ich správnej likvidácie zabránite vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktorá by mohla vzniknúť nesprávnym zachádzaním s odpadmi. 

Okrem toho recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín pre budúce generácie. 

Podrobné informácie k správnej likvidácii tohto výrobku získate u pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského alebo obvodného) úradu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.
Zmeny designu a technických údajov vyhradene bez predchadzajúceho  oznámenia
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