SOGO SS-21310 Nástěnný ventilátor CZ, SK
Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.
Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky SOGO. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. SOGO ani importér nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny: Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky, v kterých je výrobek zabalen. Výrobky SOGO jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud není v bezvadné m stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům, pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě, používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosi. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz, musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení, jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy    nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody, pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje, u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj SOGO nepoužívejte, pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila, jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu, pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte, je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obracejte na odborný servis. Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu. Po použití netahejte pro odpojení z napájení za kabel, ale zástrčku! Technická specifikace přístroje je uvedena v originálním návodu.

UPOZORNĚNÍ: Je-li ventilátor připojen na napájení, nikdy skrz krycí mřížky neprostrkávejte prsty nebo předměty, které mohou zastavit chod vrtule. Hrozí nebezpečí úrazu. Při násilném zastavení i požár přístroje. Při chodu nesmí být ničím zakryt.
Popis: str.8. originální návod.
1) Mřížka Přední kryt

2) Čepel čepele

3) Lopatka ventilátoru

4) Matice zadního krytu

5) Mřížka Zadní kryt

6) Motor

7) Oscilační kolík

8) Zadní kryt

9) Vertikální nastavení

10) Přepínač

11) Napájecí kabel

12) Přední kryt motoru

13) Hřídel motoru

MONTÁŽ a POUŽITÍ:

Přístroj vybalte z obalu a plastové sáčky znehodnoťte. Nad zvoleným místem pro montáž ventilátoru musí být prostor minimálně 40cm. Nejdříve přidělejte na vertikální stěnu s dostatečnou pevností držák. Následně korektně smontujte ventilátor podle obrázku na str. 8 a 9, který k držáku následně připojíte. Takto sestavený ventilátor připojte na zdroj napájení. Pomocí šňůrek zvolte rychlost foukání ventilátoru nebo jeho horizontální pohyb. Ujistěte se, že použité napětí odpovídá uvedenému napětí. Zatáhněte za spínací šňůru na zvolené rychlosti: 0 (vypnuto) a rychlosti 1, 2, 3 jsou pomalá, střední, rychlá. Pro ovládání oscilace ventilátoru zatáhněte za šňůru spínače oscilace. Nikdy se nedotýkejte čepelí rukou ani žádným předmětem! Netahejte za šňůrky příliš. Pokud dojde k poškození po dlouhodobém používání, nechte jej opravit autorizovaným servisem.

Čištění a údržba:

Odpojte napájecí kabel ze sítě. Odstraňte ochranný kryt a nože pečlivě očistěte. Nepouštějte nože! Nejprve použijte měkký hadřík s jemným mýdlem k odstranění olejových skvrn.

Poté otřete a vyleštěte suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte leštidlo nebo jakoukoli korozivní kapalinu, která by poškodila

barva, kov nebo plast! Před použitím vraťte čepele zpět a kryt bezpečně zajistěte. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem bez jakýchkoliv přísad.
[image: image1.emf]Pokud přístroj přestanete používat, postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK. 
Ďakujeme, že ste zakúpili výrobok značky Sogo. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho Bezpečnostné pokyny: Pri rozbaľovaní ihneď znehodnoťte plastové vrecka v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky Sogo sú určené len pre nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte pokiaľ nie je v bezchybné m stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený. Keď je prístroj určený na napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätia pre prevádzku uvedené na štítku prístroja. Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu káblu s uzemnením. Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi. Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí. Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzka musí byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojenie ak sú opatrené krytom, potom i nim. Prístroj ani jeho súčasti nikdy neklaďte na horúci alebo mokrý podklad, neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak, pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prívodný kábel, nenechávajte visieť prívodný kábel cez okraje dole, aby nedošlo k pádu prístroja. Na to dbajte najmä pri prístrojoch, v alebo na ktorých, sa pripravujú horúce potraviny. Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejmé, že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Žiadny prístroj Sogo nepožívajte ak sa kúpete alebo sprchujete. Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávacie schopnosti sú nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dozoru osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred nepoučila ako sa prístroj používa . Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky ak na to nie je určený. Prístroj nepoužívajte ak je poškodená zásuvka alebo prívodný kábel. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis. Technická špecifikácia prístroja je uvedená v originálnom návode.
UPOZORNENIE: Ak je ventilátor pripojený na napájanie, nikdy cez krycie mriežky neprestrkávajte prsty alebo predmety, ktoré môžu zastaviť chod vrtule. Hrozí nebezpečenstvo úrazu. Pri násilnom zastavení aj požiar prístroja. Pri chode nesmie byť ničím zakrytý.

Popis: str.8. originálny návod.

1) Mriežka Predný kryt

2) Čepeľ čepele

3) Lopatka ventilátora

4) Matica zadného krytu

5) Mriežka Zadný kryt

6) Motor

7) Oscilačný kolík

8) Zadný kryt

9) Vertikálne nastavenie

10) Prepínač

11) Napájací kábel

12) Predný kryt motora

13) Hriadeľ motora

MONTÁŽ a POUŽITIE:

Prístroj vybaľte z obalu a plastové vrecká znehodnoťte. Nad zvoleným miestom na montáž ventilátora musí byť priestor minimálne 40cm. Najskôr prirobte na vertikálnu stenu s dostatočnou pevnosťou držiak. Následne korektne zmontujte ventilátor podľa obrázku na str. 8 a 9, ktorý k držiaku následne pripojíte. Takto zostavený ventilátor pripojte na zdroj napájania. Pomocou šnúrok zvoľte rýchlosť fúkania ventilátora alebo jeho horizontálny pohyb. Uistite sa, že použité napätie zodpovedá uvedenému napätiu. Zatiahnite za spínaciu šnúru na zvolenej rýchlosti: 0 (vypnuté) a rýchlosti 1, 2, 3 sú pomalé, stredné, rýchle. Pre ovládanie oscilácie ventilátora zatiahnite za šnúru spínača oscilácie. Nikdy sa nedotýkajte čepeľou rúk ani žiadnym predmetom!. Neťahajte za šnúrky príliš. Pokiaľ dôjde k poškodeniu po dlhodobom používaní, nechajte ho opraviť autorizovaným servisom.

Čistenie a údržba:

Odpojte napájací kábel zo siete. Odstráňte ochranný kryt a nože starostlivo očistite. Nepúšťajte nože! Najprv použite mäkkú handričku s jemným mydlom na odstránenie olejových škvŕn.

Potom utrite a vyleštite suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte leštidlo alebo akúkoľvek korozívnu kvapalinu, ktorá by poškodila

farba, kov alebo plast! Pred použitím vráťte čepele späť a kryt bezpečne zaistite. Telo prístroja môžete utrieť vlhkou handričkou bez akýchkoľvek prísad.
[image: image2.emf]Ak prístroj prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaistíte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.

