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BXAC7E   Ochlazovač vzduchu

Vážený zákazníku, 
děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky BLACK + DECKER. Jeho technologie, její design a funkčnost, kromě splnění nejpřísnějších standardů kvality, zajistí úplné a trvalé uspokojení. Před použitím přístroje si pozorně přečtěte pokyny v této příručce a uschovejte je pro pozdější použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodám. 
POKYNY A VAROVÁNÍ PRO BEZPEČNOST 
- Tento přístroj mohou používat osoby, které si přečetly návod a ví, jak to funguje, osoby se zdravotním postižením nebo děti starší 8 let, ale pouze pod dohledem dospělé osoby, nebo pokud obdržely nezbytné instrukce k jejímu použití
- Děti mohou přístroj čistit nebo udržovat pouze tehdy, jsou-li pod dozorem dospělé osoby.
- Tento spotřebič není hračka. Ujistěte se, že si děti s přístrojem nehrají. 
- Pokud je připojení k síti poškozeno, musí být vyměněno v autorizovaném servisním středisku. Nepokoušejte se přístroj rozebírat ani opravovat.
 - Tento spotřebič je určen pouze pro domácí, neprofesionální nebo průmyslové použití.
 - Před připojením spotřebiče k síti zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku a volič napětí odpovídají napětí v síti. 
- Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá zástrčce spotřebiče. Neprovádějte žádné úpravy zástrčky. Nepoužívejte adaptéry. 
- Spotřebič musí být umístěn a používán na rovném a stabilním povrchu. 
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka. 
- V případě rozbití části vnějšího krytu spotřebiče okamžitě odpojte zástrčku ze zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. 
- Nepoužívejte spotřebič po pádu, pokud je viditelně poškozen 
- Elektrický kabel netahejte. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.
 - Síťovou šňůru nezakrývejte kolem spotřebiče. 
- Nedovolte, aby se šňůra zachytila ​​nebo zkroutila. 
– Nedovolte, aby připojovací kabel visel ze stolu nebo se dostal do kontaktu s horkými povrchy spotřebiče.
 - Zkontrolujte stav napájecího kabelu: Poškozené nebo zkroucené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. 
- Zařízení není vhodné pro venkovní použití. –
 Pravidelně kontrolujte síťovou šňůru, zda není poškozen, v takovém případě nesmí být spotřebič používán. 
- Nenechávejte spotřebič v dešti nebo ve vlhkém prostředí. Vniknutí vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. 
–Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.
- Před každým použitím zcela odpojte kabel zařízení. 
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho zapínací / vypínací zařízení nefunguje.
- Během používání nepřenášejte spotřebič. 
- Přístroj používejte k uchopení nebo přemístění. 
- Nepoužívejte vzhůru nohama. 
- Odpojte zástrčku ze zásuvky, pokud přístroj nepoužíváte a před prováděním čištění. 
- Tento přístroj uchovávejte mimo dosah dětí a / nebo osob s tělesnými, duševními nebo citlivými problémy nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí. 
- Ujistěte se, že větrací mřížky spotřebiče nejsou blokovány prachem, nečistotami nebo jinými předměty. 
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé části dobře upevněny a zda se neuvízly, zda nejsou žádné zlomky a zda neexistují žádné jiné situace, které by mohly poškodit správnou funkci spotřebiče. 
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený k síti a bez ovládání. Úspora energie a prodloužení životnosti spotřebiče. 
Servis: 
- Výrobce ruší záruku a odmítá veškerou odpovědnost v případě nevhodného použití spotřebiče nebo v souladu s návodem k použití. 
POPIS
A Výstup vzduchu
B Kola
C Nádrž na vodu
D Nosná rukojeť
E Nádoby na led
F Digitální displej
G Tlačítko zvlhčovače
H Režim proudění vzduchu
I Časovač
J funkce Swing
K nastavení rychlosti
L ZAP / VYP

Dálkový ovladač
a) ZAP / VYP
b) nastavení rychlosti
c) Tlačítko zvlhčovače
d) Swing
e) Časovač
f) Režim proudění vzduchu
Pokud není model vašeho spotřebiče vybaven výše uvedené příslušenství lze zakoupit samostatně na autorizovaných místech technické pomoci.
INSTALACE
• Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál zařízení.
• Ujistěte se, že je spotřebič odpojen od sítě před zahájením jakékoli instalace nebo montáže.
Baterie
• Varování: Při manipulaci s baterií se vyhýbejte dotyku  obou pólů současně.
• Sejměte kryt prostoru pro baterie.
• vložte baterie do přihrádky s ohledem na polaritu.
• Zavřete kryt prostoru pro baterie.
• Je nezbytné, aby baterie byly stejného typu. Nepoužívejte dobíjecí baterie společně s bateriemi zinkové uhlíkové nebo alkalické baterie.
Montáž kol:
• Chcete-li sestavit kola, otočte spotřebič dnem vzhůru.
• Umístěte podpěry kol do otvorů v základně.
• Otočte spotřebič znovu a zkontrolujte správné fungování kol. 

ZPŮSOB POUŽITÍ
Použití:
• Před zasunutím kabelu zcela uvolněte kabel.
• Připojte spotřebič k elektrické síti.
• Spusťte spotřebič pomocí tlačítko vyp/zap (ON/OFF)  (L / a).
• Stisknutím tlačítka vyberte požadovanou rychlost, nastavení rychlosti (K / b).
• Pomocí tlačítka vyberte režim proudění vzduchu (H / f).
Funkce časovače:
• Lze nastavit provozní dobu jednotky.
• Pro naprogramování doby provozu, pouze vyberte ji pomocí tlačítka (I / e).
• Po uplynutí této doby se ochlazovač automaticky vypne

Swing funkce:
• Funkce výkyvu umožňuje řídit tok vzduchu, který vychází ze spotřebiče, aby jej střídavě zakryl a automaticky maximální poloměr 75 °.
• Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko (J / d).
• Pro deaktivaci proveďte zpětný chod.

Funkce zvlhčovače:
 • Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko (G / c).
 • Pro deaktivaci proveďte zpětný chod.

Po dokončení používání zařízení:
 • Vypněte spotřebič stisknutím spínače zap /vyp (ON/OFF) (L / a).
• Odpojte spotřebič od sítě.
 • Vyčistěte spotřebič

Přepravní madlo:
• Tento spotřebič má na straně držadlo pro snadnou a pohodlnou přepravu (D).
Bezpečnostní tepelná ochrana:
• Zařízení má tepelné bezpečnostní zařízení, což ho chrání před přehřátím.

ČIŠTĚNÍ
 - Před čištěním odpojte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až přístroj vychladne. 
- Klimatizaci vyčistěte vlhkým hadříkem a poté ji osušte. 
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělicí prostředky nebo abrazivní prostředky. 
- Spotřebič neponořujte do vody nebo jiných kapalin, ani jej neumývejte tekoucí vodou. 
OPRAVY 
- V případě poruchy se obraťte na autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebírat ani opravovat: může to být nebezpečné. 
Pro produkty Evropské unie a / nebo v případě, že je to stanoveno právními předpisy země původu: Ekologický a recyklovatelný výrobek 
- Materiály tvořící obal tohoto spotřebiče jsou součástí systému sběru, klasifikace a recyklace. Pro likvidaci použijte vhodné veřejné nádoby vhodné pro každý typ materiálu. 
- Výrobek neobsahuje koncentrace látek považovaných za škodlivé pro životní prostředí. 
- Tento symbol označuje, že pro likvidaci výrobku na konci jeho životnosti musí být tento výrobek uložen v autorizovaném obchodě s odpady pro separovaný sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).
- Následující informace specifikují charakteristiky ekologického designu:
Tento přístroj splňuje směrnici o nízkém napětí 2014/35 / EU, směrnici 2014/30 / EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnici 2011/65 / EU o omezeních používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnici 2009 / 125 / CE o ekodesignu výrobků využívajících energii.

BXAC7E
Maximální průtok ventilátoru (F) 3,9 m3 / min
Příkon spotřebovaný ventilátorem (P) 73,4 W
Hodnota servisu (SV) (podle IEC 60879) 0,053 (m3 / m3) min) / W
Spotřeba energie v režimu pohotovostní režim (PSB)   0,4 W
Hladina akustického výkonu ventilátor (LWA)  61 dB (A)
Maximální rychlost vzduchu (c) N / A m / s
[image: ]
[image: ]
image1.png
BLACK+
DECKER)




image2.png




image3.png




