802103 AC50 univerzální dálkový ovladač na klimatizace
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
· Před použitím výrobku si přečtěte návod a bezpečnostní pokyny a uchovejte je pro pozdější použití.
· Při předání výrobku třetí osobě vždy přiložte tento návod a bezpečnostní pokyny.
· Výrobek obsahuje malé části, které by se mohly uvolnit a být spolknuty (nebezpečí udušení), proto jej držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
· V případě náhodného spolknutí okamžitě vyhledejte lékaře nebo pohotovost kvůli odstranění.
· Dálkový ovladač nesmí být vystaven nadměrným zdrojům tepla, jako je přímé sluneční záření, oheň nebo podobné zdroje.
· Uchovávejte jej mimo vodu a jiné kapaliny. Nikdy jej neponořujte do vody ani jiných tekutin.
· Nikdy se jej nepokoušejte sušit zahříváním (např. fénem, troubou nebo mikrovlnkou).
· Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nemanipulujte se zařízením a nepokoušejte se jej otevřít.
· Nepoužívejte poškozený výrobek.
· Pokud je třeba výrobek zlikvidovat nebo dosloužil, řiďte se pokyny v části „LIKVIDACE VÝROBKU“ tohoto manuálu.
· Nepoužívejte výrobek nesprávným způsobem.
· Pokud baterie vyteče, kapalinu odstraňte bez přímého kontaktu s pokožkou (je dráždivá a korozivní).
· Zařízení neotvírejte.
· Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisu.
· Používejte pouze baterie odpovídající předepsanému typu.
· Vkládejte baterie se správnou polaritou.


Děkujeme, že jste si vybrali dálkový ovladač Meliconi.
Dálkový ovladač AC50/PJN240084 umožňuje ovládat domácí klimatizaci ve všech jejích hlavních funkcích.

Dálkový ovladač vyžaduje 2 nové alkalické baterie typu AAA/LR03 1,5 V, které nejsou součástí balení. Vložte je tak, aby odpovídala správná polarita podle obrázku.
Nepoužívejte dobíjecí baterie.
VÝMĚNA BATERIÍ: Baterie je třeba vyměnit, když jsou symboly a znaky na LCD displeji špatně viditelné, nebo když se zmenší dosah ovladače.
DŮLEŽITÉ! Pokud se ovladač delší dobu nepoužívá, vyjměte baterie.
I po jejich vyjmutí si ovladač uchová původní nastavení v paměti.
Po opětovném vložení baterií stačí nastavit aktuální čas na displeji (viz odstavec nastavení hodin).

Nastavení hodin na ovladači:
A) Na dálkovém ovladači MELICONI stiskněte a držte tlačítko [SET] a současně na okamžik stiskněte tlačítko [MODE]; na displeji začne blikat údaj hodin.
B) Pomocí tlačítek TEMP [▲] a [▼] nastavte hodinu ve formátu AM/PM (pro rychlejší posun tlačítka podržte).
C) Znovu stiskněte tlačítko [SET] pro nastavení minut.
D) Opět pomocí tlačítek TEMP [▲] a [▼] nastavte minuty.
E) Znovu stiskněte tlačítko [SET] pro uložení a ukončení režimu nastavení hodin.


Před použitím dálkového ovladače je nutné nastavit specifický kód odpovídající klimatizaci, kterou chcete ovládat.
Pro nalezení a nastavení správného kódu v ovladači doporučujeme postupovat podle následujících metod v uvedeném pořadí:
1. GLOBÁLNÍ AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ
2. GLOBÁLNÍ RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ
3. AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ PODLE ZNAČKY
4. RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ PODLE ZNAČKY

1 – Globální automatické vyhledávání
A) Postavte se před klimatizaci a ujistěte se, že je vypnutá (v režimu STAND-BY).
B) Namířete ovladač na klimatizaci a podržte tlačítko [SET] přibližně 8 sekund, na displeji se rozblikají čtyři pomlčky. Držte tlačítko [SET] stále stisknuté.
POZOR: Jakmile se klimatizace zapne, okamžitě uvolněte tlačítko [SET], tím zastavíte vyhledávání. Tento proces může trvat až 10 minut.
UPOZORNĚNÍ: Během této metody se na displeji nezobrazí žádný kód.
C) Ověřte, zda ostatní tlačítka fungují správně. Pokud ne, pokračujte metodou Globální ruční vyhledávání.

2 – Globální ruční vyhledávání
A) Na ovladači MELICONI stiskněte a držte tlačítko [SET], poté krátce stiskněte tlačítko ON/OFF [ ]; pusťte obě tlačítka. Čtyřmístný kód na displeji začne blikat.
B) Pomocí tlačítek TEMP [▲] a [▼] procházejte kódy až na poslední kód (4999), poté stiskněte [SET].
C) Postavte se před klimatizaci a ujistěte se, že je vypnutá (STAND-BY).
D) Opakujte krok A – stiskněte a držte [SET], krátce stiskněte ON/OFF [ ] a pusťte.
E) Namířete ovladač na klimatizaci a opakovaně pomalu mačkejte TEMP [▲], dokud se klimatizace nezapne. Pak stiskněte [SET] pro uložení kódu. Tento proces může trvat až 10 minut.
F) Zkontrolujte funkčnost ostatních tlačítek. Pokud některá nefungují, vraťte se ke kroku C a pokračujte ve vyhledávání.

3 – Automatické vyhledávání podle značky
	Tlačítko
	Značky

	MODE
	GREE / HUALING / MI / HISENSE / SKYWORTH

	FAN
	DAIKIN / FUJITSU / CARRIER

	TEMP ▲
	LG / SAMSUNG

	
	HITACHI / PANASONIC

	
	SANYO / SHARP / HAIER / MITSUBISHI

	TEMP ▼
	SHINCO / AUCMA / AUX / FRESTEC / YAIR

	F. COOL
	MIDEA / CHANGHONG / CHUNLAN

	F. HEAT
	CHIGO / TLC / KELON


A) Najděte v tabulce výše značku své klimatizace a poznamenejte si příslušné tlačítko. Pokud značka není uvedena, přejděte na metodu Ruční vyhledávání podle značky.
B) Postavte se před klimatizaci a ujistěte se, že je vypnutá (STAND-BY).
C) Namířte ovladač na klimatizaci a stiskněte a držte příslušné tlačítko, které odpovídá vaší značce (např. HISENSE = MODE).
D) POZOR: Jakmile se klimatizace zapne, okamžitě tlačítko uvolněte, čímž vyhledávání ukončíte.
E) Ověřte funkčnost ostatních tlačítek. Pokud nefungují, opakujte od kroku B.

4 – Ruční vyhledávání podle značky
A) V Tabulce kódů značek na začátku návodu vyhledejte značku své klimatizace a poznamenejte si příslušné kódy. Pokud značka není uvedena, použijte Globální automatické vyhledávání.
B) POZOR: Kódy uvedené v rozsahu (např. [1296–1299]) znamenají, že je třeba vyzkoušet všechny v tomto intervalu.
C) Postavte se před klimatizaci a ujistěte se, že je vypnutá (STAND-BY).
D) Na ovladači stiskněte a držte tlačítko [SET], krátce stiskněte ON/OFF [ ] a poté uvolněte. Na displeji začne blikat čtyřmístný kód.
E) Pomocí tlačítek TEMP [▲] a [▼] najděte první kód z předchozího kroku (pro rychlejší procházení je držte stisknuté).
F) Krátce stiskněte [SET].
G) Namířte ovladač na klimatizaci a zkontrolujte, zda reaguje.
H) Pokud ne, opakujte postup od kroku C s dalším kódem v seznamu. Pokud žádný z kódů nefunguje, přejděte zpět na Globální automatické vyhledávání.

Nastavení funkce časovače
Lze nastavit pouze jednu funkci časovače – buď zapnutí, nebo vypnutí. Ujistěte se, že klimatizace je zapnutá a že jsou na ovladači nastaveny požadované provozní podmínky (teplota, ventilace atd.).
· Odložené zapnutí: Krátce stiskněte tlačítko [TIMER ON] – klimatizace se vypne a nastaví se odložené zapnutí za 1 hodinu. Pro delší prodlevu opakovaně tiskněte [TIMER ON], dokud se nezobrazí požadovaný čas.
Pro zrušení nastavení stiskněte ON/OFF [ ].
· Odložené vypnutí: Opakovaným stisknutím tlačítka [TIMER OFF] nastavte čas (v hodinách) pro automatické vypnutí klimatizace.
Pro zrušení nastavení stiskněte ON/OFF [ ].


OCHRANA KÓDU
Tato funkce umožňuje zabránit náhodné změně nastaveného kódu dálkového ovladače.
Pro aktivaci postupujte následovně:
Stiskněte a držte tlačítko [SET] a krátce stiskněte tlačítko [🔒] (ikona se objeví na displeji). Pro deaktivaci ochrany zopakujte postup.

FUNKCE SLEEP
Pokud ji klimatizace podporuje, lze aktivovat funkci SLEEP. Stačí stisknout tlačítko SLEEP na ovladači. Rozsvícení příslušné ikony na displeji potvrzuje aktivaci.
Pokud se ikona nerozsvítí, i když vaše klimatizace tuto funkci má, zkuste upravit kód podle návodu v části „AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE“.

FUNKCE ECO
Stejně jako u funkce SLEEP – pokud klimatizace podporuje funkci ECO, aktivujte ji stisknutím tlačítka ECO. Ikona na displeji potvrdí aktivaci.
Pokud se nezobrazí, upravte kód podle návodu v části „AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE“.

UPOZORNĚNÍ K LIKVIDACI BATERIÍ A PRODUKTU
· Baterie se nesmí rozebírat, vhazovat do ohně ani vyhazovat do přírody.
Nesprávné použití může škodit zdraví i životnímu prostředí.
· Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že baterie musí být likvidovány v souladu s platnou legislativou. Informujte se o sběru použitých baterií ve vaší zemi.
Likvidace zařízení:
Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že produkt musí být na konci své životnosti likvidován odděleně od běžného odpadu.
Uživatel je povinen odevzdat zařízení do příslušného sběrného místa elektroodpadu, nebo jej vrátit prodejci při koupi nového, podobného výrobku (výměna 1 za 1).
Správná likvidace přispívá k ochraně zdraví, životního prostředí a umožňuje recyklaci.

POPIS FUNKCÍ A SYMBOLŮ NA DISPLEJI
1. Nastavená teplota
2. [image: Immagine che contiene testo, Carattere, numero, diagramma

Descrizione generata automaticamente]Přenos signálu
3. Pomocné topení
4. Režim SLEEP
5. Režim ECO
6. Ruční/automatický proud vzduchu
7. Aktuální čas / časovač zapnutí
8. Výběr provozního režimu
9. Směr proudění vzduchu
10. Zvýšení teploty
11. Automatické proudění vzduchu
12. Rychlé chlazení
13. Nastavení časovače zapnutí
14. Nastavení časovače vypnutí
15. Tlačítko nastavení SET
16. Přepínání °C / °F
17. Ochrana kódu
18. Provozní režim
19. Rychlost ventilátoru
20. Aktivní kód / časovač vypnutí
21. Tlačítko zapnutí/vypnutí
22. Výběr rychlosti ventilátoru
23. Snížení teploty
24. Tlačítko ECO
25. Rychlé topení
26. Pomocné topení
27. Výběr °C / °F
28. Tlačítko SLEEP

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
· Pokud je ovladač nový a nefunguje:
Zkontrolujte, zda jste přesně postupovali podle návodu. V případě pochybností zopakujte všechny kroky.
· Pokud ovladač přestane fungovat:
Vyjměte baterie, několikrát stiskněte libovolné tlačítko, a vložte NOVÉ baterie. Následně znovu nastavte správný kód podle části „AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE“.
Ujistěte se, že ovladač směřuje přímo na zařízení a že mu nebrání žádná překážka.
· Pokud některé funkce nefungují:
Podívejte se do části „POPIS FUNKCÍ A TLAČÍTEK“.
Pokud nefungují ani hlavní funkce, pravděpodobně používáte nesprávný kód. Zkuste jiný, vhodnější kód.

ZÁRUKA: 2 roky
Pro uplatnění záruky si uschovejte účtenku. Záruka zaniká při neodborném zásahu nebo nesprávném použití výrobku.
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