CZ 1) INPUT HDMI splitteru zapojte HDMI kabelem do zdroje signálu. 2) OUTPUT 1/2 zapojte do monitoru a stiskněte černý spínač pod nápisem Baseus. 3) Podporované systémy: Windows, Mac OS a další operační systémy. 4) Podporovaný výstup: až 4K 60Hz HD video output.

SK 1) INPUT HDMI splitteru zapojte HDMI káblom do zdroja signálu. 2) OUTPUT 1/2 zapojte do monitora a stlačte čierny spínač pod nápisom Baseus. 3) Podporované systémy: Windows, Mac OS a ďalšie operačné systémy. 4) Podporovaný výstup: až 4K 60Hz HD video output.

PL 1) Podłącz WEJŚCIE rozdzielacza HDMI do źródła sygnału za pomocą kabla HDMI. 2) Podłącz WYJŚCIE 1/2 do monitora i naciśnij czarny przełącznik pod Baseus. 3) Obsługiwane systemy: Windows, Mac OS i inne systemy operacyjne. 4) Obsługiwane wyjście: wyjście wideo HD do 4K 60Hz.

HU 1) Csatlakoztassa a HDMI-elosztó INPUT-ját a jelforráshoz HDMI-kábellel. 2) Csatlakoztassa az 1/2 kimenetet a monitorhoz, és nyomja meg a Baseus alatti fekete kapcsolót. 3) Támogatott rendszerek: Windows, Mac OS és egyéb operációs rendszerek. 4) Támogatott kimenet: akár 4K 60Hz HD videó kimenet.

SLO 1) Povežite INPUT razdelilnika HDMI z virom signala s kablom HDMI. 2) Priključite OUTPUT 1/2 na monitor in pritisnite črno stikalo pod Baseus. 3) Podprti sistemi: Windows, Mac OS in drugi operacijski sistemi. 4) Podprt izhod: do 4K 60Hz HD video izhod.

HR 1) Spojite INPUT HDMI razdjelnika na izvor signala pomoću HDMI kabela. 2) Spojite OUTPUT 1/2 na monitor i pritisnite crni prekidač ispod Baseusa. 3) Podržani sustavi: Windows, Mac OS i drugi operativni sustavi. 4) Podržani izlaz: do 4K 60Hz HD video izlaz.