SOGO SS-10805 Horkovzdušná fritéza s digitálním ovládáním CZ, SK.
Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.
Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky SOGO. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. SOGO ani importér nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny: 

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky, v kterých je výrobek zabalen. Výrobky SOGO jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud není v bezvadné m stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě, používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosi. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz, musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení, jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy    nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody, pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte  viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje, u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj SOGO nepožívejte, pokud se koupete nebo sprchujete. Nikdy se nedotýkejte rotačních částí přístroje, je-li jimi přístroj vybaven a je-li zapojen na zdroj elektrické energie.. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila, jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu, pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte, je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obracejte na odborný servis. Technická specifikace přístroje je uvedena v originálním návodu. Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu. 
[image: image1.emf] Nedotýkejte se přístroje v místech, kde je tato značka. Horký povrch!
POPIS:
1. LED Displej



4. Držadlo košíku 




2. Ovládací panel



5. Tělo přístroje 




3. Koš




POPIS OVLÁDACÍHO PANELU:

1. Jakmile je jednotka zapojena, tlačítko napájení se rozsvítí a

obrazovka ukazuje režim vypnutí jednotky. Jedním stisknutím tlačítka napájení aktivujete digitální obrazovku a dvojím stisknutím automaticky spustíte proces vaření při výchozí teplotě 180 °C a době 15 minut. Když v procesu vaření stisknete a podržíte  tlačítko napájení na několik okamžiků, displej se okamžitě přepne do režimu vypnuto a bzučák 5krát pípne, čímž se spotřebič vypne a proces vaření bude ukončen. Ventilátor poběží ještě 10 sekund k ochlazení přístroje.
2. Tlačítka+ - slouží pro nastavování teploty nebo času + zvýšení, - snížení.

3. Tlačítko pro změnu teploty a času. Teplota po 5°C od 65 do 200°C. Čas od 1min do 60 min. Mimo programu sušení.

4. Digitální číselný displej zobrazuje zbývající teplotu a čas během procesu vaření.
5. Přednastavené nabídky vaření: V této fritéze je 8 předem vytvořených nabídek. Chcete-li vybrat kteroukoli z těchto možností, stiskněte tlačítko Menu „M“ a první přednastavená ikona nabídky začne blikat. Chcete-li nadále měnit možnosti nabídky, stiskněte znovu, dokud nezačne blikat požadovaná ikona nabídky. Teplota a čas pro každé jednotlivé menu již byly nastaveny jako výchozí čas a teplota. Jakmile vyberete požadované menu, buď stiskněte tlačítko napájení pro spuštění procesu vaření, nebo se spustí automaticky po pěti sekundách.
POUŽITÍ: Přístroj vybalte, zbavte všech plastových obalům nálepek, které neslouží k orientaci při ovládání přístroje. Přístroj postavte na rovný a stabilní povrch, při provozu nezakrývejte. Do přístroje nikdy nevkládejte hořlavé předměty, které se mohou snadno vznítit. Přístroj musí být správně a korektně sestavený, aby správně fungoval. Vnitřní koš můžete před i po použití mýt běžným způsobem vodou s příměsí saponátu s následným oplachem a osušením. Protože je koš opatřen nepřilnavým povrchem, nikdy nepoužívejte kovové prostředky, drátěnky nebo jiné abrazivní prostředky k jeho mytí. Košík s horkými potravinami můžete pokládat pouze na teplotně odolné povrchy. Vždy ho držte pouze za držadlo. Zasuňte košík s požadovaným jídlem a zapojte přístroj do elektrické zásuvky. Stiskněte tlačítko napájení a panel obrazovky se rozsvítí a na ovládacím panelu se zobrazí výchozí teplota „180 °C“ a výchozí čas „15:00“ a jednotka je ve výchozím provozním režimu. Pokud chcete tyto hodnoty změnit, dotkněte se přepínacího tlačítka "teplota / časovač" pro změnu funkce teploty a času, abyste mohli změnit nastavení času a teploty pomocí tlačítek "+" a "-". Chcete-li vařit jídlo v některém z přednastavených režimů vaření v nabídce, dotkněte se tlačítka nabídky „M“ a možnosti nabídky začnou blikat. Stiskněte a podržte tlačítko Menu, dokud nezačne blikat požadovaná možnost nabídky. Po výběru možnosti nabídky stiskněte tlačítko Start/Pauza pro spuštění funkce vaření.
UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se koše po použití, protože je velmi horký. K manipulaci využijte rukojeť. Chcete-li určit požadovanou dobu přípravy a teplotu přísady. Některé potraviny vyžadují, aby se protřepaly v polovině doby přípravy, aby se dosáhlo toho nejlepšího výsledku. Chcete-li protřepat přísady, vytáhněte koš za držadlo a zatřepejte s ním. Poté zasuňte koš zpět do fritézy. 
Přibližné teploty a časy pro přípravu uvedených potravin:
Potravina

Teplota°C


Čas min



Protřepání

Hranolky

200



15-20



ANO
Rybí kousky

200



15-22






Kuřecí kousky

200



15-22

Masové kousky

200



10-20



Krevety


180



10-18



ANO

Údržba a čištění. Přístroj vypněte a přívodní kabel vyjměte ze zásuvky. Vyčkejte jeho vychladnutí. Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv.    Koš a držák můžete před i po použití mýt běžným způsobem vodou s příměsí saponátu s následným oplachem a vysušením. Vnější plášť můžete otřít vlhkým hadříkem, je-li to nutné. Pro ukládání přístroje vyčkejte na jeho úplné vychladnutí.   
[image: image2.emf]Pokud přístroj přestanete používat, postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK. 
Ďakujeme, že ste zakúpili výrobok značky Sogo. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte. Sogo ani importér nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom.
Bezpečnostné pokyny:
Pri rozbaľovaní ihneď znehodnoťte plastová vrecka v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky Sogo sú určené len pre nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte pokiaľ nie je v bezchybné m stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený. Keď je prístroj určený na napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätia pre prevádzku uvedené na štítku prístroja. Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu káblu s uzemnením. Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi. Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí. Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzka musí byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojenie ak sú opatrené krytom, potom i nim. Prístroj ani jeho súčasti nikdy neklaďte na horúci alebo mokrý podklad, neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak, pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prívodný kábel, nenechávajte visieť prívodný kábel cez okraje dole, aby nedošlo k pádu prístroja. Na to dbajte najmä pri prístrojoch, v alebo na ktorých, sa pripravujú horúce potraviny. Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejmé, že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Žiadny prístroj Sogou nepožívajte ak sa kúpete alebo sprchujete. 

Nikdy sa nedotýkajte rotačných častí prístroja, ak je nimi prístroj vybavený a ak je zapojený na zdroj elektrickej energie.

Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávacie schopnosti sú nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dozoru osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred nepoučila ako sa prístroj používa . Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky ak na to nie je určený. Prístroj nepoužívajte ak je poškodená zásuvka alebo prívodný kábel. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis. Technická špecifikácia prístroja je uvedená v originálnom návode.
 [image: image3.emf]Nedotýkajte sa prístroja v miestach, kde je táto značka. Horúci povrch!
OPIS:

1. LED Displej 


4. Držadlo košíka

2. Ovládací panel 

5. Telo prístroja

3. Kôš

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU:

1. Akonáhle je jednotka zapojená, tlačidlo napájania sa rozsvieti a

obrazovka ukazuje režim vypnutia jednotky. Jedným stlačením tlačidla napájania aktivujete digitálny obrazovku a dvojitým stlačením automaticky spustíte proces varenia pri východiskovej teplote 180 ° C a dobe 15 minút. Keď v procese varenia stlačíte a podržíte tlačidlo napájania na niekoľko okamihov, displej sa okamžite prepne do režimu vypnuté a bzučiak 5krát pípne, čím sa spotrebič vypne a proces varenia bude ukončený. Ventilátor pobeží ešte 10 sekúnd na ochladenie prístroja.

2. Tlačidlá + - slúži pre nastavovanie teploty alebo času + zvýšenie, - zníženie.

3. Tlačidlo pre zmenu teploty a času. Teplota po 5 ° C od 65 do 200 ° C. Čas od 1min do 60 min. Mimo programu sušenia.

4. Digitálny číselný displej zobrazuje zostávajúci teplotu a čas počas procesu varenia.

5. Prednastavené ponuky varenie: V tejto fritéze je 8 vopred vytvorených ponúk. Ak chcete vybrať niektorú z týchto možností, stlačte tlačidlo Menu "M" a prvá prednastavená ikona ponuky začne blikať. Ak chcete naďalej meniť možnosti ponuky, stlačte znovu, kým nezačne blikať požadovaná ikona ponuky. Teplota a čas pre každé jednotlivé menu už boli nastavené ako predvolené čas a teplota. Akonáhle vyberiete požadované menu, buď stlačte tlačidlo napájania pre spustenie procesu varenia, alebo sa spustí automaticky po piatich sekundách.
POUŽITIE: 
Prístroj vybaľte, zbavte všetkých plastových obalom nálepiek, ktoré neslúžia na orientáciu pri ovládaní prístroja. Prístroj postavte na rovný a stabilný povrch, pri prevádzke nezakrývajte. Do prístroja nikdy nevkladajte horľavé predmety, ktoré sa môžu ľahko vznietiť. Prístroj musí byť správne a korektne zostavený, aby správne fungoval. Vnútorný kôš môžete pred aj po použití umývať bežným spôsobom vodou s prímesou saponátu s následným oplachom a osušením. Pretože je kôš opatrený nepriľnavým povrchom, nikdy nepoužívajte kovové prostriedky, drôtenky alebo iné abrazívne prostriedky na jeho umývanie. Košík s horúcimi potravinami môžete pokladať iba na teplotne odolné povrchy. Vždy ho držte iba za držadlo. Zasuňte košík s požadovaným jedlom a zapojte prístroj do elektrickej zásuvky. Stlačte tlačidlo napájania a panel obrazovky sa rozsvieti a na ovládacom paneli sa zobrazí predvolená teplota "180 ° C" a predvolený čas "15:00" a jednotka je v predvolenom prevádzkovom režime. Pokiaľ chcete tieto hodnoty zmeniť, dotknite sa prepínacieho tlačidla "teplota / časovač" pre zmenu funkcie teploty a času, aby ste mohli zmeniť nastavenie času a teploty pomocou tlačidiel "+" a "-". Ak chcete variť jedlo v niektorom z prednastavených režimov varenia v ponuke, dotknite sa tlačidla ponuky "M" a možnosti ponuky začnú blikať. Stlačte a podržte tlačidlo Menu, kým nezačne blikať požadovaná možnosť ponuky. Po výbere možnosti menu stlačte tlačidlo Štart / Pauza pre spustenie funkcie varenia.

UPOZORNENIE: Nedotýkajte sa koša po použití, pretože je veľmi horúci. K manipulácii využite rukoväť. Ak chcete určiť požadovanú dobu prípravy a teplotu prísady. Niektoré potraviny vyžadujú, aby sa zatriasli v polovici doby prípravy, aby sa dosiahlo toho najlepšieho výsledku. Ak chcete pretrepať prísady, vytiahnite kôš za držadlo a zatrepte s ním. Potom zasuňte kôš späť do fritézy.

Približné teploty a časy pre prípravu uvedených potravín:

Potravina 


Teplota ° C 

Čas min 

Pretrepanie

Hranolky 


200 


15-20 


ÁNO

Rybie kúsky 


200 


15-22

Kuracie kúsky 


200 


15-22

Mäsové kúsky 


200 


10-20

Krevety 



180 


10-18 


ÁNO
Údržba a čistenie: Prístroj vypnite a prívodný kábel vytiahnite zo zásuvky. Vyčkajte jeho vychladnutie. Nikdy nepoužívajte na čistenie prístroja chemické rozpúšťadlá, ktorá by mohla prístroj nevratne poškodiť alebo abrazívne a drsné prostriedky, ktoré by mali na prístroj rovnaký vplyv. Držiak aj koš pred aj po použití umývať bežným spôsobom vodou s prímesou saponátu. Vonkajší plášť môžete utrieť vlhkou handričkou, ak je to nutné. Pre ukladanie prístroja vyčkajte na jeho úplné vychladnutie.
Ak prístroj prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaistíte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.
[image: image4.emf]
