SOGO SS-16170 Aku tyčový, cyklonový vysavač CZ, SK
Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.
Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky SOGO. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. SOGO ani importér nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny: Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky, v kterých je výrobek zabalen. Výrobky SOGO jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud není v bezvadné m stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě, používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosi. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz, musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení, jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy    nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody, pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte  viset přívodní kabel přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje, u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj SOGO nepoužívejte, pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila, jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu, pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte, je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obracejte na odborný servis. Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu. Po použití netahejte pro odpojení z napájení za kabel, ale zástrčku! Sací hubicí nepřejíždějte kabel! Neucpávejte sací otvor. Nevysávejte, tekutiny, hořící nebo ostré předměty! Technická specifikace přístroje je uvedena v originálním návodu.
Popis: 
1. Ukazatel výkonu



9.   Tlačítko pro uvolnění nádoby na nečistoty

2. Světelná indikace nabití



10. Trubka

3. Tlačítko pro uvolnění ovládacího modulu

11. Hubice

4. Tlačítko pro uvolnění baterie


12. Kartáč na chlupy

5. Držák na stěnu




13. Tryska a kartáček
6. Tlačítko zapnutí, vypnutí


14. Adaptér

7. Zásobník na nečistoty



15. Hubice s měkkým kartáčem
8. Tlačítko pro uvolnění trubky

POUŽITÍ: Zasuňte adaptér nabíječky do zásuvky napájení s odpovídajícím napětím. Zasaďte konektor adaptéru těla přístroje. Dbejte na to, aby do sebe konektory korektně zapadly. Počátek nabíjení vám bude indikovat blikající LED symbol baterie na rukověti vysavače. Plně nabito=svítí všechny tři LED diody trvale. Doba prvního nabití nebo plného nabití po dlouhé nečinnosti je přibližně 8 hodin. Optimální teplota pro nabíjení je 5-35°C. Při nabíjení se může baterie lehce ohřívat. Nutnost opětovného nabití Vám indikuje blikající jeden dílek na symbolu baterii na těle vysavače. Vysavač zkompletujte podle vašich potřeb vysávání nečistot. Přístroj můžete zapnout na rukověti držáku a zároveň ho i regulovat. Prvním stiskem aktivujete nízký výkon, druhým stiskem plný výkon, třetím stiskem přístroj vypnete.
Čištění a údržba: 

Před vysypáním nečistot, přístroj vypněte. Při manipulaci dbejte opatrnosti, abyste přístroj náhodně nezapnuli. Drže ho mimo tlačítko pro ovládání. Z těla přístroje, sundejte korektně a nenásilně použitý nástavec trubka nebo hubice. Stiskem „9“ otevřete zásobník a nečistoty vysypete. V zásobníku na nečistoty jsou za sebou umístěny filtry, které následně vyjměte. Viz. obrázky originálního návodu. Vysypání nečistot provádějte nad otevřenou popelnicí. Čištění přístroje a prostoru na nečistoty provádějte pravidelně po ukončení vysávání. Vyprázdněte nádobu na prach. Filtr a sestavu filtru omyjte vodou. Nechte filtrační sestavu při pokojové teplotě vyschnout. Vložte filtr zpět do sestavy filtru. Zasuňte korektně sestavu filtru do nádoby prachu. Pokud neuslyšíte cvaknutí, otáčejte filtrem, tak, aby sestava filtru byla na svém správném místě. Připojte zásobník na nečistoty k tělu přístroje. Tělo přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem bez jakýchkoliv přísad.

Nenechávejte nečistoty v přístroji, jinak dojde k zahnívání nečistot nebo k množení bakterii, které nečistoty obsahují. 
[image: image1.emf]Pokud přístroj přestanete používat, postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK. 
Ďakujeme, že ste zakúpili výrobok značky Sogo. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte. Sogo ani importér nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom.
Bezpečnostné pokyny: Pri rozbaľovaní ihneď znehodnoťte plastové vrecka v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky Sogo sú určené len pre nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte pokiaľ nie je v bezchybné m stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený. Keď je prístroj určený na napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätia pre prevádzku uvedené na štítku prístroja. Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu káblu s uzemnením. Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi. Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí. Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzka musí byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojenie ak sú opatrené krytom, potom i nim. Prístroj ani jeho súčasti nikdy neklaďte na horúci alebo mokrý podklad, neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak, pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prívodný kábel, nenechávajte visieť prívodný kábel cez okraje dole, aby nedošlo k pádu prístroja. Na to dbajte najmä pri prístrojoch, v alebo na ktorých, sa pripravujú horúce potraviny. Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejmé, že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Žiadny prístroj Sogo nepožívajte ak sa kúpete alebo sprchujete. Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávacie schopnosti sú nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dozoru osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred nepoučila ako sa prístroj používa . Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky ak na to nie je určený. Prístroj nepoužívajte ak je poškodená zásuvka alebo prívodný kábel. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis. Technická špecifikácia prístroja je uvedená v originálnom návode.
Popis:

1. Ukazovateľ výkonu 




9. Tlačidlo pre uvoľnenie nádoby na nečistoty

2. Svetelná indikácia nabitia 



10. Rúrka

3. Tlačidlo na uvoľnenie ovládacieho modulu 

11. Hubice

4. Tlačidlo na uvoľnenie batérie 



12. Kefa na chlpy

5. Držiak na stenu 




13. Tryska a kefka

6. Tlačidlo zapnutie, vypnutie 



14. Adaptér

7. Zásobník na nečistoty 




15. Hubica s mäkkou kefkou

8. Tlačidlo pre uvoľnenie rúrky

POUŽITIE: Zasuňte adaptér nabíjačky do zásuvky napájania so zodpovedajúcim napätím. Zasaďte konektor adaptéru tela prístroja. Dbajte na to, aby do seba konektory korektne zapadli. Počiatok nabíjania vám bude indikovať blikajúca LED symbol batérie na rúčke vysávača. Plne nabité = svietia všetky tri LED diódy trvalo. Doba prvého nabitia alebo plného nabitia po dlhej nečinnosti je približne 8 hodín. Optimálna teplota pre nabíjanie je 5-35 ° C. Pri nabíjaní sa môže batéria ľahko ohrievať. Nutnosť dobíjateľných Vám indikuje blikajúce jeden dielik na symbole batériu na tele vysávača. Vysávač skompletizujte podľa vašich potrieb vysávanie nečistôt. Prístroj môžete zapnúť na rúčke držiaku a zároveň ho aj regulovať. Prvým stlačením aktivujete nízky výkon, druhým stlačením plný výkon, tretím stlačením prístroj vypnete.

Čistenie a údržba:

Pred vysypaním nečistôt, prístroj vypnite. Pri manipulácii dbajte opatrnosti, aby ste prístroj náhodne nezapli. Držiac ho mimo tlačidlo pre ovládanie. Z tela prístroja, zložte korektne a nenásilne použitý nástavec trubka alebo hubica. Stlačením "9" otvorte zásobník a nečistoty vysypete. V zásobníku na nečistoty sú za sebou umiestnené filtre, ktoré následne vyberte. Viď. obrázky originálneho návodu. Vysypanie nečistôt vykonávajte nad otvorenou smetiakom. Čistenie prístroja a priestoru na nečistoty vykonávajte pravidelne po ukončení vysávania. Vyprázdnite nádobu na prach. Filter a zostavu filtra umyte vodou. Nechajte filtračný zostavu pri izbovej teplote vyschnúť. Vložte filter späť do zostavy filtra. Zasuňte korektne zostavu filtra do nádoby prachu. Ak nepočujete kliknutie, otáčajte filtrom, tak, aby zostava filtra bola na svojom správnom mieste. Pripojte zásobník na nečistoty k telu prístroja. Telo prístroja môžete utrieť vlhkou handričkou bez akýchkoľvek prísad.
[image: image2.emf]Ak prístroj prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaistíte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.

