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Termoelektrický chladící box s funkcí ohřevu

Chladí až 18 °C pod okolní teplotu a udržuje potraviny a nápoje v chladu
Ohřívá až na +60 °C 
Zelená a červená kontrolka signalizující chlazení nebo ohřev
Kapacita 24 l
Vysoce kvalitní izolace a utěsnění víka
Pracuje při napájení 12 V nebo 220 – 240 V
Zástrčka připojitelná do jakékoliv 12 V zásuvky cigaretového zapalovače v automobilu, lodi či obytném přívěsu
V režimu ECO dosahuje energetické třídy A++
Integrovaný adaptér pro připojení do zásuvky na 220 – 240 V
Tichý bezkontaktní motorek s dlouhou životností
Maximální příkon 60 W

Model	GZ 24E
EAN	8594186720552
Rozměry (V x Š x H)	37,5 x 27,5 x 41,2 cm
Váha	5,5 kg
Rozměry balení (V x Š x H)	40,2 x 30,6 x 43,5 cm
Váha balení	6 kg
Max. příkon	60 W


EN

Thermoelectric cooling box with heating function

Cools up to 18 °C below ambient temperature and keeps food and drinks cold
Warms to +60 °C 
Green and red LED lights indicates  cooling or warming
Capacity 24 l
High quality insulation and lid sealing
Operates on 12 V or 220 – 240 V
Convenient plug into any 12 V cigarette lighter in car, boat or caravan
A++ energy class in ECO mode
Integrated adaptor for power supply 220 – 230 V
Silent and long lasting contactless motor
Maximal power  60 W


SK

Termoelektrický chladiaci box s funkciou ohrevu

Chladí až 18 °C pod okolitú teplotu a udržiava potraviny a nápoje v chlade
Ohrieva až na +60 °C
Zelená a červená kontrolka signalizujúca chladenie alebo ohrev
Kapacita 24 l
Vysoko kvalitná izolácia a utesnené veko
Pracuje pri napájaní 12 V alebo 220 – 240 V
Zástrčka pripojiteľná do akejkoľvek 12 V zásuvky cigaretového zapaľovača v automobile, lodi či obytnom prívese
V režime ECO dosahuje energetickú triedu A++
Integrovaný adaptér na pripojenie do zásuvky na 220 – 240 V
Tichý bezkontaktný motor s dlhou životnosťou
Maximálny príkon 60 W 


PL

Lodówka termoelektryczna z funkcją grzania

Pozwala schłodzić produkty i napoje nawet do 18 °C poniżej temperatury otoczenia, utrzymuje je w chłodzie.
Podgrzewanie do +60 °C
Lampka w kolorze zielonym i czerwonym, sygnalizująca proces chłodzenia lub grzania.
Pojemność 24 l
Wysokiej jakości izolacja i uszczelniona pokrywa 
Zasilanie 12 V lub 220 – 240 V.
Możliwość podłączenia do gniazdka zapalniczki samochodu, statku
lub przyczepy kempingowej o napięciu 12 V.
Klasa energetyczna A++ w trybie ECO
Kabel zasilający o długości 2 m 
Wbudowany adapter do gniazdka 220 – 240 V
Cichy silnik bezstykowy o wysokiej trwałości 
Moc maksymalna 60 W


DE

Thermoelektrische Kühlbox mit Aufwärmfunktion

Kühlt bis zu 18 °C unterhalb der Umgebungstemperatur und hält Lebensmittel und Getränke kühl
Heizt bis zu +60 °C 
LED-Indikator in grüner und roter Farbe signalisiert Kühlen oder Aufwärmen
Kapazität 24 l 
Hochwertige Isolation und abgedichteter Deckel
Arbeitet mit Stromversorgung von 12 V oder 220–240 V
Netzstecker anschließbar an beliebige 12 V-Bordspannungssteckdose im Auto, auf dem Schiff oder im Wohnwagen
Energetische Klasse A++ im ECO-Betrieb
Integrierter Adapter für den Anschluss an Steckdosen mit Netzspannung 220–240 V
Leiser, kontaktloser Motor mit langer Lebensdauer
Maximale Leistung 60 W


HU

Termoelektromos hűtőláda melegítés funkcióval


A környező hőmérsékleténél akár 18 °C-al alacsonyabb hőmérsékletre hűt és hidegen tartja az élelmiszereket és italokat
Melegítés +60 °C-ig
Zöld és piros jelzőfény a hűtés, illetve melegítés jelzésére
Űrtartalom 24 l 
Kiváló minőségű szigetelés és tömítő fedél
Üzemelési feszültség 12 V vagy 220 – 240 V
Gépjárműben, hajón vagy lakókocsiban található bármilyen 12 V szivargyújtóhoz csatlakoztatható csatlakozódugó
ECO üzemmódban eléri az A++ energiahatékonysági osztályt
Integrált adapter 220 – 240 V dugaszolóaljzathoz való csatlakoztatáshoz
Hosszú élettartamú, csendes érintésmentes motor
Maximális teljesítmény 60 W
