G50023 OCHLAZOVAČ VZDUCHU
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VAROVANIE riziko úrazu elektrickým prúdom

Chráňte prístroj pred dažďom a vlhkom

POZOR: PRÍSTROJ NEOTVÁRAJTE. VNÚTRI PRÍSTROJA NIE SÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÉ BY MOHOL OPRAVIŤ ALEBO ZMENIT BEŽNÍ UŽÍVATELIA. PRE OPRAVU PRÍSTROJA SA VŽDY OBRACAJTE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS.

Nižšie uvedené symboly na prístroji upozorňujú na príslušné technické vlastnosti prístroja.
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Tento symbol upozorňuje užívateľa na prítomnosť nebezpečného napätia vo vnútri prístroja. Neotvárajte prístroj, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
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Symbol Triedy Aj ochrany zariadenia znamená, že zariadenie musí byť vybavené zástrčkou s ochranným vodičom a smie byť pripojené len do zásuvky s ochranným vodičom.
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Symbol Triedy II ochrany zariadenia. Elektrické zariadenie je vybavené dvojitou izoláciou, táto ochrana zabezpečuje, že zariadenie nemusí byť pripojené na ochranný vodič.
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Upozornenie: tento symbol upozorňuje užívateľa, aby si starostlivo preštudoval dôležité pokyny na prevádzku a údržbu zariadení uvedené v tomto návode.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nasledujúce pokyny sú dôležité pre inštaláciu, použitie a údržbu prístroja; tento návod uschovajte pre prípad budúce potreby; používajte prístroj iba tak, ako je uvedené v tomto návode; akékoľvek iné použitie je nežiadúce a nebezpečné; výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nežiaduceho, nesprávneho či nevhodného použitia; pred použitím skontrolujte, či prístroj nie je poškodený; v prípade pochybností prístroj nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko; obalové materiály (napr. plastové tašky, polystyrén, klince, svorky atp.) uchovávajte mimo dosahu detí, tieto materiály môžu pre malé deti predstavovať riziko; vždy dbajte na oddelenú likvidáciu týchto materiálov; skontrolujte, či údaje uvedené na technickom štítku zariadenia zodpovedajú údajom vašej elektrickej siete; pri inštalácii zariadenia dodržujte pokyny výrobcu, dajte pozor na maximálny príkon zariadenia uvedený na štítku; výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté ľuďom, zvieratám a škody vzniknuté na veciach v dôsledku nesprávnej inštalácie výrobku; nenechávajte prístroj zapojený do elektrickej siete; ak zariadenie nepoužívate, radšej ho odpojte z elektrickej siete; v prípade nutnosti použitia adaptérov, viacnásobných zásuviek, či predlžovacích káblov používajte iba také, ktoré spĺňajú požiadavky príslušných bezpečnostných noriem; v žiadnom prípade neprekračujte predpísané limity pre napájanie uvedené na elektrickom adaptéri a / alebo predlžovacieho kábla, ani maximálny príkon uvedený na viacnásobnom adaptéra; v prípade, že je prístroj rozbitý a nechcete ho nechať opraviť, znemožnite ďalšiu prevádzku prístroja odrezaním prívodného kábla.

- Nedotýkajte sa prístroja mokrými rukami či chodidlami.

- Nepoužívajte prístroj v prípade poškodenia prívodného kábla, zástrčky alebo v prípade, že je prístroj skratovaný; pre opravu výrobku sa vždy obracajte na autorizované servisné stredisko.

- Nenechávajte prívodný kábel v dosahu ostrých predmetov ani horúcich povrchov; pri odpojení prístroja z elektrickej siete za kábel neťahajte.

- Nevystavujte elektrické zariadenie zlým poveternostným podmienkam, ako je dážď, vlhko, mráz a pod. Vždy uchovávajte zariadenie na suchom mieste.

- Deti od 8 rokov veku a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami, alebo osoby s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami, môžu zariadenie používať pod dohľadom zodpovednej osoby, alebo ak boli oboznámené s používaním zariadení a plne pochopili všetkým rizikám a prijatým bezpečnostným opatreniam; Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali; Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu prístroja bez dozoru zodpovednej osoby.

- Zariadenie nie je určené pre komerčné použitie. - Len na použitie v domácnostiach.

Po odpojení prístroja z elektrickej siete vykonajte čistenie; v prípade poruchy a / alebo zlého fungovania prístroja sa nepokúšajte prístroj sami opraviť; pre opravu prístroja vždy kontaktujte autorizované servisné stredisko výrobcu a požadujte použitie originálnych náhradných dielov; v prípade nedodržania vyššie uvedených pokynov môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti fungovania prístroja a platnosti záruky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Inštaláciu výrobku vykonajte úplne a riadne podľa pokynov uvedených v nasledujúcich odsekoch.

- Nepripájajte prístroj do elektrickej siete, kým nie je inštalácia úplne dokončená.

- Pri prevádzke prístroja od neho neodchádzajte. Po každom použití prístroj odpojte od elektrickej siete.

- Prístroj odpojte od elektrickej siete vysunutím zástrčky, nikdy neťahajte za prívodný kábel.

- Neponárajte prístroj do vody ani iných kvapalín, chráňte prístroj pred pocákáním.

- Chráňte prístroj pred silnými nárazmi, hrozí riziko vážneho poškodenia prístroja.

- Používajte iba schválené a kompatibilné súčasti a príslušenstvo.

- Pred čistením prístroja vždy odpojte prístroj od elektrickej siete.

- Pred každým použitím rozviňte prívodný kábel.

- Nikdy nevkladajte nič do ochranných mriežok, ani ich nijako neblokujte.

- Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí.

- Prístroj umiestnite na pevný a stabilný povrch, ďalej od okien či prievanu.

- Prístroj je určený len na použitie vo vnútri budov.

- Uchovávajte prístroj a prívodný kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Prístroj nie je určený k prevádzke s použitím externého časového spínača alebo nezávislého systému diaľkového ovládania.

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
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Výrobok je vyrobený z biologicky rozložiteľné, materiálov, ktoré môžu v prípade nesprávnej likvidácie viesť k znečisťovaniu životného prostredia; ostatné súčasti sú recyklovateľné. Je našou povinnosťou prispievať správnou likvidáciou výrobku k zdravému životnému prostrediu.

Symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok spĺňa požiadavky nových smerníc vydaných na ochranu životného prostredia (2002/96 / ES, 2003/108 / ES, 2002/95 / ES) a musí byť po opotrebení zlikvidovaný podľa týchto predpisov. Pre ďalšie informácie sa obracajte na príslušné zberné miesta v mieste vášho bydliska. Ten, kto nesplní požiadavky na likvidáciu výrobku uvedené v tomto odseku, bude vystavený postihu podľa príslušných predpisov.

POPIS PRÍSTROJA G50023
1. Kontrolný panel

2. Predná mriežka pre výstup vzduchu

3. Predný rám ochladzovače

4. Predný panel

5. Zadný rám ochladzovače

6. Čap kontajnera

7. Kontajner

8. Kontajner s ukazovateľom hladiny vody

POPIS PANELU:

Ovládací panel (1) nastavuje rýchlosť ventilátora, osciláciu a funkciu chladenia.

• Tlačidlo OFF - vypne ochladzovač

• Tlačidlo LOW - zapne ventilátor pri nízkych otáčkach

• Tlačidlo STREDNÉ - zapne ventilátor pri stredných otáčkach

• Tlačidlo VYSOKÉ - zapne ventilátor pri vysokej rýchlosti

• Tlačidlo SWING - slúži na aktiváciu horizontálnej kmitanie listov (2), na nastavenie zvislému smeru prúdenia vzduchu sa nastavuje ručne.

• Tlačidlo COOL Aktivuje funkciu chladenia

OCHLADZOVACIE FUNKCIE:

- Vytiahnite nádobu (7) a naplňte ju vodou, bez prekročenia maximálnej úroveň (8).

- Dajte 2 chladiace náplne do mrazničky, kým nie sú úplne zmrznuté

- Stlačte COOL tlačidlo na ovládacom paneli (1) a zvoľte jednu z troch prednastavených rýchlostí

- Čerpadlo vnútri nádoby (7) privedie čerstvú vodu do odparovacieho kontajnera, zatiaľ čo ventilátor bude prúd vzduchu do kontajnera s vodou, kde bude dochádzať k ochladzovaniu vzduchu.

- V prípade, že chladiace akcia klesá, je odporúčané, dať znovu chladiace náplne do mrazničky

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred začatím akéhokoľvek čistenia odpojte ochladzovač z elektrickej siete.

ÚDRŽBA

Vzhľadom k tomu, že je zariadenie opatrený filtrom, ktorý čistí vzduch na špeciálnu odparovacej doske, ktorá je naplnená vodou, pravidelná údržba sa odporúča.

- Odstráňte Predný panel (4)

- Odstráňte 2 skrutky pri filtri, na ľavej strane a na pravej strane.

- Stlačte čap, ktorý blokuje filtračný a odparovacej panel (malý guľatý filter, tesne pod vzduchovými výstupmi (2), v strede), a vyberiete blok obsahujúci filter a panel ťahom nahor.

- Odstráňte odparovacej panel z držiaka, pričom dbajte opatrnosti, aby sa nepoškodil.

- Vyčistite filter vodou a jemným čistiacim prostriedkom, opláchnite a osušte ho pred montážou do spotrebiča.

- Vyčistite panel s vodou a v prípade potreby, s mäkkou hubou. Opláchnite a osušte ju pred montážou na spotrebiči.

Voda v zásobníku odporúčame denne meniť.

- Vytiahnite kontajner (7).

- Jemne odstráňte čerpadlo z kontajnera.

- Vylejte vodu z kontajnera, a očistite ho hubou.

- Pripojiť opäť čerpadlo a vložte späť kontajner späť do ochladzovače.

 ČISTENIE PRÍSTROJA

Pred čistením vždy odpojte prístroj od elektrickej siete.

- Neponárajte prístroj do vody. Chráňte prístroj a najmä jednotku motora pred pocákáním vodou či inou kvapalinou.

- Na čistenie zariadenia nepoužívajte drôtenky ani abrazíva. Na čistenie vonkajších častí prístroja používajte iba neutrálne čistiace prostriedky a mäkkú handričku navlhčenú vodou.

- Pred ďalším použitím prístroj dôkladne vysušte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

• Napájanie: 230V stried., 50Hz

• Max. výstupný výkon 65W

• Swing funkcie

• Chladiace funkcie

• 3 prevádzkové rýchlosti

• Kapacita 2,5 l

• Hlučnosť: cca 65 dB (A)

• Vrátane 2 boxu (do mrazničky)

