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Víta vás telefón realme
Táto príručka vám ukáže, ako používať telefón a jeho dôležité funkcie. Ak máte záujem o viac informácií o telefóne, navštívte oficiálnu stránku realme.
 (
Predný fotoaparát
Tlačidlo hlasitosti
Vypínacie tlačidlo a
Tlačidlo uzamykania obrazovky
Dotykový displej
Snímač odtlačkov prstov v obrazovke
Senzor okolitého svetla
)
Varovanie
Neukladajte telefón ani batériu do blízkosti vykurovacieho zariadenia, sporákov, tlakových nádob (mikrovlnná rúra, indukčná doska, elektrická rúra, tlakový hrniec, bojler, plynový varič a pod.) alebo do nich, aby ste predišli prehriatiu batérie a možnej explózii.
Používajte len originálnu nabíjačku, dátový kábel a batériu. Nabíjačky, dátové káble alebo batérie, ktoré nie sú schválené a certifikované výrobcom, môžu spôsobiť elektrický šok, požiar, explóziu alebo iné riziká.
Neodstraňujte zadný kryt.
	Pri nabíjaní položte zariadenie na miesto s prirodzenou izbovou teplotou a dobrým vetraním. Zariadenie nabíjajte v prostredí s teplotou od 5 °C do 35 °C.
Reštartovanie telefónu
Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a tlačidlo hlasitosti naraz, až kým sa neobjaví animácia zavádzania systému realme.
Presun obsahu predošlého telefónu do nového telefónu
Využite aplikáciu realme Clone Phone a jednoducho presuňte fotografie, videá, hudbu, kontakty, správy, aplikácie a iné dáta z vášho predošlého telefónu do nového telefónu.
1. Ak váš predošlý telefón používa systém Android, najprv oskenujte QR kód, ktorý je zobrazený nižšie. Potom si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Clone Phone, spustite ju na predošlom aj novom telefóne a dokončite celý prenos podľa pokynov na obrazovke.

https://i.clonephone.coloros.com/downIoad
2. Ak je váš predošlý telefón iPhone, spustite aplikáciu Clone Phone priamo na novom telefóne a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Prihláste sa do svojho účtu iCloud a zosynchronizujte súbory. 
Štandardné príslušenstvo
Telefón, nabíjačka, USB dátový kábel, sprievodca bezpečnosťou, rýchly sprievodca, ihla na vysunutie SIM karty, ochranný obal.
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Technické parametre
	Výrobok
	RMX1931

	Rozmer obrazovky
	16,5 cm (6,5")

	Rozmery
	161 × 75,7 × 8,7 mm

	Batéria
	1950 mAh/15,09 Wh (min.) 2000 mAh/15,48 Wh (typ.)

	Fotoaparát
	64 megapixelov + 13 megapixelov 
+ 8 megapixelov +2 megapixely zadný 16 megapixelov predný

	Prevádzková teplota
	0 °C – 35 °C

	Hodnoty SAR
	CE SAR
	0,887 W/kg (hlava) 
1,188 W/kg (telo)




	Parametre rádiových vĺn

	Pásmo
	Frekvencia
	Max. výstupný výkon

	GSM
	850 MHz
	32,2 ±1 dBm

	
	900 MHz
	32,2 ±1 dBm

	
	1800 MHz
	30 ±1 dBm

	
	1900 MHz
	29,5 ±1 dBm

	WDCMA
	Pásma 1, 5, 6, 8, 19
	24 ±1 dBm

	
	Pásma 2, 4
	23 ±1 dBm

	LTE FDD
	Pásma 1, 3, 7
	23,5 ±1 dBm

	
	Pásma 5, 8
	24 ±1 dBm

	
	Pásma 2, 4, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28
	23 ±1 dBm

	LTE TDD
	Pásma 38, 40, 41
	23,5 ±1 dBm

	
	Pásma 34, 39
	23,7 ±1 dBm

	Bluetooth
	2,4 – 2,4835 GHz
	9 ±2 dBm (EIRP)

	2,4 GHz Wi-Fi
	2,4 – 2,4835 GHz
	17,5 ±1,5 dBm (EIRP)

	5 GHz Wi-Fi
	5,15 – 5,35 GHz; 5,47 – 5,725 GHz
	16,5 ±1,5 dBm (EIRP)

	
	5,725 – 5,85 GHz
	12,5 ±1,5 dBm (EIRP)

	NFC
	13,56 MHz
	≤42 dBuA/m pri 10 m
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Niektoré časti sa môžu líšiť v závislosti na krajine, poskytovateľovi služieb alebo verzii softvéru a môžu sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

	
	N-Mark je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou organizácie NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch amerických a iných krajinách.

	
	Tento výrobok je v súlade so štandardom High-Resolution Audio, definovaným spoločnosťou Japan Audio Society. Logo High-Resolution Audio sa používa na základe licencie spoločnosti Japan Audio Society.
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