FinaMill – Návod k použití
NASTAVENÍ NABÍJECÍHO MODELU
(přečtěte si, pokud je váš výrobek dobíjecí pomocí USB kabelu)
• Zapojte přiložený USB kabel do mini-USB portu u horního tlačítka.
• Připojte USB kabel k USB napájecímu adaptéru a adaptér zapojte do zásuvky.
• Jakmile svítí všechna tři světla, je plně nabito.
• FinaMill je z výroby částečně nabitý. Po zapojení tedy nejprve uvidíte jedno nebo dvě blikající červená světla.
• Podle intenzity používání vydrží jedno nabití zhruba 3–4 měsíce. Pokud mlýnek přestane mlít nebo nepracuje správně, znovu jej nabijte.

FINAPOD
Chcete-li jej otevřít, zarovnejte drážky s výřezem.
• Uchopte drážky a otočte čirým plastovým kelímkem proti směru hodinových ručiček. V případě potřeby si pomozte tvrdým předmětem, např. malým šroubovákem zasunutým do otvoru.
• Zvolte velikost mletí: otočte kolečkem na spodní straně podu. Otočení proti směru hodinových ručiček = hrubší mletí, po směru = jemnější mletí.
• Otočením kolečka na doraz po směru hodinových ručiček zastavíte mletí. Otočením kolečka na doraz proti směru hodinových ručiček vyšroubujete
a vyjmete mlecí mechanismus.

POUŽITÍ
• Vezměte FinaMill a jednou rukou jej nacvakněte zvrchu na pod - zásobník. Jakmile ucítíte cvaknutí, pod je zajištěn a připraven k mletí.
• Stiskněte tlačítko napájení a namelte požadované množství koření.
• FinaMill nebude fungovat bez vloženého FinaPodu.

Finamill® – Elektrický mlýnek na koření s vyměnitelnými zásobníky s mlecím
mechanismem

Napájení: dobíjecí akumulátor – USB
Použití: Určeno pro mletí celých pepřů, soli a koření

Součástí: zásobník PRO Plus - mechanismus na koření a pepř, zásobník PEPPERCORN - mechanismus na pepř, zásobník MAX DRIED HERBS - mechanismus na koření, GT POD - mechanismus na toppingy a ostatní, černý podstavec na čtyři zásobníky

Vývoj a design: USA
Vyrobeno v: Čína

Dovozce:
Cambodian s.r.o.
IČO: 06687130
Žerotínova 1133/32
130 00, Praha 3
E-mail: info@cambodian.cz

