Informační list pro chladicí a mrazicí spotřebiče pro domácnost
Vinotéky Humibox
	ZNAČKA
	HUMIBOX

	Prodejní označení
	BU-38 IN Dark

	Typ spotřebiče  1)
	2

	Třída energetické účinnosti
A+++ (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)
	
C

	Roční spotřeba energie 2)                                                                                           kWh/rok
	230

	Hvězdičkové označení mrazicího prostoru
	

	Užitný objem celkem                                                                                                                 l
	116

	z toho objem chladicí části                                                                                                       l
	116

	z toho objem mrazicí části                                                                                                       l         
	0

	z toho „beznámrazová“ chladicí/mrazicí část                                                                       l
	0

	Doba skladování při vypnutí
	

	Mrazicí výkon                                                                                                                 kg/24 h
	

	Klimatická třída 3)
	N

	Hlučnost  4)                                                                                                                         dB (re 1 pW )
	39

	Vestavný spotřebič určený k montáži/spotřebič je určený ke skladování vína
	ano/ano



1).  Kategorie chladicích spotřebičů pro domácnost: 1 = chladnička s jedním nebo několika prostory pro čerstvé potraviny; 2 = chladnička s prostorem s mírnou teplotou, chladnička s mírnou teplotou a spotřebič pro uchovávání vína; 3 = chladnička/zchlazovač a chladnička s prostorem bez označení hvězdičkou; 4 = chladnička s prostorem označeným jednou hvězdičkou; 5 = chladnička s prostorem označeným dvěma hvězdičkami; 6 = chladnička s prostorem označeným třemi hvězdičkami; 7 = chladnička/mraznička; 8 = skříňová mraznička; 9 = mrazicí pult; 10 = víceúčelové a jiné chladicí spotřebiče

2) Založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

3) Klimatická třída SN: Tento spotřebič je určen k použití za teploty okolí od +10°C do +32°C; klimatická třída N: Tento spotřebič je určen k použití za teploty okolí od +16°C do +32°C; klimatická třída ST: Tento spotřebič je určen k použití za teploty okolí od +16°C do +38°C; klimatická třída T: Tento spotřebič je určen k použití za teploty okolí od +16°C do +43°C

4) Deklarovaná emise hluku šířeného vzduchem v dB(A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.
