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Rozměry (Š x V x H)			600 x 850 x 67,5 mm
Maximální náplň prádla praní/sušení	8/TBD kg
Účinnost odstřeďování			A
Max. počet otáček při odstřeďování	1400 ot./min. 
Energetická třída praní/sušení		A 
Spotřeba energie 			5,44 kWh/cyklus
Hlučnost praní/odstřeďování/sušení	54/73/59 dB
Spotřeba vody				88 l/cyklus praní+sušení
Váha spotřebiče			71 kg
Displej					Grafický LED
Barva/Barva dvířek			Bílá/Crystal Gloss(modrá)

Vlastnosti	
Digitální invertorový motor s 10letou zárukou	
Ovládací panel v českém a slovenském jazyce
Technologie EcoBubbleTM zajišťuje šetrné a úsporné praní
Program BubbleSoak pro silně zašpiněné prádlo
Funkce Smart Check rozpozná a diagnostikuje problémy	
Inovovaný diamantový buben s otvory ve tvaru diamantů
Keramické topné těleso s dvojitou povrchovou úpravou proti usazování vodního kamene

Vybavení pračky
Počet programů a speciálních funkcí	12+2
Programy a funkce:
Air Wash; 59’praní+sušení; Sušení bavlny; Sušení syntetiky; Denní praní; Super Eco Wash; Outdoor; Bavlna; Rychlé praní 15‘; Syntetika; Dětské prádlo; Vlna; Máchání+Odstřeďování; Ekologické čištění bubnu
Bubble Soak; Odložený konec; Úroveň sušení; Máchání+; Předpírka; Intenzivní; Časové sušení; Suché do skříně
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